



Cleaning Instructions for the Prodigi All-in-One

The Prodigi All-in-One combines an integrated Windows PC and monitor with a HoverCam Solo 8+ document camera, a wired keyboard, and a wired mouse. Because this unit is shared between patients in a clinical setting, follow the general steps below to clean and disinfect it between each use.
Before you begin
Power off the system completely, or put the monitor to sleep per your facility's protocol, before cleaning.
Avoid touching cables, ports, or the power connector with a wet cloth or wipe.
Have on hand an EPA-registered disinfectant wipe suitable for electronics (or a soft cloth lightly dampened with mild soap and water), plus a dry microfiber cloth.
All-in-One PC and monitor
Wipe the housing, stand, and base with a disinfectant wipe or a cloth dampened with mild soap and water.
Clean the screen with a soft microfiber cloth. If using a disinfectant wipe on the screen, choose one labeled safe for electronics and displays, and avoid letting liquid pool along the bezel edges.
Never spray liquid directly onto the screen or housing. Apply it to the cloth or wipe first, then wipe the surface.
Avoid ammonia-based glass cleaners and abrasive materials, which can damage anti-glare coatings.
Let all surfaces air dry fully before powering the unit back on or inviting the next patient to use it.
HoverCam Solo 8+ document camera
Wipe the camera's arm, base, and housing with a disinfectant wipe or a cloth dampened with mild soap and water.
Clean the camera lens only with a dry, soft microfiber cloth, using gentle circular motions from the center outward. Keep liquid away from the lens.
Never submerge the camera, spray it directly, or use paper towels or abrasive materials on the lens, as this can scratch the lens coating and affect image quality.
Keep moisture away from the USB connector.



Keyboard and mouse
Wipe the top surfaces, keys, mouse housing, and cables with a disinfectant wipe or a cloth dampened with mild soap and water.
Wring out wipes or cloths that are dripping before use, and avoid excess moisture that could seep between keys or into the mouse housing.
Let both dry fully before the next use.
Between patients: high-touch points
Prioritize the keyboard, mouse, monitor bezel, and camera arm and base, since these are the surfaces touched most often.
Follow the disinfectant label's recommended contact or dwell time before wiping the surface dry, if the product calls for one.
Allow all surfaces to dry completely before the next patient uses the unit.
What to avoid
Ammonia, bleach, or glass cleaners on the screen or camera lens.
Spraying cleaner directly onto any component. Apply it to a cloth or wipe first.
Submerging any component in liquid, or using ultrasonic cleaners.
Paper towels, tissues, or abrasive cloths on the screen or camera lens.
Cleaning the unit while it is powered on and in use.

Note: The Prodigi All-in-One includes components manufactured by third parties (AOC and HoverCam). The steps above reflect general practices commonly used for cleaning shared computer and camera equipment in a clinical setting. They do not replace instructions, warranty terms, or safety guidance published by the component manufacturers, and they do not override your facility's own infection control protocols. Where manufacturer guidance and facility protocol are available, follow those first.



Directives de nettoyage pour le Prodigi tout-en-un

Le Prodigi tout-en-un combine un ordinateur Windows et un moniteur intégrés à une caméra de visualisation HoverCam Solo 8+, un clavier filaire et une souris filaire. Puisque cet appareil est partagé entre les patients dans un contexte clinique, suivez les étapes générales ci-dessous pour le nettoyer et le désinfecter entre chaque utilisation.
Avant de commencer
1. Éteignez complètement le système, ou mettez le moniteur en veille selon le protocole de votre établissement, avant de le nettoyer.
1. Évitez de toucher aux câbles, aux ports ou au connecteur d’alimentation avec un chiffon ou une lingette humide.
1. Ayez à portée de main une lingette désinfectante homologuée par l’EPA et adaptée aux appareils électroniques (ou un chiffon doux légèrement humecté d’eau et de savon doux), ainsi qu’un chiffon microfibre sec.
Ordinateur tout-en-un et moniteur
1. Essuyez le boîtier, le support et la base avec une lingette désinfectante ou un chiffon humecté d’eau et de savon doux.
1. Nettoyez l’écran avec un chiffon microfibre doux. Si vous utilisez une lingette désinfectante sur l’écran, choisissez-en une indiquée comme sécuritaire pour les appareils électroniques et les écrans, et évitez toute accumulation de liquide le long des bords de la bordure.
1. Ne vaporisez jamais de liquide directement sur l’écran ou le boîtier. Appliquez-le d’abord sur le chiffon ou la lingette, puis essuyez la surface.
1. Évitez les nettoyants à vitres à base d’ammoniaque et les matériaux abrasifs, qui peuvent endommager les revêtements antireflets.
1. Laissez toutes les surfaces sécher complètement à l’air avant de rallumer l’appareil ou de l’offrir au patient suivant.
Caméra de visualisation HoverCam Solo 8+
1. Essuyez le bras, la base et le boîtier de la caméra avec une lingette désinfectante ou un chiffon humecté d’eau et de savon doux.
1. Nettoyez la lentille de la caméra uniquement avec un chiffon microfibre doux et sec, en effectuant de légers mouvements circulaires du centre vers l’extérieur. Gardez tout liquide loin de la lentille.




1. Ne submergez jamais la caméra, ne la vaporisez jamais directement et n’utilisez jamais d’essuie-tout ou de matériaux abrasifs sur la lentille, car cela peut égratigner le revêtement de la lentille et nuire à la qualité de l’image.
1. Gardez toute humidité loin du connecteur USB.
Clavier et souris
1. Essuyez les surfaces supérieures, les touches, le boîtier de la souris et les câbles avec une lingette désinfectante ou un chiffon humecté d’eau et de savon doux.
1. Essorez les lingettes ou les chiffons dégoulinants avant de les utiliser, et évitez tout excès d’humidité qui pourrait s’infiltrer entre les touches ou dans le boîtier de la souris.
1. Laissez les deux sécher complètement avant la prochaine utilisation.
Entre les patients : points fréquemment touchés
1. Accordez la priorité au clavier, à la souris, à la bordure du moniteur ainsi qu’au bras et à la base de la caméra, puisque ce sont les surfaces les plus souvent touchées.
1. Respectez le temps de contact recommandé sur l’étiquette du désinfectant avant d’essuyer la surface pour l’assécher, si le produit en exige un.
1. Laissez toutes les surfaces sécher complètement avant que le patient suivant utilise l’appareil.
À éviter
1. L’ammoniaque, l’eau de Javel ou les nettoyants à vitres sur l’écran ou la lentille de la caméra.
1. Vaporiser un nettoyant directement sur un composant. Appliquez-le d’abord sur un chiffon ou une lingette.
1. Submerger un composant dans un liquide ou utiliser des nettoyeurs à ultrasons.
1. L’essuie-tout, les mouchoirs de papier ou les chiffons abrasifs sur l’écran ou la lentille de la caméra.
1. Nettoyer l’appareil pendant qu’il est allumé et en cours d’utilisation.

Remarque : Le Prodigi tout-en-un comprend des composants fabriqués par des tiers (AOC et HoverCam). Les étapes ci-dessus reflètent des pratiques générales couramment utilisées pour le nettoyage d’équipement informatique et de caméra partagé dans un contexte clinique. Elles ne remplacent pas les instructions, les conditions de garantie ni les consignes de sécurité publiées par les fabricants des composants, et elles ne remplacent pas non plus les protocoles de prévention des infections de votre établissement. Lorsque les directives du fabricant et le protocole de l’établissement sont disponibles, suivez-les en priorité.
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