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1. [bookmark: _Toc172626073][bookmark: _Toc189229225][bookmark: _Toc239231178]Vue d’ensemble et description physique du Monarch
1.1. [bookmark: _Toc239231179]Vue d’ensemble
Nous vous remercions pour votre achat du Monarch, le tout premier appareil tactile se rafraîchissant dynamiquement qui permet l’affichage de graphiques tactiles et de braille sur le même afficheur braille tout en offrant un véritable affichage multilignes en braille. 
Le Monarch est révolutionnaire puisqu’on peut y afficher entre 6 et 10 lignes de contenu de 32 cellules à la fois plutôt qu’une seule ligne à la fois comme le font les afficheurs braille traditionnels sur le marché. Ainsi, vous pouvez lire un texte de la même manière que vous le feriez en lisant du texte en braille sur papier. Cela assure également la flexibilité requise pour afficher des images complexes et du texte en même temps sur l’afficheur braille. Ainsi, l’accès à ces graphiques en est simplifié sans qu’il soit nécessaire de les transcrire dans des cahiers en braille papier, ce qui permet d’épargner du temps et de l'argent. Le Monarch utilise un clavier braille physique, ce qui vous permettra d’écrire en braille facilement. Vous pouvez également utiliser votre propre clavier standard se connectant en USB ou Bluetooth si vous le souhaitez. Cet appareil peut également être branché à un écran via un port HDMI, pour les professeurs et assistants voyants devant interagir avec la tablette.
Nous avons conçu le Monarch avec une seule idée en tête: pour réaligner efficience et accessibilité. Le Monarch constitue un pas révolutionnaire vers l’avant pour l’autonomisation des personnes aveugles et malvoyantes à travers le monde.
Veuillez noter que ce guide d’utilisation peut être lu directement sur le Monarch grâce à l’application Guide d’utilisation.
1.2. [bookmark: _Toc239231180]Déballage du Monarch
La boîte contient les éléments suivants:
· Tablette Monarch dans son étui protecteur
· Adaptateur secteur
· Câble USB-C
· Guide de démarrage rapide (imprimé et braille) [ML : pas certaine qu’on aura la version braille en français]
· Enveloppe contenant 5 membranes
· Tournevis M10 pour la membrane
· Autocollant tactile contenant un code QR pour des ressources additionnelles. Cet autocollant se trouve dans le coin supérieur droit du couvercle à l’intérieur de la boîte. Un autre autocollant vous est fourni avec ce guide d’utilisation, que vous pourrez positionner à l’endroit de votre choix.
Veuillez noter: lorsque vous recevrez votre Monarch, il sera protégé par une housse en papier-bulle. Pour pouvoir utiliser la tablette, retirez doucement le Monarch de sa housse. N’oubliez pas de conserver l’emballage complet au cas où il faudrait retourner le Monarch.
1.3. [bookmark: _Toc239231181]Description physique
1.3.1. [bookmark: _Toc239231182]Housse protectrice
[bookmark: _Hlk171938696]Lorsque vous recevrez votre Monarch, il sera protégé par une housse protectrice en papier-bulle. Pour utiliser la tablette, retirez doucement le Monarch de sa housse. N’oubliez pas de conserver tous les éléments de l’emballage au cas où il faudrait retourner le Monarch.
1.3.2. [bookmark: _Toc172626078][bookmark: _Toc189229230][bookmark: _Toc239231183]Face supérieure du Monarch
La face supérieure est occupée par l’afficheur braille qui affiche 32 caractères par ligne et jusqu’à 10 lignes à la fois. L’afficheur braille est recouvert d’une membrane protectrice. Cette membrane est indissociable du Monarch puisqu’elle protège l’afficheur braille contre les dégâts accidentels qui peuvent se produire. Veuillez noter qu’utiliser le Monarch sans cette membrane invalidera votre garantie.
De plus, veuillez noter que la membrane doit être remplacée dès que vous remarquez qu’elle est endommagée, puisque cela pourrait endommager les cellules, ce qui invalidera la garantie. Pour des instructions sur la marche à suivre pour remplacer la membrane, veuillez-vous référer au document “Remplacer la Membrane”.
Au-dessus de l’afficheur braille, se trouve le capteur qui agit lorsqu’on touche l’écran; il est utilisé pour positionner vos doigts sur l’écran. Prêt du bouton d’alimentation se trouve un indicateur DEL, qui est vert lorsque le Monarch est en marche. Lorsque l’appareil est branché à une source d’alimentation, la couleur de la lumière DEL changera selon le niveau de charge atteint.
Note: Le capteur pour le toucher fonctionne grâce à la technologie infrarouge. L’usage dans un environnement fortement ensoleillé pourrait causer des interférences et pourrait ne pas fonctionner comme prévu. 
[image: Face supérieure du Monarch avec description des boutons.]
1.3.3. [bookmark: _Toc172626079][bookmark: _Toc189229231][bookmark: _Toc239231184]Côté gauche du Monarch
À partir de la gauche de votre appareil et au plus près de vous, on retrouve un port rectangulaire. Il s’agit du port USB-A qui peut être utilisé pour connecter une clé USB pour ouvrir et sauvegarder des fichiers sur un support externe.
Dans le milieu, se trouve un bouton de forme ovale qu’on utilise pour allumer ou éteindre le Monarch. Pour allumer l’appareil, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé durant 3 secondes ou jusqu’à ce que vous ressentiez une vibration. Par la suite, le message “starting Keysoft...” sera affiché en braille sur la première ligne de votre afficheur braille. Peu de temps après, le Monarch affichera une représentation, sous forme d’un graphique tactile, d’un papillon et vous positionnera dans la liste des applications du menu principal. Veuillez noter que le premier démarrage du Monarch est sensiblement différent, comme cela vous sera décrit dans la section 2.1 “Configurer votre système”. Si vous souhaitez éteindre votre Monarch, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant 3 secondes. Deux options vous seront alors offertes, éteindre ou redémarrer. Votre curseur sera par défaut positionné sur le bouton Éteindre, qui s’affichera sur la première ligne de votre afficheur braille. Cette information est précédée, à gauche de la première ligne, d’un indicateur de focus du curseur, un symbole formé de trois points en hauteur et de trois points sur la longueur. (Veuillez lire la section 4.4 “Indicateur de focus du curseur” pour en savoir plus). En appuyant sur la barre d’espace, vous pourrez vous déplacer à la prochaine option qui vous permettra de redémarrer votre appareil. Appuyer sur ENTRÉE sur l’option Éteindre éteindra votre appareil. Appuyer sur ENTRÉE sur l’option pour redémarrer votre appareil le redémarrera. Finalement, si vous souhaitez simplement mettre votre Monarch en veille, vous n’aurez qu’à appuyer rapidement sur le bouton d’alimentation. Un autre appui court sera nécessaire pour remettre le Monarch en activité.
Le prochain port, le plus éloigné de vous, est le port USB-C, qui est utilisé pour la recharge de votre Monarch. Nous recommandons une charge complète du Monarch, ce qui devrait durer 4 heures avant de commencer à l’utiliser. Grâce à une recharge complète, le Monarch aura une autonomie d’une journée complète.
[image: Côté gauche du Monarch avec une description des boutons.]
1.3.4. [bookmark: _Toc172626080][bookmark: _Toc189229232][bookmark: _Toc239231185]Côté droit du Monarch
Du côté droit de l’appareil et au plus près de vous, se trouve un port vidéo qui est principalement utilisé pour brancher un écran. Si requis, une personne voyante peut connecter un écran au Monarch pour vérifier ce qui est affiché sur l’appareil.
Si on bouge vers le haut à partir de ce port, on retrouve un petit trou qui est une prise d’écouteurs. Utilisez-la pour brancher des écouteurs si vous ne souhaitez pas déranger les autres avec les sons émis par la synthèse vocale.
Près du coin supérieur droit se trouvent deux boutons indentés. Il s’agit des boutons de volume. Le bouton le plus éloigné fait augmenter le volume et le bouton le plus près de vous fait diminuer le volume.
1.3.5. [bookmark: _Toc172626081][bookmark: _Toc189229233][bookmark: _Toc239231186]Côtés gauche et droit de votre afficheur braille
Sur les côtés gauche et droit de votre afficheur braille, au centre, se trouvent les croix directionnelles. Ces deux touches sont identiques l’une par rapport à l’autre mais permettent d’accomplir des actions différentes en fonction des circonstances. Par exemple, lorsque vous touchez à un graphique tactile, ces touches peuvent être utilisées pour naviguer dans l’image, bougeant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Ces touches peuvent également être utilisées pour naviguer à travers un document ou naviguer vers le haut ou le bas dans un menu.
Au-dessus de la croix directionnelle de gauche se trouve une touche de défilement haut, qui est utilisée pour naviguer au groupe de lignes précédent (entre 6 et 10, selon votre configuration). Sous la croix directionnelle de droite se trouve une touche de défilement bas, qui permet de naviguer directement au prochain groupe de lignes à afficher. Par exemple, lorsque vous aurez terminé de lire le contenu présentement affiché sur votre afficheur braille, appuyer sur cette touche de défilement bas vous permettra de poursuivre la lecture des lignes suivantes. Si vous préférez reculer car vous avez manqué des éléments de contexte, alors vous pouvez appuyer sur la touche de défilement haut qui se trouve au-dessus de la croix directionnelle de gauche.
Dans les coins inférieurs gauche et droit de votre afficheur braille, vous trouverez deux boutons de forme ovale avec une ligne horizontale sur le dessus qui permettent de gérer le niveau de détail affiché dans les graphiques tactiles, chacun identifié par un symbole tactile de plus (augmenter le zoom) ou de moins (diminuer le zoom). La touche pour augmenter le zoom, qui se trouve dans le coin inférieur droit de votre afficheur braille, agrandit un graphique tactile, alors que la touche de réduction du zoom en réduit sa grandeur. Ces touches sont principalement utilisées dans la visionneuse tactile mais servent également à ajuster l’espace entre les lignes en temps réel et permettent de changer le nombre de lignes affiché, entre 6 et 10. Grâce à cette fonctionnalité, vous aurez la possibilité d’ajuster l’espace entre les lignes en fonction de votre confort de lecture.
1.3.6. [bookmark: _Toc172626082][bookmark: _Toc189229234][bookmark: _Toc239231187]Face avant de votre afficheur braille
Sous l’afficheur braille se trouve un clavier braille à 8 points comprenant une barre d’espace.
Entre les points 1 et 4, au milieu du clavier braille, se trouve un bouton orange de forme circulaire. Ce bouton est connu comme étant le bouton Action, qui possède de multiples fonctions. Par exemple, ce bouton peut être utilisé pour actualiser manuellement l’afficheur braille si certaines cellules demeurent levées après une actualisation automatique.
Sous le clavier braille et directement devant vous, se trouvent les trois boutons principalement utilisés pour naviguer sur votre Monarch.
· Le bouton triangulaire: Il s’agit du bouton Retour qui peut également être utilisé comme un bouton pour quitter. 
· Le bouton circulaire: Il s’agit du bouton d’accueil. Lorsqu’il est appuyé, il vous ramène directement au menu principal.
· Le bouton carré: Ce bouton vous amène dans le sélecteur d’applications, ce qui vous permet de naviguer entre les applications ouvertes. En appuyant sur ce bouton et en le maintenant enfoncé, cela ouvrira le menu contextuel. 
[image: Côtés gauche et droit du Monarch avec une description des boutons.]

1.3.7. [bookmark: _Toc172626083][bookmark: _Toc189229235][bookmark: _Toc239231188]Bluetooth
Le Monarch comprend une interface Bluetooth. On peut configurer le Bluetooth ainsi que l’activer ou le désactiver dans les paramètres Android.
1.3.8. [bookmark: _Toc189229236][bookmark: _Toc239231189]Wi-Fi
Le Monarch comprend une interface Wi-Fi B/G/N, 2.4 - 5 GHz. On peut configurer le Wi-Fi ainsi que l’activer ou le désactiver dans les paramètres d’Android.
2. [bookmark: _Toc239231190]Configuration
2.1. [bookmark: _Configurer_votre_système][bookmark: _Toc239231191]Configurer votre système
Pour démarrer votre Monarch pour la première fois, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant 2-3 secondes. Vous ressentirez une courte vibration, et après 7-8 secondes, l’afficheur braille affichera “starting Keysoft...”, suivi d’un graphique tactile représentant un papillon. Peu de temps après, vous verrez un écran de sélection de la langue. L’anglais est la langue par défaut de l’appareil, apparaissant sur la première ligne de votre afficheur braille, avec un symbole de focus du curseur (un carré formé de trois points par trois points) à sa gauche. Ce symbole vous permet d’identifier la ligne sur laquelle votre curseur se trouve sur votre afficheur braille lorsque vous naviguez avec les croix directionnelles. Ce symbole se trouvera toujours à la gauche de l’élément sur lequel est positionné votre curseur. Si vous vous déplacez à un autre groupe de lignes grâce aux touches de défilement, ce symbole se trouvera en haut et à gauche du nouveau groupe de lignes de contenu.
Utilisez les croix directionnelles et les touches de défilement pour parcourir la liste des langues disponibles. Sélectionnez la langue que vous souhaitez en pressant sur la touche ENTRÉE lorsque vous serez positionné sur cette ligne. Après une courte attente, le guide de démarrage se lancera. Ce guide vous permettra de vous familiariser avec les bases de votre Monarch, incluant les touches de navigation, la visionneuse tactile, et la lecture de textes. Pour plus de détails concernant le guide de démarrage, veuillez consulter la section 2.5 "Guide de démarrage” ci-dessous.
Lorsque vous aurez complété ou quitté le guide de démarrage, on vous invitera alors à créer un mot de passe pour protéger votre appareil. Par la suite, le mot de passe configuré vous sera demandé obligatoirement pour déverrouiller ou démarrer votre appareil. Vous pouvez passer cette étape grâce au bouton « Passer » si vous préférez démarrer sans utiliser un mot de passe, ou en créer un à l’aide du bouton « Continuer », ce qui vous est fortement recommandé pour bien sécuriser votre appareil. Naviguez à l’option que vous préférez, puis appuyez sur ENTRÉE. Si vous sélectionnez le bouton « Passer », vous serez alors dirigé vers le menu principal. Si vous sélectionnez plutôt le bouton « Continuer », vous serez alors dirigé dans un champ dans lequel vous saisirez votre mot de passe. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez, puis appuyez sur ENTRÉE. Veuillez noter que le mot de passe doit être saisi à l’aide de la table braille informatique similaire à la table braille des États-Unis (voir la section « Table braille pour la saisie du mot de passe (similaire à la table braille des É.-U. pour en savoir plus).
Vous devrez ensuite saisir à nouveau votre mot de passe. Saisissez-le à nouveau, puis appuyez sur ENTRÉE.
Vous serez alors dirigé vers une fenêtre pour définir l’affichage des notifications sur l’écran de verrouillage. Vous pourrez choisir d’afficher tout le contenu des notifications, de n’afficher les contenus sensibles que si l’appareil est déverrouillé ou de n’afficher aucune notification. Il s’agit de cases à cocher; cochez l’option que vous préférez, puis appuyez sur ENTRÉE sur le bouton « OK » pour valider. Vous serez alors dirigé vers le menu principal.
Veuillez noter : dans le cas où un mot de passe a été configuré sur votre appareil, lorsque vous le réinitialiserez à l’état d’usine, vous devrez obligatoirement saisir votre mot de passe pour procéder à la réinitialisation. Dans le cas où vous devez récupérer votre appareil puisque vous avez oublié votre mot de passe, vous devrez démarrer votre appareil dans le mode récupération, puis effectuer une réinitialisation à l’état d’usine à partir de ce mode. Précisons que cette procédure effacera toutes les données présentes sur votre appareil et ne devrait être utilisée qu’en dernier recours. 
Veuillez également noter : vous pouvez modifier vos options quant au mot de passe plus tard dans les paramètres, en vous rendant dans les options de sécurité, puis en vous rendant dans la section « Verrouillage de l’écran ».
2.2. [bookmark: _Toc239231192]Recharger votre appareil
Pour recharger votre système, branchez la prise USB-C du câble d’alimentation fourni avec votre Monarch dans le port USB-C qui se trouve à l’arrière et à gauche de votre Monarch. Puisqu’il s’agit d’un adapteur USB-C, vous pouvez le brancher de n’importe quel côté.
Si ce n’est pas déjà fait, branchez la partie USB de votre câble d’alimentation dans l’adapteur secteur, puis branchez l’adapteur secteur dans une prise de courant.
De manière alternative, vous pouvez brancher votre prise USB dans un ordinateur, mais il faut noter que cette méthode de recharge est plus lente qu’une recharge avec l’adapteur secteur.
2.2.1. [bookmark: _Toc239231193]Augmenter l’autonomie de la pile
Au travail lorsque vous utilisez votre Monarch épisodiquement, vous pouvez entrer en mode veille lorsque vous n’utilisez pas votre tablette en appuyant sur le bouton d’alimentation. L’appareil se mettra alors en mode veille.
Vous pouvez quitter le mode veille en appuyant de nouveau sur le bouton d’alimentation.
Dans le cas où vous avez configuré un mot de passe pour déverrouiller votre appareil, utilisez le raccourci ESPACE avec U, puis saisissez votre mot de passe puis appuyez sur ENTRÉE pour déverrouiller et retourner à la dernière application dans laquelle vous vous trouviez. Veuillez noter que le mot de passe doit être saisi à l’aide de la table braille informatique similaire à la table braille des États-Unis (voir la section « Table braille pour la saisie du mot de passe (similaire à la table braille des É.-U. pour en savoir plus).
Dans le cas où vous n’utiliseriez pas votre appareil durant quelques jours, il est recommandé de l’éteindre en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé puis en sélectionnant l’option « Éteindre ».
2.3. [bookmark: _Commandes_importantes][bookmark: _Toc239231194]Commandes importantes 
Touche ENTRÉE: Point 8 (Active un élément sélectionné, également utilisé dans certaines commandes)
Touche Retour arrière: Point 7 (Supprime la lettre se trouvant à gauche de votre curseur durant l’édition, également utilisé dans certaines commandes)
Naviguer à l’élément précédent: Croix directionnelle haut, Retour arrière ou Espace avec Point 1
Naviguer à l’élément suivant: croix directionnelle bas, Espace ou Espace avec Point 4
Menu principal: Bouton d’accueil ou Espace avec Points 1-2-3-4-5-6
Défilement du braille vers le haut: Touche de défilement haut
Défilement du braille vers le bas: Touche de défilement bas
Fermer l’élément courant: Bouton Retour ou Espace avec E (Quitte le menu ou l’application dans laquelle vous vous trouvez)
Options: Espace avec O (Ouvre le menu des options de KeySoft)
Informations: Espace avec I dans le menu principal (Affiche des informations utiles concernant votre appareil)
Sélecteur d’applications: Appuyez sur le bouton du sélecteur d’applications (le bouton carré sur la face avant) affichera une liste de vos applications récemment ouvertes dans la session courante
Menu contextuel: Espace avec M ou appuyez sur le bouton du sélecteur d’applications et maintenez-le enfoncé (Un menu d’options dynamiques qui change selon votre position)
Aide contextuelle: Espace avec H (Fournit des astuces utiles concernant la navigation dans l’application courante ou dans votre emplacement actuel)
Répéter: Espace avec R (Le Monarch répète ce qui a été dit en dernier)
Activer ou désactiver la synthèse vocale: Retour arrière avec ENTRÉE avec S 
Afficher la date: ENTRÉE avec D (Le Monarch affichera et dira la date)
Afficher l’heure: ENTRÉE avec T (Le Monarch affichera et dira l’heure)
Arrêter la parole: Retour arrière avec ENTRÉE (Arrête la parole sur le Monarch pendant qu’il parle)
Amener le curseur sur la première ligne: ENTRÉE avec F (Dans les listes, ce raccourci déplace l’élément sur lequel se trouve votre curseur en haut de l’afficheur braille. Durant l’édition d’un texte, ce raccourci déplace la ligne sur laquelle se trouve le curseur en haut de l’afficheur braille).
Augmenter l’espace entre les lignes braille: Touche Zoom Plus
Diminuer l’espace entre les lignes braille: Touche Zoom Moins
Forcer l’actualisation dynamique: Appuyez sur le bouton Actualisation/Action et maintenez-le enfoncé
Affichage visuelle du braille à l’écran: Retour arrière avec ENTRÉE avec V
Note: Lorsque vous utilisez le braille informatique, il faut ajouter la barre d’espacement à toutes les commandes nécessitant l’utilisation des touches Retour arrière ou ENTRÉE.
Veuillez également noter: si vous utilisez l’une des tables brailles en braille anglais uniformisé UEB, il n’est pas nécessaire d’utiliser le braille informatique pour saisir des informations sensibles, des mots de passe par exemple. Cependant, dans toutes les autres langues, l’utilisation du braille informatique pour entrer de telles informations est obligatoire.
2.4. [bookmark: _Toc119322152][bookmark: _Toc416443711][bookmark: _Toc239231195]Mode veille et allumer et éteindre votre appareil
2.4.1. [bookmark: _Toc239231196]Allumer et éteindre votre appareil
Lorsque vous savez que vous n’utiliserez pas votre Monarch durant un certain temps, il peut être préférable de l’éteindre complètement pour préserver votre pile. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant approximativement 1 seconde. Votre appareil annoncera “éteindre” et vous offrira la possibilité soit d’éteindre ou de redémarrer. Sélectionnez l’option Éteindre, puis appuyez sur ENTRÉE pour éteindre votre appareil.
De la même manière, pour allumer votre appareil lorsqu’il est éteint, appuyez sur le bouton d’alimentation durant approximativement 3 secondes. Vous ressentirez une courte vibration et le message “starting keysoft...” sera affiché sur votre afficheur braille. Après quelque temps, l’image du papillon apparaîtra, puis vous serez dirigé au menu principal.
Note : si vous avez paramétré l’écran pour qu’elle soit verrouillée, lorsque KeySoft démarrera, vous serez dirigé vers votre écran verrouillé. Utilisez le raccourci Espace avec U puis saisissez le mot de passe que vous avez configuré, ce qui vous permettra de déverrouiller votre écran.
2.4.2. [bookmark: _Toc239231197]Mode veille
Le Monarch vous permet de mettre votre appareil en veille. Le mode veille est une façon simple et rapide de préserver votre pile lorsque vous n’utiliserez pas votre Monarch pour une courte période. Le mode veille est l’état le plus fréquent dans lequel votre Monarch se trouvera lorsqu’il ne sera pas utilisé.
Pour mettre votre appareil en veille, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation. Un son se fera entendre, vous confirmant que le Monarch est entré en mode veille, et le braille disparaîtra. Le message « Écran désactivé » sera également dit. Pour réveiller votre appareil, appuyez simplement sur le bouton d’alimentation lorsque votre appareil est en veille. Le message « Écran déverrouillé » se fera entendre, ou votre écran verrouillé sera affiché, si vous l’avez configuré.
2.5. [bookmark: _2.5._Startup_tutorial][bookmark: _Startup_tutorial][bookmark: _Guide_de_démarrage][bookmark: _Toc239231198]Guide de démarrage
Lorsque vous démarrez votre Monarch pour la première fois, après le message “starting keysoft...”, apparaît un graphique tactile d’un papillon puis un écran de sélection de la langue s’affiche. Naviguez au choix que vous préférez entre Français Canada ou Français France. Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner cette langue. Quelques secondes plus tard, si le guide de démarrage existe dans la langue que vous avez sélectionnée, il sera lancé. Dans le cas contraire, vous serez dirigé au menu principal. 
· Dans le premier écran du guide de démarrage, appuyez sur ENTRÉE pour le débuter, puis suivez les instructions pour compléter le guide.
· Lorsque vous aurez complété le guide, un message vous l’indiquera. Vous pourrez alors appuyer sur la touche ENTRÉE pour configurer les paramètres, ou le bouton d’accueil ou le bouton Retour pour être dirigé au menu principal.
Note: le texte du guide de démarrage se trouve à l’Annexe C.
2.6. [bookmark: _Toc190786886][bookmark: _Toc239231199]Gérer les profils de langue et les voix
Vous pouvez gérer vos profils de langue à partir du menu Options. Pour accéder au menu Options, appuyez sur Espace avec O (points 1-3-5).
2.6.1. [bookmark: _Toc190786887][bookmark: _Toc239231200]Configurer, ajouter, et supprimer des profils de langue
Pour configurer vos profils de langue, sélectionnez l’option « Configurer les profils de langue » dans le menu Options et appuyez sur Entrée. Vous obtiendrez une liste contenant vos profils de langue. Sélectionnez un profil de langue à configurer et appuyez sur Entrée. Vous pouvez configurer le nom, le moteur de la synthèse vocale, la voix et le débit de la voix. Vous pouvez aussi sélectionner votre type de braille préféré pour la saisie et la lecture, ainsi que le code braille mathématique que vous préférez.  Appuyez sur Entrée sur l'une de ces options pour voir les différentes tables braille et les langues prises en charge. Appuyez sur Retour pour retourner dans l’écran de configuration des profils. Appuyez sur Retour à nouveau pour retourner à la liste des profils. 
Pour créer un nouveau profil de langue, sélectionnez l’option « Ajouter un profil de langue additionnel » et appuyez sur Entrée. Vous pouvez créer jusqu’à dix profils de langue. Une boîte de dialogue vous demandera d’entrer un nom. Entrez un nom, puis appuyez sur Entrée ou sur le bouton Ok pour continuer. Configurez votre nouveau profil de langue comme vous le feriez pour un profil existant.
Au bas de la liste de configuration de profil, vous trouverez l’option « Supprimer le profil de langue ». Sélectionnez cette option pour supprimer un profil de langue. Vous pouvez également supprimer un profil de langue à partir du menu contextuel en appuyant sur Espace avec M ou en utilisant la commande Retour arrière avec les Points 2-3-5-6. Appuyez sur Ok pour confirmer la suppression. Veuillez noter que vous devez avoir au moins un profil de langue disponible; vous ne pouvez pas supprimer le dernier profil de langue. De plus, vous ne pouvez pas supprimer le profil de langue actif; pour ce faire, activez un autre profil de langue d’abord, et réessayez.
2.6.2. [bookmark: _Toc190786888][bookmark: _Toc239231201]Sélectionner un profil de langue
Pour sélectionner un profil de langue, sélectionnez l’option « Sélectionner le profil de langue » dans le menu Options et appuyez sur Entrée, et sélectionnez l’un de vos profils de langue. Pour basculer entre vos profils de langue, appuyez sur Entrée avec L. 
2.6.3. [bookmark: _Toc190786889][bookmark: _Toc239231202]Ajouter ou remplacer des voix Acapela
Vous pouvez ajouter ou remplacer des voix Acapela en sélectionnant Gestion des voix en configurant un profil de langue dans la sélection de voix ou en ouvrant l’application KeyUpdater dans le menu Toutes les applications. Dans le menu de l’application KeyUpdater, sélectionnez Gestion des voix et appuyez sur Entrée. On vous demandera de sélectionner une voix à remplacer, ou ajouter jusqu’à trois voix Acapela additionnelles. Sélectionnez une voix à remplacer et appuyez sur Entrée. 
Une liste de toutes les langues disponibles apparaîtra, en ordre alphabétique. Sélectionnez une langue et appuyez sur Entrée. Sélectionnez une voix et appuyez sur Entrée. On vous demandera si vous voulez remplacer la voix existante par la nouvelle voix. Appuyez sur Oui pour confirmer ou sur Non pour annuler. Si vous sélectionnez Oui, la voix sera installée sur votre Monarch.
Note : Si vous voulez remplacer la voix installée par défaut, vous serez limité aux voix dans la langue de votre système. Si vous sélectionnez français France dans la liste de sélection de langue lors du premier démarrage de votre système, la liste des voix sera limitée à français. 
Pour ajouter une voix additionnelle, sélectionnez Ajouter une voix dans le menu Gestion des voix et appuyez sur Entrée. Le Monarch supporte au total quatre voix. Une liste de toutes les langues disponibles vous sera présentée; sélectionnez la langue voulue et appuyez sur Entrée. Sélectionnez la voix que vous voulez ajouter et appuyez sur Entrée pour l’installer.
2.6.4. [bookmark: _Toc239231203]Tables d’apprentissage
On retrouve dans le Monarch différentes tables d’apprentissage du braille selon la langue utilisée et également selon le code braille utilisé. Ces tables d’apprentissage du braille permettent aux étudiants d’apprendre les abréviations braille, et ce à travers plusieurs niveaux. Au fur et à mesure que les étudiants avancent dans leur apprentissage, ils sélectionnent un niveau de table d’apprentissage du braille de plus en plus élevé jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’utiliser une table braille comprenant toutes les abréviations du code.
Veuillez noter que toutes ces tables d’apprentissage sont en anglais et visent l’apprentissage des abréviations braille des différents codes braille anglophones.
Les tables braille ainsi que le texte, le tout combiné dans ces tables d’apprentissage, sont interprétés comme comprenant l’ensemble des abréviations braille du code, donc peu importe le texte saisi (braille intégral ou abrégé), le système comprend ce qui est écrit.
Voici la liste des tables d’apprentissage du braille auxquelles vous avez accès:
· Braille in Easy Steps
· Fingerprint
· Mangold Method
· NLS I.M.B.T. (UEB)
· NLS I.M.B.T.
· RNZFB STAR
· S.A. Syllabus
· Take Off Series
· TSBVI
· UK UEB Brl Easy Steps
· UK UEB Fingerprint
· UK UEB Take Off Series
[bookmark: _Toc416443713]Pour obtenir plus de détails concernant le contenu de ces tables d’apprentissage, veuillez vous référer à l’annexe E du guide d’utilisation en anglais.
2.7. [bookmark: _Toc190786890][bookmark: _Toc239231204]Utiliser votre Monarch avec un clavier standard
Vous pouvez utiliser un clavier standard avec votre Monarch, que vous brancherez en USB ou Bluetooth. Prenez note que la configuration par défaut sera Anglais Amérique du Nord (QWERTY).
Pour changer cette configuration, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le menu options en appuyant sur Espace avec O.
2. Rendez-vous aux paramètres Android puis appuyez sur Entrée
3. Rendez-vous à Système.
4. Ouvrez Langues et modes d’entrée.
5. Sélectionnez votre clavier physique
6. Choisissez la disposition clavier de votre choix.
Pour savoir comment saisir vos raccourcis claviers à l’aide du clavier standard, référez-vous à l’annexe B de ce guide d’utilisation. Il faut noter qu’on ne peut saisir des expressions mathématiques à l’aide d’un clavier externe.
3. [bookmark: _Toc239231205]Naviguer sur votre Monarch
Pour naviguer sur votre tablette, utilisez les croix directionnelles ou les touches de défilement lorsque vous vous trouvez dans un menu ou dans un document. Les croix directionnelles vous permettent de naviguer dans vos documents à gauche, à droite, en haut ou en bas sur votre écran. Les touches de défilement vous permettent de naviguer au précédent ou au prochain groupe de lignes sur votre afficheur braille. Lorsque vous aurez atteint l’élément qui vous intéresse, vous pouvez le sélectionner en appuyant sur Entrée. Pour saisir vos raccourcis clavier, vous utiliserez le clavier braille fourni avec votre appareil. En règle générale, ces raccourcis sont basés sur les lettres en braille, donc si vous saisissez les points braille associés à une lettre dans un raccourci clavier, combinés à la barre d’espace, au bouton Retour arrière ou à la touche ENTRÉE, vous pourrez compléter la saisie d’un raccourci. Pour en savoir plus sur les raccourcis clavier, veuillez consulter le résumé des commandes en annexe A du présent guide d’utilisation ou la section 2.3 regroupant les principales commandes.
Puisque le Monarch est un afficheur braille multilignes, il vous est possible d’utiliser la méthode Pointez et cliquez pour naviguer de façon plus efficiente sur votre écran et pour interagir plus rapidement avec les éléments se trouvant sur votre afficheur braille qui est aussi votre écran. Cette méthode sera expliquée en plus amples détails dans la section Mode pointez et cliquez.
3.1. [bookmark: _Toc239231206]Clavier braille
3.1.1. [bookmark: _Toc239231207]Description du clavier braille
Le Monarch comprend un clavier braille physique comprenant 8 points, que vous utiliserez pour naviguer sur votre appareil, pour saisir des raccourcis clavier et pour écrire dans les applications. Voici la disposition de ce clavier, en partant de la gauche :
Bouton retour arrière, également le point 7
Point 3
Point 2
Point 1
Point 4
Point 5
Point 6
Touche ENTRÉE, également point 8
3.1.2. [bookmark: _Toc239231208]Raccourcis de clavier braille
Les raccourcis sont composés d’une lettre en braille, combinée avec la barre d’espace, la touche Retour arrière ou la touche ENTRÉE, ces touches devant être pressées en conjonction pour que le raccourci soit exécuté.  Par exemple, pour retourner au menu principal à partir d’une application, utilisez le raccourci Espace avec les points 1-2-3-4-5-6 ou le bouton d’accueil (bouton circulaire sur la face avant de l’appareil). Un autre exemple : pour sauvegarder un document dans KeyWord et KeyBRF, vous devez saisir le raccourci Espace avec S (Espace avec les points 2-3-4). Généralement, le point 7 (Retour arrière), le point 8 (ENTRÉE) et la barre d’espacement sont utilisés pour compléter un raccourci. Pour en savoir plus concernant les raccourcis, veuillez consulter le résumé des commandes en annexe A du présent guide d’utilisation ou consultez la section 2.3 concernant les raccourcis les plus importants.
3.2. [bookmark: _Toc239231209]Navigation par première lettre des mots
Lorsque vous naviguez dans un menu, vous pouvez en tout temps naviguez à n’importe quel élément en tapant la première lettre de son nom. Par exemple, dans le menu principal, taper la lettre « T » vous dirigera à « Traitement de texte : KeyWord », et la lettre « V » vous dirigera à l’application « Victor Reader » ou à l’application « Visionneuse tactile ». La navigation par première lettre des mots peut être utilisée dans tous les menus et lorsqu’une liste est affichée, par exemple une liste de fichiers dans le Gestionnaire de fichiers, ou à l’ouverture de documents dans certaines applications.
3.3. [bookmark: _Toc239231210]Mode Pointez et cliquez
3.3.1. [bookmark: _Toc239231211]Description du mode Pointez et cliquez
Le mode Pointez et cliquez est l’une des deux méthodes pouvant être utilisées pour positionner votre curseur à l’aide d’un doigt. Pour interagir avec les éléments, étant donné qu’il n’y a pas de curseur-éclair sur cet appareil, pointez sur son emplacement avec un doigt seulement. En utilisant l’autre main, appuyez deux fois sur le bouton Actualisation/Action. Cette action déplacera le focus du curseur sur l’élément sélectionné et l’activera, comme un double-clic avec la souris sur un ordinateur le ferait.
La même façon de fonctionner s’applique dans les champs d’édition et de texte, dans lesquelles pointer en utilisant un doigt puis appuyer deux fois sur le bouton Actualisation/Action positionne votre curseur à l’endroit souhaité. Veuillez noter que si vous ressentez une double-vibration lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton Actualisation/Action, cela s’explique par le fait que votre doigt ne serait pas positionné correctement ou dans le cas où plus d’un doigt serait détecté.
3.3.2. [bookmark: _Toc239231212]Naviguer à travers une liste d’éléments
Pour naviguer dans une liste d’éléments, touchez votre afficheur braille avec un doigt jusqu’à ce que vous atteigniez la position désirée. Effectuez un court appui sur le bouton Actualisation/action pour déplacer votre curseur à la position désirée. Si vous devez changer le groupe de lignes présentement affiché (page précédente ou suivante), utilisez les touches de défilement. Veuillez noter que si vous ressentez une double-vibration lorsque vous appuyez sur le bouton Actualisation/Action, cela s’explique par le fait que votre doigt ne serait pas positionné correctement ou dans le cas où plus d’un doigt serait détecté.
3.3.3. [bookmark: _Toc239231213]Activer un élément sélectionné
Lorsque vous êtes positionné sur l’élément que vous souhaitez sélectionner, tapez deux fois sur le bouton Actualisation/Action. Veuillez noter que si vous ressentez une double-vibration lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton Actualisation/Action, cela s’explique par le fait que votre doigt ne serait pas positionné correctement ou dans le cas où plus d’un doigt serait détecté.
3.4. [bookmark: _Toc239231214]Mode Naviguer au toucher
3.4.1. [bookmark: _Toc239231215]Description du mode Naviguer au toucher
Le mode Naviguer au toucher constitue une autre façon de déplacer votre curseur sur l’afficheur braille à l’aide d’un doigt. Lorsque ce mode est activé, appuyez une fois sur le bouton Actualisation/Action pour permettre la navigation au toucher; vous ressentirez alors une courte vibration, démontrant que la navigation au toucher est maintenant activée. Lorsque la navigation au toucher est activée, vous pouvez taper, à l’aide d’un doigt, une ou deux fois sur la position désirée. Cette action positionnera votre curseur à l’endroit désiré, là où se trouve votre doigt. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour activer l’élément sur lequel vous êtes positionné.
Dans les champs de texte, cette action permet de positionner votre curseur à l’endroit désiré, comme le feraient les curseurs-éclairs sur d’autres afficheurs braille. La navigation au toucher demeurera active jusqu’à ce que vous appuyez de nouveau sur le bouton Actualisation/Action, ce qui déclenchera alors deux courtes vibrations pour vous indiquer que la navigation au toucher est désactivée.
3.4.2. [bookmark: _Toc239231216]Naviguer à travers une liste d’éléments
Pour naviguer à travers une liste d’éléments, appuyez sur le bouton Actualisation/Action pour déclencher la détection, puis, à l’aide d’un doigt, tapez ou double-tapez à l’endroit désiré pour y déplacer votre curseur. Si vous souhaitez changer le groupe de lignes affiché (page précédente ou suivante), utilisez les touches de défilement. La navigation au toucher demeurera active jusqu’à ce que vous appuyez de nouveau sur le bouton Actualisation/Action, ce qui déclenchera alors deux courtes vibrations pour indiquer que la navigation au toucher est désactivée.
3.4.3. [bookmark: _Toc239231217]Activer un élément sélectionné
Lorsque vous êtes positionné sur l’élément que vous souhaitez activer, appuyez sur la touche ENTRÉE.
3.5. [bookmark: _Toc239231218]Actualisation dynamique et manuelle de l’afficheur braille
À chaque fois que l’écran est actualisé, une actualisation dynamique de l’afficheur braille se fait, ce qui signifie que toutes les cellules seront actualisées pour afficher le contenu actuellement disponible à l’écran. Cette actualisation prend environ une seconde et se produit automatiquement, c’est pour cette raison qu’on désigne cela par l’actualisation dynamique. Veuillez noter que pour que cette actualisation se fasse correctement, vos doigts doivent être levés puisque les cellules ne peuvent pas être actualisées tant que des doigts s’y trouvent.
Il peut arriver que l’afficheur braille ne parvienne pas à s’actualiser automatiquement complètement. Si cela se produit, appuyez longuement sur le bouton Actualisation/Action, cela déclenchera une actualisation manuelle. Toutes les cellules n’ayant pu s’actualiser correctement auparavant devraient alors être en mesure de le faire.
Note : les aimants externes peuvent causer de l’interférence et altérer les performances des points des cellules braille, ce qui peut causer l’affichage d’éléments inexacts.
3.6. [bookmark: _Toc239231219]Mode édition
Si vous voulez saisir du texte dans une zone d’édition ou un formulaire, vous devrez d’abord activer le mode édition. Comme dans le mode Formulaire utilisé par plusieurs lecteurs d’écran, appuyez simplement sur ENTRÉE dans une zone d’édition. Vous entendrez un signal sonore ascendant signifiant que le mode édition est activé, et vous verrez le curseur braille apparaître entre les parenthèses sur l’afficheur braille. Tapez vos informations dans la zone d’édition et, lorsque vous aurez fini, vous pourrez quitter le mode édition facilement en appuyant sur ESPACE avec E ou sur le bouton Retour, le bouton triangulaire sur la face avant de votre Monarch. Le mode édition sera désactivé automatiquement et vous pourrez utiliser la navigation par première lettre à nouveau, ainsi que les croix directionnelles ou de défilement.
Si vous avez plusieurs zones d’édition à remplir, les applications vous permettent souvent d’appuyer sur ENTRÉE pour sauter directement à la prochaine zone d’édition dans le formulaire afin de rendre l’édition plus efficace. Vous pouvez vérifier rapidement ce que la touche ENTRÉE peut faire dans une zone d’édition en exécutant la commande d’aide contextuelle. Lorsque le mode d’édition est désactivé, vous pouvez naviguer au prochain champ grâce à la barre d’espacement et au champ précédent grâce à la touche Retour arrière.
3.7. [bookmark: _Toc239231220]Mode unimanuel
Le Monarch peut être utilisé en mode unimanuel, ce qui s’avère très pratique pour les utilisateurs ayant des difficultés à saisir du texte avec les deux mains. Dans ce mode, on peut saisir des raccourcis d'une seule main.
Pour activer le mode unimanuel, utilisez le raccourci Zoom moins et Retour arrière et KeySoft vous demandera si vous souhaitez activer le mode unimanuel. Appuyez sur ENTRÉE sur le bouton OK et KeySoft vous avertira alors que le mode unimanuel est activé. Ce mode demeurera activé jusqu’à ce que vous le désactiviez manuellement.
Tant que le mode unimanuel est activé, le Monarch vous en avisera à chaque fois que vous déverrouillerez ou redémarrerez votre appareil et vous expliquera comment revenir au mode de saisie standard à deux mains.
Pour saisir les caractères lorsque vous vous trouvez dans le mode unimanuel, vous devez saisir chacun des points de ce caractère, peu importe l’ordre de ces points et le rythme dans lequel vous le faites. Lorsque vous avez terminé de saisir tous les points d’un caractère, appuyez sur la barre d’espace pour que le caractère soit saisi. Par exemple, pour saisir la lettre J, vous pourriez commencer par saisir le point 2, puis le point 4 et le point 5 séparément ou en même temps. Après avoir appuyé sur chacun des points, appuyez sur la barre d’espace et la lettre J sera alors saisie. 
Pour compléter une commande nécessitant d’utiliser la barre d’espace, vous devrez presser la barre d’espace avant et après les autres points. Par exemple, pour retourner au menu principal, appuyez sur la barre d’espace puis relâchez la touche, puis appuyez sur les points 1 à 6 et relâchez-les par la suite, et ce dans l’ordre qui vous plaira, puis appuyez de nouveau sur la barre d’espace et relâchez-la.
Pour ajouter un espace entre deux mots, appuyez deux fois sur la barre d’espace après avoir terminé d’entrer le dernier caractère.
Les touches de défilement et les croix directionnelles conservent les mêmes fonctions que dans le mode standard de saisie à deux mains.
Pour revenir au mode de saisie à deux mains, utilisez de nouveau le raccourci Zoom Moins et Retour arrière. KeySoft vous demandera alors si vous souhaitez désactiver le mode unimanuel. Appuyez sur ENTRÉE et la barre d’espace sur le bouton OK. KeySoft vous indiquera alors que le mode unimanuel a été désactivé.
3.8. [bookmark: _Toc239231221]Synthèse vocale
À mesure que vous apprenez à utiliser votre Monarch, vous remarquerez que la plupart des choses que vous faites sont suivies d’un retour audio avec la synthèse vocale « Acapela ». 
La synthèse vocale vous informe aussi de la présence d’une notification sur votre Monarch.
Lorsque vous serez plus familier avec l’utilisation de votre appareil, vous pourrez choisir d’arrêter la synthèse vocale lorsqu’elle parle. Pour ce faire, appuyez simplement sur ENTRÉE avec RETOUR ARRIÈRE simultanément lorsque la synthèse vocale parle. Prenez note que ceci est temporaire et s’applique seulement à l’occurrence qui est en cours. 
Si vous voulez faire répéter une occurrence par la synthèse vocale, appuyez sur ESPACE avec R. 
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la synthèse vocale en appuyant sur les boutons de volume situés sur le côté droit de votre Monarch.
Prenez note que le Monarch a deux contrôles de volume différents : le volume de la musique et le volume de l’accessibilité incluant la synthèse vocale et les sons de navigation. Vous pouvez régler le volume de l’accessibilité individuellement en appuyant sur ENTRÉE avec les POINTS 4 ou 1, et régler le volume de la musique individuellement en appuyant sur ENTRÉE avec les POINTS 5 ou 2. 
Vous pouvez également choisir de désactiver la synthèse vocale complètement en utilisant le raccourci Retour arrière avec ENTRÉE avec S.
Pour réactiver la synthèse vocale, utilisez de nouveau le raccourci Retour arrière avec ENTRÉE avec S.
Note : Il y aura une confirmation audio seulement lorsque vous activez la synthèse vocale.
3.9. [bookmark: _Toc239231222]Copier du contenu parlé
Il est possible de copier le contenu parlé de votre Monarch et de le coller dans un champ éditable ou dans une application dans laquelle vous pouvez écrire, comme KeyWord.
Important : La synthèse vocale doit être activée pour pouvoir copier du contenu parlé. Vous pouvez activer la synthèse vocale en utilisant le raccourci Retour arrière avec ENTRÉE avec S.
Pour copier du contenu parlé : 
· Assurez-vous que la synthèse vocale est activée.
· Démarrez la sélection de texte en appuyant sur Entrée avec S.
· Rendez-vous à la fin du texte que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez de nouveau sur Entrée avec S pour compléter la sélection.
· Appuyez sur Retour arrière avec Y pour copier la sélection dans le presse-papier.
· Activez un champ éditable, comme une barre d’adresse, ou ouvrez KeyWord ou toute autre application avec un champ éditable, et appuyez sur Retour arrière avec V pour coller le texte.
3.10. [bookmark: _Toc239231223]Se connecter au réseau Wi-Fi
La façon la plus rapide de se connecter au réseau Wi-Fi est en accédant aux Paramètres d’Android en exécutant la commande ENTRÉE avec Q. Rendez-vous ensuite à l’élément Réseau et Internet et activez-le. Activez ensuite l’élément Wi-Fi. Vous serez dirigé vers l’écran de configuration Wi-Fi où vous pouvez vous connecter à l’un des réseaux Wi-Fi détectés par le Monarch.
Dans le menu de configuration Wi-Fi, assurez-vous d’abord que la case Wi-Fi (deuxième élément) est activée. Sinon, aucun réseau ne sera détecté par votre Monarch. Naviguez dans la liste jusqu’à ce que vous trouviez le bon réseau, puis activez-le en appuyant sur ENTRÉE.
Vous serez ensuite dirigé vers l’écran de connexion réseau qui affichera les informations liées au réseau auquel vous vous apprêtez à vous connecter. Tapez le mot de passe dans la zone d’édition correspondante, puis activez le bouton Se connecter.
La connexion au réseau peut prendre quelques minutes.
3.10.1. [bookmark: _Toc239231224]Informations sur la connectivité
Pour voir vos informations sur la connectivité telles que le statut Wi-Fi ou Bluetooth ou la force du signal, utilisez le raccourci ENTRÉE avec N pour entrer dans la zone des notifications, et les informations concernant le statut de votre connexion Wi-Fi y seront alors annoncées.
3.11. [bookmark: _Toc239231225]Activer ou désactiver l’accessibilité
Bien que ce ne soit pas recommandé, il est possible de désactiver l’accessibilité sur votre appareil en maintenant enfoncé les boutons augmenter et diminuer volume simultanément pour quelques secondes. Cette option peut être utile si un utilisateur voyant prévoit utiliser votre appareil.
Pour réactiver l’accessibilité, maintenez enfoncés les boutons diminuer et augmenter volume de nouveau pendant quelques secondes.
4. [bookmark: _Toc239231226]Menu principal
4.1. [bookmark: _Toc239231227]Description du menu principal de KeySoft
KeySoft est le cœur de votre Monarch. Il supporte toutes les applications contenues sur votre tablette. Le menu principal de KeySoft vous donne accès aux applications les plus souvent utilisées, comme le traitement de texte, l’éditeur mathématique, l’application pour les mathématiques, etc.
Le menu principal contient les éléments suivants:
· Éditeur braille : KeyBRF
· Visionneuse tactile
· Courrier électronique : KeyMail
· Navigateur Web : Ecosia
· Traitement de texte : KeyWord
· Math : KeyMath
· Gestionnaire de fichiers; Fichiers
· Victor Reader
· Afficheur Braille pour lecteur d’écran
· Toutes les applications
4.2. [bookmark: _Toc239231228]Lancer le menu principal
Le menu principal de KeySoft est l’écran d’accueil de votre Monarch. À partir du menu principal, vous pouvez accéder à toutes les applications de KeySoft. Lorsque vous démarrez votre Monarch ou que vous fermez une application, vous retournerez automatiquement dans ce menu.
Vous pouvez retourner au menu principal à tout moment en appuyant sur le bouton d’accueil (le bouton en forme de cercle au centre de la face avant de votre Monarch). Vous pouvez également exécuter la commande « Aller au menu principal » en appuyant sur ESPACE avec les POINTS 1-2-3-4-5-6. Après avoir atteint le menu principal, le Monarch annoncera « Menu principal » et affichera la liste des applications en braille. Si vous vous trouvez déjà dans le Menu principal, l’application sélectionnée sera identifiée sur l’afficheur braille, précédée à sa gauche de l’indicateur de focus du curseur. Pour en savoir plus sur l’indicateur de focus du curseur, référez-vous à la section 4.4 « Indicateur de focus du curseur ». 
4.3. [bookmark: _Toc239231229]Naviguer dans le menu principal
Vous pouvez appuyer sur la barre d’espacement ou sur la croix directionnelle bas pour naviguer à l’élément suivant et la touche Retour arrière ou la croix directionnelle haut pour naviguer à l’élément précédent.
4.4. [bookmark: _Indicateur_tactile_d’accessibilité][bookmark: _Indicateur_de_focus][bookmark: _Toc239231230]Indicateur de focus du curseur
Pour indiquer la position de l’élément sous le curseur, un indicateur de focus du curseur est ajouté. Ce symbole, de forme carrée et formé de trois points en hauteur et trois points en longueur, se trouve à la gauche de l’élément sous le curseur. Si vous utilisez les croix directionnelles pour changer la position de votre curseur, l’indicateur de focus du curseur se déplacera sur la même ligne. Ce symbole équivaut à votre curseur lorsque vous naviguez dans le menu principal et dans les autres menus.
4.5. [bookmark: _Toc239231231]Ouvrir les éléments de menu
Pour ouvrir un élément sélectionné, appuyez sur ENTRÉE. Lorsque vous utilisez la méthode Pointez et cliquez, vous pouvez également positionner votre doigt sur l’élément que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez deux fois sur le bouton Actualisation/Action.
4.6. [bookmark: _Toc239231232]Accéder aux applications présentement ouvertes
Vous pourriez vouloir retourner à une application que vous avez utilisée récemment et que vous n’avez pas fermée. Ces applications sont toujours en cours d’utilisation donc vous pouvez basculer dans ces applications sans devoir retourner dans le menu principal pour les rouvrir. Pour accéder aux applications en cours, appuyez sur la touche Applications récentes, la touche carrée se trouvant au milieu de la face avant de votre Monarch. Naviguez jusqu’à l’application à laquelle vous souhaitez accéder à l’aide des croix directionnelles, puis appuyez sur ENTRÉE. Pour fermer cette application spécifique, utilisez le raccourci Retour arrière avec les points 2-3-5-6 ou rendez-vous dans le menu contextuel grâce au raccourci Espace avec M puis sélectionnez l’option « Fermer l’application » et appuyez sur ENTRÉE. Pour fermer toutes les applications se trouvant dans le menu des applications récentes, utilisez le raccourci Retour arrière avec C ou rendez-vous dans le menu contextuel grâce au raccourci Espace avec M et sélectionnez cette option dans le menu. Veuillez noter que cette action fermera toutes les applications présentement ouvertes et vous ramènera au menu principal. Vous pouvez rapidement basculer à la dernière application ouverte en appuyant deux fois rapidement sur le bouton des applications récentes.
4.7. [bookmark: _Toc239231233]Accéder au menu « Toutes les applications »
L’élément « Toutes les applications » vous dirige vers un nouveau menu appelé « Menu principal de toutes les applications ». Ce menu affiche toutes les applications ayant été installées sur votre Monarch. 
Pour accéder à toutes les applications, tapez la lettre T ou naviguez vers l’élément « Toutes les applications » en utilisant la touche ESPACE ou la croix directionnelle haut sachant qu’il s’agit du dernier élément du menu, puis activez l’élément en appuyant sur la touche ENTRÉE. 
Pour sortir du menu « Toutes les applications » et retourner au menu principal, appuyez sur le bouton Retour ou sur ESPACE avec E.
4.8. [bookmark: _Toc239231234]Personnaliser le menu principal
Avec le Monarch vous pouvez personnaliser votre menu principal en y ajoutant ou en y retirant les applications de votre choix.
4.8.1. [bookmark: _Toc190786923][bookmark: _Toc239231235]Activer le menu personnalisé
Pour personnaliser le Menu principal, assurez-vous que vous êtes déjà dans le menu principal, puis appuyez sur Retour arrière avec Entrée et X.
Le menu principal s’appellera maintenant Mon menu et pourra être personnalisé selon vos préférences.
Vous pouvez également activer le menu personnalisé en ouvrant le menu contextuel en appuyant sur Espace avec M ou en maintenant enfoncé le bouton applications récentes (le bouton carré sur la face avant de votre appareil).
Rendez-vous à Personnaliser le menu principal et appuyez sur Entrée.
4.8.2. [bookmark: _Toc190786924][bookmark: _Toc239231236]Ajouter une application à votre menu personnalisé
Pour ajouter une application à votre menu personnalisé, rendez-vous à toutes les applications à partir du menu principal et activez-le en appuyant sur entrée ou sur un curseur éclair.
Défilez dans le menu toutes les applications jusqu’à ce que vous trouviez l’application à ajouter dans votre menu personnalisé. Lorsque vous l’avez trouvé, appuyez sur Entrée avec M pour l’ajouter à votre menu personnalisé. 
Vous pouvez également ajouter l’application à votre menu personnalisé en ouvrant le menu contextuel en appuyant sur Espace avec M ou en maintenant enfoncé le bouton applications récentes.
4.8.3. [bookmark: _Toc190786925][bookmark: _Toc239231237]Retirer une application de votre menu personnalisé
Pour retirer une application de votre menu personnalisé, assurez-vous que vous êtes déjà dans le menu personnalisé, rendez-vous à l’application que vous souhaitez retirer et appuyez sur Entrée avec M.
Vous pouvez également retirer l’application à partir du menu contextuel en appuyant sur Espace avec M, ou en maintenant enfoncé le bouton Applications récentes.
Prenez note que retirer une application de votre menu personnalisé ne supprime pas l’application de votre appareil. L’application demeure accessible par le menu Toutes les applications du Menu principal.
4.8.4. [bookmark: _Toc190786926][bookmark: _Toc239231238]Rétablir le menu principal par défaut
Pour revenir au menu principal par défaut, appuyez simplement sur Retour arrière, Entrée et X lorsque vous êtes dans votre menu personnalisé.
Vous pouvez également rétablir le menu principal par défaut en ouvrant le menu contextuel en appuyant sur Espace avec M ou en maintenant enfoncé le bouton Applications récentes.
Rendez-vous ensuite à Rétablir le menu par défaut et appuyez sur Entrée.

5. [bookmark: _Toc190786927][bookmark: _Toc239231239]Les autres menus et l’aide contextuelle
5.1. [bookmark: _Toc190786928][bookmark: _Toc416443724][bookmark: _Toc239231240]Le menu contextuel
Le menu contextuel affiche toutes les actions disponibles pour l’application KeySoft en cours d’utilisation de même que les commandes qui y sont associées. Ce menu peut s’avérer très utile si vous oubliez comment faire une commande quelconque. 
Pour accéder au menu contextuel à partir de la plupart des applications KeySoft, appuyez sur ESPACE avec M ou maintenez le bouton Applications récentes enfoncé (le bouton carré sur la face avant de votre Monarch). 
À partir du menu contextuel, appuyez sur la barre d’espacement ou utilisez les croix directionnelles pour faire défiler les options disponibles.  
Pour sortir du menu contextuel, appuyez simplement sur le bouton Retour (le bouton de forme triangulaire sur la face avant de votre appareil) ou sur ESPACE avec E.
Note: Accéder au menu contextuel à partir du menu principal de KeySoft vous permettra d’accéder plus rapidement aux informations de l’application sélectionnée. Il s’agit d’un moyen pratique de connaître le numéro de version d’une application. 
5.2. [bookmark: _Toc450644604][bookmark: _Toc190786929][bookmark: _Toc239231241]L’aide contextuelle 
L’aide contextuelle est une fonction conçue pour vous aider à trouver des informations utiles sur comment utiliser le Monarch selon votre contexte. L’aide contextuelle vous donnera une description du contexte, une liste des commandes disponible pour un élément en particulier, et des explications sur comment exécuter ces commandes. Si jamais vous ne savez pas comment faire quelque chose, accédez à l’aide contextuelle et vous y trouverez ce que vous cherchez. 
Pour accéder à l’aide contextuelle, appuyez sur ESPACE avec H. Votre Monarch annoncera « Aide contextuelle ».
À partir du menu d’aide contextuelle, appuyez sur la barre d’espacement ou utilisez les croix directionnelles pour parcourir les éléments d’aide contextuelle.
Pour sortir du menu d’aide contextuelle, appuyez simplement sur le bouton Retour (le bouton triangulaire sur la face avant de votre Monarch) ou sur ESPACE avec E. 
5.3. [bookmark: _Toc190786930][bookmark: _Toc239231242]Volet des notifications
Le Monarch offre un volet des notifications qui affiche des informations générales comme la date et l’heure, la force du signal Wi-Fi et le niveau de batterie. Le volet enregistre aussi des événements qui se produisent sur votre Monarch, comme lorsqu’un téléchargement est complété ou lorsqu’une mise à jour du système est disponible. Vous pouvez accéder au volet des notifications en appuyant sur ENTRÉE avec N. Parcourez et activez les éléments du volet de la même façon que pour n’importe quel menu.
Lorsque le Monarch reçoit une notification et si l’appareil est activé, un son sera émis. Ce son peut être personnalisé pour chaque application dans les paramètres d’Android. Un symbole braille apparaîtra également en haut à gauche de votre afficheur braille, pour indiquer qu’une notification est arrivée. Vous pouvez cliquer sur ce symbole braille et vous serez dirigé vers votre notification.
Le volet des notifications vous permettra d’accéder rapidement aux paramètres d’Android et permet d’accéder à certains réglages rapides, par exemple : le mode avion, les réglages Wi-Fi et Bluetooth que vous pouvez configurer directement à partir de cette fenêtre. Si vous accédez aux paramètres via le volet des notifications, vous serez dirigés aux paramètres d’Android, où vous accéderez à tous les paramètres de votre Monarch.
Note : dans le cas où une application contient des notifications non lues, le nombre de notifications non lues est affiché à la suite du nom de l’application. Par exemple, si vous avez des courriels non lus dans KeyMail, à la suite du nom KeyMail, le nombre de courriels non lus sera affichés entre parenthèses.
5.4. [bookmark: _Toc190786931][bookmark: _Toc239231243]Lire le guide d’utilisation
Si vous voulez lire le guide d’utilisation du Monarch sur l’appareil, vous pouvez le faire à partir du menu Options sous Guide d’utilisation. Appuyez sur ESPACE avec O pour accéder au menu Options, et appuyez sur G pour sauter directement à l’élément Guide d’utilisation ou naviguez à l’aide des croix directionnelles jusqu’à l’élément Guide d’utilisation. Appuyez sur ENTRÉE pour l’ouvrir.
Vous pouvez également lire le guide d’utilisation grâce à son application. Pour ce faire, rendez-vous au sous-menu « toutes les applications » puis, en utilisant la navigation par première lettre ou les croix directionnelles, sélectionnez l’application Guide d’utilisation.
6. [bookmark: _Toc239231244]Gérer les fichiers avec Fichiers
Pour lancer Fichiers, rendez-vous dans le menu principal, puis appuyez sur G pour atteindre l’élément « Gestionnaire de fichiers : fichiers », puis appuyez sur ENTRÉE. De manière alternative, utilisez les croix directionnelles jusqu’à ce que vous atteigniez l’élément « Gestionnaire de fichiers : Fichiers » puis appuyez sur ENTRÉE.
6.1. [bookmark: _Toc190786990][bookmark: _Toc239231245]Créer des dossiers
Pour créer un dossier, appuyez sur ESPACE avec N. Entrez le nom du dossier et appuyez sur OK ou sur ENTRÉE pour confirmer. 
Le nouveau dossier sera désormais répertorié dans l'application Fichiers, et sera disponible comme emplacement de sauvegarde lorsque vous souhaiterez enregistrer un fichier.
6.2. [bookmark: _Toc190786991][bookmark: _Toc239231246]Les différences entre les disques, les dossiers et les fichiers
Les différents périphériques de stockage (la mémoire interne de l’appareil, Stockage) et la clé USB) se trouvent dans le répertoire racine de votre Monarch. La clé USB s’affichera uniquement si une clé USB est insérée dans votre appareil. Vous pouvez également accéder aux espaces de stockage en ligne auxquels vous êtes connecté. Sélectionnez l’un de ces périphériques pour en afficher le contenu. 
6.3. [bookmark: _Toc190786992][bookmark: _Toc450644662][bookmark: _Toc239231247]Naviguer dans les fichiers 
Vous pouvez naviguer dans vos fichiers en utilisant les croix directionnelles et les touches de défilement, en utilisant la navigation par première lettre avec le clavier braille, ou en utilisant les touches ESPACE ou RETOUR ARRIÈRE.
Pour ouvrir un fichier ou un dossier, sélectionnez-le et appuyez sur ENTRÉE. Si vous voulez retourner au dossier parent, appuyez sur le bouton Retour. Vous pouvez également utiliser la commande ESPACE avec E pour reculer d’un niveau jusqu’à ce que vous atteigniez la liste des disques sur votre Monarch.
6.4. [bookmark: _Toc239231248]Renommer un fichier ou un dossier
Pour renommer un fichier ou un dossier, naviguez jusqu’à ce que vous atteigniez l’élément à renommer, puis utilisez le raccourci Retour arrière avec R. Dans la zone de texte qui apparaît, saisissez le nouveau nom pour cet élément, et appuyez sur ENTRÉE sur le bouton OK pour confirmer.
6.5. [bookmark: _Toc450644665][bookmark: _Toc190786996][bookmark: _Toc239231249]Commandes de manipulation de fichiers et de dossiers
Fichiers offre une grande variété de commandes pour manipuler les fichiers et les dossiers, accessibles à partir du menu contextuel en appuyant sur ESPACE avec M ou en maintenant enfoncé le bouton Applications récentes. 
Voici la liste des commandes : 
Nouveau dossier : Espace avec N
Sélectionner/Désélectionner : Retour arrière avec L
Sélectionner/Désélectionner tout : ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6
Copier : Retour arrière avec Y
Déplacer : Retour arrière avec X
Exécuter l’action courante : Retour arrière avec A
Rechercher : ESPACE avec F
Infos : Espace avec I
Renommer : Retour arrière avec R
Rafraîchir : ENTRÉE avec R
Supprimer : Retour arrière avec les points 2-3-5-6
Sélectionner un disque : espace avec D
6.5.1. [bookmark: _Toc450644666][bookmark: _Toc190786997][bookmark: _Toc239231250]Sélectionner les fichiers
Il est possible de sélectionner les fichiers et les dossiers pour pouvoir effectuer une action sur plus d’un fichier ou dossier à la fois.
Pour sélectionner un fichier ou un dossier, naviguez jusqu’à atteindre le fichier ou le dossier à sélectionner, puis utilisez le raccourci Retour arrière avec L. Les points 7 et 8 encadreront alors les éléments sélectionnés pour l’indiquer. Vous pouvez également sélectionner tous les fichiers du dossier courant en appuyant sur ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6.
Une fois vos fichiers sélectionnés, vous pouvez exécuter la commande pour l’action que vous voulez effectuer. Par exemple : supprimer, copier, ou couper. Tous les fichiers ou dossiers sélectionnés seront affectés par cette action.
Pour désélectionner un fichier ou dossier, naviguez jusqu’à l’élément à désélectionner puis utilisez le raccourci Retour arrière avec L. 
6.6. [bookmark: _Toc190786993][bookmark: _Toc239231251]Déplacer, copier et coller des fichiers et des dossiers
Pour déplacer un fichier, naviguez-y et appuyez sur RETOUR ARRIÈRE avec X. Vous serez placer dans le menu des documents et « Déplacer vers » s’affichera. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier ou le dossier à l'aide des croix directionnelles, puis appuyez sur ENTRÉE pour l'ouvrir. Une fois le dossier de votre choix ouvert, appuyez sur Retour arrière avec A. Votre fichier ou dossier sera déplacé vers l'emplacement sélectionné.
Pour copier un fichier, naviguez-y et appuyez sur RETOUR ARRIÈRE avec Y. Vous serez placer dans le menu des documents et « Copier vers » s’affichera. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier ou le dossier, à l'aide des croix directionnelles, et appuyez sur ENTRÉE pour l'ouvrir. Une fois le dossier de votre choix ouvert, appuyez sur Retour arrière avec A. Votre fichier ou dossier sera copié à l'emplacement sélectionné.
Note : lorsque vous vous trouvez dans vos espaces de stockage en ligne, vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de l’espace de stockage en ligne à la mémoire interne ou à une clé USB, vous pouvez copier ou déplacer des fichiers provenant de la mémoire interne ou d’une clé USB vers vos espaces de stockage en ligne, et vous pouvez aussi copier ou déplacer un fichier provenant d’un espace de stockage en ligne vers un autre espace de stockage en ligne appartenant à un service différent (par exemple OneDrive à Google Drive ou vice-versa), mais vous ne pouvez pas copier ou déplacer un fichier provenant d’un espace de stockage en ligne vers un autre espace de stockage en ligne appartenant au même service (d’un compte OneDrive auquel vous êtes connecté à un autre compte OneDrive auquel vous êtes connecté ou d’un compte Google Drive à un autre compte Google Drive).
6.7. [bookmark: _Toc239231252]Ajouter un support de stockage externe
Il est possible d’utiliser des supports de stockage externe, tels que des clés USB, sur votre Monarch. Vous pouvez également vous connecter à des espaces de stockage en ligne pour accéder à vos fichiers qui ne se trouvent pas sur votre appareil. Veuillez lire la section concernant l’application KeyDrive pour en savoir davantage quant à la procédure de configuration de ces comptes.
IMPORTANT : Vous devez éjecter de façon sécuritaire votre clé USB avant de la débrancher physiquement de votre Monarch. Pour éjecter de façon sécuritaire votre clé USB, utilisez le raccourci Espace avec D pour vous rendre à la sélection du disque. Puis, naviguez au support de stockage externe que vous souhaitez éjecter, et appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Éjecter se trouvant tout de suite après le nom du disque. Un message vous informera alors que le support externe a été éjecté de façon sécuritaire et vous pourrez alors débrancher physiquement la clé USB de votre appareil.
Note : si vous décidez d’éjecter de façon sécuritaire un support de stockage externe mais que vous ne le débranchez pas physiquement de votre appareil, il ne sera dès lors plus détecté par votre Monarch. Pour faire en sorte que le Monarch détecte à nouveau votre support de stockage externe, débranchez-le simplement de votre appareil et réinsérez-le.
6.8. [bookmark: _Toc239231253]Transférez des fichiers à l’aide d’un ordinateur
Vous pouvez transférer des fichiers entre votre Monarch et un ordinateur comme vous le feriez en utilisant d’autres tablettes ou téléphones intelligents. Cependant, des mesures de sécurité additionnelles mises en place par Android vous obligent à activer le transfert de fichiers via USB pour que ce soit possible. Si vous ne le faites pas, lorsque vous brancherez votre Monarch à un ordinateur, vous ne pourrez que recharger la pile et votre ordinateur ne reconnaîtra pas cet appareil.
Pour activer le transfert de fichiers via USB entre votre Monarch et votre ordinateur, commencez par brancher votre Monarch à un ordinateur en utilisant un câble USB-C vers USB, la partie USB de ce câble étant branchée à votre ordinateur. Puis, accédez aux paramètres d’Android à l’aide du raccourci ENTRÉE avec Q. Naviguez jusqu’à « Appareils connectés » puis appuyez sur ENTRÉE. Puis, naviguez jusqu’à « USB », et appuyez sur ENTRÉE. Cela ouvrira une fenêtre surgissante vous présentant plusieurs options. Sélectionnez « Transfert de fichiers » et appuyez sur ENTRÉE pour cocher cette option.
Votre Monarch sera maintenant en mesure de transférer des fichiers à votre PC.
7. [bookmark: _Support_des_espaces][bookmark: _Toc239231254]Support des espaces de stockage en ligne grâce à l’application KeyDrive
Comme c’est le cas pour la majorité des tablettes et des ordinateurs de nos jours, le Monarch peut accéder aux espaces de stockage en ligne de OneDrive et de Google Drive grâce à l’application KeyDrive. Vous pourrez accéder à vos fichiers, les créer, les modifier et les supprimer. Vous trouverez cette application dans le menu principal de votre appareil, dans le sous-menu « Toutes les applications ». À l’aide de la navigation par première lettre des mots ou les croix directionnelles, naviguez jusqu’à l’application KeyDrive, puis appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir l’application. Sur la page principale de l’application, vous lirez un message de bienvenue, puis on vous invitera à vous connecter pour continuer. Lorsque vous aurez configuré un ou plusieurs comptes, à l’ouverture de l’application, vous pourrez lire les espaces de stockage en ligne auxquels vous êtes connecté sur cet appareil, suivi du bouton « Ajouter un compte » qui vous positionnera sur la fenêtre que nous venons tout juste de décrire. Chacun des espaces de stockage en ligne est identifié comme suit : le nom du service : l’adresse courriel associée. Si vous êtes déconnecté de l’un de vos comptes préalablement configurés (par exemple si vous devez vous réauthentifier à un compte auquel vous étiez précédemment connecté), cette information s’ajoutera entre parenthèses à la suite du nom du service. Vous pouvez connecter plusieurs comptes à votre Monarch, qu’il s’agisse de comptes du même service (OneDrive ou Google Drive) ou qu’il s’agisse de comptes provenant des deux services.
7.1. [bookmark: _Toc239231255]Ajouter un compte
Lorsque vous aurez sélectionner l’option « Ajouter un compte », vous serez invité à vous connecter. Vous pourrez vous connecter à Google (Google Drive) ou à Microsoft (OneDrive). Sélectionnez le service auquel vous souhaitez vous connecter en navigant jusqu’à celui-ci puis en appuyant sur ENTRÉE. Puis, suivez les étapes présentées par le service. Généralement, on vous invitera à saisir l’adresse courriel du compte associé, puis son mot de passe; ensuite, il se pourrait que vous deviez vérifier l’authenticité de votre connexion si l’authentification à double-facteur est activée sur ce compte. Lorsque vous serez connecté, un nouvel espace de stockage en ligne sera désormais visible lorsque vous naviguerez au travers de vos disques dans l’application Fichiers, et dans l’application KeyDrive, ce nouveau compte s’affichera dans vos comptes auxquels vous êtes connecté; cette liste apparaît lorsque vous ouvrez l’application.
7.2. [bookmark: _Toc239231256]Utiliser votre compte
Lorsque vous aurez configuré votre compte, des options deviendront alors disponibles dans KeyDrive. Pour accéder à ces options, vous devrez tout d’abord sélectionner le compte qui vous intéresse.
· Mes fichiers : cette liste regroupe l’ensemble des fichiers et dossiers associés à ce compte. Veuillez noter qu’il est également possible d’accéder à ces fichiers via le Gestionnaire de fichiers, en sélectionnant cet espace de stockage en ligne dans la liste des disques disponibles.
· Partager : cette option vous permet de naviguer parmi vos dossiers et fichiers pour identifier les fichiers que vous souhaitez partager avec d’autres utilisateurs de OneDrive ou Google Drive. Lorsque vous êtes positionné sur un fichier que vous souhaitez partager, appuyez sur ENTRÉE. Vous lirez ensuite la liste des utilisateurs ayant déjà accès à ce fichier, et vous pourrez en ajouter de nouveaux si nécessaire, en saisissant leur adresse courriel puis en les invitant.
· Partagés avec moi : Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à la liste de vos fichiers et dossiers qui sont partagés avec vous, par d’autres utilisateurs de Google Drive ou OneDrive.
· Se déconnecter : cela vous permet de vous déconnecter de ce compte. Vous devrez confirmer l’opération. Par la suite, ce compte ne sera plus répertorié dans KeyDrive et dans le Gestionnaire de fichiers.
8. [bookmark: _Toc239231257]Éditer un document avec KeyWord
8.1. [bookmark: _Toc239231258]Lancer KeyWord
Pour lancer KeyWord, accédez au menu principal, appuyez sur T, ou naviguez manuellement vers Traitement de texte : KeyWord et appuyez sur ENTRÉE.
8.2. [bookmark: _Toc450644615][bookmark: _Toc190786939][bookmark: _Toc239231259]Créer un document
À partir du menu KeyWord, sélectionnez l’élément Créer. Vous devriez voir votre curseur dans un document vierge. 
8.3. [bookmark: _Toc450644616][bookmark: _Toc190786940][bookmark: _Toc239231260]Ouvrir un document
KeyWord peut ouvrir les types de fichiers suivants: DOC, DOCX, RTF, TXT et les fichiers PDF.
À partir du menu de KeyWord, sélectionnez Ouvrir. Le gestionnaire de fichiers apparaîtra et vous pourrez naviguer vers le dossier et le fichier de votre choix. Appuyez sur ESPACE avec D pour afficher la liste d’espaces de stockage disponibles sur l’appareil, y compris les espaces de stockages en ligne disponibles, à partir desquels vous pouvez ouvrir des fichiers. À l'aide des croix directionnelles, déplacez-vous vers l’emplacement souhaité et appuyez sur ENTRÉE. 
Pour sélectionner le fichier, appuyez sur ENTRÉE. Pour retourner en arrière dans un dossier, appuyez simplement sur le bouton Retour ou sur Espace avec E. Après avoir sélectionné un fichier à ouvrir, vous recevrez un message indiquant le nom du document et le contenu du texte sera affiché sur l’afficheur braille.
Si vous ne savez plus quel document vous lisez, appuyez simplement sur ESPACE avec I pour afficher les informations du document.
8.4. [bookmark: _Toc450644625][bookmark: _Toc190786949][bookmark: _Toc239231261]Enregistrer et fermer un document
Enregistrez votre document en appuyant sur ESPACE avec S S’il s’agit de la première fois que vous enregistrez un fichier, une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous montrer les différents espaces de stockage, incluant les espaces de stockage en ligne disponibles sur l’appareil dans lesquels vous pouvez enregistrer votre document. Un nom de fichier vous sera automatiquement proposé; vous pouvez choisir de conserver le nom suggéré ou de l'écraser avec un nom de votre choix.
Une fois que le disque ou l’espace de stockage en ligne dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier sera ouvert, vous serez invité à sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre document. Si ce dossier contient des sous-dossiers, ceux-ci seront répertoriés. Si le dossier ne contient aucun sous-dossier, il vous sera demandé de nommer le fichier.
Une fenêtre de texte s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez saisir le nom du document que vous souhaitez enregistrer. Une fois que vous avez saisi le nom de votre choix, choisissez le format dans lequel vous souhaitez enregistrer le document. Lorsque vous avez terminé, utilisez les croix directionnelles jusqu'à ce que vous atteigniez le bouton Enregistrer et appuyez sur Entrée. Vous pouvez également appuyer sur Retour arrière avec A (exécuter l'action courante) pour terminer l'enregistrement du fichier. Veuillez noter qu'à n'importe quel moment du processus d'enregistrement, appuyer sur ESPACE avec S vous amènera directement au champ d'édition du nom de fichier.
Si vous ouvrez un fichier existant, appuyez sur ESPACE avec S pour écraser ce fichier avec votre nouveau document.
Vous pouvez enregistrer votre document à tout moment à partir de la fenêtre Enregistrer sous en appuyant sur le bouton Enregistrer.
Si vous travaillez dans un document déjà nommé et que vous voulez enregistrer vos changements dans un nouveau document sous un autre nom, utilisez la commande Enregistrer sous en appuyant sur Retour arrière avec S. Cette commande peut également être utilisée pour enregistrer une copie de votre fichier dans un autre emplacement, comme un autre dossier ou un autre espace de stockage en ligne.
Pour fermer un document, utilisez la commande Quitter en appuyant sur Espace avec E.
Veuillez noter : lorsque vous travaillez dans un document qui se trouve dans un espace de stockage en ligne, dans le cas où des changements auraient été faits en ligne pendant que vous travaillez sur ce document, une boîte de dialogue « Conflit d’enregistrement » sera affichée lorsque vous fermerez le document. Vous devrez choisir la version que vous souhaitez sauvegarder, ou écraser votre document.
8.5. [bookmark: _Toc450644617][bookmark: _Toc190786941][bookmark: _Toc239231262]Éditer un document
8.5.1. [bookmark: _Toc190786942][bookmark: _Toc239231263]Écrire du texte
Après avoir créé et ouvert un document, vous vous retrouverez en mode édition par défaut. Vous pouvez commencer à écrire sur votre clavier braille en utilisant le type de braille de votre choix, soit en braille informatique ou littéraire. 
Appuyez sur Retour arrière avec G pour basculer entre les types de braille. 
8.5.2. [bookmark: _Toc450644619][bookmark: _Toc190786943][bookmark: _Toc239231264]Naviguer dans un document
KeyWord vous permet d’exécuter plusieurs commandes qui vous aideront à naviguer efficacement dans vos documents. 
Aller au début du document : ESPACE avec les POINTS 1-2-3
Aller à la fin du document : ESPACE avec les POINTS 4-5-6
Aller au caractère précédent : Espace avec le point 3 ou la croix directionnelle gauche
Aller au caractère suivant : Espace avec le point 6 ou la croix directionnelle droite
Aller au mot précédent : Espace avec le point 2
Aller au mot suivant : Espace avec le point 5
Aller à la ligne précédente : Espace avec le point 1
Aller à la ligne suivante : Espace avec le point 4
Déplacer le curseur de la position courante à la ligne précédente : Croix directionnelle haut
Déplacer le curseur de la position courante à la ligne suivante : Croix directionnelle bas 
Aller au paragraphe précédent : Espace avec les points 2-3
Aller au paragraphe suivant : Espace avec les points 5-6
Début de la ligne (Début)  : ENTRÉE avec les points 1-3
Fin de la ligne (Fin)  : ENTRÉE avec les points 4-6
Se déplacer au groupe de lignes braille précédent : touche de défilement haut
Se déplacer au groupe de lignes braille suivant : touche de défilement bas
8.5.3. [bookmark: _Toc190786944][bookmark: _Toc239231265]Éditer une sélection de texte
Lorsque vous éditez du texte, l’emplacement de votre curseur est identifié par l’affichage des points 7 et 8 sur l’afficheur braille. Note : un curseur représentant deux points braille se trouvera dans un espace vide. Si le curseur se trouve sous une lettre, trois points braille seront affichés. Toute lettre que vous tapez apparaîtra à gauche du curseur. Pour effacer la lettre se trouvant à gauche du curseur, appuyez sur Retour arrière. En braille informatique, le curseur sera représenté par le point 8.
Pour sélectionner du texte, placez votre curseur au début de la sélection et appuyez sur ENTRÉE avec S. Ceci activera le mode sélection. En mode sélection, le curseur « clignotera » sur l’afficheur braille.
Déplacez votre curseur à la fin de la sélection, et appuyez sur ENTRÉE avec S à nouveau pour terminer la sélection. Votre prochaine action affectera le texte sélectionné. La sélection sera « surlignée » sur votre afficheur braille par les points 7 et 8.
Vous pouvez sélectionner tout le texte en appuyant sur ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6.
Il existe plusieurs façons de modifier une sélection de texte. Pour une liste complète des commandes pouvant affecter votre texte, comme l’alignement ou la police, appuyez sur Espace avec M ou maintenez enfoncé le bouton Applications récentes pour afficher le menu contextuel de KeyWord. Vous pouvez également consulter le Résumé des commandes à l’annexe A.
8.5.4. [bookmark: _Toc190786945][bookmark: _Toc239231266]Effacer du texte
Pour effacer la lettre à gauche du curseur, appuyez sur Retour arrière. 
Pour effacer le texte surligné, appuyez sur Retour arrière. 
Pour effacer le caractère courant, appuyez sur Retour arrière avec les points 3-6.
Pour effacer le mot à gauche du curseur, appuyez sur Retour arrière avec le point 2.
Pour effacer le mot sous le curseur, appuyez sur Retour arrière avec les points 2-5.
Pour effacer du curseur jusqu’à la fin de la ligne, appuyez sur Retour arrière avec C. 
Pour effacer du curseur jusqu’à la fin du document, appuyez sur Retour arrière avec les points 4-5-6.
Lorsque vous tentez d’effacer un ou plusieurs mots sélectionnés à la fois, un message de confirmation s’affiche, vous demandant si vous souhaitez vraiment effacer ce texte. Pour confirmer, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Oui. Veuillez noter que vous pouvez désactiver ce message dans les réglages de KeyWord.
8.6. [bookmark: _Toc450644622][bookmark: _Toc190786946][bookmark: _Toc239231267]Lire un document en continu avec la voix
Lorsque vous êtes dans un document, vous pouvez demander à KeyWord de lire ce qui suit votre curseur avec la commande « Lire tout »: Espace avec G. 
Arrêtez la lecture en appuyant sur Retour arrière avec ENTRÉE.
8.6.1. [bookmark: reading_mode][bookmark: _Toc450644623][bookmark: _Toc190786947][bookmark: _Toc239231268]Mode lecture
KeyWord offre le mode Lecture, idéal pour lire un texte et éviter de le modifier par erreur. Lorsque vous lisez un document en mode Lecture, l’édition d’un texte est verrouillée, mais les commandes fonctionnent toujours. 
Pour basculer entre le mode Lecture et le mode Édition, appuyez sur Espace avec X dans un document ouvert, ou accédez au menu contextuel en appuyant sur Espace avec M, sélectionnez Fichier, puis sélectionnez « Activer le Mode Lecture ».
8.7. [bookmark: _Toc190786948][bookmark: _Toc239231269]Vérification orthographique
Pour vérifier l’orthographe d’un document, appuyez sur Espace avec les points 1-6 lorsque vous éditez un document. 
Si vous voulez vérifier l’orthographe d’une sélection de texte seulement, sélectionnez le texte à vérifier et appuyez sur Espace avec les points 1-6.
Une fenêtre apparaîtra et affichera les erreurs trouvées une par une ainsi que leur contexte.
Vous serez ensuite dirigé vers une zone d’édition contenant le mot identifié en tant qu’erreur. Vous pouvez modifier ce mot manuellement si vous voulez le corriger.
KeyWord affichera ensuite six boutons d’actions possibles pour cette erreur :
· Le bouton Suggestions vous donnera une liste de mots suggérés par le dictionnaire de KeySoft.
· Le bouton Corriger remplacera le mot original pour ce que vous avez écrit dans la zone d’édition.
· Le bouton Ignorer laissera le mot tel quel et sautera à la prochaine erreur.
· Le bouton Ignorer tout laissera toutes les occurrences de ce mot telles quelles dans votre document.
· Le bouton Ajouter le mot au dictionnaire ajoutera le mot à votre dictionnaire afin que KeyWord ne l’identifie plus en tant qu’erreur.
· Le bouton Langue permet de changer la langue du vérificateur orthographique. Appuyez sur ENTRÉE et sélectionnez la langue du vérificateur orthographique pour tous les documents à partir de la liste.
8.8. [bookmark: _Toc190786950][bookmark: _Toc239231270]Fonctions mathématiques
KeyWord contient des fonctionnalités vous permettant d’incorporer des opérations mathématiques à vos documents. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans un environnement éducatif.
8.8.1. [bookmark: _Toc239231271]Lancer KeyMath
Si vous travaillez dans un document Word contenant des équations mathématiques, ou si vous souhaitez ajouter une expression mathématique à un document dans KeyWord, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Lancer KeyMath ». Pour ce faire, peu importe votre position dans votre document, utilisez le raccourci Retour arrière avec M. Vous pouvez également sélectionner cette option en vous rendant dans le menu contextuel, dans le sous-menu Édition puis en appuyant sur Entrée sur l’option « Lancer KeyMath » pour la sélectionner. L’application KeyMath s’ouvrira alors et vous pourrez entrer une nouvelle expression.
Note : si votre curseur est positionné sur une expression mathématique lorsque vous saisirez ce raccourci, cette expression sera automatiquement saisie dans KeyMath et sera automatiquement affichée sur votre afficheur braille à l’ouverture de l’application. Si aucune expression mathématique n’avait été saisie au préalable, vous serez dirigés dans l’écran principal de l’application KeyMath, la liste des expressions, dans laquelle vous pourrez saisir une nouvelle expression. 
8.8.2. [bookmark: _Toc239231272]Éditeur d’équations
Pour accéder à l’éditeur d’équations, utilisez le raccourci ENTRÉE avec M ou accédez à cette option via le menu contextuel, dans le sous-menu Édition, puis en appuyant sur ENTRÉE sur l’option « Éditeur d’équations ». La synthèse vocale dira « mode mathématique activé » et un symbole indicateur apparaîtra en braille en début de ligne. Grâce à l’éditeur d’équations, vous pourrez entrer une nouvelle expression, en utilisant votre code braille mathématique préféré configuré dans les réglages de votre profil de langue.
Si une expression mathématique avait déjà été entrée, vous pouvez utiliser l’éditeur d’équations pour modifier cette expression. Vous pourrez naviguer dans cette expression à l’aide des croix directionnelles, mais il faut noter que l’expression ne sera pas dite par la synthèse vocale.
Vous pouvez également modifier une expression grâce au mode « pointez et cliquez », ce qui vous permettra de pointer à l’endroit exact dans votre expression que vous souhaitez modifier.
Lorsque vous aurez terminé d’entrer ou de modifier votre expression mathématique, utilisez de nouveau le raccourci ENTRÉE avec M pour fermer l’Éditeur d’équations. Cette action ajoutera votre nouvelle expression à votre document. Vous entendrez le message « Traitement mathématique », puis vous serez redirigés vers votre document. L’expression que vous venez de créer ou de modifier sera alors affichée précédée par un symbole de début du mode mathématique et suivi par un symbole de fin du mode mathématique. Vous serez en mesure de lire l’expression en braille, mais elle ne sera pas dite par la synthèse vocale.
Vous pouvez également entrer plusieurs expressions mathématiques en même temps. Lorsque vous aurez terminé d’écrire ou de modifier une expression, appuyez sur ENTRÉE et vous serez alors en mesure d’entrer une nouvelle expression sur une nouvelle ligne. Vous pourrez entrer autant d’expressions mathématiques que vous le souhaiterez, puis utilisez le raccourci ENTRÉE avec M lorsque vous aurez terminé. Cette action ajoutera toutes vos expressions mathématiques à votre document en même temps.
8.8.3. [bookmark: _Toc190786953][bookmark: _Toc239231273]Insérer un symbole
Peu importe votre position dans votre document, il est possible d’insérer un symbole mathématique. Pour ce faire, lorsque vous serez positionné à l’endroit où vous souhaitez insérer ce symbole, ouvrez l’éditeur d’Équations grâce au raccourci ENTRÉE avec M ou retrouvez cette option dans le menu contextuel, dans le sous-menu Édition. Par la suite, utilisez le raccourci Retour arrière avec points 3-5 pour ouvrir la liste des symboles. Vous pouvez également sélectionner cette option en passant par le menu contextuel, puis le sous-menu Édition, puis appuyez sur Entrée sur l’option « Insérer un symbole ». Une liste de symboles sera alors affichée, organisés par catégories. Naviguez jusqu’à atteindre la catégorie que vous souhaitez, puis appuyez sur ENTRÉE. Par la suite, dans la liste, naviguez jusqu’à atteindre le symbole souhaité. Les symboles affichés dans la liste correspondent à leur notation dans votre code braille mathématique préféré. Appuyez sur ENTRÉE sur le symbole souhaité et ce symbole sera ajouté à votre document, à l’emplacement actuel. Lorsque vous aurez terminé d’entrer votre expression mathématique, n’oubliez pas de sortir de l’éditeur d’équations en utilisant le raccourci Entrée avec M.
8.8.4. [bookmark: _Toc190786954][bookmark: _Toc239231274]Accord de licence
Le mode mathématique de KeyWord utilise une version modifiée de la librairie « MathMl2Braille » qui a d’abord été développée par Ludovic Bal (contact: ludo.bal62@gmail.com). Cette librairie est distribuée grâce à la licence GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL v2.1).
HumanWare peut fournir la version modifiée de cette librairie à quiconque sans frais. Pour en obtenir une copie, veuillez contacter le service à la clientèle de HumanWare tel que détaillé dans l’Annexe J. 
8.9. [bookmark: _Toc190786955][bookmark: _Toc239231275]Travailler dans plusieurs documents à la fois
8.9.1. [bookmark: _Toc190786956][bookmark: _Toc239231276]Créer un nouveau document en éditant
Le Monarch vous permet de créer un nouveau document en éditant un autre document. Accédez simplement au menu contextuel en appuyant sur Espace avec M, sélectionnez Fichier, et sélectionnez l’option « Créer un nouveau document additionnel ». Vous pouvez également utiliser la commande Retour arrière avec N. Si votre document actuel n’a pas été préalablement enregistré, on vous demandera de le faire avant de créer un nouveau document. S’il a déjà été enregistré, votre document actuel sera enregistré automatiquement lorsque vous en créez un nouveau, et un document vierge s’ouvrira.
Pour ouvrir un document en éditant un autre document, accédez au menu contextuel en appuyant sur Espace avec M, sélectionnez Fichier, et sélectionnez l’option « Ouvrir un document additionnel ». Vous pouvez également utiliser la commande Retour arrière avec O pour ouvrir un document additionnel. Si votre document actuel n’a pas été préalablement enregistré, on vous demandera de le faire avant d’ouvrir un nouveau document. S’il a déjà été enregistré, votre document actuel sera enregistré automatiquement lorsque vous en ouvrez un nouveau. Sélectionnez le document à ouvrir à partir de la liste affichée, et le nouveau document s’ouvrira.
8.9.2. [bookmark: _Toc190786957][bookmark: _Toc239231277]Changer de document
Pour basculer entre deux ou plusieurs documents ouverts, accédez au menu contextuel en appuyant sur Espace avec M, sélectionnez Fichier, et sélectionnez l’option Changer de document. Vous pouvez également utiliser la commande Espace avec les points 1-2-5-6 pour changer de document. Si votre document actuel n’a pas été préalablement enregistré, on vous demandera de le faire avant de changer de document. S’il a déjà été enregistré, votre document actuel sera enregistré automatiquement lorsque vous changez de document. Utilisez les croix directionnelles pour sélectionner le disque ou l’espace de stockage en ligne, parmi ceux qui sont disponibles sur l’appareil, que vous souhaitez ouvrir, puis sélectionnez le document vers lequel vous souhaitez changer dans la liste qui vous est présentée, et le nouveau document s'ouvrira.
Le Monarch vous dira le nom du document auquel vous avez changé. Lorsque vous changez d’un document à l’autre, le curseur sera situé au dernier endroit dans votre document.
Pour de meilleures performances, travailler en mode lecture seule sur les documents que vous n’éditez pas évitera le besoin d’enregistrer le document à chaque fois que vous le quittez pour un autre document. Il n’y a pas de limite au nombre de document ouverts en même temps, mais gardez à l’esprit que la performance risque d’être affectée plus les documents sont volumineux et plus le nombre de documents ouverts est grand.
8.10. [bookmark: _Toc450644626][bookmark: _Toc190786958][bookmark: _Toc239231278]Générer un aperçu visuel
Il se peut que vous receviez de temps à autre des commentaires de personnes voyantes comme quoi l’écran visuel de KeyWord affiche des boîtes ou formes noires. Ceci est dû au fait que le traitement de texte de KeyWord est spécialement conçu pour les utilisateurs de braille. Ces boîtes ou formes noires sont des marqueurs de format braille qui ne se traduisent pas de manière visuelle.
De temps en temps, il se peut que vous ayez à montrer à un professeur ou collègue un document sur lequel vous travaillez en formatage final.
Vous pouvez alors utiliser l’option « Générer un aperçu », qui génère temporairement une version Web de votre document et l’affiche en braille et visuellement comme si un écran était branché sur le port HDMI de votre appareil. Lorsqu’un document est en mode aperçu, vous pouvez naviguer à l’aide des croix directionnelles.
Pour générer un aperçu, appuyez sur ENTRÉE avec V sur un document ouvert, ou appuyez sur Espace avec M, puis sélectionnez et activez Aperçu.
Pour fermer l’aperçu, appuyez sur Espace avec E.
8.11. [bookmark: _Toc190786959][bookmark: _Toc239231279]Convertir un document Word en un autre format
Les documents Word peuvent être sauvegardés en tant que formats braille .brf ou .brl. À partir d’un document Word, utilisez l’option Enregistrer sous en appuyant sur Retour arrière avec S, et sélectionnez le format .brf ou .brl pour convertir votre document Word en ce format. 
8.12. [bookmark: _Toc190786961][bookmark: _Toc239231280]Embosser un document
Avec KeyWord, vous pouvez embosser des documents avec des embosseuses compatibles telles que Romeo 60, Juliet 120 et Basic-D 5, qui offrent l’embossage direct par connexion Wi-Fi. Pour embosser un document, vous devrez d’abord configurer l’adresse IP de votre embosseuse à partir des réglages de KeyWord.
Une fois l’adresse IP configurée, sélectionnez Embosser à partir du menu KeyWord et appuyez sur ENTRÉE. Sélectionnez un document Word à embosser et appuyez sur ENTRÉE.
Veuillez noter que pour l’instant, le formatage et la taille de page doivent être réglés à partir du menu de l’embosseuse et non à partir de KeyWord. Les lignes vierges ne sont pas rendues par l’embosseuse. Pour que l’embosseuse ait une fonctionnalité optimale, assurez-vous que le logiciel du Monarch soit à jour.
9. [bookmark: _Toc239231281]Créer des graphiques avec KeyMath
KeyMath est l’application toute désignée pour travailler avec des expressions mathématiques. Vous pouvez saisir toutes vos expressions mathématiques dans n’importe lequel des codes mathématiques supportés par l’appareil, les éditer, les importer et exporter de/vers n’importe quelle application et vous pouvez générer divers graphiques à partir de ces expressions, qui peuvent être utilisés dans différents contextes, par exemple dans le cadre de travaux scolaires.
9.1. [bookmark: _Toc239231282]Créer une nouvelle expression
Lorsque vous ouvrez KeyMath, vous êtes dirigés vers la liste des expressions. Si des expressions avaient été écrites précédemment durant la même session, ces expressions seront affichées. Si ce n’est pas le cas, un message sera affiché vous indiquant que vous vous trouvez dans la liste des expressions et vous invitant à entrer une nouvelle expression en utilisant le raccourci Espace avec N. en utilisant ce raccourci, vous serez dirigés dans une fenêtre où vous pourrez entrer une nouvelle expression, en utilisant votre code mathématique configuré par défaut dans les réglages de votre profil de langues. Lorsque vous avez terminé d’écrire votre expression, appuyez sur ENTRÉE pour créer une expression et générer un aperçu visuel de votre graphique.
9.2. [bookmark: _Toc239231283]Importer et exporter des expressions mathématiques
9.2.1. [bookmark: _Toc239231284]Insérer des expressions mathématiques provenant d’un fichier BRL
Vous pouvez insérer des expressions mathématiques à partir d’un fichier braille (.brl ou .brf. Pour ce faire, utilisez le raccourci retour arrière avec O ou sélectionnez l’option « Insérer à partir d’un fichier BRL » dans le menu contextuel. Une fenêtre du gestionnaire de fichiers s’ouvrira alors, et vous devrez parcourir la liste de vos fichiers et dossiers pour trouver le document qui vous intéresse. Appuyez sur Espace avec D pour vous rendre à la liste des disques et espaces de stockage en ligne disponibles. Les fichiers qui vous seront affichés sont en format BRL et BRF. Appuyez sur ENTRÉE sur le fichier que vous recherchez. Toutes les expressions mathématiques se trouvant dans ce fichier seront alors insérées dans votre liste d’expressions.
9.2.2. [bookmark: _Toc239231285]Exporter des expressions dans un fichier BRL
Après que vous ayez écrit vos expressions mathématiques, vous pouvez les exporter pour les réutiliser sur un autre appareil, ou simplement sauvegarder la session courante. Pour ce faire, utilisez le raccourci Retour arrière avec S ou sélectionnez l’option « Exporter les expressions dans un fichier BRL » dans le menu contextuel. Une fenêtre du Gestionnaire de fichiers s’ouvrira alors, affichant les répertoires et espaces de stockage en ligne dans lesquels vous pouvez sauvegarder votre document. Vous serez automatiquement positionné à l’endroit où écrire le nom du fichier et un nom sera généré aléatoirement; vous pouvez choisir de conserver le nom du fichier proposé, ou le remplacer par un nom de votre choix. Une fois que le répertoire ou l’espace de stockage en ligne dans lequel vous voudrez sauvegarder votre fichier sera ouvert, on vous demandera de choisir dans quel dossier vous souhaitez sauvegarder votre document. Si ce dossier contient des sous-dossiers, ceux-ci seront également affichés. Si ce dossier ne contient aucun sous-dossier, on vous demandera de nommer votre fichier. Une zone de texte vous sera alors présentée dans laquelle vous pourrez écrire le nom de votre fichier. Lorsque vous aurez terminé, utilisez les croix directionnelles pour naviguer jusqu’au bouton Enregistrer et appuyez sur ENTRÉE. Vous pouvez également utiliser le raccourci Retour arrière avec A (exécuter l’action courante) pour compléter l’enregistrement de votre fichier. Veuillez noter que peu importe où vous vous trouvez dans le processus d’enregistrement, utiliser le raccourci Espace avec S vous dirigera automatiquement vers la zone d’édition permettant de nommer votre fichier. Si vous ouvrez un fichier existant, le raccourci Espace avec S remplacera votre document avec ses changements.
À n’importe quel moment durant le processus de sauvegarde de votre document, vous pouvez enregistrer votre document en appuyant sur ENTRÉE sur le bouton Enregistrer.
Veuillez noter que vous pouvez insérer des expressions mathématiques provenant de fichiers BRF et BRL, mais vous ne pouvez exporter vos expressions mathématiques que dans des fichiers au format BRL.
9.2.3. [bookmark: _Toc239231286]Exporter des expressions dans KeyWord
Vous pouvez également exporter des expressions mathématiques de KeyMath vers KeyWord. Pour ce faire, dans KeyMath, utilisez le raccourci Retour arrière avec E ou sélectionnez l’option « Exporter le contenu » à partir du menu contextuel. La liste d’expressions mathématiques de KeyMath sera alors copiée dans le presse-papiers et, de retour dans KeyWord, vous pourrez les coller à l’aide du raccourci Retour arrière avec V. Les expressions seront alors exportées dans KeyWord, à la position de votre curseur.
9.3. [bookmark: _Toc239231287]Insérer un symbole mathématique dans une expression dans KeyMath
Pour insérer un symbole, vous devez être en train de créer ou modifier une expression mathématique. Lorsque vous vous trouvez dans la fenêtre de création ou de modification de votre expression, placez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez insérer ce symbole puis utilisez le raccourci retour arrière avec les points 3-5 ou utilisez l’option « insérer un symbole » se trouvant dans le menu contextuel. Une grande variété de symboles sont affichés, classés par catégories, puis les symboles sont affichés si vous continuez de naviguer à travers la fenêtre, après la liste des catégories. Leur représentation dépend du code mathématique que vous avez configuré dans votre profil. Dans la liste, sélectionnez d’abord la catégorie dans laquelle se trouve le symbole que vous recherchez, puis dans la liste des symboles affichés pour une catégorie spécifique, sélectionnez le symbole que vous recherchez, à l’aide des croix directionnelles, puis appuyez sur ENTRÉE. Vous pouvez également, à partir de la liste, naviguer après la liste des catégories pour vous rendre, à l’aide des croix directionnelles et des touches de défilement, directement au symbole que vous recherchez, puis appuyez sur ENTRÉE. Appuyer sur ENTRÉE sur le symbole qui vous intéresse l’insérera directement dans votre expression, à l’endroit où se trouve votre curseur. Vous pouvez également rechercher parmi la liste des symboles grâce à l’option « Recherche » lorsque vous vous trouvez dans la liste des symboles. Saisissez textuellement le symbole que vous recherchez.  Les résultats pour ce symbole seront alors affichés : appuyez sur ENTRÉE sur le symbole qui vous intéresse.
9.4. [bookmark: _Toc239231288]Modifier ou supprimer une expression mathématique dans KeyMath
Pour modifier une expression mathématique dans KeyMath, appuyez sur ENTRÉE sur l’expression que vous souhaitez modifier. À l’aide des croix directionnelles, positionnez votre curseur à l’endroit où vous souhaitez modifier votre expression, puis modifiez-la telle que vous le souhaitez (ajouter ou supprimer des caractères, insérer un symbole, etc.). Appuyez sur ENTRÉE lorsque les modifications seront terminées.
Pour supprimer une expression, placez votre curseur à l’endroit où se trouve l’expression que vous souhaitez supprimer, puis utilisez le raccourci Retour arrière avec les points 2-3-5-6. Pour supprimer toutes les expressions mathématiques, utilisez le raccourci Retour arrière avec les points 3-5-6.
Ces options se trouvent également dans le menu contextuel.
9.5. [bookmark: _Toc239231289]Générer, lire et modifier des objets graphiques dans KeyMath
Grâce à KeyMath, vous pouvez transformer n’importe quelle expression mathématique en graphique qui peut être lu directement en braille. Cela peut s’avérer très utile pour se représenter visuellement les résultats de divers opérations mathématiques, de la même manière que quiconque est en mesure de le faire en créant des formules mathématiques sur du papier.
9.5.1. [bookmark: _Toc239231290]Générer un graphique
Pour générer un graphique, écrivez simplement votre expression mathématique telle que vous l’avez lu précédemment, puis appuyez sur ENTRÉE. Le graphique sera généré visuellement. Sur votre afficheur braille, vous verrez les lettres « ge » à gauche de votre expression mathématique, ce qui indique qu’un graphique a été généré pour cette expression.
Veuillez noter que seulement certains types d’expressions sont en mesure de générer un graphique. Ces expressions sont formées de deux variables, qui interagissent l’une avec l’autre. En termes algébriques, nous pouvons dire qu’il s’agit des lettres X et Y, ou n’importe quelle autre lettre que vous souhaitez leur donner. La valeur de l’une des deux variables dépend de l’expression mathématique effectuée sur l’autre variable. Par exemple, dans l’équation y = 2x+5, la valeur de y est deux fois supérieure à la valeur de x, plus 5. Dans un graphique, les variables X et Y en constitueront les deux axes, et tout dépendant de l’expression mathématique qui a été effectuée, les deux courbes représenteront les variations des deux variables en fonction de cette opération mathématique, pour chacun des points du plan cartésien.
Note : si votre expression n’est pas rédigée correctement pour qu’un graphique puisse en résulter, un symbole d’erreur « er » apparaîtra à gauche de l’expression mathématique sur votre afficheur braille. Veuillez également noter que si vous entrez une opération simple sans aucune variable, par exemple 2+5, aucun symbole de graphique n’apparaîtra à la gauche de votre expression mathématique et le résultat de celle-ci sera fournie, étant donné que KeyMath est également une calculatrice. Veuillez noter qu’il vous est possible d’afficher les résultats sous forme de fractions ou en format décimal. Basculez entre les formats d’affichage à l’aide du raccourci ENTRÉE avec F.
9.5.2. [bookmark: _Toc239231291]Visionneuse de graphiques
Pour visualiser un graphique tout juste généré, à partir de la liste des expressions mathématiques, utilisez le raccourci ENTRÉE avec G. Vous pouvez également sélectionner l’option « Visionneuse graphique » dans le menu contextuel. Le graphique s’ouvrira alors, vous permettant de l’explorer en le touchant. Le graphique affiche des points de repères (marques) sur les axes pour faciliter la navigation. Vous pouvez également pointer et taper deux fois n’importe où sur votre graphique pour entendre et voir affichées les coordonnées exactes de votre position, sur le graphique, en braille. Les coordonnées affichées sont toujours arrondies à un maximum de deux décimales près.
Pour sélectionner une fonction dans votre graphique, tapez une fois sur celle-ci. La fonction que vous souhaitez affichée sera alors visible en braille. Lorsqu’une fonction est sélectionnée, les paramètres suivants sont disponibles :
· Basculez entre les différents styles de fonctions grâce aux raccourcis ESPACE avec les POINTS 1-3 pour basculer au style de fonctions précédent et ESPACE avec les POINTS 4-6 pour basculer au style de fonctions suivant.
· Entendre le graphique (ENTRÉE avec H) : cette fonctionnalité fait entendre une série de tonalités vous permettant de mieux comprendre la forme de la fonction sélectionnée.
Note : ces paramètres, avec leurs raccourcis associés, se retrouvent également dans le menu contextuel de la Visionneuse de graphiques.
9.5.3. [bookmark: _Toc239231292]Réglages des graphiques
À partir de la liste des expressions mathématiques dans KeyMath ou à partir de la visionneuse de graphiques, accédez au menu contextuel à l’aide du raccourci ESPACE avec M, puis sélectionnez l’option « Paramètres ». Vous pourrez alors modifier les limites supérieure et inférieure des axes X et Y (les coordonnées), décider d’afficher ou non la grille sur le graphique ou dans l’aperçu tactile que vous pouvez toucher en vous rendant dans la visionneuse de graphiques, d’afficher ou non la grille dans l’aperçu tactile, de changer les étiquettes des axes X et Y, de modifier les incréments d’axes et vous pourrez choisir d’afficher votre graphique en mode polaire ou degré. Pour cocher ou décocher une option, appuyez sur ENTRÉE sur l’option dont vous souhaitez modifier la valeur. Pour changer l’étiquette d’un des axes, appuyez sur ENTRÉE sur l’étiquette de l’axe à modifier, puis vous pourrez renommer cette étiquette en saisissant l’information désirée dans le champ d’édition. Appuyez sur ENTRÉE lorsque vous aurez terminé la saisie, pour valider.
10. [bookmark: _Toc239231293]Visionneuse tactile
L’une des possibilités les plus époustouflantes du Monarch est la possibilité d’afficher des graphiques tactiles. En effet, il est possible d’utiliser l’entièreté de la surface de votre afficheur braille pour afficher une image, de la même manière que vous le feriez sur une feuille de papier.
De cette manière, vous avez accès à un aperçu complet de votre image en deux dimensions. De plus, avec la possibilité d’afficher des zones plus grandes ou plus petites de votre graphique (agrandir ou réduire le Zoom), et grâce aux raccourcis de navigation, vous aurez un accès détaillé à toutes les parties de votre graphique.
Ainsi, les images ne sont pas statiques comme elles le sont sur une feuille de papier, ce qui donne au Monarch un avantage indéniable si on le compare à un afficheur braille à une seule ligne.
10.1. [bookmark: _Toc239231294]Ouvrir un document graphique
Pour ouvrir la Visionneuse tactile, utilisez la navigation par première lettre ou les croix directionnelles pour naviguer jusqu’à Visionneuse tactile dans le menu principal. Puis, appuyez sur ENTRÉE et cela ouvrira l’application. À l’ouverture de l’application, trois options seront affichées : « Ouvrir », « APH TGIL » et « Réglages ». Appuyez sur ENTRÉE sur l’option « Ouvrir ». Une fenêtre du Gestionnaire de fichiers s’ouvrira, dans laquelle vous pourrez choisir le fichier qui vous intéresse. Utilisez le raccourci Espace avec D pour être dirigé vers les disques et les espaces de stockage en ligne disponibles sur votre appareil. Puis, naviguez et choisissez le dossier puis le fichier que vous souhaitez ouvrir. La Visionneuse tactile peut lire des images en format .JPG, .PNG, .svg et .PDF. Lorsque vous aurez atteint le fichier que vous souhaitez, appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir ce fichier. Le graphique sera alors affiché.
10.1.1. [bookmark: _Toc239231295]APH TGIL
L’American Printing House for the blind (APH) vous offre la possibilité d’accéder à une grande variété d’images que vous pouvez consulter à travers leur bibliothèque d’images tactiles (TGIL dans leur acronyme anglais). Pour accéder à la bibliothèque d’images tactiles de l’APH, lorsque vous vous trouvez dans le menu de la Visionneuse tactile, appuyez sur ENTRÉE sur l’option APH TGIL. Vous vous trouverez alors dans le menu d’APH TGIL, dans lequel vous pourrez rechercher des images en tapant des mots-clés, une image spécifique en saisissant son nom entre guillemets, et vous pouvez parcourir les différentes catégories. Veuillez noter que les noms des catégories et des fichiers sont en anglais seulement. Pour rechercher une image, appuyez sur ENTRÉE sur l’option « Rechercher », puis saisissez le nom de l’image à rechercher (entre guillemets pour la recherche d’une image en particulier ou par mots-clés) et appuyez sur ENTRÉE. Les résultats de votre recherche seront alors affichés. Pour rechercher une image dans une catégorie spécifique, appuyez sur ENTRÉE sur la catégorie qui vous intéresse. Les images que l’on retrouve dans cette catégorie (et dans les sous-catégories s’il y en a) seront alors affichés. Appuyez sur ENTRÉE sur l’image à laquelle vous souhaitez accéder, et elle s’ouvrira. Lorsque vous vous trouvez dans une image, vous pouvez la sauvegarder localement à l’aide du raccourci Espace avec S ou en sélectionnant l’option « Enregistrer le fichier localement » dans le menu contextuel auquel vous pouvez accéder via le raccourci Espace avec M.
Note : le menu d’APH TGIL peut seulement être utilisé lorsque votre Monarch est branché à Internet.
10.2. [bookmark: _Toc239231296]Naviguer dans votre graphique
La Visionneuse tactile contient de nombreux raccourcis qui faciliteront votre navigation lorsque vous toucherez votre graphique tactile. Ces raccourcis vous permettront également de consulter votre graphique sous toutes ses coutures. Vous pouvez également zoomer pour vous rendre à n’importe quelle position dans votre graphique. Dans le mode Pointez et cliquez, cliquez à l’aide d’un doigt dans la zone que vous souhaitez agrandir, puis appuyez deux fois sur le bouton Actualisation/Action.
10.2.1. [bookmark: _Toc239231297]Index, page précédente, page suivante, aller à la page
Lorsque vous ouvrez un graphique tactile, deux cas de figure peuvent se produire. Si le graphique tactile ne contient qu’une seule page, l’image sera directement affichée après l’ouverture du fichier. Si le graphique comporte plus d’une page, lorsque vous l’ouvrirez, un sommaire, dénombrant toutes les pages de cette image (numérotées à partir de 1 jusqu’au nombre total de pages comprises dans votre image) sera affiché. Appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir la page qui vous intéresse. À n’importe quelle position dans votre graphique, vous pouvez toujours retourner au sommaire en utilisant le bouton Retour ou le raccourci Espace avec E.
Lorsqu’il y a plus d’une page dans votre graphique, vous pouvez également naviguer aux autres pages directement, sans devoir retourner au sommaire. Vous pouvez naviguer à la page précédente avec le raccourci ENTRÉE avec les points 2-4-6 ou à la page suivante avec le raccourci ENTRÉE avec O. Vous pouvez également retourner au sommaire avec le raccourci ENTRÉE avec I. Finalement, vous pouvez aller à une page spécifique grâce au raccourci ENTRÉE avec G.
Note : toutes ces options sont également accessibles en passant par le menu contextuel.
10.2.2. [bookmark: _Toc239231298]Niveaux de zoom
Pour ajuster la quantité d’information visible, à la fois, dans votre graphique tactile et pour définir l’échelle de la zone que vous souhaitez explorer du doigt, la Visionneuse tactile présente trois principaux niveaux de zoom, et neuf niveaux au total.
Lorsque vous ouvrez un fichier de graphique tactile, l’image est affichée en mode « vue d’ensemble ». Cet affichage vous permet, comme son nom l’indique, de toucher une vue d’ensemble de votre graphique et permet donc d’avoir une compréhension générale de son contenu.
Pour obtenir davantage de détails et pour ajuster l’échelle de la zone que vous souhaitez toucher, appuyez sur la touche Zoom (+). À mesure que vous progressez dans les niveaux de zoom, les sections de votre graphique s’agrandissent, facilitant ainsi l’exploration des détails.
À partir du mode « Vue d’ensemble », tapez deux fois sur une zone précise de l’écran ou appuyez quatre fois sur la touche Zoom (+) pour que votre graphique soit en affichage standard. Cet affichage permet de toucher une section spécifique de votre graphique en respectant une échelle aussi fidèle que possible à la taille originale. Si vous affichez un fichier .pdf ou .svg, le texte en braille devient lisible lorsque votre graphique est affiché à ce niveau ou à tout niveau davantage en profondeur à partir de ce dernier. Alternativement, la fonctionnalité « Agrandir rapide » permet de se rendre directement du mode d’affichage « Vue d’ensemble » au mode d’affichage standard; appuyez et maintenez enfoncée la touche Zoom (+).
À partir de l’affichage standard, vous pouvez continuer d’agrandir votre niveau de détails pour rendre l’échelle visible de votre graphique encore plus précise. Après quatre autres niveaux de zoom, le niveau d’agrandissement le plus profond, le niveau « Détails », est affiché.
Cet affichage permet de toucher une zone aussi restreinte que possible de votre graphique, ce qui vous permet d’explorer des détails d’une très grande précision et le texte y étant associé.
Pour toucher à nouveau une portion moins détaillée de votre graphique, utilisez la touche Zoom (-). Appuyez sur la touche Zoom (-) et maintenez-la enfoncée pour reculer plus rapidement parmi les niveaux, grâce à la fonctionnalité « Réduire rapide ». Alternativement, appuyez quatre fois successivement sur la touche Zoom (-) pour reculer rapidement de l’affichage « Détails » à l’affichage standard, puis appuyez de nouveau sur la touche Zoom (-) quatre fois successivement  pour retourner au mode d’affichage « vue d’ensemble », visible lorsque vous avez ouvert votre graphique.
Peu importe le niveau de zoom, vous pouvez toujours naviguer à travers le graphique et son texte associé grâce aux croix directionnelles :
· Appuyez sur la croix directionnelle gauche ou droite pour avancer ou reculer dans votre graphique.
· Appuyez sur la croix directionnelle Haut ou Bas pour monter ou descendre dans votre graphique.
Vous pouvez également utiliser les touches de navigation pour vous rendre à une position spécifique dans votre graphique. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter la section 10.2.5 "Aller à une position spécifique dans votre graphique" ci-dessous.
Veuillez noter que vous retrouverez également ces raccourcis dans le menu Contextuel, comme aide-mémoire.
10.2.3. [bookmark: _Toc239231299]Créer et vous déplacez à des signets
Pour vous aider à trouver rapidement l’information que vous recherchez dans votre image, vous pouvez ajouter des signets grâce au raccourci retour arrière avec M lorsque votre curseur se trouve à la position qui vous intéresse. Pour vous rendre à un signet en particulier, utilisez le raccourci retour arrière avec J. Ces deux options se retrouvent également dans le menu contextuel.
Note : ces signets sont créés pour la session courante et ne peuvent pas être sauvegardés pour vous y référez ultérieurement. De plus, il n’est pas possible de supprimer un signet.
10.2.4. [bookmark: _Toc239231300]Pivoter
Utilisez la fonction « Pivoter » pour pouvoir modifier la position ou l’angle de vue dans votre image. Pour pivoter, utilisez le raccourci Espace avec R, que vous trouverez également dans le menu contextuel. À chaque fois que vous pivotez votre image, une rotation de 90 degrés dans le plan s’opérera.
10.2.5. [bookmark: _Aller_à_une][bookmark: _Toc239231301]Aller à une position spécifique dans votre graphique
Plusieurs raccourcis peuvent être utilisés pour vous rendre à une position spécifique dans votre image.
Pour aller en haut à gauche de votre image, utilisez le raccourci Espace avec le point 1.
Pour aller au centre et à gauche de votre image, utilisez le raccourci Espace avec le point 2.
Pour aller en bas et à gauche, utilisez le raccourci Espace avec le point 3.
Pour aller en haut et à droite, utilisez le raccourci Espace avec le point 4.
Pour aller au centre et à droite de votre image, utilisez le raccourci Espace avec le point 5.
Pour aller en bas et à droite de votre image, utilisez le raccourci Espace avec le point 6.
Pour aller en haut et au centre, utilisez le raccourci Espace avec C.
Pour aller au centre, utilisez le raccourci Espace avec les points 2-5.
Pour aller en bas et au centre, utilisez le raccourci Espace avec les points 3-6.
Note : toutes ces options se retrouvent dans le menu contextuel, dans le sous-menu Navigation.
10.2.6. [bookmark: _Toc239231302]Filtres
Vous pouvez modifier l’apparence de votre image en utilisant l’un des filtres présents dans le menu contextuel ou en utilisant l’un des raccourcis suivants.
Pour inverser le braille, utilisez le raccourci Espace avec les points 3-5.
Pour afficher moins de détails, utilisez le raccourci espace avec les points 1-3.
Pour afficher plus de détails, utilisez le raccourci Espace avec les points 4-6.
Pour appliquer le niveau de détails par défaut, utilisez le raccourci Espace avec D.
Finalement, pour annuler le dernier filtre appliqué, utilisez le raccourci Espace avec Z.
Le filtre appliquant le niveau de détails par défaut applique le niveau de détails recommandé. Par défaut, ce filtre s’applique à l’ouverture d’une image, et servira de point de référence pour calculer l’augmentation ou la diminution du niveau de détails lorsqu’on utilisera ces raccourcis. Les filtres pour augmenter et réduire le niveau de détails permettent, tels qu’ils sont nommés, d’augmenter ou de réduire le niveau de détails dans une image.
Finalement, vous pouvez activer la détection de contours à l’aide du raccourci RETOUR ARRIÈRE avec E, ce qui vous permet de distinguer plus clairement les contours de votre graphique.
10.2.7. [bookmark: _Toc239231303]Fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle (IA)
Vous pouvez demander à l’IA de décrire votre image grâce à la fonctionnalité « Décrire à l’aide de l’IA ». Pour générer une description de votre image, utilisez le raccourci RETOUR ARRIÈRE avec D. La description sera alors générée, lue à voix haute par la synthèse vocale et lisible en braille. Cette description est affichée dans une fenêtre séparée; vous pouvez naviguer à travers le texte présenté à l’aide des touches de navigation. Lorsque vous avez terminé de lire la description, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton « Fermer » pour retourner dans votre graphique.
La génération d’une description via l’intelligence artificielle permet également la génération d’annotations pour des sections de votre graphique. Après avoir utilisé le raccourci, vous pourriez entendre un son de radar lorsque vous déplacez vos doigts sur l’afficheur braille. Ce son vous indique qu’une description est disponible dans la zone où votre doigt est positionné. Pour entendre la description, taper simplement avec votre doigt sur cette zone. Toutes les annotations sont fournies sous forme audio par défaut. Si vous préférez des vibrations plutôt qu’un son de radar, ou si vous souhaitez que les descriptions soient lisibles en braille, vous pouvez modifier ces paramètres via les réglages de la Visionneuse tactile, disponibles dans le menu principal de l’application. Naviguez jusqu’au réglage approprié, il s’agit de cases à cocher. Appuyez sur ENTRÉE pour cocher ou décocher la case correspondante.
Pour repérer plus facilement les annotations disponibles dans votre graphique, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité « Repérer les annotations » ou utiliser le raccourci ESPACE avec F. Ainsi, vous pourrez les repérer plus facilement et obtenir une idée plus précise de leur position dans votre graphique. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à toutes vos annotations, même si votre image n’en contenait pas au départ. Dans ce cas, vous devrez, au préalable, générer une description de votre image en utilisant l’intelligence artificielle ou ouvrir un fichier PDF contenant des annotations déjà écrites pouvant être utilisées via ce raccourci.
Note : pour en savoir davantage concernant la collecte de données et la gestion de celles-ci dans le cadre de nos fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle, veuillez-vous référer à la politique sur la vie privée que vous trouverez en Annexe H "Vie privée".
11. [bookmark: _Toc450644671][bookmark: _Toc190787020][bookmark: _Toc239231304]Lire et éditer les documents braille avec KeyBRF
11.1. [bookmark: _Toc450644672][bookmark: _Toc190787021][bookmark: _Toc239231305]Ouvrir des fichiers .brf et .brl
Le Monarch comprend le logiciel KeyBRF, conçu pour ouvrir les fichiers .brf ou .brl. Ces types courants de fichiers braille sont écrits directement en braille. Il y a deux façons d’ouvrir un fichier braille avec KeyBRF : vous pouvez ouvrir le gestionnaire de fichier, trouver votre fichier .brf ou .brl et le sélectionner; le fichier s’ouvrira automatiquement avec KeyBRF, ou vous pouvez à partir du menu principal sélectionner Éditeur braille : KeyBRF. À partir du menu KeyBRF, sélectionnez l’élément Ouvrir et sélectionnez le fichier à lire. 
KeyBRF affichera le contenu du fichier .brf ou .brl tel qu’il est écrit, peu importe votre type de braille choisi. Dans KeyBRF, le texte braille ne sera pas converti en texte visuel; les utilisateurs voyants ne verront alors que des points braille à l’écran. La lecture vocale est limitée dans KeyBRF puisque vous travaillez directement avec des points braille. Il est également possible de basculer entre le mode lecture et le mode édition en appuyant sur ESPACE avec X, comme dans KeyWord.
Veuillez noter que lorsque vous ouvrez un fichier .brf ou .brl dans KeyBRF, le mode lecture sera activé par défaut. Pour éditer un fichier braille existant dans KeyBRF, vous devrez activer le mode édition à partir du menu contextuel ou en utilisant la commande ESPACE avec X.
11.2. [bookmark: _Toc190787022][bookmark: _Toc239231306]Créer un fichier .brf ou .brl
Pour créer un fichier .brf ou .brl, à partir du menu KeyBRF, sélectionnez l’option Créer et appuyez sur ENTRÉE. Lorsque vous créez un document, le mode édition sera activé. Comme dans KeyWord, vous pouvez utiliser les fonctions Enregistrer et Enregistrer sous en appuyant sur RETOUR ARRIÈRE avec S, et votre document sera enregistré en tant que fichier .brf ou .brl. 
11.3. [bookmark: _Toc450644673][bookmark: _Toc190787023][bookmark: _Toc239231307]Rechercher du texte en braille
Il est possible de rechercher du texte dans un fichier .brf ou .brl en utilisant la commande Rechercher. Appuyez sur ESPACE avec F, et entrez vos paramètres de recherche dans le champ Rechercher. Sélectionnez le bouton Suivant pour rechercher du texte après votre curseur, ou sélectionnez le bouton Précédent pour rechercher du texte avant votre curseur. Vous pouvez également accéder à la fonction Rechercher à partir du menu contextuel en appuyant sur ESPACE avec M.
12. [bookmark: _Toc450644627][bookmark: _Toc190786962][bookmark: _Toc239231308][bookmark: KeyMail][bookmark: email]Envoyer un courriel avec KeyMail
KeyMail est l’application, sur votre Monarch, vous permettant d’envoyer et de recevoir des courriels, en provenance et à destination de tous vos comptes.
Pour lancer KeyMail, accédez au menu principal, appuyez sur C, ou sélectionnez Courrier électronique : KeyMail et appuyez sur ENTRÉE.
12.1. [bookmark: _Toc190786963][bookmark: _Toc239231309]Créer un compte de messagerie électronique
Après avoir ouvert KeyMail, votre Monarch vous invitera à créer un compte de messagerie électronique. Si vous avez déjà un compte, entrez vos informations de compte dans les champs appropriés. Si vous n’avez pas encore de compte, vous devrez en créer un avec un service de messagerie avant de continuer.  
Lorsque vous ajoutez un compte de messagerie sur votre Monarch, tous les messages associés au compte, en fonction de vos paramètres pour chacun des comptes, seront synchronisés avec votre Monarch.
Veuillez noter que vous pouvez configurer autant de comptes que vous le souhaitez dans KeyMail.
Pour créer un compte, à n’importe quel moment, vous pouvez utiliser l’option « Ajouter un compte » que vous trouverez dans le menu principal de l’application.
12.2. [bookmark: _Toc450644629][bookmark: _Toc190786964][bookmark: _Toc239231310]Composer et envoyer des courriels
Pour composer un nouveau message, sélectionnez l’élément Nouveau message dans le menu KeyMail. La fenêtre du nouveau message comprend trois champs : À, Objet, et Composez un message. Le curseur se trouvera par défaut dans le champ À, en mode Édition tel qu’indiqué par le curseur et les parenthèses. Dans le champ À, entrez l’adresse courriel du destinataire. Vous pouvez également utiliser la croix directionnelle haut jusqu’à ce que vous atteigniez le bouton Sélectionner un destinataire. Après avoir appuyé sur ce bouton, vous aurez l’option d’ajouter une adresse courriel à partir de votre liste de contacts. Votre Monarch vous invitera à utiliser le braille informatique dans le champ À. N’oubliez pas que le braille informatique utilise les 8 points, donc si vous voulez exécuter des commandes contenant les touches Retour arrière ou ENTRÉE, comme dans Retour arrière avec C pour effacer une ligne de texte, vous devrez ajouter un Espace à la commande. Les commandes ayant ENTRÉE et Retour arrière qui créent normalement un caractère auront besoin d’un Espace ajouté lorsque vous utilisez le braille informatique. Votre Monarch peut vous donner des suggestions de destinataires en fonction de votre carnet d'adresses et de votre historique. Pour obtenir des suggestions, tapez au moins un caractère dans la boîte d'édition « À », « Cc » ou « Cci », puis appuyez sur Retour arrière avec E.
Après le champ À se trouve le bouton Plus Cc/Cci. Appuyez sur ce bouton pour ajouter des champs Cc ou Cci à votre courriel.
Ce bouton est suivi du champ Objet où vous pouvez spécifier l’objet de votre message. 
Par la suite, vous pourrez écrire votre message dans le champ Message. 
Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur Retour arrière avec S pour envoyer votre message. Vous pouvez aussi accéder au menu contextuel pour d’autres raccourcis ou fonctions en appuyant sur Espace avec M.
12.2.1. [bookmark: _Toc239231311]L’application Contacts
Pour gérer votre liste de contacts, vous pouvez utiliser l’application Contacts, l’application par défaut d’Android pour ce faire. Vous trouverez l’application dans le menu principal, dans le sous-menu « Toutes les applications ». Dans cette application, vous retrouverez tous vos contacts et vous pourrez en ajouter de nouveaux ou vous pourrez modifier ceux qui y sont déjà.
Pour ajouter un nouveau contact, sélectionnez l’option « Ajouter un nouveau contact » et, dans la fenêtre qui s’affichera alors, vous pourrez entrer les informations concernant votre nouveau contact : son nom, son numéro de téléphone, son adresse courriel, etc. Lorsque vous aurez terminé d’entrer les informations concernant votre nouveau contact, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Sauvegarder et votre nouveau contact sera alors ajouté.
Pour modifier un contact existant, lorsque vous vous trouvez dans la liste de vos contacts, naviguez jusqu’au contact que vous souhaitez modifier puis appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir sa fiche associée. L’information concernant ce contact sera alors affichée, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton modifier pour entrer dans le formulaire où se trouvent les informations, ce qui vous permettra de les modifier. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les changements.  
12.2.2. [bookmark: _Toc190786965][bookmark: _Toc239231312]Joindre un fichier
Pour joindre un fichier à un message, accédez au menu contextuel en appuyant sur Espace avec M. Sélectionnez l’élément Joindre un fichier. Vous serez dirigé vers le Gestionnaire de fichiers et une liste du contenu du stockage interne de votre Monarch sera affichée. Sélectionnez le fichier à joindre au message. 
12.3. [bookmark: _Toc450644631][bookmark: _Toc190786966][bookmark: _Toc239231313]Lire et rechercher des messages
Pour lire vos messages, sélectionnez Lire dans le menu KeyMail et appuyez sur ENTRÉE. Si vous avez configuré plus d’un compte, vous devrez sélectionner, dans la liste des comptes que vous avez configuré (la liste « compte actuel »), qui se trouve tout au bas du menu principal de KeyMail, le compte qui vous intéresse. Appuyez sur ENTRÉE sur le compte dont vous souhaitez lire les messages, puis appuyez sur ENTRÉE sur l’option « Lire » pour lire les messages dans ce compte. Tous les messages contenus dans votre boîte de réception seront affichés. Lorsque vous défilez à travers les messages, le Monarch lira le nom du destinataire, vous dira si le message contient une pièce jointe, et lira l’objet du message ainsi que la date d’envoi. Un symbole contenant les 8 points braille est affiché devant chacun de vos courriels non lus.
Pour lire un message, sélectionnez-le et appuyez sur ENTRÉE. Le contenu de votre courriel s’affichera alors dans une vue web, c’est-à-dire des blocs de contenu HTML. Vous pouvez avancer dans une vue web en utilisant les croix directionnelles droit et bas ou la touche de défilement bas, et vous pouvez remonter dans une vue web à l’aide des croix directionnelles gauche et haut ou de la touche de défilement haut. Les raccourcis les plus fréquemment utilisés pour naviguer dans du contenu HTML peuvent l’être lorsque vous lisez des courriels.
Note: Lorsque vous vous rendez à la fin de votre liste de messages, vous voyez le bouton « Télécharger plus ». Appuyez sur ce bouton pour télécharger les messages qui n’ont pas encore été téléchargés.
Vous pouvez rechercher un message spécifique en utilisant la commande Rechercher en appuyant sur Espace avec F. Entrez le mot-clé à rechercher et appuyez sur ENTRÉE. 
Après avoir ouvert un message, le curseur se trouvera dans l’en-tête incluant l’objet du message, l’expéditeur, la date d’envoi, les destinataires et les pièces jointes. Cette information sera toutefois réduite, alors appuyez simplement sur le bouton Afficher les détails pour développer les informations d’en-tête.
Continuez à défiler et vous atteindrez le corps du message.
12.3.1. [bookmark: _Toc450644632][bookmark: _Toc190786967][bookmark: _Toc239231314]Ouvrir les pièces jointes
Si votre message comporte une pièce jointe, il y aura un élément « Ouvrir l’affichage des pièces jointes » dans l’en-tête du message, sous le champ Date. Pour voir la pièce jointe, cliquez sur « Ouvrir l’affichage des pièces jointes ». Vous pouvez également activer l’élément « Basculer l’affichage des pièces jointes » à partir du menu contextuel en appuyant sur Espace avec M ou appuyez simplement sur Retour arrière avec O. 
Une liste des pièces jointes incluses dans le courriel s’ouvrira. Si vous cliquez directement sur la pièce jointe, le Monarch tentera d’ouvrir directement le fichier. Pour sauvegarder une pièce jointe, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Enregistrer (suivi du nom du fichier) se trouvant tout juste après le fichier. Une notification vous informera que vous aurez sauvegardé la pièce jointe. Veuillez noter que par défaut, les pièces jointes sont sauvegardées dans le dossier Downloads.
12.4. [bookmark: _Toc450644633][bookmark: _Toc190786968][bookmark: _Toc239231315]Marquer, sélectionner, effacer et autres options
Le menu contextuel de la boîte de réception de KeyMail vous donnera accès à une grande variété de fonctions, comme marquer les messages comme lus, marquer les messages comme non-lus, déplacer les messages, effacer les messages, etc. 
Accédez au menu contextuel en appuyant sur Espace avec M ou en maintenant le bouton Applications récentes enfoncé. 
Voici une liste des raccourcis les plus fréquemment utilisés dans KeyMail :
Effacer : Retour arrière avec les points 2-3-5-6 (Effacer le message sélectionné)
Nouveau message : Espace avec N (Commencer à écrire un message)
Changer de dossier : ENTRÉE avec B (Afficher le contenu des autres dossiers (Étoilés, Non-lus, Boîte de réception, Brouillons, Éléments envoyés, Corbeille, Courrier indésirable))
Rechercher : Espace avec F (Rechercher un message dans le dossier actuel)
Rafraîchir : ENTRÉE avec R (Rafraîchir le contenu du dossier pour voir les nouveaux messages)
Sélectionner le message : RETOUR ARRIÈRE avec L (Sélectionner le message pour exécuter une commande pour plus d’un message)
Sélectionner/Désélectionner tous les messages : ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6 (Sélectionner/Désélectionner tous les messages dans un même dossier)
12.5. [bookmark: _Toc190786969][bookmark: _Toc239231316]Supprimer un compte de messagerie électronique
Pour supprimer un compte de messagerie électronique, vous devrez sélectionner l’option « Supprimer le compte » que vous trouverez dans les paramètres de KeyMail. Pour ce faire, lorsque vous vous trouvez dans le menu de KeyMail, naviguez jusqu’à atteindre l’option « Paramètres », puis appuyez sur Entrée pour ouvrir ce menu. Par la suite, naviguez jusqu’au compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Entrée pour vous retrouver dans les paramètres de ce compte. Enfin, lorsque vous serez dans les paramètres du compte, naviguez jusqu’au bouton « Supprimer le compte » puis appuyez sur Entrée. Un message vous demandant si vous souhaitez vraiment supprimer ce compte (suivi de l’adresse courriel du compte qui sera supprimé) est affiché. Si vous êtes certain de vouloir supprimer ce compte, naviguez jusqu’au bouton OK et appuyez sur Entrée pour compléter la suppression du compte. Dans le cas contraire, naviguez jusqu’au bouton Annuler et appuyez sur Entrée pour annuler la suppression du compte.
13. [bookmark: _Toc239231317]Lire un livre avec l’application Victor Reader
L’application Victor Reader vous permet de lire des livres textuels sur votre Monarch. Grâce à cette application, vous pouvez lire des livres en format EPUB, EBraille ainsi que les livres DAISY 3 textuels. Vous pouvez également accéder au contenu textuel fourni par plusieurs fournisseurs de livres et de magazines.
13.1. [bookmark: _Toc239231318]Naviguer dans le menu
Pour ouvrir l’application Victor Reader, lorsque vous vous trouvez dans le menu principal de KeySoft, naviguez à l’aide des croix directionnelles jusqu’à ce que vous atteigniez l’application Victor Reader, ou utilisez la navigation par première lettre pour vous rendre à cette application, puis appuyez sur ENTRÉE. Après avoir ouvert l’application, vous vous retrouverez dans le menu, comprenant les options suivantes :
· Mes livres : dans ce sous-menu, vous retrouverez tous les livres qui ont été ajoutés à votre bibliothèque. Veuillez noter que vos livres n’apparaissent dans le menu Mes livres que s’ils ont été téléchargés à partir d’un fournisseur de livres auquel vous êtes inscrit, ou si vous les importez.
· Mes abonnements : Dans ce sous-menu, vous trouverez tous les magazines auxquelles vous êtes abonnés. Lorsque vous vous connectez à votre compte chez un fournisseur de magazines, tous les magazines provenant de ce fournisseur ou ceux auxquels vous vous êtes abonné seront affichés dans le sous-menu Mes abonnements. Pour lire un numéro en particulier de l’un de vos magazines, veuillez sélectionner ce magazine dans le sous-menu Mes abonnements puis appuyez sur ENTRÉE sur le numéro qui vous intéresse. Ce numéro sera téléchargé et lorsque le téléchargement sera terminé, on vous retournera à la liste des numéros disponibles pour ce magazine. Appuyez alors sur ENTRÉE et le numéro s’ouvrira. 
· Gérer les bibliothèques : dans ce sous-menu, vous pouvez gérer vos fournisseurs de livres et de magazines qui vous envoient du contenu. Dans la liste des fournisseurs de livres et de magazines disponibles pour être configurés sur votre Monarch, ceux auxquels vous êtes abonné sont cochés et ceux auxquels vous n’êtes pas abonné ne sont pas cochés.
· Importer un livre : Dans ce sous-menu, vous pouvez importer des livres ne se trouvant pas déjà dans votre sous-menu Mes livres, qu’ils se trouvent dans la mémoire interne de votre appareil, sur une clé USB branchée à votre appareil ou dans un espace de stockage en ligne configuré sur votre appareil.
· Paramètres : Dans ce sous-menu, vous pourrez choisir le format par défaut des livres à télécharger, lorsque plus d’un format de livres est disponible. Vous pouvez choisir entre DAISY 3 et EPUB. Vous pouvez également importer des signets.
13.2. [bookmark: _Toc239231319]Mes livres
Dans ce sous-menu, vous trouverez les livres qui ont été ajoutés dans votre bibliothèque. Ces livres peuvent provenir de la mémoire interne, d’une clé USB, d’un espace de stockage en ligne auquel vous êtes connecté ou d’un fournisseur de livres. Ces livres sont listés et numérotés. Naviguez jusqu’au livre qui vous intéresse, puis appuyez sur ENTRÉE pour l’ouvrir. Si vous souhaitez supprimer un livre, naviguez jusqu’au livre qui vous intéresse, puis utilisez le raccourci Retour arrière avec les points 2-3-5-6 puis confirmez la suppression en appuyant sur ENTRÉE sur le bouton OK.
13.2.1. [bookmark: _Toc239231320]Télécharger un livre dans Victor Reader
Pour télécharger un livre dans Victor Reader, lorsque vous vous trouvez dans le menu principal de l’application, sélectionnez un fournisseur de livres auquel vous êtes inscrit. Puis, vous pouvez rechercher un livre en saisissant son nom, ou vous pouvez rechercher par catégories en choisissant l’une des options affichées dans la liste. Dans la liste des résultats pour votre recherche de livres, appuyez sur ENTRÉE sur le livre qui vous intéresse. Dans le sous-menu qui s’ouvre alors, appuyez sur ENTRÉE sur l’option « Télécharger le livre », ce qui téléchargera le livre et l’ajoutera à la liste de vos livres disponibles dans le sous-menu Mes livres. Si le livre est disponible dans plus d’un format, vous pouvez choisir le format que vous préférez parmi les choix disponibles avant de télécharger le livre. Dans les paramètres, vous pouvez choisir parmi deux formats pour le téléchargement de vos livres, soit EPUB et DAISY 3. L’un d’entre eux constitue le format de fichiers par défaut qui est configuré dans l’appareil. Si vous souhaitez modifier le format, celui-ci peut être modifié à partir de l’option permettant de choisir le format du livre, sous le bouton pour télécharger le livre. Lorsque le téléchargement du livre est complété, le premier bouton apparaissant en haut de votre afficheur braille se nomme « Ouvrir le livre dans le lecteur ». Appuyez sur ENTRÉE sur ce bouton pour ouvrir le livre, ou appuyez sur Retour pour retourner à la liste des résultats.
13.2.2. [bookmark: _Toc239231321]Lire un livre dans Victor Reader
Lorsqu’un livre est ouvert, son contenu est affiché, avec votre curseur positionné sur votre dernière position s’il y en a une, ou au tout début du livre. Pour défiler vers le haut ou le bas dans votre livre, utilisez les touches de défilement. Pour obtenir davantage d’informations concernant le livre que vous lisez, utilisez le raccourci Espace avec I. Pour connaître votre position exacte dans votre livre, utilisez le raccourci pour la fonction Où suis-je?, Espace avec les points 1-5-6.
Si on retrouve une image dans votre livre, vous toucherez un symbole braille vous indiquant la présence d’une image, suivi du mot « image ». Cliquez sur cette image pour qu’elle s’ouvre dans l’application désignée à cette fin.
Voici la liste des raccourcis de navigation dans Victor Reader :
Table des matières : Espace avec T
Aller à la page : ENTRÉE avec G
Aller à la page suivante : ENTRÉE avec O
Aller à la page précédente : ENTRÉE avec les points 2-4-6
Où suis-je?: Espace avec les points 1-5-6
Informations sur le livre : Espace avec I
Titre suivant : H
Titre précédent : Retour arrière avec ENTRÉE avec H
Prochain titre de niveau 1 à 6 : point 1 à 6
Titre précédent de niveau 1 à 6 : ajoutez Retour arrière et ENTRÉE à votre choix de niveau
Note : tous les raccourcis de navigation se trouvent également dans le menu contextuel, dans le sous-menu Navigation, puis dans le sous-menu de navigation par titres.
13.2.3. [bookmark: _Toc239231322]Rechercher du texte dans un livre
Pour rechercher du texte dans un livre, utilisez le raccourci Espace avec F. Dans la boîte de dialogue qui apparaîtra alors, entrez le mot que vous souhaitez rechercher, puis appuyez sur ENTRÉE. Vous vous retrouverez alors dans une liste de résultats; naviguez dans cette liste à l’aide des croix directionnelles pour vous rendre aux résultats suivants et précédents. Appuyez sur ENTRÉE pour positionner le curseur où se trouve le résultat sélectionné.
13.2.4. [bookmark: _Toc239231323]Raccourcis relatifs aux signets
Pendant que vous lisez un livre, vous pouvez ajouter des signets pour pouvoir y retourner plus tard. En utilisant le raccourci Espace avec M pour vous rendre au menu contextuel, vous accéderez à un sous-menu « signets ». Appuyez sur ENTRÉE pour accéder à ce sous-menu.
· Insérer un signet : cette option vous permet d’insérer un signet à la position où vous vous trouvez. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, entrez le numéro que vous souhaitez pour votre signet puis appuyez sur ENTRÉE pour insérer le signet. Si vous n’entrez pas un numéro de signet, le prochain numéro disponible sera assigné. De manière alternative, lorsque vous serez positionné à l’endroit où vous souhaitez insérer votre signet, utilisez le raccourci ENTRÉE avec M pour insérer un signet directement.
· Atteindre signet : cette option vous permet d’atteindre un signet en particulier. Appuyez sur ENTRÉE sur cette option. Dans la boîte de dialogue qui sera alors affichée, saisissez le numéro de signet que vous souhaitez atteindre, puis appuyez sur ENTRÉE pour y être dirigé. De manière alternative, vous pouvez utiliser le raccourci Espace avec J. Veuillez noter que si aucun signet n’avait été ajouté à votre livre, un son d’erreur sera émis lorsque vous utiliserez ce raccourci et vous demeurerez à votre position actuelle.
· Retirer le signet : cette option permet de supprimer un signet en particulier. Appuyez sur ENTRÉE sur cette option. Puis, dans la boîte de dialogue qui apparaît, entrez le numéro du signet que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur ENTRÉE pour que ce signet soit supprimé. De manière alternative, vous pouvez utiliser le raccourci Retour arrière avec les points 2-3-5-6.
· Liste des signets : en appuyant sur ENTRÉE sur cette option, vous accéderez à une liste de vos signets dans le livre courant. Les signets seront alors affichés, appuyez sur ENTRÉE sur le signet auquel vous souhaitez aller. De manière alternative, vous pouvez utiliser le raccourci ENTRÉE avec B.
· Renommer le signet : cette option permet de renommer un signet en particulier. Appuyez sur ENTRÉE sur cette option. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le signet que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur ENTRÉE. Par la suite, saisissez le nouveau numéro pour ce signet, puis appuyez sur ENTRÉE. Un message sera alors affiché, vous confirmant que l’opération a été un succès, ainsi que le nouveau numéro pour ce signet. De manière alternative, utilisez le raccourci Retour arrière avec R pour renommer un signet.
· Retirer tous les signets : comme cette option le mentionne bien, on peut supprimer tous les signets créés dans le livre courant. Pour ce faire, appuyez sur ENTRÉE sur cette option. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous demandant de confirmer l’opération. Appuyez sur ENTRÉE sur le bouton OK pour confirmer la suppression ou appuyez sur la touche Retour ou le bouton Annuler pour annuler l’opération.
· Importer les signets : aussitôt qu’un signet est créé dans l’un de vos livres sur votre appareil, un fichier contenant la liste de vos signets est généré. Ce fichier se trouve dans l’emplacement suivant : Android\data/com.humanware.victorreader2/files\BookmarkData\bookmarks.csv. Grâce au Gestionnaire de fichiers, vous pouvez copier et coller ce fichier où vous voulez, par exemple sur un support de stockage externe pour pouvoir le récupérer plus tard. Puis, dans l’application Victor Reader, rendez-vous dans les paramètres, et sélectionnez l’option « Importer les signets ». Une fenêtre du gestionnaire de fichiers apparaîtra. Utilisez le raccourci Espace avec D pour vous rendre à la liste de vos répertoires et espaces de stockage en ligne disponibles, puis naviguez à travers vos dossier, sous-dossiers ou fichiers jusqu’à ce que vous trouviez le fichier comportant vos signets, puis appuyez sur ENTRÉE pour que l’importation puisse se faire. Une boîte de dialogue apparaîtra, indiquant le succès ou l’échec de l’opération, ainsi que le nombre de signets importés. Veuillez noter que dans le cas où certains signets auraient été créés dans des livres qui ne sont pas présents sur l’appareil, ces signets ne seront pas importés.
13.3. [bookmark: _Toc239231324]Mes abonnements
Dans ce sous-menu, les magazines pour lesquels vous êtes inscrit sont affichées. Appuyez sur ENTRÉE lorsque vous aurez atteint le magazine que vous souhaitez, et accédez à la liste des numéros disponibles. Puis, sélectionnez un numéro dans la liste pour le télécharger. Lorsque le numéro sera téléchargé, vous pourrez le lire dans Victor Reader. Vous pouvez supprimer n’importe quel numéro ainsi que vous désabonner de n’importe quel magazine en utilisant le raccourci Retour arrière avec les points 2-3-5-6 lorsque vous serez positionné sur le numéro que vous souhaitez supprimer, ou sur le magazine auquel vous souhaitez vous désabonner.
13.4. [bookmark: _Toc239231325]Gérer les bibliothèques
13.4.1. [bookmark: _Toc239231326]Fournisseurs de livres
Dans la liste qui est affichée, vous trouverez les fournisseurs de livres auxquels vous pouvez vous inscrire. Les fournisseurs précédés d’une case cochée sont ceux auxquels vous êtes déjà inscrits, et les fournisseurs qui ne sont pas précédés de cette case cochée sont ceux auxquels vous n’êtes pas inscrits. En cochant la case à cocher d’un des fournisseurs, vous sélectionnerez ce service, ce qui vous demandera d’entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe de ce service pour vous y connecter. Un message sera ensuite affiché vous indiquant si la connexion a été un succès ou non.
Note : lorsqu’un nouveau fournisseur de livres ou de magazines est ajouté à la liste, un nouvel élément, identifié par le nom du service, s’ajoute au menu de Victor Reader.
13.4.2. [bookmark: _Toc239231327]Fournisseurs de magazines
Dans ce sous-menu, vous retrouverez une liste des fournisseurs de magazines auxquels vous pouvez vous abonner. Les fournisseurs précédés d’une case cochée sont ceux auxquels vous êtes déjà abonné, et les fournisseurs qui ne sont pas précédés de cette case cochée sont ceux auxquels vous n’êtes pas abonné. En cochant la case à cocher d’un des fournisseurs, vous sélectionnerez ce service, ce qui vous demandera d’entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe de ce service pour vous y connecter. Un message sera ensuite affiché vous indiquant si la connexion a été un succès ou non.
Note : lorsqu’un nouveau fournisseur de livres ou de magazines est ajouté à la liste, un nouvel élément, identifié par le nom du service, s’ajoute au menu de Victor Reader.
13.5. [bookmark: _Importer_un_livre][bookmark: _Toc239231328]Importer un livre
Après avoir sélectionné cet élément, vous serez dirigé vers une fenêtre du gestionnaire de fichiers, qui vous permettra de rechercher, par défaut, dans le dossier Documents. Si vous souhaitez rechercher dans d’autres répertoires, dossiers ou espaces de stockage en ligne auxquels vous êtes connecté sur cet appareil, utilisez le raccourci Espace avec D pour vous retrouver dans la liste des répertoires, puis sélectionnez l’espace de stockage en ligne ou le dossier qui vous intéresse. Puis, sélectionnez le livre que vous souhaitez importer, puis appuyez sur ENTRÉE sur ce livre. Vous devriez alors pouvoir lire ce livre dans Victor Reader et vous retrouverez ce livre dans le sous-menu Mes livres.
Note : si vous souhaitez importer un livre DAISY, le contenu du dossier comportant le livre DAISY doit être compressé en format .zip. Les autres formats de fichiers, tels que le format EPUB, n’ont pas besoin d’être compressés.
13.6. [bookmark: _Toc239231329]Support du format de livres eBraille
Il est maintenant possible de lire des fichiers braille combinant le texte en braille et des graphiques tactiles dans le même livre sur le Monarch. Pour lire ces fichiers, il est nécessaire de les importer, comme décrit dans la section 12.5 « Importer un livre » ci-dessus. Veuillez noter que les livres eBraille peuvent également être lus directement en les ouvrant via le gestionnaire de fichiers. Lorsque l’importation du livre dans Victor Reader sera terminée, ce livre sera alors disponible dans le sous-menu Mes livres.
Veuillez noter que cette fonctionnalité en est encore à un stade de développement, il se pourrait donc que cela ne fonctionne pas parfaitement.
Vous pouvez lire le contenu textuel de la même manière que vous le feriez dans n’importe quel autre livre, accéder à la table des matières, à n’importe quelle section et utiliser les raccourcis de navigation que vous souhaitez utiliser. De plus, lorsque vous serez positionné là où un graphique tactile se trouve, cela vous sera indiqué par la synthèse vocale et vous pourrez double-cliquer sur ce graphique tactile pour l’ouvrir directement. Vous pourrez naviguer dans ce graphique tactile de la même manière que vous le feriez dans la Visionneuse tactile. Pour retourner au texte du livre, utilisez la touche Retour.
14. [bookmark: _Toc239231330]Naviguer sur le Web grâce à Ecosia
Ecosia est un navigateur Web basé sur le moteur Chromium, qui se concentre sur l’impact environnemental de la navigation sur le Web. Ecosia est le navigateur Web implémenté sur le Monarch, et fonctionne, en grande partie, de la même manière que Chrome. Nous avons adapté cette application pour qu’elle puisse répondre aux besoins d’accessibilité des personnes aveugles et malvoyantes. Pour ouvrir Ecosia, accédez au menu principal de votre appareil, appuyez sur la lettre N pour être dirigé à « Navigateur Web : Ecosia » ou naviguez jusqu’à cette application puis appuyez sur ENTRÉE. Ce guide d’utilisation couvre seulement les fonctionnalités de base d’Ecosia; pour plus de détails concernant Ecosia ou pour la résolution des problèmes courants, vous pouvez accéder à tout moment à la page d’aide d’Ecosia en navigant jusqu’au menu Ecosia à l’aide du raccourci Espace avec W, puis en sélectionnant l’option Aide.
14.1. [bookmark: _Toc239231331]Navigation générale sur une page Web
Comme c’est le cas n’importe où sur votre Monarch, vous pouvez naviguer dans le navigateur Internet en utilisant soit la méthode Pointez et cliquez ou le clavier braille.
Ecosia comprend de nombreuses fonctionnalités et options auxquelles vous pouvez accéder en passant par le menu contextuel en appuyant sur le bouton Applications récentes et en le maintenant enfoncé ou en utilisant le raccourci Espace avec M. Les raccourcis disponibles sont listés ci-dessous :
Ouvrir une page Web : ENTRÉE avec O
Avancer d’une page : Retour arrière avec F
Retour : Espace avec E
Rafraîchir : ENTRÉE avec R
Basculer entre le contenu Web et les onglets : Retour arrière avec T
Ajouter / gérer favoris : ENTRÉE avec M
Favoris : ENTRÉE avec les points 2-3-5
Historique : ENTRÉE avec les points 2-3-6
Nouvel onglet : Retour arrière avec N
Onglet précédent : Retour arrière avec K
Onglet suivant : Retour arrière avec les points 4-6
Fermer l’onglet : ENTRÉE avec C
Rechercher : Espace avec F
Rechercher suivant : Espace avec N
Rechercher précédent : Espace avec P
Téléchargements : Retour arrière avec D
Menu Ecosia : Espace avec W
De manière alternative, la plupart de ces fonctionnalités sont également accessibles en passant par la page d’accueil d’Ecosia, en navigant à l’aide des touches de défilement. Si des onglets ont été ouverts précédemment, les premiers éléments sur votre écran seront les onglets, qui sont présentement ouverts. Chaque onglet est suivi d’un bouton permettant de le fermer. Activez-le pour fermer cet onglet.
Les onglets sont suivis d’un bouton pour ouvrir un nouvel onglet, que vous pouvez activer pour ouvrir un nouvel onglet dans Ecosia.
Par la suite, se trouve un bouton « Retour », qui vous permettra de retourner à la page précédente.
Ce bouton est suivi du bouton « Avancer », l’opposé du bouton « Retour », ce qui vous retournera à la page où vous trouviez avant d’utiliser le bouton « Retour ». Le bouton « Suivant » n’est disponible que si vous avez appuyé précédemment sur le bouton « Retour ».
« Actualiser cette page » : ce bouton vous permettra d’actualiser la page que vous consultez présentement, ce qui peut s’avérer très utile si la page n’a pas été chargée correctement.
« Lancez une recherche pour planter des arbres » : cette zone d’édition vous permet de réaliser une recherche Google avec des mots-clés spécifiques. Si vous connaissez l’adresse Web que vous recherchez, vous pouvez la saisir dans ce champ puis appuyer sur ENTRÉE pour rejoindre le site Web en question grâce à cette adresse. Veuillez noter que pour chaque recherche effectuée dans Ecosia, un nouvel arbre est planté.
« Ajouter cette page aux favoris » : appuyez sur ENTRÉE sur ce bouton pour ajouter cette page à vos favoris.
« Télécharger cette page » : appuyez sur ENTRÉE sur ce bouton pour télécharger la page et la rendre disponible hors-ligne.
« Ad blocking » : ce bouton permet de bloquer les annonces se trouvant sur la page.
« Gérer ou fermer les onglets » : ce bouton permet de voir la liste des onglets présentement ouverts et d’en fermer certains si vous le désirez.
« Personnaliser et gérer Google Chrome » : en sélectionnant ce bouton, vous avez accès à plusieurs options : nouvel onglet, nouvel onglet dans une fenêtre en mode Incognito, historique, supprimer les données de navigation, téléchargements, favoris, onglets récents, aide, et paramètres.
Note : votre historique de navigation ne sera pas sauvegardé lorsque vous utilisez Ecosia en mode Incognito.
La prochaine section constitue le centre de votre fenêtre de navigation sur votre page Web qui affichera alors le contenu du site Web que vous consultez présentement.
14.1.1. [bookmark: _Toc239231332]Naviguer sur un site Web
Naviguer par élément est une autre façon de naviguer sur votre page web, vous permettant de choisir les éléments HTML spécifiques auxquels vous souhaitez vous rendre directement plutôt que de devoir parcourir l’ensemble de la page pour les atteindre. Lorsque le curseur se trouve sur votre page web, vous pouvez rechercher par titres, étiquettes de formulaires, points de repères, éléments de liste, onglets, et liens. Lorsque le curseur se trouve en-dehors de la page Web, les niveaux de navigation normalement utilisés s’appliquent. Utilisez le raccourci Espace avec les points 1-3 pour vous rendre au niveau de navigation précédent, utilisez le raccourci Espace avec les points 4-6 pour vous rendre au prochain élément de navigation.
Voici les raccourcis pour la navigation dans une vue Web. Pour reculer, ajouter les touches Retour arrière et ENTRÉE (points 7 et 8).
Bouton : B
Contrôle : C
Point de repère ARIA : D
Zone d’édition : E
Élément de focus : F
Graphique : G
Titre : H
Titre de niveau 1 : point 1
Titre de niveau 2 : point 2
Titre de niveau 3 : Point 3
Titre de niveau 4 : point 4
Titre de niveau 5 : point 5
Titre de niveau 6 : point 6
Liste : O
Élément de liste : I
Lien : L
Tableau : T
Case à cocher : X
Zone combinée : Z
Liste des raccourcis disponibles dans une vue Web : Espace avec H
14.2. [bookmark: _Toc239231333]Accéder à un site Web
Pour accéder à un site Web, utilisez le raccourci ENTRÉE avec O ou appuyez sur ENTRÉE sur l’option « Lancez une recherche pour planter des arbres ». Vous pouvez également ouvrir cette zone d’édition grâce à la méthode Pointez et cliquez. Écrivez l’adresse Web que vous souhaitez atteindre, puis appuyez sur ENTRÉE pour vous y rendre. N’oubliez pas que l’information doit être saisie en braille informatique. Il faut noter que le braille informatique utilise les 8 points; en conséquence, si vous souhaitez effectuer des raccourcis comprenant la touche Retour arrière ou la touche ENTRÉE, vous devrez y ajouter la barre d’espace. Les commandes permettant d’écrire du texte et comprenant les touches Retour arrière ou ENTRÉE doivent également comprendre la barre d’espace dans ce mode. En tout temps lorsque vous saisissez du texte dans Ecosia, vous devrez utiliser le braille informatique.
Si vous ne connaissez pas l’adresse Web que vous recherchez, vous pouvez saisir un mot dans la barre d’adresse puis appuyer sur ENTRÉE pour effectuer une recherche Google. Vous serez dirigé vers les résultats de cette recherche. Utilisez le raccourci Espace avec E ou le bouton Retour pour retourner à la page précédente.
14.3. [bookmark: _Toc239231334]Menu des favoris
Vous pouvez ajouter les pages à vos favoris que vous consultez souvent, pour y retourner plus facilement. Pour ajouter rapidement une page à vos favoris, utilisez le raccourci ENTRÉE avec M. Si vous saisissez ce raccourci à nouveau, vous pourrez supprimer ce favori. Pour entrer dans le menu des favoris, utilisez le raccourci ENTRÉE avec les points 2-3-5. De manière alternative, vous pouvez ouvrir le menu contextuel ou naviguer dans la page d’accueil d’Ecosia jusqu’à atteindre le menu des favoris, puis appuyez sur ENTRÉE. Le menu des favoris affiche la liste de tous vos favoris. Pour activer un favori, naviguez dans la liste jusqu’à atteindre le site Web que vous souhaitez consulter, puis activez-le en appuyant sur ENTRÉE.
14.4. [bookmark: _Toc239231335]Consulter ou effacer votre historique de navigation
Vous pouvez accéder à votre historique de navigation grâce au raccourci ENTRÉE avec les points 2-3-6, en passant par le menu contextuel ou en vous rendant à l’option « Personnaliser et gérer Google Chrome » puis en sélectionnant l’élément Historique dans le menu contextuel qui s’affiche alors. Dans la page qui s’affiche, si vous souhaitez effacer les données de navigation, sélectionnez l’option correspondante. Une page s’affichera, dans laquelle vous pourrez choisir les éléments à effacer. Lorsque vous aurez sélectionné les éléments à supprimer, naviguez jusqu’au bouton « Effacer les données » et appuyez sur ENTRÉE pour effacer votre historique.
14.5. [bookmark: _Toc239231336]Télécharger des fichiers
Si vous appuyez sur ENTRÉE sur un lien, dans une page Web, qui active automatiquement un téléchargement, une notification, vous indiquant que le téléchargement a commencé, sera affichée. Tous les téléchargements sont sauvegardés dans le stockage interne du Monarch, dans le dossier « Downloads ». Dans Ecosia, vous pouvez accéder à votre liste de fichiers téléchargés en passant par le menu contextuel d’Ecosia, en utilisant le raccourci Espace avec W. Rappelez-vous que le menu d’Ecosia contient l’ensemble des fonctionnalités ainsi que leurs raccourcis associés.
15. [bookmark: _Toc239231337]Jeu d’échecs sur le Monarch
Le Monarch contient une application permettant de jouer aux échecs. Pour y accéder, dirigez-vous à la section Toutes les applications dans le menu principal de Keysoft puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez l’application Monarch Chess. Une planche du jeu d’échecs s’affiche alors en braille. Veuillez noter que cette application est disponible en anglais seulement. Pour obtenir davantage d’informations quant à l’utilisation de cette application, référez-vous au guide d’utilisation du Monarch en anglais, ainsi qu’au tutoriel se trouvant dans l’application Monarch Chess.
16. [bookmark: _Toc119399638][bookmark: _Toc239231338]Utiliser le Monarch en tant qu’afficheur braille pour lecteur d’écran
Avec l’application Terminal braille, le Monarch peut être utilisé pour contrôler votre appareil externe, comme un clavier, et pour afficher le contenu des appareils mobiles et ordinateurs ayant un lecteur d’écran tel que JAWS. Le Monarch est compatible avec la plupart des lecteurs d’écran et appareils.
En résumé, lorsque le mode Terminal braille est activé, le Monarch affiche le contenu du lecteur d’écran sur l’afficheur braille et vous permet de contrôler l’appareil mobile ou l’ordinateur avec son clavier physique, ses touches de défilement et ses croix directionnelles en transmettant toutes les commandes et appuis de touche aux lecteurs d’écran des appareils connectés. Le Monarch est le premier afficheur braille capable d’afficher le contenu des logiciels de revue d’écran de façon multilignes, vous permettant de cliquer n’importe où dans le contenu affiché sur l’entièreté de votre afficheur braille pour exécuter l’action correspondante.
Veuillez noter que lorsque vous utilisez votre Monarch avec l’application Terminal braille, les commandes régulières de KeySoft comme Aide, menu principal, et menu contextuel, ne pourront pas être utilisées avec les raccourcis clavier. Si vous avez besoin de retourner au menu principal à partir du mode Terminal braille, appuyez simplement sur le bouton d’accueil. Lorsque l’application Terminal braille est ouverte en arrière-plan, votre jumelage ou connexion à l’appareil mobile ou ordinateur externe est maintenue. Ceci vous permet de passer à une autre application sur votre Monarch et de revenir au mode Terminal braille au besoin, sans avoir à reconnecter votre Monarch à l’appareil hôte. Si vous fermez complètement l’application Terminal braille à partir de la liste d’applications récentes, ou si vous appuyez sur le bouton Retour, votre connexion à l’appareil hôte sera coupée.
16.1. [bookmark: _Toc119399639][bookmark: _Toc239231339]Lancer le Terminal braille
Pour lancer le Terminal braille, accédez au menu principal, appuyez sur A ou sélectionnez Afficheur braille pour lecteur d’écran, et appuyez sur ENTRÉE.
16.2. [bookmark: _Toc239231340]Connecter votre Monarch à un appareil hôte
Vous pouvez connecter votre Monarch à un appareil hôte de deux manières : sans-fil, via une connexion Bluetooth, ou grâce à une connexion USB. Dès que vous ouvrirez l’application Afficheur braille pour lecteur d’écran, on vous demandera de sélectionner la façon de vous connecter à votre appareil hôte. Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner et activer l’option de votre choix.
16.2.1. [bookmark: _Toc239231341]Se connecter via Bluetooth
Pour se connecter à votre appareil hôte via Bluetooth, sélectionnez l’option « Bluetooth » puis appuyez sur ENTRÉE. Vous pourrez alors associer votre Monarch avec l’appareil hôte que vous désirez. Activez votre logiciel de revue d’écran puis branchez votre appareil hôte au Monarch à l’aide du nom Bluetooth du Monarch. Une fois l’association complétée, vous serez en mesure d’utiliser votre Monarch avec votre appareil hôte.
Veuillez noter qu’il se pourrait que sur votre appareil hôte, ou sur les deux appareils, vous deviez confirmer que vous souhaitez faire cette association entre les deux appareils. Veuillez confirmer que vous souhaitez bel et bien effectuer cette association, sur le Monarch et/ou sur l’appareil hôte.
16.2.2. [bookmark: _Toc119399640][bookmark: _Toc239231342]Connecter votre Monarch à un appareil hôte via USB
Vous pouvez connecter votre Monarch à un appareil hôte avec une connexion USB. Après avoir lancé le mode Terminal braille, le Monarch vous demandera de sélectionner votre mode de connexion. Sélectionnez-le et appuyez sur ENTRÉE.
Pour se connecter via USB, branchez votre Monarch à l’appareil hôte en utilisant un câble USB. Sur votre appareil hôte, activez le lecteur d’écran de votre choix. Vous êtes maintenant prêts à utiliser votre Monarch en tant qu’afficheur braille.
Veuillez visiter la section support du site www.humanware.com pour plus d’informations et pour voir un tutoriel concernant la procédure à suivre pour se connecter à plusieurs lecteurs d’écran et appareils, et pour utiliser les lecteurs d’écran.
16.3. [bookmark: _Toc119399643][bookmark: _Toc239231343]Quitter et fermer le Terminal braille
Pour quitter le mode Terminal braille à tout moment, appuyez sur le bouton d’accueil. Ceci laissera la connexion active et vous permettra de retourner au Terminal braille sans avoir à vous reconnecter. Pour retourner au Terminal braille, sélectionnez-le dans l’écran des applications récentes ou dans le menu principal et appuyez sur ENTRÉE. Pour désactiver la connexion, appuyez simplement sur le bouton retour. Pour fermer l’application, accédez à l’écran des applications récentes, sélectionnez Terminal braille, et fermez l’application en utilisant le raccourci Retour arrière avec les points 2-3-5-6.
17. [bookmark: _Toc239231344]Mode examen
Le mode examen s’avère très pratique pour les éducateurs puisqu’il permet de restreindre les applications auxquels les élèves ont accès durant un examen complété à l’aide du Monarch.
17.1. [bookmark: _Toc239231345]Activer le mode examen
Pour activer le mode examen :
· À partir du menu principal, naviguez jusqu’à « Toutes les applications », puis appuyez sur ENTRÉE.
· Dans « Toutes les applications », naviguez jusqu’à l’application « Mode examen », puis appuyez sur ENTRÉE.
· En ouvrant l’application, le bouton « Activer le mode examen » est affiché. Appuyez sur ENTRÉE.
· Configurez la durée en minutes pour le mode examen, entre 1 et 360 minutes (6 heures). Saisissez le nombre de minutes requis dans le champ, puis appuyez sur ENTRÉE. Veuillez noter que la saisie en braille informatique est obligatoire dans ce champ.
· Configurez ensuite un mot de passe. Ce mot de passe sera utilisé pour mettre fin au mode examen dans le cas où l’élève termine son examen à l’avance. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez configurer dans le champ, puis appuyez sur ENTRÉE.
· Vous pouvez maintenant activer directement le mode examen en navigant jusqu’au bouton « Activer le mode examen » puis en appuyant sur ENTRÉE, ou vous pouvez parcourir les options avancées pour choisir les applications et fonctionnalités auxquelles les élèves auront accès durant le mode examen. Par défaut, toutes les applications et fonctionnalités sont désactivées, à l’exception de KeyMath et KeyWord. Même dans ces deux applications, certaines fonctionnalités sont désactivées par défaut, notamment le vérificateur d’orthographe dans KeyWord et la calculatrice dans KeyMath. Lorsque vous arrivez dans cette fenêtre, vous êtes positionné sur le bouton « Configuration avancée », appuyez sur ENTRÉE.
· Dans la fenêtre de configuration avancée, vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et les fonctionnalités d’intelligence artificielle, autoriser ou pas l’ouverture de fichiers, puis activer ou désactiver chacune des applications installées sur l’appareil. Par défaut, toutes les options sont décochées à l’exception de KeyMath et KeyWord, ce qui signifie que les élèves n’auront accès qu’à ces deux applications en activant le mode examen grâce à la configuration par défaut. De plus, ils ne seront en mesure que de créer des documents mais pas d’ouvrir des documents existants. Si vous souhaitez permettre aux élèves d’accéder à davantage d’applications ou de fonctionnalités, veuillez cocher la case correspondante lorsque vous serez positionné sur celle-ci, en appuyant sur la touche ENTRÉE. Veuillez noter que dans certaines applications que vous pourriez autoriser, certaines fonctionnalités pourraient être désactivées. Veuillez noter que votre configuration personnalisée n’est valide que durant la session d’examen courante. À n’importe quel moment, vous pouvez réinitialiser les paramètres à la configuration par défaut en utilisant le bouton « Réinitialiser » ou valider votre configuration personnalisée en navigant jusqu’au bouton « OK » puis en appuyant sur ENTRÉE. Vous retournerez alors à la fenêtre précédente.
· Naviguez jusqu’au bouton « Activer le mode examen » puis appuyez sur ENTRÉE pour l’activer.
· Vous serez alors informé que le mode examen a été activé, en plus du temps restant. Une notification est également affichée dans le centre de notifications.
Le mode examen sera automatiquement désactivé lorsque le temps restant atteindra 0. Un message surgissant vous informera lorsque le mode examen sera terminé. Le mode examen demeure en place, ce même si vous redémarrez votre appareil. Si vous tentez d’accéder à une application ou à une fonctionnalité qui n’est pas permise, par exemple tenter d’ouvrir une application sans en avoir la permission, un message vous indiquera que l’accès est refusé puisque vous êtes en mode examen.
17.2. [bookmark: _Toc239231346]Désactiver le mode examen
Si vous souhaitez désactiver le mode examen avant sa fin :
· À partir du menu principal ou du bouton « Applications récentes », naviguez jusqu’à l’application « Mode examen » puis appuyez sur ENTRÉE.
· Dans la fenêtre affichée, naviguez jusqu’au bouton « Désactiver le mode examen », puis appuyez sur ENTRÉE.
· Saisissez le mot de passe configuré pour désactiver le mode examen, puis appuyez sur ENTRÉE. Si vous avez saisi le mot de passe correctement, le mode examen sera désactivé et un message vous le confirmera.
Note : Dans le cas où vous avez oublié le mot de passe configuré ou dans le cas où, pour toute autre raison, vous n’êtes pas en mesure de terminer le mode examen, ce dernier se désactivera automatiquement après six heures de fonctionnement. Entre-temps, vous devrez attendre avant de pouvoir utiliser votre appareil normalement.
18. [bookmark: _Toc239231347]Paramètres
18.1. [bookmark: _Toc239231348]Aperçu des paramètres
Deux types de paramètres peuvent être configurés sur votre Monarch : les options de KeySoft ainsi que les paramètres d’Android.
Les paramètres d’Android s’appliquent à votre Monarch en général et incluent des paramètres tels que le Wi-Fi, le son, le stockage, l’état de la pile et la version du logiciel.
Vous pouvez accéder aux paramètres d’Android grâce au raccourci ENTRÉE avec Q ou en vous rendant dans la section Toutes les applications du menu principal, puis en sélectionnant et activant l’élément Paramètres. Vous serez alors dirigé aux paramètres d’Android, là où vous pourrez modifier les paramètres du Monarch. Les paramètres de KeySoft, qu’on appelle aussi le menu Options, permet de personnaliser le comportement des applications de la suite KeySoft. Au bas du menu Options, il est également possible d’accéder aux paramètres Android.
18.2. [bookmark: _Toc239231349]Menu des options de KeySoft
Peu importe où vous vous trouvez sur votre Monarch, vous pouvez toujours accéder au menu des options de KeySoft en utilisant le raccourci Espace avec O.
Les options suivantes peuvent être paramétrées dans le menu des options de KeySoft :
· Configurer les profils de langue (sous-menu) : vous permet de personnaliser vos profils de langues ou d’en ajouter de nouveaux. Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier ou ajoutez un nouveau profil.
· Moteur de synthèse vocale : choisissez votre moteur de synthèse vocale préféré.
· Voix : sélectionnez une voix déjà installée sur votre appareil ou utilisez l’option « Gestion des voix » pour remplacer vos voix installées ou en installer de nouvelles. Vous pouvez installer jusqu’à 4 voix Acapela.
· Débit de la voix : déterminez à quelle vitesse votre synthèse vocale vous parlera.
· Type de braille préféré pour la saisie : pour votre mode de saisie préférée, choisissez entre le braille littéraire et le braille informatique.
· Type de braille préféré pour la lecture : pour votre mode braille préféré pour la lecture, choisissez entre le braille littéraire et le braille informatique.
· Table braille informatique : choisissez la table braille informatique que vous préférez.
· Table braille littéraire : choisissez la table braille littéraire que vous préférez.
· Type de braille préféré pour les mathématiques : Choisissez le type de braille pour les mathématiques que vous préférez.
· Supprimer le profil de langue.
· Sélectionner le profil de langue (sous-menu) : choisissez votre profil de langue préféré parmi les 10 profils pouvant être configurés sur votre Monarch. Vous pouvez également utiliser le raccourci ENTRÉE avec L pour basculer d’un profil de langue à l’autre.
· Paramètres de braille et de navigation (sous-menu) : cela modifie les paramètres de navigation.
· Temps d’affichage des messages : modifie le temps durant lequel les messages sont affichés, entre 1 et 30 secondes.
· Mode de navigation tactile : vous permet de choisir votre mode préféré pour toucher et interagir avec l’écran, entre le mode Pointez et cliquez et le mode Naviguer au toucher.
· Réduire l’espacement : lorsque cette case est cochée, l’espacement sera réduit autant que possible pour augmenter la quantité d’information pouvant être affichée à la fois.
· Afficher les indicateurs d’édition : lorsque cette option est cochée, un indicateur d’édition (un espace vide entre deux crochets) sera affiché lorsque vous vous trouverez dans un champ d’édition. Lorsque cette option est décochée, les indicateurs d’édition ne sont pas affichés dans les documents mais demeurent affichés pour d’autres champs d’édition.
· Rendu des marqueurs de format : permet de choisir les marqueurs de format à afficher.
· Réglages du clavier (sous-menu) :
· Écho du clavier : choisissez de faire dire à votre synthèse vocale les mots saisis, les caractères, les deux éléments ou aucun écho.
· Vibrations du clavier : lorsque cette option est cochée, le Monarch vibre après la saisie de chaque caractère.
· Clics du clavier : lorsque cette option est cochée, on entend de façon claire et nette les clics du clavier chaque fois qu’une touche est pressée.
· Plus de réglages de synthèse vocale (sous-menu) :
· Moteur de synthèse vocale préféré : Acapela
· Langue : choisissez entre la langue du système d’exploitation et une autre langue dont la synthèse vocale est déjà installée sur l’appareil.
· Cadence : permet de modifier le débit de la parole de votre synthèse vocale.
· Ton : permet de changer le ton de votre synthèse vocale.
· Réinitialiser : pour réinitialiser les paramètres de la synthèse vocale à leur configuration par défaut.
· Réglages divers (sous-menu) :
· Vibration : lorsque cette option est cochée, le Monarch émet une courte vibration lorsque vous naviguez d’un élément à l’autre.
· Utiliser les sons de navigation : lorsque cette option est cochée, le Monarch produit divers sons durant la navigation.
· Volume des sons : Choisissez le volume des sons du Monarch (volume des fichiers multimédias) en rapport avec le volume du système.
· Sortie braille à l’écran : lorsque cette option est cochée, les points braille apparaissent sur l’écran externe branché au Monarch, la prise HDMI se trouvant en haut de l’appareil.
· Guide d’utilisation : ouvre le guide d’utilisation du Monarch.
· Paramètres Android : permet d’accéder aux paramètres Android.
18.3. [bookmark: _Toc239231350]Consulter la version du logiciel du Monarch
Le moyen le plus simple et rapide de consulter la version du logiciel de votre Monarch consiste à utiliser le raccourci Espace avec I lorsque vous vous trouvez dans le menu principal. Cela ouvrira la fenêtre « À propos de la tablette » qui vous fournira des informations utiles sur votre appareil : nom de l’appareil, numéro de modèle, version d’Android, et bien plus encore.
Un moyen alternatif de consulter la version du logiciel de votre Monarch consiste à utiliser le raccourci ENTRÉE avec Q pour vous rendre aux paramètres Android, puis à naviguer jusqu’à atteindre l’élément « À propos de la tablette » qui se trouve tout en bas de la liste. Dans cet écran, on retrouve le numéro de version du logiciel de votre tablette ainsi que d’autres informations sur le logiciel.

19. [bookmark: _Toc239231351]Mise à jour de votre Monarch
HumanWare améliore régulièrement ses produits et logiciels pour vous permettre de bénéficier de la meilleure expérience utilisateur possible. Ainsi, le Monarch comporte un outil permettant de le mettre à jour automatiquement qui vous informe dès qu’une nouvelle version du logiciel du Monarch ou des applications sont disponibles en ligne. Une connexion sans-fil est nécessaire pour compléter une mise à jour du système ou de ses applications.
Note : pour effectuer une mise à jour du système de votre Monarch, la pile de ce dernier doit être chargée à au moins 20% si l’appareil est branché à une source d’alimentation, et la pile doit être chargée à au moins 50% si la mise à jour est effectuée sans brancher l’appareil.
19.1. [bookmark: _Toc239231352]Mise à jour du système
Lorsqu’il est nécessaire de compléter une mise à jour de votre système, une boîte de dialogue apparaît sur votre appareil, vous informant qu’une mise à jour du système est disponible. Vous pouvez installer cette mise à jour maintenant ou demander à ce qu’on vous le rappelle plus tard. Si vous souhaitez installer la mise à jour maintenant, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Oui, puis l’installation de la mise à jour débutera. Si vous souhaitez qu’on vous le rappelle plus tard, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton « Me le rappeler plus tard ». Dans ce cas, la mise à jour peut être effectuée en passant par le volet des notifications. Vous pouvez y accéder grâce au raccourci ENTRÉE avec N puis en descendant dans cette fenêtre jusqu’à atteindre la notification concernant la mise à jour de votre système. Activez cette notification, puis l’installation de la mise à jour débutera. La notification concernant la mise à jour du système réapparaîtra au prochain démarrage de la tablette. Assurez-vous de sauvegarder votre travail avant de débuter l’installation d’une mise à jour du système, étant donné que vous devrez redémarrer votre appareil à la fin du processus de mise à jour.
De manière alternative, vous pouvez accéder aux mises à jour du système et des applications en passant par l’application KeyUpdater. Pour l’ouvrir, rendez-vous au menu principal, puis rendez-vous au sous-menu Toutes les applications. Dans ce sous-menu, naviguez jusqu’à atteindre KeyUpdater, puis appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir cette application. Si une mise à jour du système ou des applications doit être effectuée, vous en serez informé et vous pourrez alors appuyer sur ENTRÉE sur le bouton Oui pour procéder à la mise à jour.
La mise à jour se téléchargera alors et vous serez régulièrement informé de la progression du téléchargement puis de son installation. Lorsque le téléchargement est complété, l’installation débute, et vous serez informé de sa progression. Lorsque l’installation sera terminée, un message s’affichera, vous demandant si vous souhaitez redémarrer votre appareil. Appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Oui pour redémarrer votre appareil. Le message « Starting KeySoft… » s’affichera quelques secondes plus tard, suivi du graphique du papillon, puis vous serez dirigés vers le menu principal ou votre écran de verrouillage s’il y a lieu.
19.2. [bookmark: _Toc239231353]Mise à jour des applications du Monarch en ligne
Lorsque des mises à jour d’applications sont disponibles, un message vous en informe. Vous pouvez les installer maintenant ou demander à ce qu’on vous le rappelle plus tard. Si vous décidez de les installer maintenant, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton Oui. Si vous préférez les installer plus tard, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton « Me le rappeler plus tard ». Il est également possible de mettre à jour vos applications en utilisant l’application KeyUpdater. À l’ouverture de l’application, un message s’affichera vous indiquant que des applications doivent être mises à jour et vous demandant si vous souhaitez procéder à la mise à jour. Si vous sélectionnez le bouton Oui, les mises à jour se téléchargeront et s’installeront. Les mises à jour d’application s’installeront sur votre Monarch. Le Monarch vous indiquera par la suite combien d’applications ont été mises à jour, ainsi que leurs noms respectifs. Il faut noter que si des fonctionnalités d’accessibilité doivent être mises à jour, Acapela et/ou KeySoft pourraient être temporairement hors-service durant leur mise à jour. Il est important de noter qu’à partir de KeyUpdater, vous pouvez accéder aux notes de version des applications mises à jour, en appuyant sur la touche ENTRÉE sur le bouton « Notes de version les plus récentes ». Vous verrez également la liste de vos applications mises à jour récemment et vous accéderez également aux notes de version de la dernière mise à jour du système. Appuyez sur ENTRÉE sur la mise à jour d’application que vous recherchez pour consulter ses notes de version.
Veuillez noter que lorsqu’une mise à jour du système est installée, les mises à jour d’applications y étant reliées sont faites dans le même temps.
Dans le cas où vous souhaiteriez sélectionner vos mises à jour d’applications manuellement, vous pouvez décocher l’option « Mettre à jour les applications automatiquement » dans les réglages de KeyUpdater.
Veuillez noter qu’après avoir installé vos mises à jour d’applications grâce à KeyUpdater, il se pourrait que vous ayez à redémarrer votre appareil pour installer d’autres mises à jour.
19.3. [bookmark: _Toc239231354]Mise à jour de votre Monarch via USB
Il est possible de mettre à jour votre Monarch en utilisant une clé USB contenant la dernière mise à jour du logiciel. Pour ce faire, veuillez télécharger les fichiers d’installation sur le site de HumanWare ainsi que l’appcast y étant associé. Par la suite, copiez et collez ces deux fichiers (le fichier d’appcast ainsi que le fichier ZIP) téléchargés sur la clé USB que vous utiliserez pour procéder à la mise à jour. Branchez la clé USB dans votre Monarch et la mise à jour sera détectée automatiquement. Un message vous demandant si vous souhaitez mettre à jour votre appareil sera alors affiché. Vous pourrez alors l’installer maintenant ou demander à ce qu’on vous le rappelle plus tard. Si vous demandez à ce qu’on vous le rappelle plus tard, le message sera de nouveau affiché cinq minutes plus tard ou au redémarrage de votre Monarch. Vous pouvez également accéder à la mise à jour grâce au volet des notifications (utilisez le raccourci ENTRÉE avec N) ou en utilisant l’application KeyUpdater. Veuillez noter que si vous installez votre mise à jour en ligne, vous accéderez toujours à l’application KeyUpdater.
Pour débuter le processus de mise à jour, appuyez sur ENTRÉE sur le bouton « Installer ». KeyUpdater copiera alors les fichiers de mise à jour à partir de votre clé USB dans la mémoire interne de votre appareil, décompressera les fichiers puis installera la mise à jour. Vous devrez redémarrer votre appareil lorsque l’installation sera terminée.
Veuillez noter que les fichiers de mise à jour ne seront pas supprimés de votre clé USB lorsque vous redémarrerez votre appareil, ce qui vous permettra de mettre à jour plusieurs appareils avec les mêmes fichiers.
Veuillez également noter que même si votre Monarch est branché à un réseau sans-fil et même si une version plus récente de votre système est disponible en ligne, la version se trouvant sur votre clé USB sera toujours celle qui s’installera lorsque votre clé USB sera branchée au Monarch.
19.4. [bookmark: _Toc239231355]Mise à jour des applications via USB
Pour mettre à jour vos applications en utilisant une clé USB, veuillez copier et coller les fichiers de ces applications sur votre clé USB. Puis, branchez votre clé USB à votre appareil. Si la version des applications contenues sur votre clé USB est plus récente que la version installée sur votre appareil, un message vous invitant à procéder à la mise à jour des applications apparaîtra, ce qui vous permettra de les mettre à jour. Comme vous le feriez pour une mise à jour en ligne, vous pouvez installer ces mises à jour maintenant ou vous demander qu’on vous le rappelle plus tard. Pour installer les mises à jour, appuyez sur le bouton Installer et l’installation se fera alors. Lorsque l’installation sera terminée, vous en serez informé, suivi des noms des applications mises à jour.
19.5. [bookmark: _Toc239231356]Installer d’autres applications
L’American printing house for the blind (APH) ainsi que d’autres partenaires de HumanWare planifient de développer d’autres applications qui seront disponibles éventuellement sur le Monarch. Pour l’instant, les applications en cours de développement sont en anglais seulement. Ces applications se retrouveront dans le menu « Installer d’autres applications » qui se trouve dans la fenêtre de KeyUpdater. Si des applications se trouvent dans cette liste, appuyez sur ENTRÉE sur l’une d’entre elles pour obtenir davantage d’informations concernant cette application, pour la télécharger et l’installer. Lorsque l’application sera installée, elle se mettra ensuite à jour de la même façon que vos applications se trouvant déjà dans la mémoire interne.
Note : dans le cas où une nouvelle application est publiée et peut être installée sur le Monarch, vous en serez informé dans KeyUpdater. Dans le cas où une nouvelle application a été publiée depuis la dernière fois que vous avez démarré votre Monarch, lorsque vous démarrerez votre appareil la prochaine fois, vous serez immédiatement informé que de nouvelles applications sont disponibles et vous pourrez les installer. Vous aurez alors l’option de les découvrir ou d’ignorer ces applications.

20. [bookmark: _Toc239231357]Résolution de problèmes
20.1. [bookmark: _Toc239231358]Le Monarch ne s’allume pas
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Si votre Monarch ne démarre toujours pas, votre pile doit peut-être être rechargée.
Branchez le câble USB fourni sur un adapteur branché à une prise de courant ou branchez votre câble USB directement à un ordinateur allumé. Si votre pile est complètement déchargée, il pourrait s’écouler plusieurs minutes avant que votre appareil ne démontre un quelconque signe d’activité.
20.2. [bookmark: _Toc239231359]La synthèse vocale ne fonctionne pas
Si vous êtes en mesure d’entendre tous les sons émis par votre Monarch sauf la synthèse vocale, la synthèse vocale aurait pu avoir été désactivée. Vous pouvez facilement la réactiver grâce au raccourci Retour arrière avec ENTRÉE avec S. Si vous n’entendez aucun son, assurez-vous que le volume d’accessibilité n’est pas positionné à 0. Montez le volume en utilisant le raccourci ENTRÉE avec le point 4 et tapez-le plusieurs fois.
20.3. [bookmark: _Toc239231360]L’appareil n’est plus accessible
Si, pour n’importe quelle raison, vous perdez l’accessibilité sur votre appareil, il se pourrait que KeySoft ait été désactivé. Pour réactiver KeySoft, appuyez sur les boutons Augmenter le volume et Diminuer le volume simultanément et maintenez-les enfoncés durant quelques secondes, et l’accessibilité devrait alors se remettre en fonction.
20.4. [bookmark: _Toc239231361]Autres problèmes
Si un problème se présente et que vous n’êtes pas en mesure de le résoudre, commencez par tenter un redémarrage normal de votre Monarch.
S’il vous est impossible d’éteindre normalement votre appareil, ou si votre appareil est figé, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant 12 secondes pour forcer l’appareil à s’éteindre. Une fois votre appareil éteint, appuyez de nouveau sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé durant quelques secondes pour que votre Monarch s’allume de nouveau. Dans le cas où votre problème n’est toujours pas résolu, veuillez contacter le support technique de HumanWare aux coordonnées suivantes :
Adresse courriel générale : support@humanware.com
Numéro de téléphone Amérique du Nord : 1-800-722-3393 ou 1-888-723-7273 (Canada)
us.support@humanware.com 
Europe : (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com
Australie / Asie : (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com


[bookmark: _Toc239231362]Annexe A - Résumé des commandes – Utilisation du clavier braille
Note : En cas d’utilisation du Braille Informatique, il faut ajouter la touche Espace aux commandes qui utilisent Entrée ou Retour arrière.
[bookmark: _Toc239231363]Commandes générales
Bouton d’accueil (Menu principal) : Bouton d’accueil ou Espace avec les points 1-2-3-4-5-6
[bookmark: _Hlk160797331]Activer l’élément sélectionné (ENTRÉE) : Point 8 ou pointez avec un doigt l’élément à sélectionner puis appuyez deux fois sur le bouton D’Action
Retour ou Échap : Bouton Retour ou Espace avec E
Augmenter le volume de l’accessibilité : ENTRÉE avec le point 4
Diminuer le volume de l’accessibilité : ENTRÉE avec le point 1
Augmenter le volume de la musique : ENTRÉE avec le point 5
Diminuer le volume de la musique : ENTRÉE avec le point 2
Augmenter le débit de la voix : ENTRÉE avec lepoint 6
Diminuer le débit de la voix : ENTRÉE avec le point 3
Augmenter l’espace interlignes : Bouton Zoom (+)
Diminuer l’espace interlignes : Bouton Zoom (-)
Forcer un rafraîchissement : Appui long sur le bouton d’Actualisation/Action
Activer ou désactiver le capteur (seulement disponible en mode Naviguer au toucher)	Presser le bouton d’Action (Simple vibration = activé, double vibration = désactivé)
Ouvrir les options de KeySoft : Espace avec O
Se rendre à n’importe quel élément d’une liste : tapez la première lettre de l’élément ou de l’application
Ouvrir le volet des notifications : ENTRÉE avec N
Ouvrir les paramètres d’Android : ENTRÉE avec Q
Arrêter la voix : Retour arrière avec Entrée
Répéter : Espace avec R
Applications ouvertes : appuyez sur le bouton Applications récentes
Menu contextuel : Espace avec M ou maintenir enfoncé le bouton Applications récentes
Aide contextuelle : Espace avec H
Informations sur le système : Espace avec I
Basculer entre les profils de langue : ENTRÉE avec L
Activer/désactiver l’accessibilité et le lecteur d’écran : Maintenez enfoncés les boutons diminuer et augmenter volume pendant 3 secondes
Activer/désactiver la synthèse vocale : Retour arrière avec ENTRÉE avec S
Basculer le type de braille : Retour arrière avec G
Basculer du braille informatique au braille littéraire : Retour arrière avec Espace avec G
État de la pile : Entrée avec P
Heure : Entrée avec T
Date : Entrée avec D
Créer un rapport de bug : Retour arrière avec ENTRÉE avec R
Positionner le curseur sur la première ligne de texte visible : ENTRÉE avec F (dans les listes, ce raccourci positionne le premier élément de la liste tout en haut de l’afficheur braille. Dans les champs d’édition, cela déplace la ligne où le curseur est positionné tout en haut de l’afficheur braille.)
Rendu visuel du braille à l’écran : Retour arrière avec ENTRÉE avec V
Activer/désactiver le mode unimanuel : Retour arrière et touche Zoom (-)

[bookmark: _Toc239231364]Navigation générale 
Aller à l’élément précédent : Retour arrière, Croix directionnelle Haut ou Espace avec le point 1
Aller à l’élément suivant : Espace, Croix directionnelle Bas ou Espace avec le point 4
Défilement braille vers le haut/bas : Touches de Défilement
Aller au premier élément :  Espace avec les points 1-2-3
Aller au dernier élément : Espace avec les points 4-5-6

[bookmark: _Toc239231365]Lecture
Caractère précédent : Croix directionnelle Gauche ou Espace avec le point 3
Caractère courant : Espace avec les points 3-6
Caractère suivant : Croix directionnelle Droite ou Espace avec le point 6
Mot précédent : Espace avec le point 2
Mot courant : Espace avec les points 2-5
Mot suivant : Espace avec le point 5
Ligne précédente : Espace  avec le point 1
Ligne courante : Espace avec les points 1-4
Ligne suivante : Espace avec le point 4
Déplacer le curseur de la ligne courante à la ligne précédente : Croix directionnelle Haut
Déplacer le curseur de la ligne courante à la ligne suivante : Croix directionnelle Bas
Paragraphe précédent : Espace avec les points 2-3
Paragraphe courant : Espace avec les points 2-3-5-6
Paragraphe suivant : Espace avec les points 5-6
Aller au début d’une ligne/phrase (Début) : Entrée avec les points 1-3
Aller à la fin d’une ligne/phrase (Fin)  : Entrée avec les points 4-6
Aller au début d’une section : Espace avec les points 1-2-3
Aller à la fin d’une section : Espace avec les points 4-5-6
Lire tout : Espace avec G
Arrêter la lecture : Retour arrière avec ENTRÉE

[bookmark: _Toc239231366]Modifier le texte
Effacer le mot précédent : Retour arrière avec le point 2
Effacer le mot courant : Retour arrière avec les points 2-5
Effacer le caractère précédent : Retour arrière (point 7)
Déplacer le point d’insertion au début du champ de texte  : Espace avec les points 1-2-3 (aller au début du champ de modification)
Déplacer le point d’insertion à la fin du champ de texte : Espace avec les points 4-5-6 (aller à la fin du champ de modification)
Effacer du curseur jusqu’à la fin de la ligne : Retour arrière avec C
Effacer du curseur jusqu’à la fin du document : Retour arrière avec les points 4-5-6
Commencer et arrêter la sélection : ENTRÉE avec S
Sélectionner tout : ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6
Couper : Retour arrière avec X
Copier : Retour arrière avec Y
Coller : Retour arrière avec V
Activer le mode édition : ENTRÉE
Quitter le mode édition : Espace + E ou Retour

[bookmark: _Toc239231367]KeyWord
Enregistrer : Espace avec S
Enregistrer sous : Retour arrière avec S
Créer un nouveau document additionnel : Retour arrière avec N
Ouvrir un document additionnel : Retour arrière avec O
Changer de document : Espace avec les points 1-2-5-6
Informations sur le fichier : Espace avec I
Rechercher : Espace avec F
Rechercher l’élément suivant : Espace avec N
Rechercher l’élément précédent : Espace avec P
Remplacer : Retour arrière avec F
Basculer le mode de lecture : Espace avec X
Lancer KeyMath : Retour arrière avec M
Éditeur d’équation : ENTRÉE avec M
Aperçu : ENTRÉE avec V
Vérificateur d’orthographe : Espace avec les points 1-6
Tabulation : Retour arrière avec T
Insérer saut de page : Retour arrière avec P
Aligner à gauche : Retour arrière avec L
Aligner au centre : ENTRÉE avec C
Aligner à droite : ENTRÉE avec R
Justifier : ENTRÉE avec J
Gras : ENTRÉE avec B
Italique : ENTRÉE avec I
Souligner : ENTRÉE avec U
Détails de formatage : Espace avec les points 3-5
[bookmark: _Toc239231368]KeyBrf
Enregistrer : Espace avec S
Enregistrer sous : Retour arrière avec S
Rechercher : Espace avec F
Rechercher l’élément suivant : Espace avec N
Rechercher l’élément précédent : Espace avec P
Basculer le mode de lecture : Espace avec X
Déplacer la ligne courante en haut de l’écran : Entrée avec F

[bookmark: _Toc239231369]Victor Reader
Table des matières : Espace avec T
Atteindre page : ENTRÉE avec G
Page suivante : ENTRÉE avec O
Page précédente : ENTRÉE avec les points 2-4-6
Où suis-je : Espace avec les points 1-5-6
Informations sur le livre : Espace avec I
Titre suivant : H
Titre précédent : Retour arrière avec ENTRÉE avec H
Titre suivant de niveau 1 à 6 : Point 1 à 6
Titre précédent de niveau 1 à 6 : Retour arrière avec ENTRÉE avec point 1 à 6
Début du livre : Espace avec L
Fin du livre : Espace avec les points 4-5-6
Phrase suivante : Espace avec le point 4
Phrase précédente : Espace avec le point 1
Mot suivant : Espace avec le point 5
Mot précédent : Espace avec le point 2
Rechercher : Espace avec F
Rechercher l’élément précédent : Espace avec P
Rechercher l’élément suivant : Espace avec N
Déplacer la ligne courante en haut de l’écran : ENTRÉE avec F
Insérer un signet : ENTRÉE avec M
Atteindre signet : Espace avec J
Retirer un signet : Retour arrière avec les points 2-3-5-6
Liste des signets : ENTRÉE avec B
Renommer le signet : Retour arrière avec R
 
[bookmark: _Toc239231370]Visionneuse tactile
Défilement à gauche : Croix directionnelle gauche
Défilement à droite : Croix directionnelle droite
Défilement vers le haut : Croix directionnelle haut
Défilement vers le bas : Croix directionnelle bas
Agrandir le zoom : Touche Zoom (+) ou pointez et appuyez deux fois sur le bouton D’Action
Réduire le zoom : bouton Zoom (-)
Agrandir rapide : Apuyez et maintenez enfoncée la touche Zoom (+)
Réduire rapide : Appuyez et maintenez enfoncée la touche Zoom (-)
Mode vue d’ensemble : Appuyez deux fois rapidement sur la touche Zoom (-)
Mode standard : raccourci Agrandir rapide une fois
Aller en haut à gauche : Espace avec le point 1
Aller à gauche au milieu : Espace avec le point 2
Aller en bas à gauche : Espace avec le point 3 
Aller en haut à droite : Espace avec le point 4
Aller à droite au milieu : Espace avec le point 5
Aller en bas à droite : Espace avec le point 6
Aller en haut au milieu : Espace avec C 
Aller au Centre : Espace avec les points 2-5 
Aller en bas au milieu : Espace avec les points 3-6 
Rotation de l’afficheur : Espace avec R
Informations sur le fichier : Espace avec I  
Inverser le braille : Espace avec les points 3-5 
Afficher moins de détails : Espace avec les points 1-3
Afficher plus de détails : Espace avec les points 4-6
Niveau de détail par défaut : Espace avec D
Annuler le dernier filtre : Espace avec Z
Insérer un signet : Retour arrière avec M
Atteindre signet : Retour arrière avec J
Aller à la page : Entrée avec G
Page suivante : Entrée avec O 
Page précédente : Entrée avec les points 2-4-6
Page sommaire : Entrée avec I
Repérer les annotations : Espace avec F
Activer la détection de contours : Retour arrière avec E
Décrire à l’aide de l’IA : Retour arrière avec D

[bookmark: _Toc239231371]Bibliothèque TGIL
Rechercher : Espace avec F
Enregistrer le fichier localement : Espace avec S

[bookmark: _Toc239231372]Gestionnaire de fichiers
Nouveau dossier : Espace avec N
Renommer un fichier ou dossier : Retour arrière avec R
Rafraîchir : ENTRÉE avec R
Sélectionner/Désélectionner un fichier ou dossier : Retour arrière avec L
Sélectionner tous les fichiers ou dossiers : ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6
Supprimer un fichier ou dossier : Retour arrière avec les points 2-3-5-6
Copier : Retour arrière avec Y
Couper/Déplacer : Retour arrière avec X
Rechercher : Espace avec F
Sélectionner un disque : Espace avec D
Exécuter l’action courante : Retour arrière avec A
Informations sur le fichier : Espace avec I

[bookmark: _Toc239231373]KeyMath
Nouvelle expression : Espace avec N
 Insérer un symbole : Retour arrière avec les points 3-5
Modifier une expression : ENTRÉE (sur l’expression sélectionnée)
Visionneuse de graphique : ENTRÉE avec G
Réglages des graphiques : Espace avec les points 3-5
Exporter le contenu : Retour arrière avec E
Désactiver/activer l’expression : Retour arrière avec L
Supprimer l’expression : Retour arrière avec les points 2-3-5-6
Supprimer toutes les expressions : Retour arrière avec les points 3-5-6
Aficher les erreurs d’expression : Espace avec I
Augmenter le zoom dans le graphe : Zoom (+)
Réduire le zoom dans le graphe : Zoom (-)
Déplacements dans le graphe : Croix directionnelles

[bookmark: _Toc239231374]Navigateur Web : Ecosia
Ouvrir une page Web : ENTRÉE avec O
Avancer d’une page : Retour arrière avec F
Retour : Espace avec E ou le bouton Retour (triangle)
Rafraîchir : ENTRÉE avec R
Basculer entre le contenu Web et les onglets : Retour arrière avec T
Ajouter / gérer favori : ENTRÉE avec M
Favoris : ENTRÉE avec les points 2-3-5
Historique : ENTRÉE avec les points 2-3-6
Nouvel onglet : Retour arrière avec N
Onglet précédent : Retour arrière avec K
Onglet suivant : Retour arrière avec les points 4-6
Fermer l’onglet : ENTRÉE avec C
Rechercher : Espace avec F
Rechercher suivant : Espace avec N
Rechercher précédent : Espace avec P
Téléchargements : Retour arrière avec D
Ouvrir l’image dans la Visionneuse tactile : Retour arrière avec O
Menu Ecosia : Espace avec W

[bookmark: _Toc201306758][bookmark: _Toc239231375]Navigation dans le contenu HTML (vues Web)
Pour naviguer vers l’arrière, ajoutez Retour arrière et ENTRÉE (points 7 et 8)
Bouton: B 
Contrôle: C 
Point de repère ARIA: D
Champ d’édition: E
Élément focalisable: F 
Graphique: G 
Titre: H 
Titre de niveau 1: Point 1
Titre de niveau 2: Point 2
Titre de niveau 3: Point 3
Titre de niveau 4: Point 4
Titre de niveau 5: Point 5
Titre de niveau 6: Point 6
Liste: O
Élément de liste: I 
Lien: L 
Tableau: T 
Case à cocher: X 
Bouton radio: Z 
Liste des raccourcis disponibles dans une vue Web: Espace avec H

[bookmark: _Toc239231376]Courrier électronique : KeyMail
Répondre : Retour arrière avec R
Répondre à tous : Retour arrière avec A
Transférer : Retour arrière avec F
Nouveau message : Espace avec N
Basculer l’affichage des pièces jointes : Retour arrière avec O
Vérification orthographique : Espace avec les points 1-6
Sélectionner le message : Retour arrière avec L
Sélectionner/désélectionner tous les messages : ENTRÉE avec les points 1-2-3-4-5-6
Envoyer le message : Retour arrière avec S
Rafraîchir la liste des messages : ENTRÉE avec R
Effacer courriel : Retour arrière avec les points 2-3-5-6
Enregistrer comme brouillon : Espace avec S
Rechercher : Espace avec F
Changer de dossier : ENTRÉE avec B
Suggestions de destinataires : Retour arrière avec E
[bookmark: _Toc239231377]Annexe B - Résumé des commandes – Utilisation du clavier standard
[bookmark: _Toc239231378]Commandes générales
Bouton d’accueil (Menu principal) : Bouton d’accueil ou Ctrl + Alt + H
Activer l’élément sélectionné (ENTRÉE) : ou pointez avec un doigt l’élément à sélectionner puis appuyez deux fois sur le bouton d’Action
Retour ou Échap : Bouton Retour
Augmenter le volume de l’accessibilité : Alt + =
Diminuer le volume de l’accessibilité : Alt + -
Augmenter le volume de la musique : Ctrl + =
Diminuer le volume de la musique : Ctrl + -
Augmenter le débit de la voix : Ctrl + Alt + =
Diminuer le débit de la voix : Ctrl + Alt + -
Augmenter l’espace interlignes : Bouton Zoom (+)
Diminuer l’espace interlignes : Bouton Zoom (-)
Forcer un rafraîchissement : Appui long sur le bouton d’Action
Activer ou désactiver le capteur (seulement disponible en mode Naviguer au toucher)	Presser le bouton d’Action (Simple vibration = activé, double vibration = désactivé)
Ouvrir les options de KeySoft : Ctrl + Alt + O
Se rendre à n’importe quel élément d’une liste : tapez la première lettre de l’élément ou de l’application
Ouvrir le volet des notifications : Ctrl + Alt + N
Ouvrir les paramètres d’Android : Ctrl + Alt + Q
Arrêter la voix : Ctrl
Répéter : Alt + Maj + R
Applications ouvertes : appuyez sur le bouton Applications récentes
Menu contextuel : Ctrl + Alt + M ou maintenir enfoncé le bouton Applications récentes
Aide contextuelle : F1 ou Alt + Maj + H
Informations sur le système : Ctrl + I
Basculer entre les profils de langue : Ctrl + Alt + L
Activer/désactiver l’accessibilité et le lecteur d’écran : Maintenez enfoncés les boutons diminuer et augmenter volume pendant 3 secondes
Activer/désactiver la synthèse vocale : Ctrl + Alt + S
Basculer le type de braille : Ctrl + Alt + G
État de la pile : Ctrl + Alt + P
Heure : Ctrl + Alt + T
Date : Ctrl + Alt + D
Créer un rapport de bug : Ctrl + Alt + R
Positionner le curseur sur la première ligne de texte visible : Ctrl + Alt + F (dans les listes, ce raccourci positionne le premier élément de la liste tout en haut de l’afficheur braille. Dans les champs d’édition, cela déplace la ligne où le curseur est positionné tout en haut de l’afficheur braille.)

[bookmark: _Toc239231379]Navigation générale 
Aller à l’élément précédent : Retour arrière, Croix directionnelle Haut, Maj + Tab ou Alt + Flèche gauche
Aller à l’élément suivant : Espace, Croix directionnelle Bas, Tab ou Alt + Flèche droite
Défilement braille vers le haut/bas : Touches de Défilement
Aller au premier élément : Ctrl + Accueil
Aller au dernier élément : Ctrl + Fin

[bookmark: _Toc239231380]Lecture
Caractère précédent : Croix directionnelle Gauche ou Flèche de gauche
Caractère courant : Ctrl + Alt + 1
Caractère suivant : Croix directionnelle Droite ou Flèche droite
Mot précédent : Ctrl + Flèche de gauche
Mot courant : Ctrl + Alt + 2
Mot suivant : Ctrl + Flèche droite
Ligne précédente : Flèche haut
Ligne courante : Ctrl + Alt + 3
Ligne suivante : Flèche bas
Déplacer le curseur de la ligne courante à la ligne précédente : Croix directionnelle Haut
Déplacer le curseur de la ligne courante à la ligne suivante : Croix directionnelle Bas
Paragraphe précédent : Ctrl + Flèche haut
Paragraphe courant : Ctrl + Alt + 4
Paragraphe suivant : Ctrl + Flèche bas
Aller au début d’une ligne/phrase (Début) : Accueil
Aller à la fin d’une ligne/phrase (Fin)  : Fin
Aller au début d’une section : Ctrl + Accueil
Aller à la fin d’une section : Ctrl + Fin
Lire tout : Alt + G
Arrêter la lecture : Ctrl

[bookmark: _Toc239231381]Modifier le texte
Effacer le mot précédent : Ctrl + Retour arrière
Effacer le mot courant : Ctrl + Suppr.
Effacer le caractère précédent : Retour arrière
Déplacer le point d’insertion au début du champ de texte : Ctrl + Accueil
Déplacer le point d’insertion à la fin du champ de texte : Ctrl + Fin
Effacer du curseur jusqu’à la fin de la ligne : Ctrl + Alt + C
Effacer du curseur jusqu’à la fin du document : Ctrl + Alt + Fin
Commencer et arrêter la sélection : Ctrl + 8
Sélectionner tout : Ctrl + A
Copier : Ctrl + Y
Couper : Ctrl + X
Coller : Ctrl + V
Activer le mode édition : ENTRÉE
Quitter le mode édition : Retour

[bookmark: _Toc239231382]KeyWord
Enregistrer : Ctrl + S
Enregistrer sous : Ctrl + Maj + S
Créer un nouveau document additionnel : Ctrl + N
Ouvrir un document additionnel : Ctrl + O
Changer de document : Ctrl + Tab
Informations sur le fichier : Ctrl + I
Rechercher : Ctrl + F
Rechercher l’élément suivant : Ctrl + 3
Rechercher l’élément précédent : Ctrl + Maj + 3
Remplacer : Ctrl + H
Basculer le mode de lecture : Ctrl + R
Aperçu : Ctrl + Q
Vérificateur d’orthographe : Ctrl + 7
Tabulation : Touche Tab
Insérer saut de page : Ctrl + ENTRÉE
Aligner à gauche : Ctrl + Maj + L
Aligner au centre : Ctrl + Maj + C
Aligner à droite : Ctrl + Maj + R
Justifier : Ctrl + Maj + J
Gras : Ctrl + Maj + B
Italique : Ctrl + Maj + I
Souligner : Ctrl + Maj + U
Détails de formatage : Ctrl + Maj + F
Sélectionner caractère précédent : Maj + Flèche gauche
Sélectionner caractère suivant : Maj + Flèche droite
Sélectionner mot précédent : Maj + Ctrl + Flèche gauche
Sélectionner mot suivant : Maj + Ctrl + Flèche droite
Sélectionner ligne précédente : Maj + Flèche haut
Sélectionner ligne suivant : Maj + Flèche bas
Sélectionner paragraphe précédent : Maj + Ctrl + Flèche haut
Sélectionner paragraphe suivant : Maj + Ctrl + Flèche bas
Sélectionner page précédente : Maj + Page précédente
Sélectionner page suivante : Maj + Page suivante
Sélectionner depuis le début de la ligne : Maj + Accueil
Sélectionner jusqu’à la fin de la ligne : Maj + Fin
Sélectionner depuis le début du contenu : Maj + Ctrl + Accueil
Sélectionner jusqu’à la fin du contenu : Maj + Ctrl + Fin

[bookmark: _Toc239231383]KeyBrf
Enregistrer : Ctrl + S
Enregistrer sous : Ctrl + Maj + S
Rechercher : Ctrl + F
Rechercher l’élément suivant : Ctrl + 3
Rechercher l’élément précédent : Ctrl + Maj + 3
Basculer le mode de lecture : Ctrl + R
Déplacer la ligne courante en haut de l’écran : Ctrl + Alt + F
[bookmark: _Toc239231384]Victor Reader
Table des matières : Ctrl + T
Atteindre page : Ctrl + Alt + G
Page suivante : Ctrl + N
Page précédente : Ctrl + P
Où suis-je : Ctrl + W
Informations sur le livre : Ctrl + I
Titre suivant : H
Titre précédent : Maj + H
Titre suivant de niveau 1 à 6 : 1 à 6
Titre précédent de niveau 1 à 6 : ajouter Maj au titre du niveau de votre choix
Rechercher : Ctrl + F
Rechercher l’élément précédent : Ctrl + Maj + 3
Rechercher l’élément suivant : Ctrl + 3
Déplacer la ligne courante en haut de l’écran : Ctrl + Alt + F

[bookmark: _Toc239231385]Visionneuse tactile
Défilement à gauche : Croix directionnelle gauche
Défilement à droite : Croix directionnelle droite
Défilement vers le haut : Croix directionnelle haut
Défilement vers le bas : Croix directionnelle bas
Agrandir le zoom : Touche Zoom (+) ou pointez et appuyez deux fois sur le bouton D’Action
Réduire le zoom : bouton Zoom (-)
Pivoter: Ctrl + R
Agrandir rapide : Apuyez et maintenez enfoncée la touche Zoom (+)
Réduire rapide : Appuyez et maintenez enfoncée la touche Zoom (-)
Mode vue d’ensemble : Appuyez deux fois rapidement sur la touche Zoom (-)
Mode standard : raccourci Agrandir rapide une fois
Informations sur le fichier : Ctrl + Maj + I  
Inverser le braille : Ctrl + I
Afficher moins de détails : Ctrl + K
Afficher plus de détails : Ctrl + J
Niveau de détail par défaut : Ctrl + D
Annuler le dernier filtre : Ctrl + Z
Insérer un signet : Ctrl + Maj + M
Atteindre signet : Ctrl + Alt + J
Aller à la page : Ctrl + Alt + G
Page suivante : Ctrl + Flèche droite
Page précédente : Ctrl + Flèche gauche
Page sommaire : Ctrl + Alt + I
Repérer les annotations : Ctrl + F
Activer la détection de contours : Ctrl + E
Décrire à l’aide de l’IA : Ctrl + Alt + D

[bookmark: _Toc239231386]Bibliothèque TGIL
Rechercher : Ctrl + F
Enregistrer le fichier localement : Ctrl + S

[bookmark: _Toc239231387]Gestionnaire de fichiers
Nouveau dossier : Ctrl + N
Renommer un fichier ou dossier : Ctrl + 2
Rafraîchir : Ctrl + R ou F5
Sélectionner/Désélectionner un fichier ou dossier : Alt + Maj + ENTRÉE
Sélectionner tous les fichiers ou dossiers : Ctrl + A
Supprimer un fichier ou dossier : Suppr.
Copier : Ctrl + C
Couper/Déplacer : Ctrl + X
Rechercher : Ctrl + F
Sélectionner un disque : Ctrl + D
Exécuter l’action courante : Ctrl + Alt + A
Informations sur le fichier : Ctrl + I

[bookmark: _Toc239231388]KeyMath
Note : Pour l’instant, il n’est pas possible d’écrire des équations mathématiques à l’aide d’un clavier externe QWERTY.

[bookmark: _Toc239231389]Navigateur Web : Ecosia
Ouvrir une page Web : Ctrl + L
Avancer d’une page : Ctrl + Maj + F
Retour : Échapp. ou le bouton Retour (triangle)
Rafraîchir : Ctrl + R
Basculer entre le contenu Web et les onglets : Alt + Maj + T
Ajouter / gérer favori : Ctrl + D
Favoris : Ctrl + Maj + B
Historique : Ctrl + H
Nouvel onglet : Ctrl + T
Onglet précédent : Ctrl + Maj + Tab
Onglet suivant : Ctrl + Tab
Fermer l’onglet : Ctrl + F4
Rechercher : Ctrl + F
Rechercher suivant : Ctrl + 3
Rechercher précédent : Ctrl + Maj + 3
Téléchargements : Alt + D
Ouvrir l’image dans la Visionneuse tactile : Alt + Maj + O
Menu Ecosia : Alt + E

[bookmark: _Toc239231390]Navigation dans le contenu HTML (vues Web)
Pour naviguer vers l’arrière, ajoutez la majuscule.
Bouton: B 
Contrôle: C 
Point de repère ARIA: D
Champ d’édition: E
Élément focalisable: F 
Graphique: G 
Titre: H 
Titre de niveau 1: Point 1
Titre de niveau 2: Point 2
Titre de niveau 3: Point 3
Titre de niveau 4: Point 4
Titre de niveau 5: Point 5
Titre de niveau 6: Point 6
Liste: O
Élément de liste: I 
Lien: L 
Tableau: T 
Case à cocher: X 
Bouton radio: Z 
Liste des raccourcis disponibles dans une vue Web: F1

[bookmark: _Toc239231391]Courrier électronique : KeyMail
Répondre : Ctrl + R
Répondre à tous : Maj + Ctrl + R
Transférer : Maj + Ctrl + F
Nouveau message : Ctrl + N
Basculer l’affichage des pièces jointes : Ctrl + O
Sélectionner un message : Alt + Maj + ENTRÉE
Sélectionner/désélectionner tous les messages : Ctrl + A
Envoyer un message : Ctrl + ENTRÉE
Rafraîchir pour vérifier la présence de nouveaux courriels : F5 ou Ctrl + 5
Supprimer un courriel : Suppr.
Enregistrer un message comme brouillon : Ctrl + S
Rechercher : Ctrl + F
Changer le dossier de courriels : Ctrl + B
Vérification orthographique : F7 ou Ctrl + 7
Suggestions de destinataires : Ctrl + E


[bookmark: _Toc239231392]Annexe C – Guide de démarrage
Écran 1, à l’ouverture de l’application :
Démarrage du Monarch
Appuyez sur Entrée
En bas à droite, on peut lire, en braille : Alimentation

Écran 2, bienvenue :
Bienvenue dans le guide de démarrage du Monarch. Ce guide vous apprendra les bases pour l'utilisation de votre Monarch. Appuyez sur Entrée pour continuer ou Espace avec E pour quitter.

Écran 3, touches de défilement
Trouvez et pressez chacune des touches de défilement au-dessus/en-dessous des croix directionnelles gauche/droite. Les touches de défilement servent à aller à la page précédente ou suivante.

Écran 4, symbole
Puisque certains écrans ont plus de contenu que ce qui peut être affiché sur l'appareil, nous utilisons le symbole en bas à droite pour vous informer qu'il y a plus de braille. Repérez le symbole puis appuyez sur Entrée pour continuer.

Écran 5, touches de défilement
Lorsqu'il y a plus de braille à lire sur l'écran, défilez vers le bas en utilisant la touche de défilement bas. Si vous appuyez sur la touche de défilement bas du côté droit de l'appareil, vous continuerez de descendre dans le texte jusqu'à ce que vous arriviez en bas. Si vous appuyez sur la touche de défilement haut, le texte se déplacera de façon inversée jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Essayez-le puis appuyez sur Entrée pour continuer.

Écran 6, croix directionnelles
Trouvez et appuyez sur chacune des croix directionnelles du côté gauche ou droit de l'appareil. Appuyez sur Entrée pour continuer.

Écran 7, touches du clavier braille
Trouvez et appuyez sur chacune des touches braille. Lorsque chaque touche aura été pressée, appuyez sur Entrée pour continuer.

Écran 8, chenille
Naviguez dans le menu à l'aide des croix directionnelles. Trouvez la chenille et appuyez sur Entrée.
Chrysalide
Cocon
Livre Monarque
Chenille
Papillon

Écran 9, graphique d’une chenille
Regardez cette chenille ! Appuyez sur ENTRÉE pour continuer.
Après avoir appuyé sur ENTRÉE, le graphique tactile d’une chenille apparaît, avec le mot « chenille » écrit en braille, en bas et au centre de l’afficheur braille.

Écran 10, navigation par première lettre
Utilisez la navigation par première lettre pour aller à Papillon. Appuyez sur P pour Papillon  puis appuyez sur Entrée.
Chrysalide
Cocon
Livre Monarque
Chenille
Papillon

Écran 11, papillon
Regardez ce papillon ! Appuyez sur ENTRÉE pour continuer.

Écran 12, un graphique tactile d’un papillon, avec le mot « papillon » écrit en braille, en bas et au centre de l’afficheur braille.

Écran 13, touches Zoom (+) et Zoom (-)
Trouvez et appuyez sur les touches Zoom (+) et Zoom (-) sur chaque côté du clavier. Elles sont utilisées pour augmenter l'espace entre les lignes et pour zoomer dans les graphiques tactiles.

Écran 14, livre Monarque :
À l'aide des croix directionnelles ou de la navigation par première lettre, ouvrez le livre Monarque.
Chrysalide
Cocon
Livre Monarque
Chenille
Papillon

Écran 15, lire le livre sur votre afficheur braille
Lorsque vous aurez terminé la lecture du braille sur l'appareil, utilisez la touche de défilement bas pour naviguer à la prochaine page. Essayez d'utiliser Zoom (+) ou Zoom (-) pour modifier l'espacement entre les lignes. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur la touche Entrée pour continuer.

Le cycle de vie du papillon monarque
Le cycle de vie du papillon monarque (Danaus plexippus) est fascinant et comprend quatre étapes distinctes: oeuf, larve (chenille), cocon (chrysalide), et adulte. Ce processus complexe débute lorsque la femelle monarque pond des œufs sur des plants d'asclépiade, la seule source de nourriture des chenilles. Après quelques jours, les oeufs, généralement déposés sous les feuilles, éclosent et de toutes petites larves en sortent.

Durant la deuxième étape, la phase larvaire, la chenille se nourrit voracement des feuilles d'asclépiade, accumulant l'énergie nécessaire pour sa transformation. Au fur et à mesure de sa croissance, la chenille subit une série de mues qui adaptent son exosquelette en fonction de sa taille grandissante. Cette étape dure deux semaines et culmine à la formation d'une chrysalide. Le cocon, ou chrysalide, est un étui protecteur à partir duquel la chenille effectuera sa métamorphose. À l'intérieur de la chrysalide, le corps de la chenille se transforme remarquablement en papillon.

Après environ 10 à 14 jours, le papillon monarque adulte émerge de la chrysalide. Ce papillon nouvellement formé déplie ses ailes, ce qui lui permet de les sécher et de les renforcer. Le papillon monarque adulte s'engage alors dans des activités tels que se nourrir du nectar des fleurs, s'accoupler, et pour quelques générations, participer à une migration incroyable. L'espérance de vie d'un papillon monarque adulte varie généralement de quelques semaines à plusieurs mois, tout dépendant de plusieurs facteurs, tels que les conditions météorologiques et la période durant laquelle il émerge. La nature cyclique du cycle de vie du papillon monarque n'est pas seulement un témoignage des enchantements de la nature mais souligne également l'importance de préserver les habitats et les sources de nourriture critiques pour sa survie.
Ce contenu a été généré par IA, et est fourni à titre d'exemple de texte.

Écran 16, Pointez et cliquez
À l'aide d'un seul doigt, pointez le papillon, puis tapez deux fois sur le bouton Action entre les points 1 et 4 avec l'autre main.

Écran 17, Pointez et cliquez (suite)
Après avoir utilisé Pointez et cliquez, assurez-vous de lever vos doigts au-dessus de l'appareil, sinon certaines cellules ne se rafraîchiront pas. Pointez et cliquez sur le papillon dans l'écran suivant, puis observez l'exemple brisé. Appuyez sur Entrée pour continuer.

Écran 18, un graphique tactile d’un papillon, avec le texte « papillon normal » écrit en braille, au bas et au centre de l’afficheur braille.

Écran 19, un graphique tactile d’un papillon brisé, avec le texte « papillon brisé » écrit en braille, au bas et au centre de l’afficheur braille.

Écran 20, Pointez et cliquez sur les papillons
Excellent. Comme précédemment, trouvez les papillons, pointez, et utilisez le bouton Action pour cliquer sur eux. Appuyez sur Entrée pour continuer.

Écrans 21-26 : cinq représentations graphiques de papillons, positionnés à différents endroits sur votre afficheur braille.

Écran 27, touches de façade :
Pointez et cliquez sur chaque forme pour apprendre la fonction de chaque touche de façade. NOTE: si vous appuyez sur la touche, vous quitterez l'app. Appuyez sur Entrée pour continuer.
(les trois formes se trouvent au-dessus du texte en braille)
En cliquant sur la forme triangulaire :
Touche Précédent. Appuyez pour naviguer à l’écran précédent ou à l’application précédente.
Lorsqu’on clique sur la forme circulaire :
Bouton d’accueil. Appuyez pour retourner au menu principal à partir de n’importe où.
Lorsqu’on clique sur la forme carrée :
Touche Applications récentes. Appuyez pour afficher la liste des apps utilisées récemment et pour accéder à l’une d’entre elles.

Écran 28, fin du guide de démarrage :
Vous avez complété le guide de démarrage! Appuyez sur Entrée pour continuer.

Écran 29, menu des options :
Veuillez choisir une option
Recommencer le guide
Ajuster la configuration
Quitter


[bookmark: _Toc239231393]Annexe D : Tables braille
[bookmark: _Toc450644702][bookmark: _Toc119399690][bookmark: _Toc239231394]Braille informatique Français Unifié
!	Point d'exclamation	2,3,5
"	Guillemet	2,3,5,6
#	Dièse	3,4,5,6,8
$	Symbole du dollar	3,5,7
%	Pourcent	3,4,6,8
&	Esperluette e commercial	1,2,3,4,5,6,8
'	Apostrophe	3
(	Parenthèse gauche	2,3,6
)	Parenthèse droite	3,5,6
*	Astérisque	3,5
+	Signe plus	2,3,5,7,8
,	Virgule	2
‑	Tiret	3,6
.	Point	2,5,6
/	Barre oblique	3,4
0	Zéro	3,4,5,6
1	Un	1,6
2	Deux	1,2,6
3	Trois	1,4,6
4	Quatre	1,4,5,6
5	Cinq	1,5,6
6	Six	1,2,4,6
7	Sept	1,2,4,5,6
8	Huit	1,2,5,6
9	Neuf	2,4,6
 :	Deuxpoints	2,5
;	Pointvirgule	2,3
<	Inférieur à	2,3,8
=	Égale	2,3,5,6,7,8
>	Supérieur à	5,6,7
?	Point d'interrogation	2,6
@	Arobase	3,4,5
[	Crochet gauche	2,3,6,7,8
\	Barre oblique inversée	3,4,8
]	Crochet droit	3,5,6,7,8
^	Accent circonflexe	4
_	Signe de soulignement	5,7,8
`	Accent grave	6
{	Accolade gauche	2,3,7,8
|	Barre verticale	4,5,6,8
}	Accolade droite	5,6,7,8
~	Tilde	3,8
	Caractère d'annulation	1,2,3,8
€ 	Euro	1,5,7,8
‚	Guillemet simple inférieur	6,7
Ƒ	florin	1,2,4,8
„	Guillemet virgule double inférieur	5,6
…	Points de suspension	3,6,8
†	Obèle	3,5,6,8
‡	Double obèle	3,5,6,7
ˆ	Lettre modificative accent circonflexe	4,8
‰	Pour mille	3,4,6,7,8
Š	s caron maj.	2,3,4,6,7,8
‹	Guillemet simple vers la gauche	5,7
Œ	oe maj.	2,4,6,7
Ž	z caron maj.	1,3,5,6,7,8
‘	Guillemet apostrophe culbuté	6,8
’	Guillemet apostrophe	3,7
“	Guillemet apostrophe double culbuté	3,7,8
”	Guillemet apostrophe double	6,7,8
•	Puce	1,2,4,5,7,8
–	Tiret demi‑cadratin	4,7,8
‑	Tiret cadratin	4,5,7,8
˜	Petit tilde avec chasse	4,6,7
™	Marque de commerce	2,3,4,5,8
š	s caron min.	2,3,4,6,8
›	Guillemet simple vers la droite	5,8
œ	oe min.	2,4,6,8
ž	z caron min.	1,3,5,6,8
Ÿ	y tréma maj.	1,4,5,6,7,8
 	Espace insécable	7
¡	Point d’exclamation inversé	2,3,5,8
¢	Cent	1,4,7,8
£	Livre sterling	2,3,7
¤	Symbole monétaire	4,5
¥	Yen	2,5,6,7,8
¦	Barre verticale interrompue	4,5,8
§	Paragraphe (alinéa)	1,2,3,4,8
¨	Tréma avec chasse	4,6
©	Copyright	1,4,8
ª	Indicateur ordinal féminin	1,6,7,8
"	Guillemet gauche	2,3,5,6,8
¬	Négation 	2,5,6,7
¬	Trait d'union conditionnel	7,8
®	Marque déposée	1,2,3,5,8
¯	Macron avec chasse	1,3,4,8
°	Degré	2,6,7
±	Plus ou moins	3,6,7,8
²	Exposant deux	4,5,7
³	Exposant trois	4,5,6,7
´	Accent aigu avec chasse	5
µ	Micron	2,5,7
¶	Pied de mouche	4,5,6,7,8
•ᾉ	Point médian	8
¸	Cédille avec chasse	4,5,6
¹	Exposant un	4,7
º	Indicateur ordinal masculin	2,6,7,8
"	Guillemet droit	2,3,5,6,7
¼	Un quart	1,3,6,8
½	Une demie	4,6,8
¾	Trois quarts	1,3,4,6,8 
¿	Point d’interrogation inversé	2,6,8
À	a accent grave maj.	1,2,3,5,6,7
Á	a accent aigu maj.	1,2,3,5,6,7,8
Â	a accent circonflexe maj.	1,6,7
Ã	a tilde maj.	1,7,8
Ä	a tréma maj.	3,4,5,6,7
Å	a rond en chef maj.	2,7
Æ	æ maj.	3,4,5,7
Ç	c cédille maj.	1,2,3,4,6,7
È	e accent grave maj.	2,3,4,6,7
É	e accent aigu maj.	1,2,3,4,5,6,7
Ê	e accent circonflexe maj.	1,2,6,7
Ë	e tréma maj.	1,2,4,6,7
Ì	i accent grave maj.	2,4,7,8
Í	i accent aigu maj.	3,4,7
Î	i accent circonflexe maj.	1,4,6,7
Ï	i tréma maj.	1,2,4,5,6,7
Ð	eth maj.	1,2,7,8
Ñ	n tilde maj.	1,3,4,5,7,8
Ò	o accent grave maj.	1,3,5,7,8
Ó	o accent aigu maj.	3,4,6,7
Ô	o accent circonflexe maj.	1,4,5,6,7
Õ	o tilde maj.	1,3,7,8
Ö	o tréma maj.	2,4,6,7,8
×	multiplication 	3,5,7,8
Ø	o maj. barré obliquement	3,4,5,6,7,8
Ù	u accent grave maj.	2,3,4,5,6,7
Ú	u accent aigu maj.	2,3,4,5,6,7,8
Û	u accent circonflexe maj.	1,5,6,7
Ü	u tréma maj.	1,2,5,6,7
Ý	y accent aigu maj.	1,3,4,5,6,7,8
Þ	thorn maj.	2,4,5,7,8
ß	s dur min. szet allemand	2,3,4,8
à	a accent grave min.	1,2,3,5,6
á	a accent aigu min.	1,2,3,5,6,8
â	a accent circonflexe min.	1,6,8
ã	a tilde min.	1,8
ä	a tréma min.	3,4,5,7,8
Å	a rond en chef min.	2,8
æ	ae min.	3,4,5,8
ç	c cédille min.	1,2,3,4,6
è	e accent grave min.	2,3,4,6
é	e accent aigu min.	1,2,3,4,5,6
ê	e accent circonflexe min.	1,2,6,8
ë	e tréma min.	1,2,4,6,8
ì	i accent grave min.	2,4,8
í	i accent aigu min.	3,4,7,8
î	i accent circonflexe min.	1,4,6,8
ï	i tréma min.	1,2,4,5,6,8
ð	eth min.	1,2,8
ñ	n tilde min.	1,2,4,5,6,7,8
ò	o accent grave min.	1,3,5,8
ó	o accent aigu min.	3,4,6
ô	o accent circonflexe min.	1,4,5,6,8
õ	o tilde min.	4,6,7,8
ö	o tréma min.	3,5,8
÷	division	2,5,7,8
ø	o min. barré obliquement	5,6,8
ù	u accent grave min.	2,3,4,5,6
ú	u accent aigu min.	2,3,4,5,6,8
û	u accent circonflexe min.	1,5,6,8
ü	u tréma min.	1,2,5,6,8
ý	y accent aigu min.	1,3,4,5,6,8
þ	thorn min.	2,4,5,8
ÿ	y tréma min.	2,5,6,8



[bookmark: _Table_braille_pour][bookmark: _Toc485728343][bookmark: _Toc119399691][bookmark: _Toc239231395]Table braille pour la saisie du mot de passe (Similaire à la Table braille des É.-U.)
!	Point d’exclamation	2,3,4,6
"	Guillemet	5
#	Dièse	3,4,5,6
$	Symbole du dollar	1,2,4,6
%	Pourcent	1,4,6
&	Esperluette e commercial	1,2,3,4,6
'	Apostrophe	3
(	Parenthèse gauche	1,2,3,5,6
)	Parenthèse droite	2,3,4,5,6
*	Astérisque	1,6
+	Signe plus	3,4,6
,	Virgule	6
‑	Tiret	3,6
.	Point	4,6
/	Barre oblique	3,4
 :	Deuxpoints	1,5,6
;	Pointvirgule	5,6
<	Inférieur à	1,2,6
=	Égale 	1,2,3,4,5,6
>	Supérieur à	3,4,5
?	Point d'interrogation	1,4,5,6
@	Arobase	4,7
[	Crochet gauche	2,4,6,7
\	Barre oblique inversée	1,2,5,6,7
]	Crochet droit	1,2,4,5,6,7
^	Accent circonflexe	4,5,7
_	Signe de soulignement	4,5,6
`	Accent grave	4
{	Accolade gauche	2,4,6
|	Barre verticale	1,2,5,6
}	Accolade droite	1,2,4,5,6
~	Tilde	4,5
0	Zéro	3,5,6
1	Un	2
2	Deux	2,3
3	Trois	2,5
4	Quatre	2,5,6
5	Cinq	2,6
6	Six	2,3,5
7	Sept	2,3,5,6
8	Huit	2,3,6
9	Neuf	3,5
A	a maj.	1,7
B	b maj.	1,2,7
C	c maj.	1,4,7
D	d maj.	1,4,5,7
E	e maj.	1,5,7
F	f maj.	1,2,4,7
G	g maj.	1,2,4,5,7
H	h maj.	1,2,5,7
I	I maj.	2,4,7
J	j maj.	2,4,5,7
K	k maj.	1,3,7
L	l maj.	1,2,3,7
M	m maj.	1,3,4,7
N	n maj.	1,3,4,5,7
O	o maj.	1,3,5,7
P	p maj.	1,2,3,4,7
Q	q maj.	1,2,3,4,5,7
R	r maj.	1,2,3,5,7
S	s maj.	2,3,4,7
T	t maj.	2,3,4,5,7
U	u maj.	1,3,6,7
V	v maj.	1,2,3,6,7
W	w maj.	2,4,5,6,7
X	x maj.	1,3,4,6,7
Y	y maj.	1,3,4,5,6,7
Z	z maj.	1,3,5,6,7
a	a min.	1
b 	b min.	1,2
c	c min.	1,4
d	d min.	1,4,5
e	e min.	1,5
f	f min.	1,2,4
g	g min.	1,2,4,5
h	h min.	1,2,5
i	i min.	2,4
j	j min.	2,4,5
k	k min.	1,3
l	l min.	1,2,3
m	m min.	1,3,4
n	n min.	1,3,4,5
o	o min.	1,3,5
p	p min.	1,2,3,4
q	q min.	1,2,3,4,5
r	r min.	1,2,3,5
s	s min.	2,3,4
t	t min.	2,3,4,5
u	u min.	1,3,6 
v	v min.	1,2,3,6
w	w min.	2,4,5,6 
x	x min.	1,3,4,6
y	y min.	1,3,4,5,6
z	z min.	1,3,5,6
[bookmark: _Toc239231396]Annexe E – Entretien et sécurité
[bookmark: _Toc239231397]Entretien général
Gardez les liquides aussi éloignés que possible du Monarch. Nettoyez régulièrement votre appareil à l’aide d’une serviette humide. N’utilisez aucun produit d’entretien ménager.
[bookmark: _Toc239231398]Entretien de l’afficheur braille
Chaque cellule de l’afficheur braille comporte 8 épingles. Pour chacune des épingles, on retrouve un aimant qui se lève pour que l’épingle forme un point, et qui permet à l’épingle de redescendre lorsqu’il n’y a aucun point. Les épingles doivent pouvoir bouger librement. Pour empêcher la saleté et les objets indésirables d’obscurcir les épingles, un écran de protection (une membrane) est appliqué. Dans le cas où il y aurait des dommages à la membrane, il est recommandé de la remplacer. Référez-vous à la documentation vous expliquant comment remplacer la membrane pour en savoir davantage.

Important : Ne tentez pas d’enlever la membrane protectrice pour nettoyer l’afficheur braille vous-même. Il est plutôt recommandé d’envoyer votre appareil Monarch à un centre de services autorisé Monarch à tous les 12 mois pour un nettoyage professionnel.
Pour conserver votre afficheur braille en bon état, assurez-vous, avant de l’utiliser, que vos mains sont propres. De plus, une fois par semaine, nettoyez doucement la surface de la membrane avec une lingette humide. Assurez-vous de bien tordre la lingette pour éliminer le surplus d’humidité et utilisez seulement de l’eau tiède.
En suivant ces recommandations, vous vous assurerez que votre afficheur braille continuera de fournir des performances optimales durant une longue période.

[bookmark: _Toc193966804][bookmark: _Toc239231399]FCC / Industry Canada Two Part Statement (anglais suivi du français)
This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Industry Canada French Warning / Avertissement d’Industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
[bookmark: _Toc201306835][bookmark: _Toc193966805][bookmark: _Toc239231400]Conforme aux règlements sur la sécurité d’Industrie Canada
Cet appareil est conforme au code de sécurité de Santé Canada. Le technicien installant cet appareil doit s’assurer que l’appareil n’émet pas davantage d’ondes de radiofréquences que ce qui est permis par la réglementation de Santé Canada. Les changements ou modifications qui n’ont pas été expressément approuvés par les autorités réglementaires pourraient empêcher l’utilisateur d’opérer cet équipement.
[bookmark: _Toc193966806][bookmark: _Toc239231401]FCC Warning (anglais seulement)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the space between the equipment and receiver.
· Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.
[bookmark: _Toc239231402]Mesures à prendre pour protéger la pile
Avertissement :
· Si la pile est remplacée par une unité incompatible, il y a un risque d’explosion.
· Disposez des piles en fin de vie conformément aux instructions qui suivent.
· Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la pile.
· Utilisez seulement l’adapteur secteur fourni par HumanWare.
· Il y a un risque de surchauffe, de feu ou d’explosion si la pile est exposée au feu, à la chaleur, si un impact se produit, lorsqu’il y a un contact avec de l’eau ou si ses bornes sont endommagées.
· Ne tentez pas de recharger la pile ou de l’utiliser à l’extérieur de l’appareil.
[bookmark: _Toc239231403]Instructions d’élimination
Lorsque votre appareil Monarch atteindra la fin de sa vie utile, vous devez vous débarrasser de ses composants internes conformément aux réglementations locales. Le Monarch ne contient aucun matériel dangereux. Pour une élimination sécuritaire, vous pouvez retourner l’appareil à HumanWare ou suivez les guides directrices en matière d’élimination d’appareils électroniques fournies par les autorités locales.


[bookmark: _Toc239231404]Annexe F – Spécifications techniques
[bookmark: _Toc239231405]Mécanique
Largeur : 403,5 mm (15,89 po.)
Profondeur : 266,5 mm (10,49 po.)
Épaisseur : 35,5 mm (1,40 po.)
Poids : 2,1 kg (4,65 lbs)
[bookmark: _Toc239231406]Système
Système d’exploitation Android
Stockage interne : 128 GB
Processeur : Quad core 64-bit Cortex A55 @ 2.0GHz 4GB LPDDR4
[bookmark: _Toc239231407]Interface utilisateur
480 cellules braille
· Espace de 2,6 mm entre les points, équidistant
· Affiche 32 caractères par ligne
· Jusqu’à 10 lignes en braille
· L’espace entre les lignes en braille est configurable de sorte à doubler l’interligne
· Une membrane protectrice, remplaçable par l’utilisateur, qui protège contre la poussière et les liquides
· Temps pour actualiser complètement l’afficheur : 2,64 secondes
· Temps pour l’actualisation de chaque cellule braille : 13ms
Capteur infrarouge pour la reconnaissance tactile
Clavier braille de type Perkins
Retour haptic
[bookmark: _Toc239231408]Connectivité
WI-FI 802.11ac – 2.4GHz et 5GHz
Bluetooth 5.1
Adaptateur de recharge USB-C 3.0 avec support du OTG
Port USB-A 3.0
Port HDMI 2.0
Prise d’écouteurs jack 3,5 mm (CTIA)
Microphone interne
Haut-parleurs stéréo 1W
[bookmark: _Toc239231409]Pile et alimentation
Autonomie : 20 heures dans le cadre d’un usage normal continu
Pile 71.25Wh Lithium Polymer
[bookmark: _Toc239231410]Adapteur
Adapteur de recharge USB-C qui supporte :
· BC 2.1 
· USB PD: jusqu’à 15V, 3A
Température pour la recharge de la pile : 0-40°C
La pile ne se recharge pas si ces barèmes de température ne sont pas respectés.
[bookmark: _Toc239231411]Conditions environnementales
Température pour le stockage de longue durée de l’appareil : 15-25°C
Température à laquelle utiliser l’appareil : 0-40°C
Humidité : 10 à 95%, sans condensation


[bookmark: _Annexe_G_–][bookmark: _Toc239231412]Annexe G – Cybersécurité
[bookmark: _Toc239231413]Obscurcissement du code
Toutes les applications développées par HumanWare et préinstallées sur l’appareil sont protégées grâce à des techniques d’obscurcissement du code. L’obscurcissement du code rend le code de nos applications plus résistant à la décompilation, ce qui complique les efforts des attaquants qui tenteraient une ingénierie inverse ou de trafiquer nos applications. Cette mesure fait partie d’une stratégie intégrée mise en place pour sécuriser les données personnelles sensibles qui sont saisies dans nos applications.
[bookmark: _Toc239231414]Protection des mises à jour
[bookmark: _Toc239231415]Vérification des signatures
Les mises à jour officielles téléchargées à partir des serveurs de HumanWare incluent une signature unique et cryptée qui doit être validée par KeyUpdater avant l’installation. Ces signatures servent à vérifier l’authenticité et l’intégrité des sources fournissant les mises à jour. Si la vérification d’une signature échoue, tous les fichiers liés à cette mise à jour sont automatiquement supprimés.
De plus, les mises à jour du système et des applications sont protégées par par une clé. Les fichiers des versions de nos applications doivent impérativement être signés en utilisant une clé cryptée; tout fichier non signé également effacé.
[bookmark: _Toc239231416]Accès au serveur
Tous les fichiers de mise à jour de nos applications sont sauvegardés sur un serveur privé et sécurisé auquel ont accès un très petit nombre d’employés de HumanWare. L’accès à ce serveur est protégé par une authentification multi-facteurs.
[bookmark: _Toc239231417]Fonctionnalités de sécurité d’Android
Cette section se base sur un travail distribué sous licence Creative Commons, selon les conditions énumérées ici. (en anglais). Pour la source originale, référez-vous à la page « Fonctionnalités de sécurité d’Android ». 
[bookmark: _Toc239231418]Carré de sable des applications Android
Les applications tournant sur la plateforme Android profitent de la protection « sandbox » qui permet d’isoler les ressources des applications. Pour ce faire, Android assigne un identifiant utilisateur unique à chaque application Android, la permettant d’opérer dans son propre processus uniquement. Android utilise cet identifiant utilisateur unique pour générer un « carré de sable » dans l’application au niveau de son noyau.
[bookmark: _Toc239231419]Signature des applications`
Signer les applications permet aux développeurs de connaître les auteurs des applications et permet la mise à jour des applications sans devoir créer des interfaces compliquées et devoir demander des permissions. Chaque application fonctionnant sur la plateforme Android doit être signée par le développeur de cette application.
[bookmark: _Toc239231420]Authentification
Android utilise le concept de l’authentification utilisateur grâce à des clés cryptées. Le sous-système Gatekeeper permet la reconnaissance et l’authentification d’appareils et de mots de passe dans un environnement d’exécution digne de confiance.
[bookmark: _Toc239231421]Encryption
Lorsqu’un appareil est encrypté, toutes les données créées par l’utilisateur sont automatiquement encryptées avant de les enregistrer sur un disque de stockage et on enlève automatiquement l’encryption lors de leur traitement. L’encryption nous assure que même si des personnes non-autorisées tentaient d’accéder aux données, elles ne seraient pas en mesure de les lire.
[bookmark: _Toc239231422]Stockage de clés
Android permet d’utiliser un outil matériel de stockage de clés permettant la génération de clés, l’importation et l’exportation de clés asymétriques, l’importation de clés simples symétriques l’encryption asymétrique, la désencryption avec les protections appropriées, et plus encore.
[bookmark: _Toc239231423]Linux et sécurité améliorée
En tant que partie prenante du modèle de sécurité d’Android, Android utilise « Security-Enhanced Linux (SELinux) » pour assurer que l’accès à tous les processus est contrôlée, même pour les processus fonctionnant avec des privilèges leur permettant de rouler sur la racine du système ou d’utiliser les droits d’administrateur, grâce aux possibilités de Linux.
[bookmark: _Toc239231424]Démarrage vérifié
Le Démarrage vérifié s’assure que tout le code exécuté provient d’une source de confiance (généralement les fabricants d’appareils), plutôt que provenant d’un attaquant, et que le code n’est pas corrompu. Ce processus établit une chaîne de confiance complète, débutant par la racine du système protégée par une protection matérielle de confiance jusqu’à l’outil de démarrage, jusqu’à la partition de démarrage et d’autres partitions vérifiées.


[bookmark: _Annexe_H_–][bookmark: _Toc239231425]Annexe H – Vie privée
[bookmark: _Toc239231426]Capacité de recueillir des données sonores
L’appareil contient un microphone intégré. Ce microphone n’enregistre pas d’audio de manière passive et n’enregistrera que lorsque l’utilisateur lui en donnera le consentement explicite et lorsque l’usager utilise explicitement une fonctionnalité ou une application le requérant.
L’appareil n’est pas équipé d’une caméra.
[bookmark: _Toc239231427]Politique de confidentialité relative à la description d’images par IA
Lorsqu’un utilisateur active la fonction Décrire avec l’IA, disponible dans la Visionneuse Tactile, l’image actuellement ouverte est transmise à l’API d’OpenAI afin de générer la description demandée par l’utilisateur.
[bookmark: _Toc239231428]Base juridique et consentement
Le traitement est effectué sur la base du consentement explicite de l’utilisateur. Lors de la première utilisation de cette fonction, un avis de confidentialité est présenté à l’utilisateur, qui doit alors choisir d’accepter ou de refuser le traitement. En sélectionnant Continuer, l’utilisateur confirme explicitement qu’il reconnaît et accepte le traitement de l’image aux fins de générer une description par IA. Si l’utilisateur sélectionne Fermer, ou n’utilise pas la fonction, l’image n’est pas envoyée pour être traitée par l’IA.
[bookmark: _Toc239231429]Limitation de la finalité
L’image est traitée uniquement dans le but de générer et de retourner la description par IA demandée.
[bookmark: _Toc239231430]Traitement des données
HumanWare et l’APH ne conservent ni ne partagent l’image au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture de la fonction, notamment sa transmission à OpenAI et son traitement par ce dernier.
[bookmark: _Toc239231431]Conservation des données
HumanWare et APH : aucune conservation.
Conservation par le tiers (OpenAI) : Contrôles des données sur la plateforme OpenAI
[bookmark: _Toc239231432]Enfants et cas d’utilisation sensibles
Cette fonction n’est pas destinée à traiter du contenu illégal ou interdit. Les images soumises à cette fonction sont analysées à l’aide d’un filtre de contenu explicite, et les descriptions générées par l’IA sont également filtrées avant d’être présentées à l’utilisateur. De plus, le prompt utilisé pour générer les descriptions est prédéfini par l’application et ne peut pas être modifié par les utilisateurs, y compris les enfants, ce qui contribue à réduire les risques liés à la sécurité du contenu et à une utilisation abusive. Des restrictions supplémentaires peuvent être appliquées à l’aide du mode Examen.


[bookmark: _Toc239231433]Annexe I – Accord de licence pour l’utilisateur final
En utilisant ce produit (Monarch), vous consentez aux conditions minimales suivantes :
1. Accord de licence : HumanWare accorde à l’utilisateur final un droit et une licence non-exclusive et non-transférable pour l’utilisation du logiciel fourni avec le produit.
2. Propriété du logiciel. L’utilisateur final reconnaît que HumanWare détient tous les droits, titres et intérêts quant au logiciel original et à ses copies, faisant partie de ce produit. L’utilisateur final consent à ne pas modifier, porter, traduire, décompiler, désassembler ou tenter de faire de l’ingénierie inversée ou à rendre le logiciel de ce produit public d’une quelconque manière.


[bookmark: _Toc239231434]Annexe J – Service à la clientèle
Pour obtenir du service à la clientèle, veuillez contacter le bureau de HumanWare situé le plus près de vous, ou visitez notre site Web à l’adresse suivante : https://www.humanware.com/support
Veuillez noter que pour toute demande d’aide ou d’assistance, vous devez contacter votre distributeur local avec lequel vous avez acheté votre Monarch.
Adresse courriel générale : support@humanware.com
Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 800 722-3393
Page Web avec formulaire de contact en français: https://store.humanware.com/hca/contact/?___store=ca_fr
Europe: (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com	Comment by Andrew Flatres: Can we advised, in the event of needing to contact customer support, to please ensure to contact the supplies from where you purchased it from. 
Australie / Asie: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com


[bookmark: _Toc239231435]Annexe K – Garantie
Garantie du manufacturier
Cet appareil est un produit de haute qualité, fabriqué et emballé avec soin. Toutes les unités et leurs composantes sont garanties contre tout défaut opérationnel durant deux ans pour tous les pays.
La garantie couvre toutes les composantes (à l’exception de la pile) ainsi que la main-d’œuvre. Dans le cas où un défaut devait survenir, veuillez contacter votre distributeur local ou la ligne de support technique de votre manufacturier.
Note : les termes de la garantie pourraient être modifiés périodiquement, veuillez consulter notre site Web pour obtenir l’information la plus récente.
Conditions et limitations :
Veuillez s’il-vous-plaît conserver le reçu de votre achat dans un endroit sécuritaire étant donné qu’il pourrait être requis lors d’une demande pour une réparation ou un remplacement en vertu de la garantie. Veuillez s’il-vous-plaît conserver l’original. Si l’appareil doit être retourné, veuillez s’il-vous-plaît utiliser l’emballage d’origine. Cette garantie s’applique à tous les cas où le dommage n’est pas le résultat d’une utilisation inadéquate, de mauvais traitements, de négligence ou dans le cas d’une catastrophe naturelle.
Amérique du Nord : en plus de la garantie, vous pouvez également vous procurer un contrat de service vous permettant de prolonger la couverture pour deux ans de plus, ce qui vous offrira également la possibilité de profiter de notre service de nettoyage. Veuillez vous référer à notre site Web : http://www.humanware.com/, contactez-nous via le formulaire de contact se trouvant sur notre site Web ou appelez-nous, 1-800-722-3393.
Note importante : Utiliser votre Monarch sans sa membrane met aussitôt fin à la garantie. De plus, dès le moindre signe de déchirure de la membrane, elle doit être remplacée immédiatement pour se prémunir contre tout dommage éventuel aux cellules braille et pour éviter de perdre votre garantie.
Pour des instructions détaillées à propos du remplacement de la membrane, veuillez vous référer au document « Instructions pour le remplacement de la membrane ». Vous pouvez accéder à ce document en numérisant le code QR fourni dans l’emballage de votre Monarch ou en visitant la page de support du Monarch du site Web de HumanWare.
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