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[bookmark: _Toc172626073][bookmark: _Toc233021871]Produktübersicht und physische Beschreibung
[bookmark: _Toc172626074][bookmark: _Toc233021872]Produktübersicht
Vielen Dank, dass Sie sich für den Monarch entschieden haben, das erste dynamische taktile Gerät, das sowohl taktile Grafik als auch Braille auf demselben Display anzeigen und gleichzeitig echtes Multiline-Braille bieten kann. 
Der Monarch ist revolutionär, da er zwischen 6 und 10 Zeilen mit jeweils 32 Zellen anzeigt. So können Sie den Text genauso lesen wie beim Lesen von Brailleschrift auf Papier. Das Konzept des Monarch schafft auch die erforderliche Flexibilität, komplexe Bilder und Text gleichzeitig auf der Braille-Oberfläche darzustellen. Dies gewährleistet einen vereinfachten Zugang zu diesen Grafiken, ohne sie in Papier aufbereiten zu müssen, was Kosten, Platz und Zeit spart. Der Monarch arbeitet mit einer physischen 8-Punkte-Brailletastatur, was das Schreiben in Braille erleichtert. Sie können auch Ihre eigene Standard-Bluetooth- oder USB-QWERTZ-Tastatur verwenden, wenn Sie möchten. Das Gerät kann auch über den HDMI-Anschluss an einen Bildschirm angeschlossen werden, für sehende Lehrer oder Assistenten, die mit dem Tablet interagieren möchten.
Wir haben den Monarch mit einem Ziel entwickelt: Effizienz und Zugänglichkeit neu auszurichten. Der Monarch ist ein revolutionärer Fortschritt zur Stärkung blinder und sehbehinderter Menschen überall.
Bitte beachten Sie, dass dieses Benutzerhandbuch direkt auf dem Monarch über die Benutzerhandbuch-App gelesen werden kann.
[bookmark: _Toc172626075][bookmark: _Toc233021873]Ihren Monarch auspacken
Das Paket enthält folgende Elemente:
· Monarch Tablet in seinem Schutzgehäuse
· Netzladegerät
· Typ-C USB-Kabel
· Schnellstart-Anleitung (gedruckt und in Brailleschrift)
· Hülle mit 5 Membranen
· M10-Schraubendreher für Membran
· Taktiler QR-Code-Aufkleber für zusätzliche Ressourcen, der sich oben rechts am Deckel in der Box befindet, und ein zusätzlicher QR-Code mit diesem Handbuch, den Sie dort platzieren können, wo Sie möchten.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihren Monarch erhalten, ist er in eine schützende Blasenfolie gepackt. Um das Tablet zu verwenden, entfernen Sie den Monarch vorsichtig aus dieser Folie. Denken Sie daran, alle Verpackungsmaterialien aufzubewahren, falls der Monarch zwecks Reparatur zum Hersteller gesandt werden muss.
[bookmark: _Toc172626076][bookmark: _Toc233021874]Physische Beschreibung
[bookmark: _Toc172626077][bookmark: _Toc233021875]Schutzhülle
[bookmark: _Hlk171938696]Wenn Sie Ihren Monarch erhalten, wird er in eine schützende Blasenfolie gepackt sein. Um das Tablet zu verwenden, entnehmen Sie den Monarch vorsichtig aus der Hülle. Denken Sie daran, alle Verpackungen aufzubewahren, falls der Monarch zum Hersteller gesandt werden muss.
[bookmark: _Toc172626078][bookmark: _Toc233021876]Die Oberseite des Monarch
Diese beherbergt das taktile Display, das 32 Zeichen pro Zeile und bis zu 10 Zeilen gleichzeitig anzeigt.  Das taktile Display ist von einer eingebauten Schutzmembranschicht bedeckt. Diese Schutzschicht ist Teil des Monarchs, da sie das Braille-Display vor Fremdkörpern und versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten schützt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Monarchs ohne angebrachte Membran zum Erlöschen der Garantie führt.
Außerdem sollte die Membran ersetzt werden, sobald Risse festgestellt werden, da dies die Zellen beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Für eine Anleitung zum Austausch der Membran siehe bitte den Abschnitt "Membran ersetzen". 
Auf dem taktilen Display befindet sich der Touch Sensor, der zur Fingerpositionierung verwendet wird. In der Nähe des Power-Knopfs befindet sich eine grüne LED, wenn der Monarch eingeschaltet wird. Beim Anschluss an eine Stromquelle ändert sich die Farbe des LED-Lichts je nach erreichtem Ladestand.
Hinweis: Der Touch Sensor basiert auf Infrarottechnologie. Die Verwendung in Umgebungen mit starkem Sonnenlicht kann Störungen verursachen, wodurch der Infrarotsensor möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
[image: Monarch's top face with descriptions of buttons.]
[bookmark: _Toc172626079][bookmark: _Toc233021877]Linke Seite des Monarch
An der linken Seite, vorne befindet sich ein rechteckiger Anschluss. Dies ist der USB-A-Anschluss. Er kann verwendet werden, um einen USB-Stick anzuschließen oder um Dateien auf einem externen Laufwerk zu öffnen und zu speichern.
Dahinter befindet sich ein ovaler Knopf, mit dem man den Monarch ein- und ausschalten kann. Zum Einschalten drücken und halten Sie diesen Knopf für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie eine Vibration spüren. Unmittelbar nach der Vibration wird "starting Keysoft" in Braille oben auf dem Display angezeigt. Kurz darauf zeigt der Monarch eine taktile Grafik eines Schmetterlings an, und Sie gelangen ins Hauptmenü. Beachten Sie, dass der erste Start des Monarch etwas anders ist, wie in Abschnitt 2.1 "System einrichten" beschrieben. 
Wenn Sie den Monarch ausschalten möchten: Drücken Sie den Power-Knopf für 3 Sekunden. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: "Ausschalten" und "Neustart". Der Fokus steht auf der Option "Ausschalten" auf der ersten Zeile des Displays. Links von dieser Linie steht der taktile Focusindikator, ein Symbol, das aus 3 Punkten in der Breite und 3 Punkten in der Höhe besteht (lesen Sie bitte Abschnitt 4.4 Focusindikatorr für weitere Informationen). Wenn Sie die Leertaste drücken, kommen Sie zur nächsten Option, nämlich "Neustart". Drücken Sie die Enter-Taste in der Option "Ausschalten", so wird das Gerät dann heruntergefahren. Das Drücken der Enter-Taste in der Option "Neustarten" startet das Gerät neu. Schließlich, wenn Sie Monarch einfach in den Ruhezustand versetzen möchten, müssen Sie kurz den Power-Button drücken. Ein weiterer kurzer Druck ist nötig, um Monarch wieder einzuschalten.
Der nächste Anschluss hinter dem Powerknopf ist der USB-C-Anschluss, der zum Aufladen Ihres Monarch dient. Wir empfehlen, den Monarch für 4 Stunden vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn aufstarten. Mit voller Ladung hält Monarch den ganzen Tag durch. 
[image: Left side of Monarch with descriptions of buttons.]
[bookmark: _Toc172626080][bookmark: _Toc233021878]Rechte Seite des Monarch
An der rechten Seite des Geräts, vorne, befindet sich der Video-Ausgang, der hauptsächlich zum Anschließen eines Monitors verwendet wird. Falls erforderlich, könnte eine sehende Person einen Monitor an den Monarch anschließen, um zu überprüfen, was auf dem taktilen Display angezeigt wird.
Wenn Sie sich von diesem Anschluss weiter nach hinten bewegen, gibt es ein kleines Loch, die Audiobuchse. Nutzen Sie sie, um Kopfhörer anzuschließen, wenn Sie andere beim Hören der integrierten Text-to-Speech (TTS) nicht stören möchten.
Noch weiter hinten befinden sich zwei identische Knöpfe. Das sind die Lautstärketasten. Der hintere erhöht die Lautstärke, und der Vordere wird die Lautstärke verringern.
[bookmark: _Toc172626081][bookmark: _Toc233021879]Links und rechts des Brailledisplays
Links und rechts vom taktilen Display, in der Mitte, befinden sich die Steuerkreuz (D-Pad)s. Sie werden auch im weiteren Verlauf dieser Übersetzung als Steuerkreuz (D-Pad)s bezeichnet werden. Man könnte sie als Cursorkreuze bezeichnen. Die beiden Steuerkreuz (D-Pad)s sind identisch, führen aber je nach Situation unterschiedliche Funktionen aus. Zum Beispiel können beim Betrachten einer taktilen Grafik diese Steuerkreuz (D-Pad)s verwendet werden, um das taktile Bild zu drehen oder, um  sich nach links, rechts, oben oder unten im Bild zu bewegen. Diese Tasten können auch verwendet werden, um in einem Dokument zu navigieren oder, um sich durch ein Menü nach unten und oben zu bewegen.
Über dem linken Steuerkreuz (D-Pad) befindet sich die Lesen rückwärts Taste. In einem Textdokument springt sie z.B. um 10 Zeilen zurück, wenn zuvor das Display auf eine Anzeige von 10 Zeilen eingestellt wird. Oberhalb des linken Steuerkreuzes (D-pad)  befindet sich die Scrolltaste rückwärts. Mit Ihr bewegen Sie Ihr Display seitenweise rückwärts. Unter dem rechten Steuerkreuz (D-Pad) befindet sich die Scrolltaste vorwärts. Sie verhält sich analog der eben beschriebenen Scrolltaste rückwärts, nur in umgekehrter Richtung. 
Unten links und unten rechts des taktilen Displays finden Sie zwei horizontal angeordnete ovale Tasten, die die Vergrößerung einer taktilen Grafik steuern; jede Taste ist mit einem taktilen Plus-oder Minus-Symbol markiert. Die Zoom-in-Taste, die sich unten rechts vom taktilen Display befindet, vergrößert eine taktile Grafik, während die zoom-out-Taste deren Größe verringert. Diese Tasten sind beim Einsatz der App Tactile Viewer sehr nützlich, dienen aber auch dazu, den Abstand zwischen den Zeilen in Echtzeit anzupassen und die Anzahl der angezeigten Zeilen von 6 auf 10 zu ändern. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Zeilenabstand je nach Ihrem Lesekomfort anzupassen.

[bookmark: _Toc172626082][bookmark: _Toc233021880]Vorderseite des Gerätes
Unterhalb der Brailleanzeige befindet sich eine 8-Punkte-Braille-Tastatur (Perkins-ähnlich) mit einer Leer-Taste.
Zwischen den Punkten 1 und 4, in der Mitte der Perkins-Tastatur, befindet sich eine orangefarbene runde Taste. Sie wird Action-Taste genannt und hat mehrere Funktionen. Zum Beispiel kann sie verwendet werden, um das Braille-Display manuell zu refreshen, wenn einige Zellen nach einem Scrollvorang nicht richtig gesetzt wurden, etwa, weil die Hände auf dem Display gelassen wurden. 
Unterhalb  der Perkins-Tastatur und direkt vor Ihnen befinden sich die drei Tasten, mit denen Sie hauptsächlich auf Ihren Monarch navigieren können.
· Die Dreieckstaste: Dies ist die Zurück-Taste und kann auch als Exit-Taste verwendet werden.
· Die runde Taste: Dies ist die Home-Taste. Wenn sie gedrückt wird, kehrt man zum Hauptmenü zurück.
· Die quadratische Taste: Dies ist die App-Switcher-Taste, die es ermöglicht, sich durch geöffnete Anwendungen zu bewegen. Ein Drücken und Halten dieser Taste öffnet das Kontextmenü. 
[image: Front and right sides of Monarch with descriptions of buttons.]

[bookmark: _Toc172626083][bookmark: _Toc233021881]Bluetooth
Der Monarch verfügt über eine interne Bluetooth-Schnittstelle. Bluetooth kann über die Android-Einstellungen konfiguriert und ein- oder ausgeschaltet werden.
[bookmark: _Toc233021882]WLAN
[bookmark: _Toc172626085]Der Monarch verfügt über ein internes Wlan-B/G/N-Modul mit 2,4 - 5 GHz. Wi-Fi kann über die Android-Einstellungen konfiguriert und ein- oder ausgeschaltet werden.

[bookmark: _Toc233021883]Aufsetzen
[bookmark: _Setting_up_your][bookmark: _Toc172626086][bookmark: _Toc233021884]Einrichten Ihres Systems
Um Ihren Monarch zum ersten Mal aufzustarten, drücken  und halten Sie die Power-Taste 2-3 Sekunden lang. Sie spüren eine kurze Vibration, und nach 7-8 Sekunden zeigt die Braille-Anzeige "Starting Keysoft..." an. gefolgt von einer taktilen Grafik eines Schmetterlings. Kurz darauf sehen Sie einen Sprachauswahlbildschirm. Englisch ist die Standardsprache und erscheint in der ersten Zeile Ihres Braille-Displays, mit einem Focus-Indikator (ein Quadrat aus drei mal drei Punkten) links davon. Dieser Indikator hilft Ihnen, zu sehen, auf welcher Linie Ihr Cursor liegt, während Sie mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten navigieren. Er steht immer links von dem aktuell fokussierten Punkt. Wenn Sie mit den Scrolltasten auf eine andere Seite wechseln, befindet sich der Indikator oben links in der neuen Inhaltszeile.
Verwenden Sie das Steuerkreuz (D-Pad) und die Scrolltasten, um durch die Liste der Sprachen zu blättern. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus, indem Sie die Enter-Taste drücken, wenn Sie sie markiert haben. Nach einer kurzen Wartezeit beginnt das Start-Tutorial. Dieses Tutorial führt Sie durch die Grundlagen Ihres Monarch, einschließlich der Navigationstasten, des Tactile Viewers und des Textlesens. Für detaillierte Informationen zum Startup-Tutorial siehe Abschnitt 2.5 "Startup Tutorial" unten. Sobald Sie das Tutorial abgeschlossen oder beendet haben, werden Sie zum Hauptmenü geführt.
[bookmark: _Toc172626087][bookmark: _Toc233021885]Wiederaufladen des Systems
Um Ihr System aufzuladen, stecken Sie den Typ-C-USB-Anschluss Ihres Aufladekabels in den Typ-C-USB-Anschluss an der hinteren linken Seite Ihres Monarch. Da es sich um einen Typ-C-USB-Anschluss handelt, müssen Sie sich keine Sorgen machen, ihn verkehrt herum anzuschließen.
Stecken Sie nun den USB-Anschluss Ihres Ladekabels in das Netzteil und stecken Sie  das Netzteil dann in eine Steckdose.
Alternativ können Sie Ihren USB-Anschluss an einen Computer anschließen, aber beachten Sie, dass diese Lademethode langsamer ist als das Laden mit einem Netzteil.
[bookmark: _Toc172626088][bookmark: _Toc233021886]Maximierung der Betriebseffizienz
In einer Arbeitssituation, in der Sie den Monarch nicht ständig benutzen, können Sie durch kurzes Drücken der Power-Taste in den Schlafmodus wechseln, wenn Sie Ihr Tablet nicht benutzen. Das Display wird dann in einen Standby-Modus versetzts. 
Sie können den Sleep-Modus verlassen, indem Sie erneut den Power-Knopf drücken.
Wenn Sie Ihr Gerät während mehrerer Tage nicht benutzen werden, wird empfohlen, es auszuschalten, indem Sie den Power-Button gedrückt halten und Ausschalten auswählen. 
[bookmark: _2.3_Basic_Commands][bookmark: _Toc119322151][bookmark: _Toc172626089][bookmark: _Toc233021887]Grundlegende Befehle 
Eingabetaste: Punkt 8 (Aktiviert ein ausgewähltes Objekt, wird auch in einigen Befehlen kombiniert verwendet)
Rück-Taste: Punkt 7 (Löscht beim Bearbeiten den Buchstaben links vom Cursor, wird auch in einigen Befehlen kombiniert verwendet)
Navigieren zum vorherigen Element: Steuerkreuz (D-Pad) hoch, Rücktaste oder Leerzeichen mit Punkt 1
Navigieren zum nächsten Element: Steuerkreuz (D-Pad) nach unten, Leerzeichen oder Leerzeichen mit Punkt 4
Hauptmenü: Home-Taste oder Leerzeichen mit den Punkten 1 2 3 4 5 6 
Nach links scrollen: Aufwärts-Scrollen Taste
Nach rechts scrollen: Abwärts-Scrollen-Taste
Aktuelles Objekt verlassen: Zurück-Button oder Leertaste mit E (Verlässt das Menü/die Anwendung, in der Sie sich gerade befinden)
Optionen: Leer-Taste mit O (Öffnet das KeySoft-Optionsmenü)
Informationen: Leer-Taste mit I im Hauptmenü (Zeigt nützliche Informationen zu Ihrem Gerät an)
Aktuelle Apps: Drücken Sie die App-Switcher-Taste (die quadratische Taste auf der Vorderseite des Geräts), die eine Liste der zuletzt geöffneten Apps in der aktuellen Session anzeigen
Kontextmenü: Leer-Taste mit M oder Drücken und Halten des App-Switzer-Knopfs (ein dynamisches Optionsmenü, das je nach App wechselt)
Kontext-Hilfebildschirm: Leer-Taste mit H (Bietet nützliche Tipps zur Navigation in der aktuellen App oder dem aktuellen Standort)
Wiederholen: Leer-Taste mit R (Lässt den Monarch wiederholen, was zuletzt vorgelesen wurde)
Stimme ein- oder ausschalten: Rück-Taste + Leer-Taste + Enter + S 
Aktuelles Datum anzeigen: Leer-Taste mit D eingeben (Monarch zeigt das aktuelle Datum an)
Anzeige der aktuellen Zeit: Leer-Taste + T (Monarch zeigt die aktuelle Zeit an)
Sprache Stoppen: Rück-Taste + Leer-Taste + Enter (Stoppt die Sprachausgabe des Monarch während des Vorlesens)
Den Cursor auf die oberste Zeile setzen: Enter + Leer-Taste mit F (In Listen wird das fokussierte Element oben auf die Braille-Anzeige gebracht. Bei der Textbearbeitung wird die Zeile mit dem Cursor auf die oberste Zeile gebracht.
Braillezeilenabstand erhöhen:  Zoom-in-Taste (+)
Braillezeilenabstand verringern: Zoom-out-Taste (-)
Brailleanzeige refreshen: Langer Druck auf die Action-Taste.
Visueller Braille-Output: Rück-Taste + Enter + V.
Hinweis: Alle Befehle, die Enter oder die Rück-Taste enthalten, müssen bei der Nutzung von Computer-Braille zusammen mit der Leer-Taste gedrückt werden.
Bitte beachten Sie auch: Bei Verwendung einer der UEB-Braille-Tabellen ist es nicht notwendig, mit Computer-Brailleschrift sensible Informationen einzugeben, zum Beispiel Passwörter.
[bookmark: _Toc119322152][bookmark: _Toc416443711][bookmark: standby_mode][bookmark: _Toc172626090][bookmark: _Toc233021888]Schlafmodus und das Ein- und Ausschalten des Systems
[bookmark: _Toc119322153][bookmark: _Toc172626091][bookmark: _Toc233021889] Ein- und Ausschalten
Wenn Sie wissen, dass Sie Ihren Monarch eine Weile nicht benutzen werden, ist es besser, ihn komplett auszuschalten, um Ihren Akku zu schonen. Dazu drücken Sie einfach den Power-Knopf etwa 1 Sekunde lang. Ihr Gerät sagt "Ausschalten" an und gibt Ihnen die Möglichkeit, entweder komplett auszuschalten oder neu zu starten. Wählen Sie ausschalten und drücken Sie  dann Enter, um Ihr Gerät herunterzufahren.
Um Ihr Gerät zu starten, wenn es ausgeschaltet ist, drücken Sie den Einschaltknopf etwa 3 Sekunden lang. Sie werden eine kurze Vibration spüren und sehen: "Starting Keysoft..." auf Ihrem Braille-Display. Nach einiger Zeit erscheint das Schmetterlingsbild, dann werden Sie ins Hauptmenü geleitet.
Hinweis: Wenn ein Sperrbildschirm konfiguriert wurde, werden Sie beim Öffnen von KeySoft zum Sperrbildschirm weitergeleitet. Nutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste + U und entsperren Sie dann Ihr Gerät, indem Sie das konfigurierte Passwort eingeben. 
[bookmark: _Toc119322154][bookmark: _Toc172626092][bookmark: _Toc233021890]Schlafmodus
Der Monarch gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät in den Schlafmodus zu versetzen. Der Schlafmodus ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Akku zu schonen, wenn Sie Ihren Monarch nur für kurze Zeit einsetzen möchten. Der Schlafmodus ist der häufigste Zustand, in dem sich der Monarch befindet, wenn er nicht benutzt wird.
Um in den Schlafmodus zu wechseln, drücken Sie einfach kurz die Power-Taste. Sie werden "Bildschirm aus" hören, als bestätigung, dass der Monarch in den Schlafmodus gegangen ist, und die Brailleanzeige verschwindet. Um Ihr Gerät zu "wecken", drücken Sie einfach kurz den Power-Knopf, wenn Ihr Gerät im Schlafmodus ist. Die Meldung "Gerät entsperrt" wird angezeigt oder Ihr Sperrbildschirm wird angezeigt, wenn er konfiguriert ist.
[bookmark: _2.5._Startup_tutorial][bookmark: _Startup_tutorial][bookmark: _Toc172626093][bookmark: _Toc233021891]Startup-Tutorial
Wenn Sie Ihren Monarch zum ersten Mal starten, wird ein Sprachauswahlbildschirm angezeigt. Wählen Sie Ihre Landessprache, navigieren Sie zu ihr und drücken Sie die Enter-Taste, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Ein paar Sekunden später beginnt das Starttutorial.
Bitte beachten Sie, dass das Tutorial nur gestartet wird, wenn es in der von Ihnen gewählten Sprache existiert, Andernfalls werden Sie zum Hauptmenü weitergeleitet.
· Auf dem ersten Bildschirm des Tutorials drücken Sie Enter, um es zu starten, und folgen Sie den Anweisungen, um das Tutorial abzuschließen.
· Wenn Sie das Tutorial abgeschlossen haben, zeigt eine Nachricht an, dass das Basistutorial abgeschlossen ist. 
Hinweis: Der Text des Tutorials kann im Anhang C nachgelesen werden.
[bookmark: _Toc172626094][bookmark: _Toc233021892]Verwaltung von Sprachprofilen und Stimmen
Sie können Ihre Sprachprofile im Optionsmenü verwalten. Um auf das Optionsmenü zuzugreifen, drücken Sie Leer-Taste + O (Punkte 1-3-5).
[bookmark: _Toc119322159][bookmark: _Toc172626095][bookmark: _Toc233021893]Konfiguration, Hinzufügen und Löschen von Sprachprofilen
Um ein Sprachprofil zu konfigurieren, wählen Sie im Optionsmenü die Option "Sprachprofile konfigurieren" und drücken Sie Enter. Sie erhalten eine Liste mit Ihren Sprachprofilen. Wählen Sie das Profil aus, das Sie konfigurieren möchten, und drücken Sie Enter. Sie können den Namen, die TTS-Engine, die Stimme und die Sprechgeschwindigkeit konfigurieren. Sie können außerdem den Braillezeichensatz und -Grad für die Ein- und die Ausgabe bestimmen, sowie den zu verwendenden Mathematikcode. Drücken Sie Enter auf einer dieser Optionen, um verschiedene unterstützte Braille-Tabellen und -sprachen zu sehen, einschließlich Braille-Lerntabellen. Drücken Sie Zurück, um zum Profil-Konfigurationsbildschirm zurückzukehren. Drücken Sie nochmal Zurück, um zur Profilliste zu gelangen.
Um ein neues Sprachprofil zu erstellen, wählen Sie die Option "ein weiteres Sprachprofil hinzufügen" und drücken Sie Enter. Sie können bis zu 10 Sprachprofile erstellen. Ein Dialogfeld fordert Sie auf, einen Namen einzugeben. Geben Sie einen Namen für das Sprachprofil ein und drücken Sie dann Enter oder die Ok-Taste, um fortzufahren. Konfigurieren Sie Ihr neues Profil so, wie Sie es bei einem bestehenden Profil tun würden.
Am Ende der Profilkonfigurationsliste finden Sie die Option "Profil löschen". Wählen Sie diese Option, um ein Sprachprofil zu löschen. Sie können ein Sprachprofil auch aus dem Kontextmenü heraus löschen, indem Sie Leer-Taste + M drücken oder den Tastenkürzel Rück-Taste + Punkte 2-3-5-6 verwenden. Drücken Sie Ok, um das Löschen zu bestätigen. Beachten Sie, dass Sie mindestens ein Sprachprofil zur Verfügung haben müssen; Das Löschen des letzten Sprachprofils wird nicht möglich sein. Beachten Sie außerdem, dass das Löschen des aktiven Sprachprofils nicht möglich ist; Sie müssen zuerst ein anderes Sprachprofil aktivieren und es erneut versuchen.
[bookmark: _Toc119322160][bookmark: _Toc172626096][bookmark: _Toc233021894]Auswahl eines Sprachprofils
Um ein Sprachprofil auszuwählen, wählen Sie im Optionsmenü die Option "Sprachprofil auswählen", drücken Sie Enter und wählen Sie eines Ihrer Sprachprofile aus. Um im laufenden Betrieb zwischen Ihren Sprachprofilen zu wechseln, drücken Sie den Tastenkürzel Enter mit L.
[bookmark: _Toc119322161][bookmark: _Toc172626097][bookmark: _Toc233021895]Hinzufügen oder Ersetzen von Acapela-Stimmen
Sie können Acapela-Stimmen hinzufügen oder ersetzen, indem Sie bei der Konfiguration eines Sprachprofils in der Sprachauswahl "Stimmen verwalten" auswählen, oder indem Sie die KeyUpdater-App im Menü Alle Anwendungen öffnen. Im KeyUpdater-Menü wählen Sie Stimmen verwalten und drücken Sie Enter. Sie werden aufgefordert, entweder eine Stimme auszuwählen, die Sie ersetzen möchten, oder bis zu drei zusätzliche Acapela-Stimmen hinzuzufügen. Wählen Sie die Stimme aus, die Sie ersetzen möchten, und drücken Sie Enter.
Ihnen wird eine Liste aller verfügbaren Ausgabesprachen, alphabetisch sortiert, präsentiert. Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie Enter. Wählen Sie die Stimme aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie Enter. Sie werden aufgefordert, die bestehende Stimme durch die neue zu ersetzen. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen, oder Nein, um abzubrechen. Wenn Sie Sie Ja auswählen, wird die Stimme auf Ihrem Monarch installiert.
Hinweis: Wenn Sie die standardmäßig installierte Stimme ersetzen möchten, sind Sie auf Stimmen in Ihrer Systemsprache beschränkt. Wenn Sie beim ersten Einrichten Ihres Monarch Englisch US in der Sprachauswahlliste ausgewählt haben, bleibt die Liste der Stimmen auf Englisch beschränkt.
Um eine zusätzliche Stimme hinzuzufügen, wählen Sie im Menü Stimmen verwalten eine weitere Stimme hinzufügen und drücken Sie Enter. Der Monarch unterstützt maximal 4 Stimmen. Ihnen wird eine Liste aller verfügbaren Sprachen präsentiert; Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache und drücken Sie Enter. Wählen Sie die Stimme aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie Enter, um sie zu installieren.

[bookmark: _Toc119322162][bookmark: _Toc172626098][bookmark: _Toc233021896]Lerntabellen
(Anmerkung des Übersetzers: Die nachfolgend aufgeführten Lerntabellen stehen nur für englischsprachige Märkte zur Verfügung.)
Monarch enthält verschiedene Sprach-Braille-Tabellen, aber auch Braille-Lerntabellen. Lerntabellen gibt es in verschiedenen NiveauEbenen und Braillegraden. Sie dienen dem Erlernen der Braille Kurzschrift. Mit der Erhöhung der Ebene wählen die Schüler nach und nach einen höheren Braillegrad aus, bis sie die volle Kurzschrift erreichen.
Die Braille-zu-Text-Tabelle kombiniert mit diesen Lerntabellen ist die vollständige Tabelle für Braille Kurzschrift, sodass das System, egal was getippt wird (Voll- oder Kurzschrift), versteht, was geschrieben wird.
Hier ist die Liste der Lerntabellen-Sätze:
· Braille in einfacher Schreibweise
· Fingerabdruck
· Mangold-Methode
· NLS I.M.B.T. (UEB)
· NLS I.M.B.T.
· RNZFB STAR
· S.A.-Lehrplan
· Take Off-Serie
· TSBVI
· UK UEB BRL Einfache Schritte
· UK UEB Fingerprint
· UK UEB Take Off Serie
[bookmark: _Toc172626099][bookmark: _Toc233021897]Standardtastatur
Sie können Ihren Monarch mit einer Standardtastatur verwenden, die entweder per USB oder Bluetooth an Ihr Tablet angeschlossen werden kann. Das Layout dieser Tastatur ist standardmäßig englisch QWERTY. In den Android Einstellungen im Menü System, können Sie unter Sprachen & Eingaben das Tastaturlayout an Ihre Landessprache anpassen, nachdem die Tastatur angeschlossen bzw. gekoppelt wurde. Um zu erfahren, wie man die Befehle mit einer Standardtastatur ausführt, siehe bitte Anhang B – Zusammenfassung der Standardtastaturbefehle dieser Benutzeranleitung. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, mathematische Ausdrücke mit einer externen Tastatur zu tippen.
[bookmark: _Toc172626100]
[bookmark: _Toc233021898]Navigation auf Ihrem Monarch
Um mit Ihrem Tablet zu navigieren, verwenden Sie das Steuerkreuz (D-Pad) und / oder  die Scrolltasten, wenn Sie sich in einem Menü oder in einem Dokument befinden. Die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten sind Richtungstasten und mit dem Cursorkreuz eines PC-s vergleichbar. Sie ermöglichen es, auf dem Display nach links, rechts, nach oben und unten zu navigieren. Die Scrolltasten ermöglichen es Ihnen, zu der nächsten oder vorherigen Seite von Zeilen auf Ihrem Braille-Display zu gelangen. 
Wenn Sie zu einem Element navigiert haben, so können Sie es auswählen, indem Sie die Enter-Taste (Punkt 8) geben. Auf der Brailletastatur können Sie auch Tastenkürzel benutzen. Diese Tastenkürzel verwenden gewöhnlich Braillebuchstaben. Wenn man nun einen solchen Braillebuchstaben zusammen mit der Leer-, Rück- oder der Eingabe-Taste gibt, so wird der Befehl, welcher dem Kürzel zugeordnet ist, ausgeführt. Um mehr über Abkürzungen zu erfahren, lesen Sie bitte die Befehlszusammenfassung im Anhang A oder im Abschnitt 2.3 für die am häufigsten verwendeten Befehle.
[bookmark: _Toc172626101]Da der Monarch als Multiline-Display eingesetzt werden kann, bietet er den Point-&-Click-Modus, um effizienter auf Ihrem Bildschirm zu navigieren und schnell mit Elementen auf Ihrem Braille-Display zu interagieren. Diese Methode entspricht dem Cursorrouting auf einer herkömmlichen Braillezeile und wird ausführlicher erklärt in Point & click-Modus.




[bookmark: _Toc233021899]Braille-Tastatur
[bookmark: _Toc172626102][bookmark: _Toc233021900]Beschreibung der Perkins-Braille-Tastatur
Der Monarch wird mit einer physischen 8-Punkte Braille-Tastatur geliefert, mit der Sie auf Ihrem Gerät navigieren, Tastenkürzel ausführen und in Anwendungen schreiben können. Hier ist das Layout dieser Tastatur, beginnend von links:

Rückschritttaste, auch bekannt als Punkt 7
Punkt 3
Punkt 2
Punkt 1
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Enter Taste, auch bekannt als Punkt 8

[bookmark: _Toc172626103][bookmark: _Toc233021901]Braille-Tastatur Kurztasten
Tastenkürzel bestehen aus einem Braille-Buchstaben und der Leertaste, der Rücktaste oder der Enter-Taste; diese Tasten müssen zusammen gedrückt werden, um den Tastenkürzel auszuführen.
Um zum Beispiel während einer Anwendung zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit den Punkten 1-2-3-4-5-6 oder die Home-Taste (Kreis-Button auf der Vorderseite des Geräts). Ein weiteres Beispiel: Um ein Dokument in Keyword und KeyBRF zu speichern, Drücken Sie Leer-Taste + S. Typischerweise werden der Punkt 7 (Rück-Taste), der Punkt 8 (Enter) und die Leer-Taste verwendet, um einen Tastenkürzel zu vollenden. Um mehr über Tastenkürzel zu erfahren, lesen Sie bitte die Befehlszusammenfassung im Anhang A dieses Benutzerhandbuchs oder lesen Sie Abschnitt 2.3 über die am häufigsten verwendeten Befehle.
[bookmark: _First_letter_navigation][bookmark: _Toc172626104][bookmark: _Toc233021902]Erstbuchstaben-Navigation 
Wenn Sie in einem Menü navigieren, können Sie immer den ersten Buchstaben eines beliebigen Elements drücken, das Sie auswählen möchten. Zum Beispiel führt das Drücken des Buchstabens T im Hauptmenü zum Taktile Viewer, und das Drücken des Buchstabens A führt zu allen Anwendungen. Die Navigation mit dem ersten Buchstaben kann in allen Menüs und Listen verwendet werden, zum Beispiel eine Dateiliste im Dateimanager oder beim Versuch, ein Dokument in einigen Anwendungen zu öffnen.
[bookmark: _Point_and_click][bookmark: _Toc172626106][bookmark: _Toc233021903]Point & Click-Modus
[bookmark: _Toc172626107][bookmark: _Toc233021904]Point & click-Beschreibung
Point & click ist eine von zwei Methoden, mit denen man den Cursor mit dem Finger positionieren kann. Um ein Element auszuwählen, legen Sie Ihren Lesefinger darauf. Mit der anderen Hand drücken Sie zweimal kurz hintereinander auf die Action-Taste (das ist die runde Taste zwischen den Punkten 1 und 4). 
[bookmark: _Hlk201226212]Hinweis: Die Erkennung der Position, welche Sie mit Ihrem Lesefinger bezeichnen, erfolgt durch Infrarot. Es ist deshalb wichtig, dass sie die anderen Finger Ihrer Lesehand einziehen. Wären diese Finger ebenfalls auf dem Display, so würde ein Fehlrouting die Folge sein. Ähnlich wie das Doppelklicken mit der Maus auf einem Computer, wählt bzw. öffnet man so ein Objekt. 
Diese Methode gilt sowohl in Editierfeldern aller Art, als auch in der Textbearbeitung, wo man mit Point & click den Cursor an die gewünschte Stelle im Text bringen kann. 
Bitte beachten Sie, dass bei doppelter Vibration beim doppelten Drücken der Action-Taste dies daran liegt, dass Ihr Finger nicht richtig positioniert ist oder dass mehr als ein Finger erkannt wird.
[bookmark: _Toc172626108][bookmark: _Toc233021905]Navigation durch eine Liste von Objekten
Um in einer Liste von Objekten ein bestimmtes Objekt auszuwählen, suchen Sie es auf dem Display. Benutzen Sie Point-and-Klick, um den Fokus auf das gewünschte Element zu verschieben. Um sich durch den Text zu bewegen, benutzen Sie die Scrolltasten. Bitte beachten Sie, dass bei doppelter Vibration beim Drücken der Action-Taste dies darauf hinweist, dass Ihr Finger nicht richtig positioniert ist oder dass mehr als ein Finger erkannt wird. 
[bookmark: _Toc172626109][bookmark: _Toc233021906]Aktivieren eines ausgewählten Objekts
Wenn Sie auf dem gewünschten Objekt positioniert sind, drücken Sie doppelt auf die Action-Taste. Bitte beachten Sie, dass bei doppelter Vibration beim doppelten Drücken der Action-Taste dies darauf hinweist, dass Ihr Finger nicht richtig positioniert ist oder dass mehr als ein Finger erkannt wird.
[bookmark: _Toc233021907]Touch-Modus
[bookmark: _Toc233021908]Beschreibung des Touch-Modus
Der Touch-Modus ist eine weitere Möglichkeit, den Cursor auf dem Braille-Display mit dem Finger zu bewegen. Um den Touch-Modus zu aktivieren, drücken Sie einmal die Action-Taste. Sie können nun mit Ihrem Lesefinger einmal oder auch doppelt auf ein Element auf dem Display tippen, und der Focus-Indikator wird an die gewünschte Stelle gebracht. In der Textverarbeitung entspricht diese Methode dem Cursorroutingt bei konventionellen Braillezeilen. Um den Touch-Modus wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut einmal auf die Action-Taste. 

[bookmark: _Toc233021909]Navigation durch eine Liste von Objekten
Um durch eine Liste von Elementen zu navigieren, drücken Sie die Action-Taste, um den Touch-Modus zu starten, und tippen Sie dann einmal oder doppelt mit einem Finger auf die gewünschte Stelle. Dies bewegt den Fokusindikator automatisch auf das gewünschte Element. Um sich seitenweise durch den Text zu bewegen, nutzen Sie die Scrolltasten. Der Touch-Modus bleibt aktiv, bis Sie erneut auf die Action-Taste drücken, was zwei kurze Vibrationen auslöst, die anzeigen, dass er deaktiviert ist.
[bookmark: _Toc233021910]Aktivieren eines ausgewählten Objekts
Wenn Sie auf dem gewünschten Objekt positioniert sind, drücken Sie die ENTER-Taste.
[bookmark: _Dynamic_and_manual][bookmark: _Toc172626110][bookmark: _Toc233021911]Dynamische und manuelle Braille-Display-Aktualisierung
Jedes Mal, wenn der Bildschirm aktualisiert wird, wird eine dynamische Braille-Display-Aktualisierung durchgeführt, was bedeutet, dass alle Zellen aktualisiert werden, um den aktuellen Inhalt anzuzeigen. Diese Aktualisierung kann eine Sekunde dauern, um abgeschlossen zu werden, und erfolgt automatisch; aus diesem Grund wird sie als dynamische Aktualisierung bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass Ihre Finger zur korrekten Ausführung angehoben werden müssen, da die Zellen, auf welchen sich Ihre Finger befinden, nicht aktualisiert werden.
Es kann vorkommen, dass das Braille-Display sich nicht vollständig erneuern kann. Falls das passiert, drücken Sie die Action-Taste lange, dies löst eine manuelle Braille-Display-Aktualisierung aus. Jede Zelle, die zuvor nicht richtig aktualisiert wurde, sollte nun korrigiert werden.
Hinweis: Magnete in der Nähe können die Leistung der Braille-Pinne beeinträchtigen und zu falschen Anzeigen führen. 
[bookmark: _Touch_gesture_mode][bookmark: _Toc119322174][bookmark: _Toc172626116][bookmark: _Toc233021912]Bearbeitungsmodus
Wenn Sie Informationen in ein Eingabefeld oder Formularfeld eingeben möchten, müssen Sie zuerst den Bearbeitungsmodus aktivieren. Ähnlich wie im Formularmodus, der von vielen Bildschirmlesern verwendet wird, drücken Sie einfach ENTER, um ihn zu aktivieren. Sie werden einen ansteigenden Ton hören, der signalisiert, dass der Edit-Modus aktiv ist, und Sie werden auch sehen, wie der Braille-Cursor zwischen den Bearbeitungsbox-Klammern auf Ihrem Braille-Display erscheint. Geben Sie Ihre Informationen in das Eingabefeld ein, und wenn Sie fertig sind, können Sie den Editiermodus einfach verlassen, indem Sie den Exit-Befehl (Leertaste mit E oder die Zurück-Taste, die dreieckige Taste vorne am Monarch) drücken. Der Bearbeitungsmodus wird automatisch deaktiviert und Sie können die erst Buchstaben-Navigation oder das Steuerkreuz (D-Pad) und Scrolltasten erneut verwenden.
Wenn Sie mehrere Eingabefelder ausfüllen müssen, erlauben Ihnen Apps oft, Enter zu drücken, um direkt zum nächsten Eingabefeld im Formular zu springen, sodass Sie effizienter arbeiten können. Sie können in einem Eingabefeld schnell prüfen, was die Enter-Taste bewirkt, indem Sie den Kontexthilfe-Befehl benutzen. Wenn der Bearbeitungsmodus deaktiviert ist, können Sie mit der Leertaste zum nächsten Feld und mit der Rück-Taste zum vorherigen Eingabefeld navigieren.
[bookmark: _Toc119322175][bookmark: _Toc233021913]Einhandmodus
Der Monarch verfügt über einen Einhand-Modus für Braille-Eingaben, der für Nutzer mit beschränkter Handmotorik nützlich ist.
Um den Einhandmodus zu aktivieren, nutzen Sie den Tastenkürzel Aus-Zoomen + Rück-Taste, und KeySoft fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie den Einhandmodus aktivieren möchten. Drücken Sie Enter auf der OK-Schaltfläche, dann zeigt KeySoft an: "Einhandmodus aktiviert". Dieser Modus bleibt aktiv, bis er absichtlich ausgeschaltet wird.
Wenn der Einhandmodus aktiviert ist, benachrichtigt Monarch Sie jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet oder entsperrt wird, und erklärt, wie Sie zum Standard-Zweihandmodus zurückkehren können.
Um ein Zeichen einhändig zu tippen, kann man die Punkte, welche das Braillezeichen formen, in beliebiger Reihenfolge drücken. Wenn Sie alle erforderlichen Punkte gedrückt haben, drücken Sie bitte die Leer-Taste, um das Zeichen zu generieren. Um zum Beispiel den Buchstaben J zu schreiben, drückt man zuerst Punkt 2, dann Punkte 4 und schließlich Punkt 5 einzeln oder zusammen. Abschließend drücken Sie die Leer-Taste, um den Buchstaben J zu erzeugen. 
Ein Befehl, der die Leer-Taste enthält, kann durch Drücken der Leer-Taste sowohl vor als auch nach den anderen Brailletasten generiert werden. Um zum Beispiel zum Hauptmenü zurückzukehren, drückt man die Leer-Taste und lässt sie los, dann gibt man die Punkte 1 bis 6 in beliebiger Reihenfolge, und drückt dann erneut die Leer-Taste.
Um einen Leerraum zwischen zwei Wörtern zu schaffen, drücken Sie die Leer-Taste zweimal, nachdem Sie sie gedrückt haben, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu erzeugen.
Im Einhandmodus ist Touch der Standardnavigationsmodus anstelle von Point & click. Die DPad- und Scrolltasten funktionieren genauso wie im Zweihandmodus.
Um in den Zweihandmodus zurückzukehren, benutzen Sie erneut den Tastenkürzel Auszoomen +  + Rück-Taste. KeySoft wird Sie auffordern, den Einhandmodus zu deaktivieren. Drücken Sie   auf der OK-Schaltfläche Enter, um den Einhand-Modus zu deaktivieren. KeySoft zeigt "Einhandmodus deaktiviert" an.
[bookmark: _Toc500401697][bookmark: visual_display][bookmark: _Toc119322176][bookmark: _Toc527968474][bookmark: _Toc530556886][bookmark: _Toc527968475][bookmark: _Toc530556887][bookmark: _Toc527968476][bookmark: _Toc530556888][bookmark: _Toc527968477][bookmark: _Toc530556889][bookmark: _Toc527968478][bookmark: _Toc530556890][bookmark: _Toc527968479][bookmark: _Toc530556891][bookmark: _Toc527968480][bookmark: _Toc530556892][bookmark: _Toc527968481][bookmark: _Toc530556893][bookmark: _Toc527968482][bookmark: _Toc530556894][bookmark: _Toc527968483][bookmark: _Toc529969606][bookmark: _Toc530556895][bookmark: text_to_speech][bookmark: _Toc119322177][bookmark: _Toc172626117][bookmark: _Toc233021914]Text-zu-Sprache (TTS)
Wenn Sie lernen, Ihren Monarch zu benutzen, werden Sie feststellen, dass das meiste, was Sie tun, vom einer TTS namens Humanware Acapela angesagt wird.
Diese TTS informiert Sie auch, wenn ein Prompt bei Ihrem Monarch erscheint.
Wenn Sie mit Ihrem Monarch eine gewisse Routine erlangt haben, möchten Sie vielleicht die TTS stoppen. Dazu drücken Sie einfach gleichzeitig die Enter- und Rück-Taste, wenn die TTS spricht. Beachten Sie, dass dies vorübergehend ist und nur für einen einzelnen Sprechvorgang gilt.
Wenn Sie möchten, dass die TTS etwas wiederholt, so drücken Sie Leer-Taste + R..
Sie können die Lautstärke der TTS mit den beiden Lautstärketasten am rechten Rand Ihres Monarch erhöhen oder verringern.
Beachten Sie, dass der Monarch zwei verschiedene Lautstärkeregler hat: Einen für die Musiklautstärke und einen weiteren für die Bedienungshilfen, die die TTS- und Navigationsklänge umfasst. Man kann die Lautstärke für die Bedienungshilfen einzeln erhöhen oder senken, indem man ENTER mit Punkt 4 oder 1 drückt. Analog kann man die Musiklautstärke einzeln erhöhen oder senken, indem man ENTER mit Punkt 5 oder 2 drückt.
Sie können die TTS auch komplett ausschalten, indem Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Enter + S benutzen.
Um die TTS wieder einzuschalten, betätigen Sie erneut den Tastenkürzel Rück-Taste + Enter + S. 
[bookmark: _Toc119322178][bookmark: _Granularity][bookmark: _Navigation_Level][bookmark: _Toc119322179][bookmark: _Html_Content_Navigation_2][bookmark: _Toc119322182][bookmark: _Toc172626118]Hinweis: Sie erhalten nur eine Audiobestätigung, wenn Sie die TTS einschalten.
[bookmark: _Toc233021915]Kopieren gesprochener Inhalte
Es ist möglich, beliebige, von Ihrem Monarch gesprochene Inhalte zu kopieren und in ein Eingabefeld oder in jede beliebige Anwendung einzufügen, in die Sie Text schreiben können, wie zum Beispiel KeyWord.
Wichtig: Die TTS muss aktiviert sein, damit Sie gesprochene Inhalte kopieren können. Sie können die TTS mit dem Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste + Enter + S ein- und ausschalten.
Um gesprochene Inhalte zu kopieren:
· Stellen Sie sicher, dass die TTS aktiviert ist.
· Starten Sie Ihre Textauswahl, indem Sie Leer-Taste + Enter + S drücken.
· Scrollen Sie bis zum Ende des Textes, den Sie kopieren möchten, nach unten und drücken Sie ein zweites Mal Leer-Taste + Enter + S, um Ihre Auswahl abzuschließen.
· Drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste + y, um den ausgewählten Text in die Zwischenablage zu kopieren.
· Aktivieren Sie nun eine App mit Eingabefeldern, z.B. KeyWord. drücken Sie dann Rück-Taste + Leer-Taste + V, um den kopierten Text einzufügen.
[bookmark: _Toc119322183][bookmark: _Toc527968490][bookmark: _Toc529969613][bookmark: _Toc530556902][bookmark: _Toc530556903][bookmark: _Toc530556904][bookmark: _Toc530556905][bookmark: _Toc530556906][bookmark: _Toc530556907][bookmark: _Toc530556908][bookmark: _Toc530556909][bookmark: _Toc530556910][bookmark: _Toc530556911][bookmark: _Toc530556912][bookmark: _Toc530556913][bookmark: _Toc530556914][bookmark: _Toc530556915][bookmark: _Toc530556916][bookmark: _Toc530556917][bookmark: _Toc530556918][bookmark: _Toc530556919][bookmark: _Toc530556920][bookmark: _Toc530556921][bookmark: _Toc530556922][bookmark: _Toc530556923][bookmark: _Toc530556924][bookmark: _Toc530556925][bookmark: _Toc530556926][bookmark: _Toc530556927][bookmark: _Toc530556928][bookmark: _Toc530556929][bookmark: _Toc530556930][bookmark: _Toc530556931][bookmark: _Toc530556932][bookmark: _Toc530556933][bookmark: _Toc530556934][bookmark: _Toc530556935][bookmark: _Toc530556936][bookmark: _Toc530556937][bookmark: _Toc530556938][bookmark: _Toc172626119][bookmark: _Toc233021916] Verbindung mit WLAN
Der schnellste Weg, sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, ist der Zugriff auf die Android-System-Einstellungen. Man gibt dazu Enter + Leer-Taste + q.  navigieren Sie dann zu Netzwerk & Internet und geben Sie jetzt Enter, um das Menü zu öffnen. Sie sollten nun auf dem WLAN-Element sein. Drücken Sie Enter, um es zu aktivieren. Dies führt Sie zum WLAN-Konfigurationsbildschirm, wo Sie eines der von Ihrem Monarch erkannten WLAN-Netzwerke auswählen und verbinden können.
Im WLAN-Konfigurationsmenü sollten Sie zunächst sicherstellen, dass der WLAN-Schalter, das zweite Element, auf eingeschaltet ist. Andernfalls wird Ihr Monarch kein Netzwerk erkennen. Navigieren Sie in der Liste, bis Sie das Netzwerk finden, mit dem Sie sich verbinden möchten, und aktivieren Sie dann das Netzwerk, indem Sie Enter drücken.
Sie werden zum Netzwerk-Verbindungsbildschirm geleitet, der Ihnen Informationen über das Netzwerk gibt, mit dem Sie sich verbinden möchten. Geben Sie das Netzwerkpasswort im Passwort-Eingabefeld ein. Navigieren Sie zur Verbinden-Schaltfläche und aktivieren Sie sie.
Geben Sie Ihrem Monarch etwas Zeit, sich mit dem Netzwerk zu verbinden.
[bookmark: connectivity_information][bookmark: _Toc119322184][bookmark: _Toc172626120][bookmark: _Toc233021917]Verbindungsinformationen
Um Ihre Konnektivitätsinformationen wie den WLAN- und Bluetooth-Status oder Ihre Signalstärke anzuzeigen, verwenden Sie den Tastenkürzel Enter + Leer-Taste + n, und der Wi-Fi-Verbindungsstatus wird angezeigt.
[bookmark: _Toc119322188][bookmark: _Toc172626121][bookmark: _Toc233021918] Deaktivieren und Aktivieren der Zugänglichkeit
Obwohl es nicht empfohlen wird, ist es möglich, die Zugänglichkeit auf Ihrem Gerät zu deaktivieren, indem Sie die Taste Lautstärke + und Lautstärke - zusammen für einige Sekunden gleichzeitig drücken und halten. Das kann nützlich sein, wenn ein sehender Nutzer Ihr Gerät bedienen möchte.
[bookmark: _Toc416443716][bookmark: main_menu][bookmark: _Toc119322189][bookmark: _Toc530556942][bookmark: _Toc172626122]Um die Zugänglichkeit wieder zu aktivieren, drücken und halten Sie einfach noch einmal die beiden Lautstärketasten für ein paar Sekunden.
[bookmark: _Toc233021919] Hauptmenü
[bookmark: _Toc416443717][bookmark: _Toc119322190][bookmark: _Toc172626123][bookmark: _Toc233021920]KeySoft-Hauptmenübeschreibung
KeySoft ist das Herzstück Ihres Monarch und unterstützt alle Anwendungen, die in Ihrem Tablet integriert sind. Das Hauptmenü von KeySoft bietet Ihnen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Anwendungen wie die Textverarbeitung, den Braille-Editor, die Mathematik-App usw.
Das Hauptmenü enthält folgende Elemente:
· Braille-Editor – KeyBRF
· Tactile Viewer
· E-Mail – KeyMail
· Internetbrowser - Ecosia
· Textverarbeitung – KeyWord
· Mathematik – KeyMath
· Dateimanager – Dateien
· Victor Reader
· Braille-Terminal
· Alle Anwendungen
[bookmark: _Toc416443718][bookmark: _Toc119322191][bookmark: _Toc527968497][bookmark: _Toc530556945][bookmark: _Toc527968498][bookmark: _Toc530556946][bookmark: _Toc527968499][bookmark: _Toc530556947][bookmark: _Toc527968500][bookmark: _Toc530556948][bookmark: _Toc527968501][bookmark: _Toc530556949][bookmark: _Toc527968502][bookmark: _Toc530556950][bookmark: _Toc527968503][bookmark: _Toc530556951][bookmark: _Toc527968504][bookmark: _Toc530556952][bookmark: _Toc527968505][bookmark: _Toc530556953][bookmark: _Toc527968506][bookmark: _Toc530556954][bookmark: _Toc527968507][bookmark: _Toc530556955][bookmark: _Toc527968508][bookmark: _Toc530556956][bookmark: _Toc172626124][bookmark: _Toc233021921]Das Hauptmenü starten
Das KeySoft-Hauptmenü ist der Standardbildschirm Ihres Monarch. Er wird jach jedem Neustart angezeigt. Im Hauptmenü können Sie auf alle KeySoft-Anwendungen zugreifen. Wenn Sie Ihren Monarch starten oder eine Anwendung schließen, kehren Sie automatisch zu diesem Menü zurück.
Sie können jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie einfach den Home-Knopf Ihres Monarch drücken (der kreisförmige Knopf befindet sich an der vorderseite Ihres Monarch in der Mitte). Alternativ können Sie den Befehl Leer-Taste + Punkte 1-2-3-4-5-6 geben, wodurch Sie ebenfalls ins Hauptmenü gelangen. Beim Erreichen des Hauptmenüs liest Monarch "Hauptmenü" über die TTS. Im Hauptmenü wird dasjenige Element, welches mit Enter geöffnet werden kann, mit einem vorangestellten Focusindikator präsentiert. Um mehr über den Focusindikator zu erfahren, siehe bitte Abschnitt 4.4 über den Focusindikator.
 
[bookmark: _Toc416443719][bookmark: _Toc119322192][bookmark: _Toc172626125][bookmark: _Toc233021922]Navigation im Hauptmenü 
[bookmark: _4.4._Accessibility_focus][bookmark: _Toc172626126]Sie können die Leer-Taste + Punkt 4  oder Steuerkreuz (D-Pad) runter drücken, um zum nächsten Objekt zu navigieren, und Leer-Taste + Punkt 1 oder Steuerkreuz (D-Pad) nach oben, um zum vorherigen Objekt zu gelangen.
[bookmark: _Toc233021923] Focusindikator
Um den Standort des fokussierten Objekts anzuzeigen, ist ein Focusindikator Focusindikator vorhanden. Dieses quadratische Symbol, bestehend aus drei Punkten in der Breite und drei Punkten in der Höhe, befindet sich links neben dem fokussierten Element. Wenn Sie die Steuerkreuz-(D-Pad)-Tasten benutzen, um ein Element zu suchen, wird Ihr Focusindikator auf dieselbe Zeile verschoben, auf welcher sich das gesuchte Element befindet. Dieser Indikator entspricht Ihrem Cursor, wenn Sie im Hauptmenü und in allen anderen Menüs navigieren.
[bookmark: _Toc416443720][bookmark: _Toc119322193][bookmark: _Toc172626127][bookmark: _Toc233021924] Öffnen von Menüs
Um ein ausgewähltes Menüelement zu öffnen, drücken Sie Enter. Mit der Point & click-Methode können Sie auch Ihren Finger auf dem gewünschten Element positionieren und dann doppelt auf die Action-Taste drücken. 
[bookmark: _Toc119322194][bookmark: _Toc172626128][bookmark: _Toc233021925]Zugriff auf laufende Anwendungen
Irgendwann möchten Sie vielleicht zu einer Anwendung zurückkehren, die Sie kürzlich genutzt und nicht geschlossen haben. Diese Anwendungen laufen noch, sodass Sie schnell zu ihnen zurückkehren können, ohne sie über das Hauptmenü erneut öffnen zu müssen.
Um auf eine laufende Anwendung zuzugreifen, drücken Sie den Button "zuletzt aktive Apps", die quadratische Taste in der Mitte der vorderseite Ihres Monarch. Navigieren Sie  mit den Steuerkreuz- (D-Pad)-Tasten zu der App, die Sie öffnen möchten, und drücken Sie  dann Enter.
Um diese spezielle App zu schließen, nutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit den Punkten 2-3-5-6 oder gehen Sie ins Kontextmenü mit Leer-taste + M, wählen Sie dort die Funktion "Anwendung schließen" aus und drücken Sie die Enter-Taste.
Um alle Apps im Bildschirm der zuletzt aktiven Apps zu schließen, verwenden Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit C oder gehen Sie zum Kontextmenü mit Leer-Taste + M und wählen Sie die Option "alle Apps schließen mit der Enter-Taste aus. Beachten Sie, dass Dadurch alle offenen Apps geschlossen werden, und Sie kehren ins Hauptmenü zurück.
Sie können schnell zu Ihrer zuletzt verwendeten Anwendung wechseln, indem Sie zweimal hintereinander die Taste für zuletzt aktive Apps drücken.
[bookmark: _Toc416443722][bookmark: _Toc119322195][bookmark: _Toc172626129][bookmark: _Toc233021926] Zugriff auf alle Anwendungen
Die Option "Alle Anwendungen" im Hauptmenü führt Sie zu einem neuen Untermenü namens "Alle Apps". Dieses Menü listet alle Anwendungen auf, die auf Ihrem Monarch installiert wurden.
Um auf alle Anwendungen zuzugreifen, tippen Sie im Hauptmenü den Buchstaben A ein oder navigieren Sie zum Element "Alle Apps", indem Sie Leer-Taste + Punkt 4 oder das Steuerkreuz (D-Pad) nach unten drücken. Es ist das letzte Element im Hauptmenü, und sie aktivieren es mit Enter. 
[bookmark: _Toc119322196][bookmark: _Toc172626130]Um "Alle Anwendungen" zu verlassen und ins Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste oder LEERTASTE mit E.

[bookmark: _Toc233021927]Das Hauptmenü anpassen
Auf dem Monarch haben Sie die Möglichkeit, das Hauptmenü individuell anzupassen, indem Sie entweder Objekte Ihrer Wahl hinzufügen oder entfernen.
[bookmark: _Toc119322197][bookmark: _Toc172626131][bookmark: _Toc233021928]Das benutzerdefinierte Menü aktivieren
Um Ihr Hauptmenü anzupassen, stellen Sie sicher, dass Sie bereits im Hauptmenü sind, und drücken Sie dann Rück-Taste + Leer-Taste + Enter + X.
Das Hauptmenü heißt jetzt "Mein Menü" und kann nach Ihren Vorlieben angepasst werden.
Alternativ können Sie das Kontextmenü öffnen, indem Sie Leer-Taste + m drücken oder die Taste für "zuletzt aktive Apps"  (die quadratische Taste auf der Vorderseite des Geräts) gedrückt halten. Scrollen Sie nach unten zu "Hauptmenü anpassen" und aktivieren Sie dieses Element mit Enter.
[bookmark: _Toc119322198][bookmark: _Toc172626132][bookmark: _Toc233021929]Eine Anwendung zu Ihrem benutzerdefinierten Menü hinzufügen
Um eine Anwendung zu Ihrem benutzerdefinierten Menü hinzuzufügen, scrollen Sie aus dem Hauptmenü zu Alle Anwendungen und aktivieren Sie das Untermenü, indem Sie Enter drücken.
Scrollen Sie durch das Menü Aller Anwendungen, bis Sie die Anwendung finden, die Sie zu Ihrem benutzerdefinierten Menü hinzufügen möchten.
Sobald Sie es gefunden haben, drücken Sie Enter mit M, um es sofort zu Ihrem benutzerdefinierten Menü hinzuzufügen.

[bookmark: _Toc119322199][bookmark: _Toc172626133][bookmark: _Toc233021930]Entfernen einer Anwendung aus Ihrem benutzerdefinierten Menü
Um eine Anwendung aus Ihrem benutzerdefinierten Menü zu entfernen, navigieren Sie einfach zur Anwendung, die Sie aus dem Hauptmenü entfernen möchten, und drücken Sie Leer-Taste + Enter + M.
Alternativ können Sie es entfernen, indem Sie durch das Kontextmenü gehen, welches Sie, wie immer, durch Geben von Leer-Taste + M erreichen. 
[bookmark: _Toc119322200][bookmark: _Toc172626134]Beachten Sie, dass das Entfernen einer Anwendung aus Ihrem benutzerdefinierten Menü sie nicht vom Gerät entfernt; die Anwendung wird weiterhin im Untermenü Alle Anwendungen verfügbar sein.
[bookmark: _Toc233021931]Wiederherstellung des Standard-Hauptmenüs
[bookmark: contextrual_help][bookmark: _Toc119322201][bookmark: _Toc172626135]Um zum Standard-Hauptmenü zurückzukehren, welches werksseitig eingerichtet ist, drücken Sie Leer-Taste + Rück-Taste + Enter + X, wenn Sie sich im benutzerdefinierten Hauptmenü befinden. Alternativ können Sie das Kontextmenü öffnen. Scrollen Sie nach unten zu "Standardmenü wiederherstellen" und aktivieren Sie das Element, indem Sie Enter drücken.

[bookmark: _Toc233021932]Weitere Menüs und Hilfe
[bookmark: _Toc119322202][bookmark: _Toc172626136][bookmark: _Toc233021933]Kontextmenü
Das Kontextmenü listet alle verfügbaren Aktionen für diejenige KeySoft-Anwendung auf, in der Sie derzeit arbeiten, sowie deren zugehörige Befehle. Es kann sehr nützlich sein, wenn man vergisst, wie man einen bestimmten Befehl ausführt. 
Um auf das Kontextmenü der meisten KeySoft-Apps zuzugreifen, drücken Sie Leer-Taste + M oder halten Sie die Taste "zuletzt aktive Apps" (die quadratische Taste an der vorderen Seite Ihres Monarch) für ca. 2 Sekunden gedrückt. 
Benutzen Sie im Kontextmenü die Tastenkürzel Leer-Taste + Punkt 1 bzw. Leer-Taste + Punkt 4 Leertaste oder das Steuerkreuz (D-Pad), um durch die verfügbaren Optionen zu scrollen.
Um das Kontextmenü zu verlassen, drücken Sie einfach die Zurück-Taste (die dreieckige Taste an der Vorderseite des Geräts) oder Leer-Taste + E.
Hinweis: Der Zugriff auf das Kontextmenü im KeySoft-Hauptmenü ermöglicht einen einfacheren Zugriff auf die App-Informationen der ausgewählten Anwendung. Das ist nützlich, wenn Sie die Versionsnummer einer bestimmten Anwendung wissen möchten.
[bookmark: _Toc119322203][bookmark: _Toc172626137][bookmark: _Toc233021934]Kontextuelle Hilfe 
Kontextuelle Hilfe ist eine Funktion, die Ihnen helfen soll, nützliche Informationen darüber zu finden, wie Sie Ihren Monarch im aktuellen Kontext einsetzen können. Kontextuelle Hilfe gibt Ihnen eine Beschreibung des Kontexts, listet die Befehle auf, die Sie für ein bestimmtes Element ausführen können ud erklärt, wie man sie ausführt. Wenn Sie in einer App sind und nicht genau wissen, was Sie tun sollen, holen Sie  kontextbezogene Hilfe, und vielleicht finden Sie genau die Antwort, die Sie suchen.
Um kontextuelle Hilfe zu erhalten, drücken Sie Leer-Taste + H. "Kontextuelle Hilfe" wird von Ihrem Monarch vorgelesen.
Drücken Sie im kontextuellen Hilfemenü Leer-Taste + Punkt 4 bzw. Punkt 1 oder die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten, um durch die Hilfethemen zu scrollen.
Um das kontextuelle Hilfemenü zu verlassen, drücken Sie einfach die Zurück-Taste (dreieckige Taste an der Vorderseite des Geräts) oder Leer-Taste + E

[bookmark: _Toc119322204][bookmark: _Toc172626138][bookmark: _Toc233021935]Benachrichtigungsbildschirm

Der Monarch verfügt über einen Benachrichtigungsbildschirm, der Ihnen allgemeine Informationen wie Datum und Uhrzeit, WLAN-Signal und Akkustand bietet. Er protokolliert auch Ereignisse, die auf Ihrem Monarch passieren, wie zum Beispiel, wenn Sie einen Download abschließen oder wenn ein Systemupdate verfügbar ist. Sie können auf den Benachrichtigungsbildschirm zugreifen, indem Sie ENTER mit N tippen. Sie können durch den Benachrichtigungsbereich navigieren und Objekte aktivieren, genau wie bei jedem Menü.
Wenn der Monarch eine Benachrichtigung erhält und das Gerät „aufgeweckt“ wird, wird ein Geräusch abgespielt. Dieser Sound kann für jede App in den Android-Einstellungen angepasst werden. Eine Braille-Anzeige erscheint ebenfalls oben links auf dem Display, um die Benachrichtigung anzuzeigen. Sie können auf diese Brailleschriftanzeige klicken, um zur Benachrichtigung weitergeleitet zu werden.
Der BenachrichtigungsBildschirm bietet Zugriff auf die Android-Einstellungen und enthält einige Schnelleinstellungen, zum Beispiel: Flugmodus, WLAN und Bluetooth, die Sie direkt in diesem Fenster bearbeiten können. Wenn Sie das Einstellungselement aktivieren, kommen Sie zum Android-Einstellungsmenü, wo Sie Zugriff auf alle Einstellungen Ihres Monarch haben. 
[bookmark: _Toc416443728][bookmark: _Toc119322205][bookmark: _Toc172626139][bookmark: _Toc233021936]Lesen des Benutzerhandbuchs
Wenn Sie die Benutzeranleitung für Ihren Monarch auf dem Gerät lesen möchten, ist diese im Optionsmenü unter Benutzerhandbuch erreichbar. Geben Sie Leer-Taste mit O ein, um auf das Optionsmenü zuzugreifen, dann können Sie den Buchstaben B eingeben, bis die Option Benutzerhandbuch angezeigt wird. Zum Schluss können Sie sie mit Enter aktivieren. Alternativ können Sie manuell zum Benutzerhandbuch-Element navigieren und es aktivieren. 
[bookmark: _Toc119322259][bookmark: _Toc172626140]Sie können die Benutzeranleitung auch über die dafür bestimmte App lesen. Um dies zu tun, gehen Sie zum Untermenü Alle Anwendungen und wählen dann über die Erstbuchstabennavigation oder die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten die Benutzerhandbuch-App aus.
[bookmark: _Toc233021937][bookmark: keyfiles][bookmark: file_manager]Dateiverwaltung mit KeyFiles
Um Keyfiles zu starten, öffnen Sie das Hauptmenü, drücken Sie dann d, bis Sie den Menüpunkt Dateimanager - Keyfiles erreichen, und drücken Sie dann Enter. Alternativ können Sie mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten navigieren, bis Sie den Menüpunkt Dateimanager - Keyfiles erreichen, und dann Enter drücken.
[bookmark: _Toc119322260][bookmark: _Toc172626141][bookmark: _Toc233021938]Ordner erstellen
Um einen neuen Ordner zu erstellen, drücken Sie Leer-Taste mit N. Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und drücken Sie Enter zur Bestätigung.
Der neue Ordner wird jetzt in der KeyFiles-App angezeigt und als Speicherort verfügbar gemacht, wenn Sie eine Datei speichern möchten.
[bookmark: _Toc119322261][bookmark: _Toc172626142][bookmark: _Toc233021939]Unterschiede zwischen Laufwerken, Ordnern und Dateien
Im Auslieferungszustand Ihres Monarch stehen verschiedene Speichergeräte Ihres Tablets zur Verfügung. Diese sind der interne Speicher Ihres Geräts und ein USB-Laufwerk (USB-Laufwerk erscheint nur, wenn ein USB-Stick in Ihr Gerät eingesetzt ist). Sie können auch auf Cloud-Speicher zugreifen, die Sie abonniert haben. Wählen Sie eines dieser Laufwerke aus und aktivieren Sie es, um dessen Inhalt anzusehen. 
[bookmark: _Toc527968660][bookmark: _Toc530557108][bookmark: _Toc119322262][bookmark: _Toc172626143][bookmark: _Toc233021940]Navigation im Dateibrowser
Navigieren Sie durch Ihre Dateien mit den Steuerkreuz (D-Pad)- und / der mit den Scroll-Tasten, mit der ErstbuchstabenNavigation, mit der Braille-Tastatur.
Um eine Datei zu öffnen oder in einen Ordner zu gehen, navigieren Sie dorthin und drücken Sie dann Enter. Wenn Sie zum vorherigen Ordner zurückkehren möchten, drücken Sie die Zurück-Taste an der Vorderseite des Monarch oder navigieren Sie zum ersten Punkt Ihrer Liste. Alternativ können Sie mit Leer-taste + E auch nach oben gehen. 
Sie können dies so lange tun, bis Sie die Liste der Laufwerke auf Ihrem Monarch erreichen.
[bookmark: _Toc119322264][bookmark: _Toc172626145][bookmark: _Toc233021941]Umbenennen einer Datei oder eines Ordners
Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen, navigieren Sie darauf und geben Sie Leer-Taste + R. Geben Sie den neuen Namen in das angezeigte Textfeld ein und drücken Sie Enter, um zu bestätigen.

[bookmark: _Toc119322266][bookmark: _Toc172626146][bookmark: _Toc233021942]Datei- und Ordnerbefehle
Dateien bietet eine große Auswahl an Befehlen, die alle im Kontextmenü durch Drücken von Leer-Taste mit M oder durch Gedrückthalten der Taste „zuletzt aktive Apps" geöffnet werden können. Diese Befehle umfassen: 
Neuer Ordner: Leer-Taste mit N
Markieren/entmarkieren: Rück-Taste + Leer-Taste mit L
Alles markieren/entmarkieren: Leer-Taste Mit den Punkten 1-2-3-4-5-6 und Entern
Kopieren nach: Leer-Taste + Rück-Taste + Y
Ausschneiden: Rück-Taste + Leer-Taste + x
Aktuelle Aktion ausführen: Rück-Taste + Leer-Taste + A
Suche: Leer-Taste + F
Info: Leer-Taste + I
Umbenennen: Rück-Taste mit Leer-Taste + R
Aktualisieren: Leer-Taste mit Enter und R
Löschen: Rück-Taste + Leer-Taste + Punkte 2-3-5-6
Laufwerk auswählen: Leer-Taste + D
[bookmark: _Toc119322267][bookmark: _Toc172626147][bookmark: _Toc233021943]Dateien markieren
Es ist möglich, Dateien und Ordner zu "markieren", wenn man eine Aktion für mehr als eine Datei oder einen Ordner ausführen möchte. 
Um eine Datei oder einen Ordner zu markieren, navigieren Sie einfach dorthin und drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste + l.  Diese markierten Elemente werden durch die hinzugefügten Punkte 7 und 8 unterlegt. Sie können auch alle Dateien in Ihrem aktuellen Ordner markieren, indem Sie Leer-Taste + Enter + Punkten 1-2-3-4-5-6 drücken.
Sobald Ihre Dateien markiert sind, geben Sie bitte den Befehl für die gewünschte Aktion ein. Zum Beispiel: löschen, kopieren oder verschieben.
Alle Ihre markierten Dateien oder Ordner sollten nun auf Ihre Aktion angewendet werden. 
Um eine Datei oder einen Ordner zu entmarkieren, wähle sie das gewünschte Objekt aus und drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste + L.

[bookmark: _Toc119322263][bookmark: _Toc172626144][bookmark: _Toc119322185][bookmark: _Toc172626148][bookmark: _Toc233021944]Verschieben, Kopieren und Einfügen von Dateien und Ordnern
Um eine Datei zu verschieben, navigieren Sie zu ihr und drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste + X. Sie werden im Dokumentenmenü landen und "Verschieben zu" wird angezeigt. Wählen Sie mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten den Ordner aus, in den Sie die Datei oder den Ordner verschieben möchten, und drücken Sie Enter, um ihn zu öffnen. Sobald Sie im Ordner Ihrer Wahl sind, drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste mit A. Ihre Datei oder Ihr Ordner wird an den ausgewählten Ort verschoben. 
Um eine Datei zu kopieren, navigieren Sie zu ihr und drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste + y. Sie werden i Dokumentenmenü landen und "Kopieren zu" wird angezeigt. Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Datei oder den Ordner kopieren möchten, verwenden Sie die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten und drücken Sie Enter, um den Ordner zu öffnen. Sobald Sie im Zielordner Ihrer Wahl angelangt sind, drücken Sie  Rück-Taste + Leer-Taste  mit A. Ihre Datei oder Ihr Ordner wird an den ausgewählten Ort kopiert. 
Bitte beachten Sie: Während Sie sich in einem Cloud-Speicher, z.B. Google Drive, befinden, können Sie Dateien von einem Cloud-Speicher-ordner auf den internen Speicher oder einen USB-Stick verschieben, eine Datei aus dem internen Speicher oder von einem USB-stick in einen Cloud-Speicherordner kopieren oder verschieben, und Sie können auch eine Datei von einem Cloud-Speicher-Ordner in einen anderen Cloud-Speicherordner von einem anderen Anbieter kopieren oder verschieben (zum Beispiel,  OneDrive zu Google Drive oder umgekehrt), Man kann jedoch nicht eine Datei aus einem Cloud-Speicherordner in einen anderen Cloud-Speicherordner innerhalb desselben Dienstes kopieren oder verschieben (zum Beispiel OneDrive zu OneDrive oder Google Drive zu Google Drive).
[bookmark: _Toc233021945]Einen externen Speicher hinzufügen
Der Monarch ermöglicht die Nutzung externer Speichergeräte, wie zum Beispiel eines USB-Sticks. Es ist auch möglich, sich mit Cloud-Speicherdiensten zu verbinden, um auf Ihre Dateien zuzugreifen, die nicht auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Bitte lesen Sie das KeyDrive-Kapitel, um mehr Informationen über das Verfahren zur Konfiguration Ihrer Cloudkonten zu erhalten.
WICHTIG: Sie müssen Ihren USB-Stick sicher auswerfen, bevor Sie ihn physisch aus Ihrem Monarch herausziehen. Um Ihren USB-Stick sicher auszuwerfen, tippen Sie Leer-Taste mit D, um zur Laufwerksauswahl zu gelangen. Dann gehen Sie zum hinzugefügten externen Speicher und wählen Sie den Auswerfen-Button. Eine Mitteilung, die besagt, dass Ihr externer Speicher sicher ausgeworfen wurde, wird angezeigt. Sie können jetzt Ihr externes Speichergerät sicher entfernen.
Hinweis: Wenn Sie ein externes Speichergerät auswerfen, es aber nicht physisch entfernen, wird es von Ihrem Monarch nicht mehr erkannt. Damit Ihr Monarch ein ausgeworfenes externes Speichergerät erkennt, entfernen Sie es einfach und setzen Sie es dann wieder in Ihren Monarch ein.
[bookmark: _Toc119322187][bookmark: _Toc172626149][bookmark: _Toc233021946]Dateien zu einem Computer übertragen
Sie können Dateien zwischen Ihrem Monarch und einem Computer übertragen, genau wie bei den meisten Tablets oder Handys. Allerdings erfordern zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bei Android, dass Sie die USB-Dateiübertragung vorher aktivieren. Andernfalls lädt das Anschließen Ihres Monarch an den Computer nur die Batterie wieder auf, und Ihr PC erkennt Ihr Gerät nicht.
Um USB-Dateiübertragung zu aktivieren, verbinden Sie Ihren USB-C-Anschluss vom Monarch mit dem USB-Anschluss Ihres PC-s. Öffnen Sie dann die Android-Einstellungen am Monarch, indem Sie Leer-Taste mit Enter und  Q drücken. Scrollen Sie nach unten zu Verbundene Geräte und drücken Sie Enter. Scrollen Sie jetzt nach unten zu USB und drücken Sie Enter. Dadurch öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit vielen Optionen. Wählen Sie Dateiübertragung und drücken Sie dann Enter, um sie zu aktivieren.
Ihr Monarch kann jetzt Dateien zu Ihrem PC übertragen und umgekehrt.

[bookmark: _Cloud_storages_support][bookmark: _Toc233021947]Cloud-Speicher-Unterstützung mit KeyDrive
Über die App KeyDrive kann Ihr Monarch, wie die meisten Tablets und Computer heutzutage, über OneDrive und Google Drive auf Ihre Cloud-Speicherordner zugreifen. Sie können auf Ihre Dateien zugreifen, sie erstellen, bearbeiten oder löschen.
Die App KeyDrive finden Sie im Hauptmenü Ihres Geräts, im Untermenü "Alle Anwendungen". Verwenden Sie die Erstbuchstaben-Navigation oder die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten, um zu KeyDrive zu gelangen, und drücken Sie dann ENTER, um die App zu öffnen. Auf der Hauptseite dieser App lesen Sie eine Begrüßungsnachricht, dann müssen Sie sich anmelden, um weiterzumachen. Wenn Sie ein oder mehrere Konten konfiguriert haben, finden Sie beim Öffnen der App die Cloud-Speicher, die Sie auf diesem Gerät abonniert haben, gefolgt von der Option "Konto hinzufügen", die Sie zu dem oben beschriebenen Fenster führt. Jeder Cloud-Speicher wird wie folgt identifiziert: Der Dienstname: die zugeordnete E-Mail-Adresse. Sie können sich auf mehreren Konten mit demselben oder unterschiedlichen Diensten auf dem Monarch anmelden.
[bookmark: _Toc233021948]Ein Konto hinzufügen
Nachdem Sie die Option "Konto hinzufügen" ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Sie haben die Wahl, sich mit Google (Google Drive) oder bei Microsoft (OneDrive) anzumelden. Wählen Sie den Dienst aus, bei dem Sie sich anmelden möchten, indem Sie zu ihm navigieren. Drücken Sie ENTER und folgen Sie anschließend den vom Dienst angegebenen Schritten. In der Regel werden Sie aufgefordert, die E-Mail-Adresse des Kontos einzugeben, dann das Passwort, und gegebenenfalls müssen Sie die Echtheit der Verbindung mit einem anderen Gerät überprüfen, wenn Ihr Konto einen zweifaktorigen Authentifizierungsprozess hat. Wenn Sie verbunden sind, wird beim Navigieren in der Liste der Speicher im Dateimanager ein neuer Speicherordner hinzugefügt, und in KeyDrive wird dieses neue Konto beim Öffnen der App angezeigt.	
[bookmark: _Toc233021949]Verwendung Ihres konfigurierten Kontos
Nachdem Sie Ihr Konto konfiguriert haben, stehen einige Optionen in KeyDrive zur Verfügung. Um auf diese Optionen zuzugreifen, müssen Sie zunächst das Konto auswählen, das Sie benutzen möchten.
· Meine Ablage: Dieser Ordner listet alle Dateien und Ordner auf, die mit diesem Konto verbunden sind. Bitte beachten Sie, dass Sie auch mit dem Dateimanager darauf zugreifen können, indem Sie diesen Cloud-Speicherordner in der Laufwerksliste auswählen.
· Freigegebene Dateien: Dieser Ordner zeigt die Dateien und Ordner an, die andere Nutzer mit diesem Konto geteilt haben. Mit KeyDrive können Sie keine Dateien oder Ordner mit anderen Benutzern teilen.
· Ausloggen: Ermöglicht das Ausloggen von diesem Konto. Sie müssen die Operation bestätigen. Dann wird dieses Konto weder in KeyDrive noch im Dateimanager aufgeführt.
· 
[bookmark: _Toc119322212][bookmark: _Toc172626150][bookmark: _Toc233021950][bookmark: keyword]Bearbeitung eines Dokuments mit KeyWord
[bookmark: _Toc119322213][bookmark: _Toc172626151][bookmark: _Toc233021951]KeyWord starten
Um KeyWord zu starten, öffnen Sie das Hauptmenü, drücken Sie t oder navigieren Sie zu Textverarbeitung - KeyWord und drücken Sie dann Enter. 	
[bookmark: _Toc119322214][bookmark: _Toc172626152][bookmark: _Toc233021952]Erstellung eines Dokuments
Vom KeyWord-Menü aus, welches Sie mit Leer-Taste + M aktivieren, navigieren Sie zu „Erstellen“ und aktivieren Sie es. Sie sollten Ihren Cursor in einem leeren Dokument sehen. 
[bookmark: _Toc119322215][bookmark: _Toc172626153][bookmark: _Toc233021953]Ein Dokument öffnen
KeyWord kann folgende Dateitypen öffnen: DOCX, DOC, RTF, TXT und PDF-Dateien.	
Im KeyWord-Menü wählen Sie Öffnen. Der Dateimanager erscheint und ermöglicht es Ihnen, zu Ihrem gewünschten Ordner und der Datei zu navigieren. Drücken Sie Leer-Taste + D, um die Liste der Laufwerke und Cloud-Speicherordner anzuzeigen, die auf Ihrem Gerät verfügbar sind, von denen aus Sie Dateien öffnen können. Mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten bewegen Sie sich zum gewünschten Speicherort und drücken Enter.
Um die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner zu aktivieren, drücken Sie erneut Enter. Um eine OrdnerEbene zurückzugehen, drücken Sie die Zurück-Taste oder die Leer-Taste mit E. Nachdem Sie eine Datei zum Öffnen ausgewählt haben, erhalten Sie eine Nachricht mit dem Namen des Dokuments, das Sie öffnen, und der Inhalt des Dokuments wird auf der Braille-Anzeige angezeigt.
[bookmark: _Toc119322224][bookmark: _Toc172626154][bookmark: _Toc119322216]Wenn Sie unsicher sind, welches Dokument Sie gerade lesen, drücken Sie die Leer-Taste mit I zum Anzeigen der Informationen über die Datei. 
[bookmark: _Toc233021954]Speichern und Schließen eines Dokuments
Speichern Sie Ihr Dokument, indem Sie Leer-Taste mit S tippen. Wenn Sie zum ersten Mal eine neu erstellte Datei speichern, öffnet sich ein neues Fenster, das die verschiedenen Laufwerke und Cloud-Speicherordner auf Ihrem Gerät zeigt, in denen Sie Ihr Dokument speichern können. Sie werden in der ersten Zeile aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Sie können entweder den angezeigten Namen beibehalten oder ihn mit einem Namen Ihrer Wahl überschreiben. 
Sobald der Laufwerks- oder Cloud-Speicherordner, in dem Sie Ihre Datei speichern möchten, geöffnet ist, werden Sie aufgefordert, anzugeben, in welchem Ordner Sie Ihr Dokument speichern möchten. Wenn dieser Ordner Unterordner enthält, werden diese aufgeführt. Wenn der Ordner keinen Unterordner enthält, werden Sie gebeten, die Datei zu benennen. 
Sobald Sie den Namen Ihrer Wahl eingegeben haben, wählen Sie das Format aus, in welchem Sie das Dokument speichern möchten. Wenn Sie fertig sind, nutzen Sie die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten, um zu navigieren, bis Sie die SPEICHERN-Schaltfläche erreichen, und drücken Sie Enter. Sie können auch Leer-Taste + A drücken (aktuelle Aktion ausführen), um das Speichern der Datei abzuschließen. Bitte beachten Sie, dass Sie überall im Speicherprozess durch das Drücken von Leertaste mit S direkt zum Dateinamen-feld gelangen.
Wenn Sie eine Bestehende Datei bearbeiten und Änderungen an ihr vornehmen und zum Schluss Leer-Taste + S geben, so wird automatisch die neue Version dieser Datei abgespeichert. 
Wenn Sie an einem bereits benannten Dokument arbeiten und die Änderungen in einem neuen Dokument mit einem anderen Namen speichern möchten, verwenden Sie den Befehl "speichern unter", indem Sie Rück-Taste + Leer-Taste + S eingeben. Dieser Befehl kann auch verwendet werden, um eine Kopie Ihrer Datei an einem anderen Ort zu speichern, zum Beispiel in einem anderen Ordner, Laufwerk oder einem Cloud-Speicherordner.
Um Ihr Dokument zu schließen und zum Weiterbearbeiten zurückzukehren, verwenden Sie den Befehl Zurück (Leer-Taste mit E).
Bitte beachten Sie: Während Sie in einem Dokument arbeiten, das in einem Cloud-Speicherordner liegt, wird beim Schließen Ihres Dokuments eine Nachricht "Konflikt beim Speichern" angezeigt, wenn Änderungen online vorgenommen wurden. Sie müssen die Version wählen, die Sie speichern möchten, oder Ihr Dokument überschreiben.
[bookmark: _Toc172626155][bookmark: _Toc233021955]Bearbeitung eines Dokuments
[bookmark: _Toc119322217][bookmark: _Toc172626156][bookmark: _Toc233021956]Text schreiben
Nachdem Sie ein Dokument erstellt oder geöffnet haben, befinden Sie sich standardmäßig im Bearbeitungsmodus. Sie können einfach auf Ihrer Braille-Tastatur im Braillegrad Ihrer Wahl schreiben, Computer-Braille- oder literatur-Braille.

Geben Sie Rück-Taste + Leer-Taste + G ein, um zwischen den Braille-Graden zu wechseln. Sie müssen die Leer-Taste mitdrücken, wenn Sie von Computer-Braille zu literartur-Braille wechseln möchten. Geben Sie Rück-Taste + Leer-Taste mit  G ein, um zum literartur-Braillegrad zurückzukehren.
[bookmark: _Toc119322218][bookmark: _Toc172626157][bookmark: _Toc233021957]Navigation in Ihrem Dokument
KeyWord bietet viele Befehle, die Ihnen helfen, durch Ihre Dokumente effizient zu navigieren.
An den Dokumentanfang gehen: Leer-Taste mit Punkten 1-2-3
Zum Dokumentende gehen: Leer-Taste + Punkten 4-5-6
Zeichenweise rückwärts:  Leer-Taste + Punkt 3 oder Steuerkreuz (D-Pad) links
Zeichenweise vorwärts: Leer-Taste + Punkt 6 oder Steuerkreuz (D-Pad) rechts
Wortweise rückwärts: Leer-Taste + Punkt 2
Wortweise vorwärts: Leer-Taste + Punkt 5
Zeilenweise rückwärts: Leer-Taste + Punkt 1
Oder Steuerkreuz (D-Pad) nach oben
 Zeilenweise vorwärts: Leer-Taste + Punkt 4 oder Steuerkreuz (D-Pad)-Taste nach unten
Absatzweise rückwärts: Leer-Taste + Punkte 2-3
Absatzweise vorwärts. Leer-Taste + Punkte 5-6
Zeilenanfang (Home): Leer-Taste + Enter + Punkte 1-3
Zeilenende (End): Leer-Taste + Enter + Punkte 4-6
Braillefenster nach links scrollen: Nach-links-scrollen-Taste
Braillefenster nach rechts scrollen: Nach-rechts-scrollen-Taste
[bookmark: _Toc119322219][bookmark: _Toc172626158][bookmark: _Toc233021958]Bearbeitung einer Textauswahl
[bookmark: editing_cursor]Beim Textbearbeiten können Sie den Cursor leicht finden, da er durch die Punkte 7 und 8 gebildet wird. Hinweis: Ein 2-Punkt-Cursor wird in einem leeren Bereich angezeigt. Befindet sich der Cursor unter einem Buchstaben, werden 3 Punkte angezeigt. Jeder Buchstaben, den Sie tippen, erscheint links neben Ihrem Bearbeitungscursor, und das Tippen von Rück-Taste + Leer-Taste löscht den Buchstaben links vom Bearbeitungscursor. Beim Einsatz von Computer-Braille wird der Cursor durch Punkt 8 dargestellt.
Um Text auszuwählen, platzieren Sie Ihren Cursor dort, wo Sie Ihre Auswahl beginnen möchten, und drücken Sie dann Leer-Taste + Enter + S. Dadurch wird der Auswahlmodus aktiviert. Im Auswahlmodus blinkt der Bearbeitungscursor des Braille-Displays wiederholt. 
Bewegen Sie Ihren Cursor nun zu der Stelle, an der Sie Ihre Auswahl beenden möchten, und drücken Sie dann erneut Leer-Taste + Enter + S, um Ihre Auswahl abzuschließen. Die nächste Aktion, welche Sie nun ausführen, wird auf den markierten Text angewandt. Ihr ausgewählter Text wird auf Ihrem Braille-Display mit den Punkten 7 und 8 unterlegt.
Sie können den gesamten Text auswählen, indem Sie	Leer-Taste + Enter + Punkte 1-2-3-4-5-6 drücken.
[bookmark: _Toc119322220][bookmark: _Toc172626159]Es gibt viele Möglichkeiten, den von Ihnen ausgewählten Text zu ändern. Sämtliche Befehle hierfür sind über das Kontextmenü aufrufbar. Drücken Sie Leertaste + M oder halten Sie die quadratische Taste „zuletzt aktive Apps“ an der Vorderseite des Monarch gedrückt oder sehen Sie die Befehlszusammenfassung im Anhang A dieses Handbuchs.

[bookmark: _Toc233021959]Text löschen
Um den Buchstaben links vom Cursor zu löschen, tippen Sie	Rück-Taste.
Die Rück-Taste löscht auch hervorgehobenen Text.
Um das aktuelle Zeichen zu löschen, tippen Sie Rück-Taste + Leer-Taste + Punkte 3 6. das Wort direkt vor dem Cursor zu löschen geschieht durch Drücken von Rück-Taste + Leer-Taste + Punkt 2.
Um das Wort zu löschen, auf dem sich Ihr Cursor gerade befindet, tippen Sie Rück-Taste + Leer-Taste + Punkte 2-5.
Um alles von Ihrem Cursor bis zum Zeilenende zu löschen, geben Sie Rück-Taste + Leer-Taste + C ein.
Um alles vom Cursor bis zum Ende des Dokuments zu löschen, tippen Sie  Rück-Taste + Leer-Taste + Punkte 4-5-6.
Wenn Sie ein oder mehrere ausgewählte Wörter gleichzeitig löschen, erscheint eine Bestätigungsmeldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie diesen Text wirklich löschen möchten. Um diesen Text zu löschen, navigieren Sie zur „ja“-Schaltfläche und drücken Sie die ENTER-Taste. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Bestätigungsmeldung in den KeyWord-Einstellungen deaktivieren können.

[bookmark: _Toc119322221][bookmark: _Toc172626160][bookmark: _Toc233021960]Ein Dokument kontinuierlich mit der TTS  lesen
Wenn Sie Sich in einem Dokument befinden, können Sie KeyWord anweisen, alles zu lesen, was auf Ihren Display ab der Cursorposition steht, mit dem Befehl "Alles lesen"- (Leer-Taste + G), für "Go". 
Sie können das Vorlesen stoppen, indem Sie Rück-Taste + Leer-Taste + Enter drücken.
[bookmark: reading_mode][bookmark: _Toc119322222][bookmark: _Toc172626161][bookmark: _Toc233021961]Lesemodus
Keyword bietet einen "Lesemodus", der nützlich ist, wenn man Text einfach lesen undvermeiden möchte, ihn versehentlich zu ändern. Beim Lesen eines Dokuments im Lesemodus ist die Textbearbeitung gesperrt, aber Befehle, welche nicht zu Änderungen im Text führen, können weiterhin ausgeführt werden.
Um zwischen Lesemodus und Bearbeitungsmodus zu wechseln, drücken Sie Leer-Taste + X in einem offenen Dokument oder greifen Sie auf das Kontextmenü mit Leer-Taste + M zu wählen und aktivieren Sie Dateifunktionen und aktivieren Sie dann Lesemodus aktivieren..

[bookmark: spell_checking][bookmark: _Toc119322223][bookmark: _Toc172626162][bookmark: _Toc233021962]Rechtschreibprüfung eines Dokuments
Um auf ein Dokument die Rechtschreibprüfung anzuwenden, tippen Sie beim Bearbeiten Ihres Dokuments Leer-Taste + Punkte 1-6 ein. Wenn Sie nur einen bestimmten Teil des Dokuments rechtschreibprüfen möchten, wählen Sie den Teil des Dokuments aus, den Sie rechtschreibprüfen möchten, und geben Sie dann Leer-Taste + Punkte 1-6 ein.
Ein Fenster erscheint, das nach und nach jeden von KeySoft gefundenen Fehler sowie den umgebenden Kontext anzeigt. 
Sie werden zu einem Bearbeitungsfeld geführt, in dem das fragliche Wort als Fehler gekennzeichnet ist. Sie können dieses Wort manuell in diesem Bearbeitungsfeld korrigieren möchten.
Hinter dem Bearbeitungsfeld befinden sich 6 Schaltflächen (Buttons) mit den möglichen Aktionen für diesen Fehler: 
· Die Schaltfläche "Vorschläge" zeigt Ihnen eine Liste der vom KeySoft-Wörterbuch vorgeschlagenen Wörter. 
· Der Korrektur-Button speichert die von Ihnen vorgenommene Fehlerkorrektur. 
· Der Ignorieren-Button ignoriert diesen Fehler und führt Sie weiter zum nächsten Fehler.
· Der Button "Alles ignorieren" ignoriert jedes Auftauchen dieses Fehlers in Ihrem Dokument.
· Der Button "Wort ins Wörterbuch übernehmen“ fügt das Wort Ihrem Wörterbuch hinzu, damit es in Zukunft nicht als falsch geschriebenes Wort angesehen wird.
· Der Sprach-Button ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Rechtschreibprüfungssprache zu ändern. Drücken Sie Enter und wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus, die als aktuelle Rechtschreibprüfungssprache für alle Dokumente verwendet wird.
[bookmark: _Toc172626163][bookmark: _Toc119322225][bookmark: _Toc233021963]Mathematische Funktionen
[bookmark: _Toc172626164]Keyword enthält Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, mathematische Ausdrücke in Ihren Dokumenten zu verwenden. Dies kann besonders in Bildungsumgebungen nützlich sein.
[bookmark: _Toc233021964]KeyMath starten 
Wenn Sie an einem Word-Dokument arbeiten, das bereits mathematische Gleichungen enthält, oder wenn Sie Mathematikausdrücke aus Keymath zu einem Word-Dokument inzufügen möchten, können Sie die Funktion "Keymath starten" verwenden. Dazu drücken Sie überall in Ihrem Dokument den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste +  M. Sie können diese Option auch im Kontextmenü unter den Bearbeitungsfunktionen auswählen und dann die Enter-Taste in der Option "KeyMath starten" drücken. Die KeyMath-App öffnet sich.
Hinweis: Wenn der Cursor beim Starten von KeyMath auf einem Mathematik-Ausdruck platziert wird, wird dieser Ausdruck automatisch in KeyMath übernommen und beim Öffnen der App auf Ihrer Braille-Anzeige angezeigt. Wenn sich kein Mathematik-Ausdruck unter dem Cursor befindet, öffnet sich KeyMath mit dem Hauptbildschirm der App, wo die Ausdrucksliste angezeigt wird, und Sie haben die Möglichkeit, einen neuen Ausdruck einzugeben.
[bookmark: _Toc172626165][bookmark: _Toc233021965]Gleichungseditor
Um auf den Gleichungseditor zuzugreifen, verwenden Sie den Tastenkürzel Leer-Taste + Enter + M oder wählen Sie diese Option im Kontextmenü unter "Funktionen bearbeiten". Dort gehen Sie nach Gleichungseditor und aktivieren diesen mit Enter. Die TTS sagt "math Modus ein" an und das Symbol wird in Braille am Anfang einer neuen Zeile angezeigt. Sie können beim Öffnen des Gleichungseditors einen neuen Ausdruck eingeben, indem Sie zunächst Ihren aktuellen Mathematikcode in Ihrem Sprachprofil bestimmen. 
Wenn zuvor ein mathematischer Ausdruck eingegeben wurde, können Sie den Gleichungseditor verwenden, um diesen Ausdruck zu bearbeiten. 
Sie können sich mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten darin bewegen, aber beachten Sie, dass der Ausdruck nicht von der TTS vorgelesen wird. 
Sie können einen Ausdruck auch ändern, indem Sie an der gewünschten Stelle die Point & Click Methode anwenden. Wenn Sie Ihren mathematischen Ausdruck eingegeben oder geändert haben, drücken Sie den Tastenkürzel Enter mit M, um den Gleichungseditor zu schließen. Diese Aktion fügt auch diesen neuen mathematischen Ausdruck in Ihr Dokument ein. Die Nachricht "Verarbeite Mathematik" wird ausgegeben, dann werden Sie zu Ihrem Dokument zurückgebracht. Der neue oder modifizierte Ausdruck wird angezeigt, vorangestellt von einem mathematischen Startsymbol und gefolgt von einem mathematischen Endsymbol. Sie werden den Ausdruck in Braille lesen können, aber der Ausdruck wird von der TTS nicht vorgelesen. 
Sie können auch mehrere mathematische Ausdrücke gleichzeitig eingeben. Wenn Sie einen Ausdruck geschrieben oder geändert haben, drücken Sie Enter und Sie können einen neuen Ausdruck in einer neuen Zeile eingeben. Sie können soviele Mathematikausdrücke eingeben, wie Sie möchten, und dann Leer-Taste + Enter + M geben. Dieser Vorgang fügt all diese Mathematik-Ausdrücke gleichzeitig in Ihr Dokument ein.

[bookmark: _Toc233021966]Information zur Lizenzvereinbarung betr. Den KeyWord Gleichungseditor
Der KeyWord-Gleichungseditor verwendet eine modifizierte Version der Bibliothek "mathml2braille", die ursprünglich von Ludovic Bal entwickelt wurde (Kontakt: ludo.bal62@gmail.com).
Diese Bibliothek wird unter der GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL v2.1) vertrieben.
Humanware erklärt sich bereit, auf Anfrage eine Kopie der modifizierten Bibliothek kostenlos zur Verfügung zu stellen. Um eine Kopie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Humanware-Kundensupport, wie im Anhang K beschrieben.
[bookmark: _Toc172626166][bookmark: _Toc233021967]Arbeit in mehreren Dokumenten
[bookmark: _Toc119322226][bookmark: _Toc172626167][bookmark: _Toc233021968]Ein neues Dokument während der Bearbeitung eines bestehenden Dokumentes erstellen
Der Monarch ermöglicht es Ihnen, ein neues Dokument zu erstellen, während Sie ein anderes bearbeiten. Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie Leer-Taste mit M drücken, Dateifunktionen auswählen und die Option Neues zusätzliches Dokument erstellen. Sie können auch den Befehl Rück-Taste + Leer-Taste mit N verwenden. Wenn Ihr aktuelles Dokument zuvor noch nicht erstmalig gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, dies vor der Erstellung eines neuen Dokuments zu tun. Wenn es bereits erstmalig gespeichert wurde, wird Ihr aktuelles Dokument automatisch gesichert, wenn Sie ein neues Dokument erstellen, und ein leeres Dokument wird geöffnet. 
Um ein Dokument beim Bearbeiten eines bestehenden Dokumentes zu öffnen, greifen Sie auf das Kontextmenü zu, indem Sie Leer-Taste + M geben, Dateifunktionen auswählen und die Option Zusätzliches Dokument öffnen auswählen. Sie können auch den Befehl Rück-Taste + Leer-Taste mit O verwenden, um ein zusätzliches Dokument zu öffnen. Wenn Ihr aktuelles Dokument zuvor nicht erstmalig gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, dies vor dem Öffnen eines neuen Dokuments zu tun. Wenn es bereits erstmalig gespeichert wurde, wird Ihr aktuelles Dokument automatisch gesichert, wenn Sie ein neues Dokument öffnen. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie aus der Ihnen präsentierten Liste öffnen möchten, und das neue Dokument wird geöffnet.  
[bookmark: _Toc119322227][bookmark: _Toc172626168][bookmark: _Toc233021969]Wechsel zwischen Dokumenten
Um zwischen zwei oder mehr zuvor geöffneten Dokumenten zu wechseln, öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie Leer-Taste mit M drücken, Dateifunktionen auswählen und die Option zwischen Dokumenten hin und her springen auswählen. Sie können auch den Befehl Leer-Taste mit Punkten 1-2-5-6 verwenden, um zwischen Dokumenten hin und her zu springen. Wenn Ihr aktuelles Dokument zuvor nicht erstmalig gespeichert wurde, werden Sie aufgefordert, dies vor dem Wechsel der Dokumente zu tun. Wenn es bereits erstmalig gespeichert wurde, wird Ihr aktuelles Dokument automatisch gesichert, wenn Sie zu einem anderen Dokument wechseln. Verwenden Sie die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten, um zu wählen, welches Laufwerk oder welchen Cloud-Speicherordner Sie öffnen möchten, wählen Sie dann das Dokument, zu dem Sie wechseln möchten, aus der Ihnen angezeigten Liste, und das neue Dokument wird geöffnet. 
Eine Nachricht informiert Sie über den Namen des Dokuments, zu dem Sie gewechselt haben. Beim Wechseln von einem Dokument zum anderen befindet sich der Cursor an der letzten Stelle in Ihrem Dokument.
Für eine bessere Leistung empfiehlt sich der nur-lesen-Modus, wenn Sie ein Dokument nicht bearbeiten möchten, da das Speichern beim Dokumentwechsel auf diese Weise entfällt. 
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Dokumente, die gleichzeitig geöffnet sein können, wobei man bedenken sollte, dass, je größer die Dokumente sind und je mehr Dokumente geöffnet wurden, desto mehr die Leistung gemindert wird.

[bookmark: _Toc119322228][bookmark: _Toc172626169][bookmark: _Toc233021970][bookmark: preview_document] Erstellen einer visuellen Vorschau
Manchmal hören Sie, dass die visuelle Ausgabe des KeyWord-Bildschirms Black Boxes oder Formen enthält, die für einen sehenden Betrachter nicht immer Sinn ergeben. Das liegt daran, dass KeyWord ein Textverarbeitungsprogramm ist, das speziell für den Braille-Nutzer entwickelt wurde. Diese black Boxes und Formen sind Darstellungen von Braille-Formatmarkern, die nicht in eine visuelle Darstellung übersetzt werden können. 
Diese Vorschaufunktion kann beim Lesen großer Dokumente nützlich sein, da sie verschiedene Navigationsarten ermöglicht. Es kann auch vorkommen, dass Sie einem sehenden Lehrer oder Kollegen ein Dokument zeigen müssen, an dem Sie mit der endgültigen Formatierung gearbeitet haben.
Wenn solche Situationen auftreten, können Sie die Option "Visuelle Ansicht" verwenden, die eine Web-Ansicht Ihres Dokuments generiert und es auf dem Braille-Display dargestellt bzw. auf einem Bildschirm angezeigt wird, wenn einer über den HDMI-Port angeschlossen ist. Wenn ein Dokument im Modus "visuelle Ansicht" angezeigt wird, Können Sie mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten navigieren.
Um die visuelle Ansicht eines Dokuments zu generieren, tippen Sie Leer-Taste + Enter + v in einem  offenen Dokument oder Leer-Taste mit M, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie Dateifunktionen und aktivieren Sie dann visuelle Ansicht. Um die Vorschau zu schließen, drücken Sie Leer-Taste + e.
[bookmark: _Toc119322229][bookmark: _Toc172626170][bookmark: _Toc233021971] Konvertieren eines Word-Dokuments in ein anderes Format
Word-Dokumente können in .brf- oder .brl-Braille-Dateiformaten gespeichert werden. Verwenden Sie in einem Word-Dokument die Option "Speichern unter", indem Sie Rück-Taste + Leer-Taste + s geben und das Format .brf oder .brl auswählen, um Ihr Word-Dokument in dieses Format umzuwandeln.
[bookmark: _Toc119322231][bookmark: _Toc172626171][bookmark: _Toc233021972] Vorbereitung Ihres Dokumentes für den Brailledruck
KeyWord ermöglicht es, Dokumente mit einem kompatiblen Brailledrucker wie Romeo 60, Juliet 120 und Index Basic-D V.5 zu drucken, die alle direkte Wi-Fi-Betrieb ermöglichen. Um ein Dokument in Braille zu drucken, müssen Sie zunächst die IP-Adresse Ihres Brailledruckers im Einstellungsmenü von KeyWord konfigurieren. 
Sobald die IP-Adresse konfiguriert ist, wählen Sie im KeyWord-Menü Brailledruck und drücken Sie Enter. Wählen Sie ein Word-Dokument zum Drucken aus und drücken Sie erneut Enter. 
Bitte beachten Sie, dass das Brailledruckformat und die Seitengröße im Brailledruckmenü gesteuert werden müssen und derzeit nicht über KeyWord gesteuert werden können. Leerzeilen werden derzeit nicht zum Brailedrucker geschickt. Um die maximale Funktionalität Ihres Brailledruckers zu nutzen, stellen Sie sicher, dass die Monarch-Firmware auf dem neuesten Stand ist.
[bookmark: _Toc172626172][bookmark: _Toc233021973]Erstellung von Graphen mit KeyMath
KeyMath ist die Anwendung für mathematische Ausdrücke. Sie können alle Ihre mathematischen Ausdrücke in einem der unterstützten Mathematikcodes eingeben, sie bearbeiten, importieren/exportieren von/in andere Apps und außerdem viele Arten von Diagrammen aus diesen Ausdrücken generieren, die in verschiedenen Kontexten verwendet werden können, zum Beispiel für Schularbeiten.
[bookmark: _Toc172626173][bookmark: _Toc233021974]Einen neuen Ausdruck erstellen
Wenn Sie KeyMath öffnen, werden Sie zur Ausdrucksliste geleitet. Wenn Ausdrücke bereits in derselben Sitzung geschrieben wurden, werden diese Ausdrücke angezeigt. Falls nicht, wird eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass Sie in der Ausdrucksliste sind, und Sie werden aufgefordert, einen neuen Ausdruck über den Tastenkürzel Leer-Taste mit N einzugeben. Verwenden Sie diesen Tastenkürzel, und Sie werden zu einem Fenster geleitet, in welchem Sie einen neuen Ausdruck eingeben können. Sie müssen denjenigen Math-Code verwenden, welchen Sie zuvor in Ihrem Sprachprofil eingestellt haben. Wenn Sie mit der Eingabe des neuen Ausdrucks fertig sind, drücken Sie Enter, um den Ausdruck zu erstellen und eine visuelle Vorschau des Diagramms zu generieren.
[bookmark: _Toc172626174][bookmark: _Toc233021975]Import und Export mathematischer Ausdrücke
[bookmark: _Toc172626175][bookmark: _Toc233021976]Mathematische Ausdrücke aus einer BRL-Datei einfügen
Sie können mathematische Ausdrücke aus einer Braille-Datei (.brl oder .brf) einfügen. Dazu verwenden Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste  mit O oder wählen Sie im Kontextmenü die Option "Aus BRL-Datei einfügen". Ein Dateifenster öffnet sich, und Sie müssen Ihre Ordner und Dateien durchsuchen, um das gewünschte Dokument zu finden. Drücken Sie Leertaste mit D, um zur Liste der Laufwerke geleitet zu werden. Die angezeigten Dateien sind solche im BRF- und BRL-Format. Drücken Sie Enter bei der gewünschten Datei. Alle in dieser Datei vorhandenen mathematischen Ausdrücke werden in die Ausdrucksliste von Keymath eingefügt. 
[bookmark: _Toc172626176][bookmark: _Toc233021977]Exportieren mathematischer Ausdrückein eine .brl-Datei
Nachdem Sie mathematischen Ausdrücke geschrieben haben, können Sie sie exportieren, um sie auf einem anderen Gerät wiederzuverwenden, oder, um einfach die aktuelle Sitzung zu speichern. Dazu verwenden Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste  mit S oder wählen Sie im Kontextmenü die Option "Ausdrückein Brl-Datei exportieren". Ein neues Fenster öffnet sich, welches die verschiedenen Laufwerke auf Ihrem Gerät anzeigt, in denen Sie Ihr Dokument speichern können. Sie werden automatisch aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben; Sie können entweder den vorgeschlagenen Namen beibehalten oder ihn mit einem Namen Ihrer Wahl überschreiben. 
Sobald das Laufwerk, auf dem Sie Ihre Datei speichern möchten, geöffnet ist, werden Sie aufgefordert, anzugeben, in welchem Ordner Sie Ihr Dokument speichern möchten. Wenn dieser Ordner Unterordner enthält, werden diese aufgeführt. Wenn der Ordner keinen Unterordner enthält, werden Sie aufgefordert, einen Dateinamen zu schreiben. 
Dazu wird Ihnen ein Textfeld angezeigt, in das Sie den Namen des Dokuments eingeben können, das Sie speichern möchten. Wenn Sie fertig sind, benutzen Sie die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten, um zu navigieren, bis Sie die Speichern-Schaltfläche erreichen, und drücken Sie Enter. Sie können auch Rück-Taste + Leer-Taste + A geben (aktuelle Aktion ausführen), um das Speichern der Datei abzuschließen. Bitte beachten Sie, dass Sie überall im Speicherprozess durch das Drücken von Leertaste mit S direkt zum Dateinamensfeld gelangen.
Wenn Sie eine bestehende Datei öffnen, überschreibt Leer-Taste mit S einfach dieses bestehende Dokument mit Ihren Änderungen. 
Zu jedem Zeitpunkt im Fenster "Speichern unter speichern" können Sie Ihr Dokument speichern, indem Sie den Speichern-Button drücken.
Bitte beachten Sie, dass Sie mathematische Ausdrücke aus BRL- und BRF-Dateien einfügen können, aber Ihre Mathematik Ausdrücke nur in eine BRL-Datei exportieren können.
[bookmark: _Toc172626177][bookmark: _Toc233021978]Export von Ausdrücken nach KeyWord
Sie können auch mathematische Ausdrücke von KeyMath in KeyWord exportieren. Dazu verwenden Sie in KeyMath den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit E oder wählen Sie im Kontextmenü die Option "Inhalt exportieren". Die Ausdrucksliste von KeyMath wird auf die Zwischenablage kopiert, und wenn Sie zu KeyWord zurückkehren, können Sie sie mit der Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit V einfügen. Die Ausdrücke werden an der Position Ihres Cursors eingefügt.
[bookmark: _Toc172626178][bookmark: _Toc233021979]Einfügen eines mathematischen Symbols in einen KeyMath-Ausdruck
Symbole können nur in Ausdrücke eingefügt werden, welche gerade erstellt oder bearbeitet werden. Im Fenster, um einen Ausdruck zu schreiben oder zu ändern, platzieren Sie Ihren Cursor an die Stelle, an der Sie ein Symbol einfügen möchten, und drücken Sie dann den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 3-5 oder wählen Sie im Kontextmenü die Option "Symbol einfügen". Eine große Bandbreite an Symbolen wird nach Kategorien angezeigt, dann wird die Liste der Symbole in jeder Kategorie angezeigt, wenn Sie weiter durch das Fenster navigieren. Ihre Darstellung hängt vom Mathematikcode ab, den Sie in Ihrem Profil ausgewählt haben. Man kann in der Liste das gewünschte Symbol auswählen, indem man dann die entsprechende Kategorie und dann das gewünschte Symbol in dieser Kategorie auswählt oder das gewünschte Symbol direkt mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten auswählt. Drücken Sie die Enter-Taste, um dieses Symbol an der Position Ihres Cursors in Ihren Ausdruck einzufügen.

[bookmark: _Toc172626179][bookmark: _Toc233021980]Einen KeyMath-Ausdruck ändern oder löschen
Um einen KeyMath-Ausdruck zu ändern, drücken Sie einfach Enter bei dem Ausdruck, den Sie ändern möchten. Mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten platzieren Sie den Cursor an der Stelle in Ihrem Ausdruck, wo die Veränderung stattfinden soll. Ändern Sie dann den Ausdruck nach Belieben (tippen oder löschen Sie Inhalte, fügen Sie ein Symbol ein usw.). Drücken Sie Enter, wenn Sie fertig sind.
Um einen Ausdruck zu löschen, platzieren Sie Ihren Cursor an der Stelle, an der Sie den Ausdruck löschen möchten, und drücken Sie dann den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer- Taste mit Punkten 2-3-5-6.
Um alle Ausdrückezu löschen, drücken Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 3-5-6.
Sie können diese Optionen auch im Kontextmenü auswählen. 
[bookmark: _Toc172626180][bookmark: _Toc233021981]Generieren, Lesen und Verändern von grafischen Objekten in KeyMath
Mit KeyMath kann man jeden mathematischen Ausdruck in einen Graphen umwandeln, der direkt in Braille gelesen werden kann. Es kann sehr nützlich sein, verschiedene Operationen in manchen mathematischen Kontexten visuell darzustellen, so, wie es ein Sehender täte, indem er eine mathematische Formel auf Papier erstellt.
[bookmark: _Toc172626181][bookmark: _Toc233021982]Erzeugung eines Graphen
Um einen Graphen zu erstellen, schreiben Sie einfach Ihren mathematischen Ausdruck wie oben beschrieben und drücken Sie dann Enter. Der Graph wird visuell generiert. Auf der Braille-Anzeige sehen Sie links von Ihrem mathematischen Ausdruck die Buchstaben "ge", was darauf hinweist, dass für diesen Ausdruck ein Diagramm (Graph) erstellt wurde.
Bitte beachten Sie, dass nur bestimmte Arten von Ausdrücken einen Graphen erzeugen können. Diese enthalten zwei Variablen, die miteinander interagieren. In algebraischen Ausdrücken würden wir z.B. X und Y als solche Variablen nehmen. Der Wert einer Variablen wird durch die mathematische Operation der anderen beeinflusst. Zum Beispiel ist in der Operation y = 2x+5 der Wert von y doppelt so hoch wie der Wert von x, plus 5. In einem Graphen sind X und Y die beiden Achsen, und je nach der durchgeführten mathematischen Operation stellen die Kurven die Variation jeder der beiden Variablen von jedem Koordinatenpunkt dar.
Hinweis: Wenn Ihr Ausdruck nicht korrekt geschrieben ist, um einen Graphen zu erzeugen, wird links in der Braille-Anzeige ein Fehlersymbol "er" angezeigt. Bitte beachten Sie auch, dass, wenn Sie eine einfache Operation ohne Variable eingeben, zum Beispiel 2+5, der Ausdruck ohne das linke Graphensymbol angezeigt wird und eine Antwort bereitgestellt wird, da KeyMath ebenfalls ein Taschenrechner ist.

[bookmark: _Toc172626182][bookmark: _Toc233021983]Ein erzeugtes Diagramm ansehen
Um das erzeugte Diagramm anzuzeigen, drücken Sie im mathematischen Ausdruck den Tastenkürzel Leer-Taste + Enter + G. Sie können auch im Kontextmenü die Option "Graphbetrachter" auswählen. Der Graph öffnet sich und Sie können den generierten Graphen ertasten.
Man kann auch überall im Graphen durch Point & Click die Koordinaten sowohl vorlesen als auch in Braille anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Koordinaten auf zwei ganze Ziffern gerundet sind. 
[bookmark: _Toc172626183][bookmark: _Toc233021984]Grapheneinstellungen
[bookmark: _Toc172626184]In der Ausdrucksliste von Keymath greifen Sie mit dem Tastenkürzel Leer-Taste + M auf das Kontextmenü zu und wählen dort die Option "Graphikeinstellungen" aus. Sie haben die Möglichkeit, die linke, rechte, obere oder untere Begrenzung Ihres Graphen (die Koordinaten) zu ändern, um das Raster im Graphen und/oder in der taktilen Vorschau, die Sie beim Aufruf des Graphenbetrachters taktil erfassen können, anzuzeigen, die Achse in der taktilen Vorschau anzuzeigen, die Bezeichnung der X- und Y-Achse zu ändern, um den Achsen-Schritt zu ändern und Ihren Graphen im Polar- oder Gradmodus anzuzeigen. Um eine Option zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Enter-Taste auf der gewünschten Option. Um die Labels zu ändern, drücken Sie Enter auf dem gewünschten Label, und Sie befinden sich in einem Bearbeitungsfeld, um dieses spezielle Label umzubenennen. Drücken Sie Enter, wenn Sie mit dem Tippen fertig sind.
[bookmark: _Toc233021985]Tactile Viewer
Eine der mächtigsten Möglichkeiten des Monarch ist es, taktile Grafiken darzustellen. Zum Beispiel können Sie die gesamte Oberfläche des Braille-Displays verwenden, um ein Bild anzuzeigen, wie man es auf einem Blatt Papier tun würde.
So haben Sie einen vollständigen, zweidimensionalen Blick über das Bild. Außerdem haben Sie mit Funktionen zum Ein- und Auszoomen sowie mit Navigationskürzeln detaillierten Zugriff auf verschiedene Teile des Bildes.
Daher sind die angezeigten Bilder nicht statisch wie auf Papier, was dem Monarch einen unbestreitbaren Vorteil gegenüber einer einzeiligen Braille-Anzeige verschafft.
[bookmark: _Toc172626185][bookmark: _Toc233021986] Öffnen eines graphischen Dokumentes
[bookmark: _Hlk210812786]Um die Tactile Viewer-App zu öffnen, verwenden Sie die Erstbuchstabennavigation oder die Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten, um im Hauptmenü von Keysoft zum Tactile Viewer zu gelangen. Drücken Sie dann die Enter-Taste, um die App zu aktivieren. Die App öffnet sich und zeigt drei Optionen an: "Öffnen", "APH TGIL" und "Einstellungen". Drücken Sie die Enter-Taste auf der Option "Öffnen". Ein Dateifenster erscheint, in dem Sie die Datei Ihrer Wahl auswählen können. Drücken Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit D, um zu den Laufwerken und Cloud-Speicherordnern auf Ihrem Gerät weitergeleitet zu werden. Wählen Sie dann den gewünschten Ordner und die Datei aus. Der Taktile Viewer kann Bilddateien in den Formaten .JPG, .PNG und .PDF lesen. Wenn Sie die gewünschte Datei gefunden haben, drücken Sie die Enter-Taste, um die Datei zu öffnen. Die Grafik wird angezeigt.
[bookmark: _Toc172626186][bookmark: _Toc233021987]APH TGIL
Das American Printing House for the Blind (APH) bietet eine große Auswahl an Bildern an, die Sie mit der APH TGIL (Tactile Graphic Image Library) abrufen können. Um auf APH TGIL zuzugreifen, drücken Sie die Enter-Taste auf dieser Option im Menü des Tactile Viewer. Sie werden nun zum APH-TGIL-Menü geleitet, in dem Sie Bilder durch Eingabe von Schlüsselwörtern, ein bestimmtes Bild durch Eingabe des Dateinamens und Bilder nach Kategorien geordnet durchsuchen können. Um eine Bildersuche durchzuführen, drücken Sie die Enter-Taste im Element "Suchen", geben Sie dann den gewünschten Bildnamen ein (Schlüsselwörter müssen in Anführungszeichen geschrieben werden) und drücken Sie anschließend Enter. Die Suchergebnisse werden angezeigt. Um Bilder in einer bestimmten Kategorie zu suchen, drücken Sie die Enter-Taste in der gewünschten Kategorie. Die Ergebnisse für die spezifische Kategorie (und gegebenenfalls Unterkategorien) werden angezeigt. Drücken Sie Enter auf dem gewünschten Bild, dann öffnet sich dieses. Wenn Sie sich auf einem Bild befinden, können Sie die Datei lokal speichern, indem Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit S drücken oder die Option "Datei lokal abspeichern" im Kontextmenü auswählen, auf das Sie mit dem Tastenkürzel Leer-Taste mit M zugreifen können.
Hinweis: Das APH TGIL-Menü kann nur verwendet werden, wenn der Monarch mit dem Internet verbunden ist. 
[bookmark: _Toc172626187][bookmark: _Toc233021988] Navigieren in einer Grafik
Der Tactile Viewer enthält viele Navigations-Shortcuts, die Ihr Erlebnis beim Berühren taktiler Bilder verbessern und es Ihnen ermöglichen, jeden Abschnitt des Bildes nach Belieben zu sehen. Man kann auch auf jeden bestimmten Punkt in einer Grafik zoomen. Bei der Point & Click Methode zeigen Sie mit einem Finger auf den Bereich, den Sie zoomen möchten, und drücken Sie dann zweimal kurz hintereinander auf die Action-Taste.
[bookmark: _Toc172626188][bookmark: _Toc233021989]Index, vorherige Seite, nächste Seite, zu einer bestimmten Seite gehen 
Wenn Sie ein taktiles Bild öffnen, können zwei verschiedene Situationen auftreten. Wenn das taktile Bild nur eine Seite hat, wird das Bild direkt angezeigt. Wenn das Bild mehr als eine Seite hat, wird beim Öffnen ein Index angezeigt, der alle Seiten dieses Bildes (nummeriert von 1 bis zur Gesamtseitenzahl) auflistet. Drücken Sie auf der gewünschten Seite die Enter-Taste, um sie zu öffnen. Jederzeit können Sie zum Index zurückkehren, indem Sie die Zurück-Taste oder die Tastenkombination Leer-Taste mit E drücken.
Wenn es mehr als eine Seite auf Ihrem Bild gibt, können Sie jederzeit direkt zu den anderen Seiten navigieren, ohne zum Index zurückkehren zu müssen.
Sie können mit dem Tastenkürzel Leer-Taste + Enter + Punkten 2-4-6 zur vorherigen Seite navigieren.
Sie können mit dem Tastenkürzel leer-Taste + Enter + O zur nächsten Seite navigieren.
Sie können auch mit dem Tastenkürzel leer-taste + Enter + I zum Index zurückkehren.
Schließlich können Sie mit dem Tastenkürzel Leer-Taste + Enter + G auf eine bestimmte Seite gehen.
Hinweis: Alle diese Optionen sind auch über das Kontextmenü zugänglich.
[bookmark: _Toc172626189][bookmark: _Toc233021990]Ein- und auszoomen
Um die Menge an Informationen, die gleichzeitig in Ihrem Bild vorhanden sind und die Sie taktil erfassen können, anzupassen, können die beiden Zoomtasten sehr nützlich sein. Um den Zoom zu erhöhen und damit einen bestimmten Bildabschnitt klarer sehen zu können, drücken Sie die Zoom-in (+)-Taste. Um den Zoom zu verringern, damit Sie einen größeren Bereich Ihres Bildes erkunden können, drücken Sie die Zoom-Out-Taste (-). Diese beiden Optionen sind auch im Kontextmenü verfügbar. Bitte beachten Sie, dass Sie in Ihrem Bild mehrfach ein- und auszoomen können.
[bookmark: _Toc172626190][bookmark: _Toc233021991]Erstellen von und Springen zu Lesezeichen
Um Ihnen zu helfen, die wichtigsten Informationen in Ihrem Bild schnell zu finden, können Sie mit dem Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit M Lesezeichen hinzufügen, wenn Ihr Cursor an der gewünschten Position steht. Um zu einem bestimmten Lesezeichen zu springen, benutzen Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit J. Diese beiden Optionen finden Sie auch im Kontextmenü.
Hinweis: Diese Lesezeichen werden für die aktuelle Sitzung erstellt und können danach nicht gespeichert werden, auch wenn das Bild selbst gespeichert wird. Außerdem ist es nicht möglich, ein Lesezeichen zu löschen.
[bookmark: _Toc172626191][bookmark: _Toc233021992]Drehen eines Bildes
Verwenden Sie die Drehen-Funktion, um die Position bzw. den Blickwinkel Ihres Bildes zu ändern. Um Ihr Bild zu drehen, drücken Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit R. Diese Funktion finden Sie auch im Kontextmenü. Jedes Mal, wenn Sie diesen Befehl benutzen, dreht sich das Bild um 90 Grad.
[bookmark: _Toc172626192][bookmark: _Toc233021993]Zu einer bestimmten Position in Ihrer Grafik springen
Mehrere Navigationskürzel können verwendet werden, um zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Bild zu gelangen.
Um nach oben links im Bild zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkt 1.
Um in die Mitte links zu gehen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkt 2.
Um nach unten links zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkt 3.
Um nach oben rechts zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkt 4.
Um in die Mitte rechts zu gehen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkt 5.
Um nach unten rechts zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkt 6.
Um nach oben in die Mitte (Mitte der Oberkante) zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit C.
Um genau in die Mitte zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit den Punkten 2-5.
Um unten in die Mitte (die Mitte der Unterkante) zu gelangen, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit den Punkten 3-6.
Hinweis: Alle diese Optionen sind auch im Kontextmenü unter dem Navigations-Untermenü zu finden.
[bookmark: _Toc172626193][bookmark: _Toc233021994]Filter
Sie können das Erscheinungsbild Ihres Bildes ändern, indem Sie einen der im Kontextmenü vorhandenen Filter verwenden oder eine der folgenden Tastenkürzel benutzen.
Um Braille zu invertieren, nutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit Punkten 3-5.
Um weniger Details anzuzeigen, verwenden Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit den Punkten 1-3.
Um mehr Details zu zeigen, verwenden Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit den Punkten 4-6.
Um das Standard-Detail Ebene zu verwenden, benutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit D.
Um das zuletzt angewendete Filter rückgängig zu machen, verwenden Sie schließlich den Tastenkürzel Leer-Taste mit Z.
Das Standard-Detail-Ebene-Filter wendet den standardmäßig empfohlenen Schwellenwert an. Standardmäßig wird dieses Filter beim Öffnen eines Bildes angewendet und dient als Basispunkt für die Befehle zum Erhöhen und Senken des Schwellenwerts.
[bookmark: _Toc119322292][bookmark: _Toc172626194][bookmark: _Toc233021995]Lesen und Bearbeiten von Braille-Dokumenten mit KeyBRF
[bookmark: _Toc119322293][bookmark: _Toc172626195][bookmark: _Toc233021996] Öffnen von .brf- und .brl-Dateien
Der Monarch enthält KeyBRF, eine Software, die zum Öffnen von .brf- oder .brl-Dateien entwickelt wurde. Diese gängigen Braille-Dateitypen werden direkt in Punktschrift geschrieben. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Braille-Datei mit KeyBRF zu öffnen. Eine Möglichkeit ist, Ihre .brf- oder .brl-Datei zu suchen und die Datei zu aktivieren – die Datei sollte automatisch mit KeyBRF geöffnet werden, wenn Sie die Erweiterung .brl oder .brf aufweist. Alternativ wählen und aktivieren Sie KeyBRF im Hauptmenü von Keysoft. Aktivieren Sie im KeyBRF-Menüfenster die Option Öffnen und suchen Sie  die Datei, die Sie bearbeiten öffnen möchten.
KeyBRF zeigt den Inhalt der .brf- oder .brl-Datei so an, wie sie geschrieben wurde, was bedeutet, dass, wenn die Datei in Braille-Kurzschrift verfasst wurde, sie unabhängig vom gewählten Braille-Grad in Ihrem Sprachprofil auch in Braille-Kurzschrift angezeigt wird. In KeyBRF wird der Braille-Text nicht in visuellen Text umgewandelt, und wenn Sie einen externen Bildschirm an den HDMI-Anschluss anschließen, können sehende Nutzer nur Braille-Punkte auf dem Bildschirm sehen. Sprachfeedback ist in KeyBRF begrenzt, da Sie ausschließlich mit direkten Braille-Punkten arbeiten. Es ist außerdem möglich, zwischen dem Lesemodus und dem Bearbeitungsmodus zu wechseln, indem man Leer-Taste + X (wie in KeyWord) drückt.
Beachten Sie bitte, dass beim Öffnen einer .brf- oder .brl-Datei in KeyBRF diese immer zuerst im Schreibschutzmodus geöffnet wird. Wenn Sie eine bestehende Braille-Datei in KeyBRF bearbeiten möchten, müssen Sie den Bearbeitungsmodus über das Kontextmenü oder mit dem Befehl Leer-Taste mit X aktivieren.
[bookmark: _Toc119322294][bookmark: _Toc172626196][bookmark: _Toc233021997] Erstellen einer .brf- oder .brl-Datei
Um eine .brf- oder .brl-Datei zu erstellen, wählen Sie im KeyBRF-Menü die Option Erstellen und drücken Sie Enter. Beim Erstellen eines Dokuments ist der Bearbeitungsmodus aktiviert. Wie bei KeyWord können Sie dieselben Optionen für Speichern und Speichern unter verwenden (Leer-Taste mit S bzw. Rück-Taste + Leer-Taste mit S), und Ihr Dokument wird als .brf- oder .brl-Datei gespeichert.
[bookmark: _Toc119322295][bookmark: _Toc172626197][bookmark: _Toc233021998] Braille-Text suchen
Es ist möglich, Text in einer .brf- oder .brl-Datei mit dem Such-Tastenkürzel zu suchen. Geben Sie Leer-Taste mit F ein und geben Sie dann Ihre Suchparameter im Suchfeld ein. Wählen und aktivieren Sie die Schaltfläche nächstes, um den Suchtext zu finden, oder wählen Sie die Schaltfläche vorheriges, um Ihren Suchtext rückwärts zu suchen. Alternativ können Sie die Suchfunktion über das Kontextmenü aufrufen, indem Sie Leer-Taste + m drücken.
[bookmark: _Toc119322232][bookmark: _Toc233021999][bookmark: KeyMail][bookmark: email]KeyMail
KeyMail ist die für den Monarch entwickelte App, um E-Mails über Ihre E-Mail Konten zu senden und zu empfangen.
Um KeyMail zu starten, öffnen Sie das Hauptmenü, drücken Sie E oder navigieren Sie zu Email: KeyMail und drücken Sie dann Enter.
[bookmark: _Toc119322233][bookmark: _Toc233022000] Einrichtung eines E-Mail-Kontos
Beim Öffnen von KeyMail werden Sie aufgefordert, ein neues E-Mail-Konto zu erstellen. Wenn Sie bereits über ein E-Mail Konto verfügen, geben Sie Ihre Kontoinformationen in die Textfelder ein, um loszulegen. Andernfalls müssen Sie vor dem Weitermachen ein E-Mail-Konto bei einem Dienst erstellen.
Wenn Sie Ihrem Monarch ein E-Mail-Konto hinzufügen, werden die mit diesem Konto verknüpften E-Mails, gemäß Ihren Kontoeinstellungen, mit Ihrem Monarch synchronisiert. Bitte beachten Sie, dass Sie in KeyMail so viele E-Mail-Konten haben können, wie Sie möchten.
Um jederzeit ein neues E-Mail-Konto zu erstellen, können Sie die Schaltfläche "Konto hinzufügen" im Hauptmenü der App verwenden.
Anmerkung des Übersetzers: Bitte beachten Sie: Je nach E-Mail Dienst kann das Einrichten eines Kontos über KeyMail an fehlenden Sicherheitszertifikaten scheitern. Dies ist z.B. bei Konten von t-online.de der Fall. Versuchen Sie in solchen Situationen, das E-Mail Konto über die Android Einstellungen, Option Benutzerkonten einzurichten.
[bookmark: _Toc119322234][bookmark: _Toc233022001] E-Mails schreiben und verschicken
Um eine neue E-Mail zu verfassen, wählen und aktivieren Sie das Element neue Nachricht im KeyMail-Menü. Sie befinden sich jetzt im Fenster für neue Nachrichtenneuen Nachrichtenfenster, welches aus drei Textfeldern besteht: An, Betreff und Text. Beim Öffnen einer neuen Nachricht befinden Sie sich standardmäßig auf dem an-Feld. und Sie können hier die E-Mail Adresse des Empfängers eingeben. Dass Sie im Bearbeitungsmodus sind, erkennen Sie daran, dass Sie einen Cursor zwischen zwei Klammern sehen. Alternativ können Sie nach oben scrollen, bis Sie die Schaltfläche an erreichen. Mit Aktivieren dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, falls vorhanden. Bitte beachten Sie, dass, je nach gewählter Brailletabelle, Computer- oder Literaturbraille einzugeben ist. Ihr Monarch kann Ihnen Vorschläge für Empfänger geben, basierend auf Ihrem Adressbuch und Ihrer E-Mail History. Um Vorschläge zu erhalten, geben Sie mindestens ein Zeichen in das Bearbeitungsfeld "an", "CC" oder "BCC" ein und drücken Sie dann Rück-Taste + Leer-Taste + e.
Nach dem an-Feld folgt das +CC / BCC Feld. Aktivieren Sie dieses, um die Felder CC und BCC zu Ihrer E-Mail hinzuzufügen.
Danach finden Sie das Betreff-Feld, in dem Sie einen Betreff für Ihre E-Mail angeben können.
Als Nächstes ist das Feld E-Mail Schreiben, in welchem Sie Ihre Nachricht schreiben können. Drücken Sie Enter, um Ihre Nachricht zu schreiben.
Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Rück-Taste mit S, um Ihre E-Mail zu senden. Alternativ können Sie das Kontextmenü für weitere Tastenkürzel und Funktionen aufrufen, indem Sie Leer-Taste + m drücken.
[bookmark: _Toc233022002]Die Kontakte-App
Um Ihre Kontaktliste zu verwalten, können Sie die Kontakte-App verwenden, die Standard-Android-App, die für diese Funktion entwickelt wurde. Sie finden die App im Hauptmenü, nachdem Sie das Untermenü Alle Anwendungen ausgewählt haben. In dieser App finden Sie alle Ihre Kontakte und können Sie neue Kontakte hinzufügen oder die bereits vorhandenen Kontakte bearbeiten.
Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Option "Kontakt hinzufügen". Im sich öffnenden Fenster können Sie die Kontaktdaten eingeben: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw. Wenn Sie die Kontaktdaten eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, und Ihr neuer Kontakt wird erstellt.
Um einen bestehenden Kontakt zu ändern, navigieren Sie in der Kontaktliste bis zu Ihrem gewünschten Kontakt und klicken darauf. Die Informationen zu diesem Kontakt werden angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern", um das Bearbeitungsfenster zu öffnen, und die eingegebenen Informationen zu ändern. Klicken Sie nach Abschluss auf die Speichern-Schaltfläche.
[bookmark: _Toc119322235][bookmark: _Toc233022003]Eine Datei anhängen
Um eine Datei beim Schreiben einer Nachricht anzuhängen, öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie Leer-Taste + m eingeben. Wählen und aktivieren Sie Datei anhängen. Sie werden zum Dateimanager und dort zu einer Liste von Dateien im internen Speicher weitergeleitet. Wählen Sie die Datei aus, die Sie Ihrer E-Mail anhängen möchten.
[bookmark: _Toc119322236][bookmark: _Toc233022004]Lesen und Suchen nach E-Mails
Um Ihre E-Mails zu lesen, wählen Sie im KeyMail-Menü Lesen und drücken Sie Enter. Wenn in KeyMail mehr als ein Konto konfiguriert wurde, müssen Sie Ihr gewünschtes E-Mail-Konto auswählen. Ihre konfigurierten Konten werden in der Dropdown-Liste "Aktuelles Konto" aufgeführt, die im KeyMail-Menü zu finden ist. Drücken Sie Enter in dieser Liste und wählen Sie das gewünschte Konto aus, drücken Sie dann erneut Enter, um in den Posteingang zu gelangen und die Liste der Nachrichten anzuzeigen. Während Sie Ihre E-Mails durchscrollen, liest Monarch den Namen des Absenders, teilt Ihnen mit, ob die E-Mail einen Anhang hat, und liest den Betreff sowie den Versandzeitpunkt vor. Vor jeder Ihrer ungelesenen E-Mails wird ein 8-Punkte-Symbol angezeigt. Um eine E-Mail zu lesen, wählen Sie sie einfach aus und drücken Sie Enter.
Die E-Mail-Inhalte werden in einer Webansicht angezeigt, die im Grunde aus HTML-Inhaltsblöcken besteht. Man kann mit den Scrolltasten oder dem Steuerkreuz (D-Pad) in alle Richtungen bzw. mit den Scrolltasten vorwärts und rückwärts scrollen. Die üblichen HTML-Navigationsbefehle können beim Lesen einer E-Mail verwendet werden.
Hinweis: Wenn Sie ganz unten in Ihrer E-Mail-Liste angelangt sind, finden Sie den Button "Mehr laden". Drücken Sie diesen Button, um die noch nicht geladenen E-Mails anzuzeigen.
Sie können mit dem Befehl Suchen nach einer bestimmten E-Mail suchen, indem Sie Leer-Taste + f geben. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und dann Enter.
Nach dem Öffnen einer E-Mail steht der Fokus direkt am Anfang des Textblocks der E-Mail. Mit der Taste rückwärts scrollen oder Leer-Taste + Punkt 1 können Sie die Header-Informationen der E-Mail anzeigen, darunter Betreff, Absender, Empfänger und Anhänge. Diese Informationen werden jedoch zusammengefasst, also drücken Sie einfach Enter auf der Schaltfläche "Details anzeigen", um die Header-Informationen zu erweitern.

[bookmark: _Toc119322237][bookmark: _Toc233022005]Ansehen der angehängten Dateien
Wenn Ihre E-Mail einen Anhang enthält, ist im E-Mail-Header direkt nach dem Feld "Datum" ein Element "Anhang öffnen" verfügbar. Um die Anhänge anzusehen, wählen und aktivieren Sie den Punkt "Anhänge öffnen". Alternativ aktivieren Sie den Schalter Anlagenansicht ändern im Kontextmenü, indem Sie Leer-Taste + m geben oder einfach Rück-Taste + Leer-Taste + O drücken.
Eine Liste der in der E-Mail enthaltenen Anhänge wird geöffnet. Wenn Sie direkt auf den Anhang klicken, versucht Monarch, die Datei direkt zu öffnen.
Um einen Anhang in Ihrem Monarch zu speichern, drücken Sie auf die Schaltfläche Speichern, die direkt nach dem Dateinamen angezeigt wird. Eine Benachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie den Anhang gespeichert haben. Bitte beachten Sie, dass Anhänge standardmäßig im Downloads-Ordner gespeichert werden.
[bookmark: _Toc119322238][bookmark: _Toc530557003][bookmark: _Toc530557004][bookmark: _Toc530557005][bookmark: _Toc233022006] Markieren, Auswählen, Löschen und andere E-Mail-Optionen
Der Zugriff auf das Kontextmenü Ihres KeyMail-Posteingangs ermöglicht Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen, wie zum Beispiel Ihre E-Mails als gelesen oder ungelesen zu markieren, zu verschieben, zu löschen und mehr.
Öffnen Sie das Kontextmenü mit Leertaste + M oder indem Sie die Taste "zu Letzt aktive Apps" drücken und halten.
Für die am häufigsten verwendeten Befehle sind einige Tastenkombinationen verfügbar:
E-Mail löschen: Rück-Tastemit + Leer-Taste + Punkte 2-3-5-6 (Löscht die ausgewählte E-Mail)
Neue Nachricht: Leer-Taste mit N 
E-Mail-Ordner ändern: Leer-Taste + Enter + B eingeben (Listet den Inhalt anderer Postfachordner auf (Ungelesen, Posteingang, Entwürfe, Gesendet, Papierkorb, Junk)
Suche: Leer-Taste + F (Suche nach einer E-Mail in Ihrem aktuellen Postfach)
Aktualisieren: Leer-Taste + Enter + R eingeben (Aktualisiert den Inhalt Ihres Postfachs, damit Sie sehen können, ob Sie neue E-Mails erhalten haben)
E-Mail markieren: Rücktaste + Leer-Taste + L (Markiert die ausgewählte E-Mail, um Befehle auf mehr als eine E-Mail anzuwenden)
Alle E-Mails markieren/entmarkieren: Enter + Leer-Taste + Punkte 1-2-3-4-5-6 (Alle E-Mails in einem einzigen Ordner markieren/entmarkieren)
[bookmark: _Toc119322239][bookmark: _Toc233022007] Löschen eines E-Mail-Kontos
Um ein E-Mail-Konto zu löschen, wählen Sie in den KeyMail-Einstellungen "Konto löschen" aus. Dazu navigieren Sie im Keymail-Kontextmenü zum Einstellungsmenü und drücken Sie dann Enter. In diesem Menü navigieren Sie zu dem Konto, das Sie löschen möchten, und drücken Sie dann Enter. Informationen zum ausgewählten Konto werden angezeigt. Navigieren Sie in diesem Fenster zum Button "Konto entfernen" und drücken Sie  dann Enter. Ein Bestätigungsfenster erscheint, in dem gefragt wird, ob Sie sicher sind, dass Sie dieses E-Mail-Konto löschen möchten (gefolgt von der E-Mail-Adresse dieses Kontos). Wenn Sie sicher sind, dass Sie das Konto entfernen möchten, gehen Sie zum OK-Button und drücken Sie Enter. Ansonsten betätigen Sie die Schaltfläche Abbrechen.

[bookmark: _Toc172626198][bookmark: _Toc233022008]Ein Buch mit Victor Reader lesen
Victor Reader ist die Anwendung des Monarch, die zum Lesen von Lehrbüchern entwickelt wurde. Sie kann Bücher im Format EPUB, eBraille oder DAISY 3 lesen. Sie kann auch auf die Textinhalte verschiedener Buch- und Zeitschriftendienste zugreifen.
[bookmark: _Toc172626199][bookmark: _Toc233022009] Navigation im Menü
Um die Victor Reader-Anwendung zu öffnen, navigieren Sie im Hauptmenü von Keysoft, bis Sie die Victor Reader-App erreichen, oder geben Sie den Buchstaben V ein. Drücken Sie dann Enter. Nach dem Öffnen der Anwendung wird das Menü angezeigt, das folgende Elemente enthält:
· Meine Bücher: In diesem Untermenü finden Sie alle Bücher, die Ihrem Bücherregal hinzugefügt wurden. Bitte beachten Sie, dass Bücher nur im Untermenü Meine Bücher erscheinen können, wenn sie von einem Buchanbieter heruntergeladen wurden, bei dem Sie abonniert sind, oder wenn Sie sie importieren.
· Meine Aboss: In diesem Untermenü finden Sie die Zeitschriften, die Sie abonniert haben. Wenn Sie dieses Gerät mit einem Konto bei einem Zeitschriftenanbieter verbinden, werden alle von diesem Dienst bereitgestellten Magazine oder solche, die Sie in Ihrem Konto ausgewählt haben, im Untermenü "Meine Abos" angezeigt. Um eine bestimmte Ausgabe einer Zeitschrift zu lesen, wählen Sie diese Zeitschrift im Untermenü "Meine Abos" aus und drücken Sie dann Enter für die gewünschte Ausgabe. Diese Ausgabe wird heruntergeladen, und, wenn sie fertiggestellt ist, werden Sie zur Liste der verfügbaren Ausgaben dieses Magazins zurückgeführt. Drücken Sie die Enter-Taste, und Die Ausgabe öffnet sich.
· Bibliotheken verwalten: In diesem Untermenü können Sie die Buchanbieter und die Zeitschriftenanbieter verwalten, von denen Sie Inhalte erhalten. In der Liste der Buch- und Zeitschriftenanbieter sind diejenigen, die angehakt sind, bereits abonniert, und diejenigen, die nicht angehakt sind, sind nicht abonniert.
· Buch importieren: In diesem Untermenü haben Sie die Möglichkeit, Bücher zu importieren, die sich noch nicht in Ihrer Bücherliste befinden, sei es auf dem internen Speicher Ihres Geräts, auf einem USB-Stick, der an das Gerät angeschlossen ist, oder in einem Cloud-Speicher, mit dem Sie auf diesem Gerät verbunden sind.
· Einstellungen: In diesem Untermenü können Sie das Buchformat auswählen, das standardmäßig zum Herunterladen von Büchern verwendet werden soll, wenn mehr als ein Format verfügbar ist. Sie können zwischen DAISY 3 und EPUB wählen. Sie können auch Lesezeichen importieren.

[bookmark: _Toc172626200][bookmark: _Toc233022010] Meine Bücher
In diesem Untermenü finden Sie Bücher, die Ihrem Bücherregal hinzugefügt wurden. Diese Bücher können aus dem internen Speicher stammen, von einem USB-Stick oder einem auf Ihrem Gerät konfigurierten Cloud-Speicherordner importiert worden sein oder von einem Buchanbieter stammen. Sie werden aufgeführt und nummeriert. Navigieren Sie zum gewünschten Buch und drücken Sie dann Enter, um es zu öffnen. Wenn Sie ein Buch löschen möchten, navigieren Sie zum gewünschten Buch, dann nutzen Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6 und bestätige die Löschung durch Klicken auf die OK-Schaltfläche. 
[bookmark: _Toc233022011]Herunterladen eines Buches in Victor Reader
Um ein Buch im Victor Reader herunterzuladen, wählen Sie im Hauptmenü der App einen Buchanbieter aus, bei dem Sie abonniert sind. Dann können Sie ein Buch suchen, indem Sie seinen Namen eingeben, oder nach Kategorien suchen, indem Sie eine der in der Liste angezeigten Kategorien auswählen. In der Buchergebnisliste drücken Sie Enter im gewünschten Buch. Im geöffneten Untermenü klicken Sie auf die Option "Buch herunterladen", wodurch das Buch heruntergeladen und zu Ihrer Liste "Meine Bücher" hinzugefügt wird. Wenn das Buch in mehr als einem Format verfügbar ist, haben Sie die Möglichkeit, dies vor dem Herunterladen des Buches anzupassen. In den Einstellungen gibt es zwei Formate zur Auswahl, eines davon ist standardmäßig festgelegt. Die Formate EPUB und DAISY 3. Wenn Sie das Format ändern möchten, finden Sie die Option zur Auswahl des Buchformats unter dem Button "Buch herunterladen". Wenn der Download des Buches abgeschlossen ist, ist der erste Button, der oben auf der Braille-Anzeige angezeigt wird, "Im Reader öffnen". Drücken Sie Enter auf dieser Schaltfläche, um das Buch zu öffnen, oder drücken Sie die Zurück-Taste, um zur Ergebnisliste zurückzukehren.
[bookmark: _Toc172626201][bookmark: _Toc233022012]Ein Buch in Victor Reader lesen
Wenn Ihr Buch geöffnet ist, wird dessen Inhalt angezeigt, wobei Ihr Fokus auf Ihrer letzten Position liegt, falls vorhanden, oder am Anfang des Buches. Um in Ihrem Buch nach oben oder unten zu scrollen, benutzen Sie die Scrolltasten. Um mehr über das aktuelle Buch zu erfahren, nutzen Sie den Tastenkürzel Leer-Taste + I. Um Ihre Position im aktuellen Buch zu erfahren, verwenden Sie den Tastenkürzel "Wo bin ich", Leer-Taste mit Punkten 1-5-6.
Wenn es ein Bild im Buch gibt, wird es mit einem Bildindikator-Symbol und dem Wort "Bild" angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild in der dafür vorgesehenen App zu öffnen.
Hier ist die Liste der Navigationsfunktionen in Victor Reader:
Inhaltsverzeichnis: Leer-Taste mit T
Geh zur Seite: Leer-Taste + Enter mit G 
Nächste Seite: Leer-Taste + Enter mit O 
Vorherige Seite: Leer-Taste + Enter mit Punkten 2-4-6 
Wo bin ich: Leer-Taste mit Punkten 1-5-6
Buchinformationen: Leer-Taste mit I
Nächste Überschrift: H
Vorherige Überschrift: Rück-Taste + Leer-Taste + Enter mit H
Nächste Überschrift Ebene 1 bis 6: Punkte 1 bis 6
Vorherige Überschrift Ebene 1 bis 6: Rück-Taste + Leer-Taste + Enter + ein Punkt zwischen 1 und 6
Hinweis: Alle Überschriftnavigations-Tastenkürzel finden Sie im Kontextmenü, unter dem Untermenü "Navigation" und dann im Untermenü "Überschriftennavigation".
[bookmark: _Toc233022013]Text in einem Buch suchen
Um Text in Ihren Dokumenten zu suchen, können Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit F verwenden. Im angezeigten Dialogfeld geben Sie das gewünschte Wort zum Suchen ein und drücken Sie dann Enter. Sie werden jetzt zu einer Ergebnisliste weitergeleitet; navigieren Sie mit den Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten darin. Drücken Sie Enter, um zur Fundstelle im Buch weitergeleitet zu werden.
[bookmark: _Toc233022014]Lesezeichenfunktionen
Während Sie ein Buch lesen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und später wieder zu ihnen zurückkehren. Indem Sie Leer-Taste mit M drücken, um zum Kontextmenü zu gelangen, erhalten Sie Zugriff auf ein Untermenü namens "Lesezeichenfunktionen". Drücken Sie Enter, um auf dieses Untermenü zuzugreifen.
· Lesezeichen einfügen: Diese Option erlaubt es, ein Lesezeichen an Ihrer aktuellen Position einzufügen. Im angezeigten Dialog geben Sie die gewünschte Zahl für Ihr Lesezeichen ein und drücken Sie dann Enter, um das Lesezeichen einzufügen. Wenn Sie keine Lesezeichennummer eingeben, wird automatisch die nächstverfügbare Nummer ausgewählt. Sie können auch ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie an der gewünschten Position Leer-Taste + Enter mit M geben. 
· Gehe zum Lesezeichen: Diese Option erlaubt es, zu einem bestimmten Lesezeichen zu gelangen. Drücken Sie Enter bei dieser Option. Im angezeigten Dialogfeld geben Sie die gewünschte Lesezeichennummer ein und drücken Sie dann Enter, um dorthin weitergeleitet zu werden. Alternativ können Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit J verwenden. Bitte beachten Sie, dass, wenn zuvor keine Lesezeichen zu Ihrem Buch hinzugefügt wurden, ein Fehlerton ertönt, wenn Sie diese Tastenkürzel drücken, und Sie bleiben an Ihrem aktuellen Stand.
· Lesezeichen löschen: Diese Option erlaubt es, ein bestimmtes Lesezeichen zu löschen. Drücken Sie Enter bei dieser Option. Dann geben Sie im angezeigten Dialogfeld die Lesezeichennummer ein, die Sie löschen möchten, und drücken dann Enter, um das Lesezeichen zu löschen. Alternativ können Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6 drücken.
· Lesezeichenliste: Mit dieser Option erhalten Sie Zugriff auf eine Liste Ihrer Lesezeichen im aktuellen Buch. Die Lesezeichen werden angezeigt, drücken Sie Enter auf der gewünschten Lesezeichen-Nummer. Alternativ können Sie den Tastenkürzel Leer-Taste + Enter mit B verwenden.
· Lesezeichen umbenennen: Diese Option erlaubt es, ein bestimmtes Lesezeichen umzubenennen. Drücken Sie Enter bei dieser Option. Im angezeigten Dialogfeld wählen Sie das Lesezeichen aus, das Sie umbenennen möchten, und drücken Sie dann Enter. Geben Sie dann die neue Nummer für dieses Lesezeichen ein und drücken Sie Enter. Eine Nachricht wird angezeigt, die den Erfolg der Operation und die neue Nummer für dieses Lesezeichen bestätigt. Alternativ drücken Sie Rück-Taste + Leer-Taste mit R, um das Lesezeichen umzubenennen.
· Alle Lesezeichen löschen: Wie der Name schon sagt, ermöglicht es diese Option, alle in Ihrem aktuellen Buch erstellten Lesezeichen zu löschen. Drücken Sie Enter bei dieser Option. Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie die Operation bestätigen müssen. Drücken Sie Enter auf der OK-Schaltfläche zur Bestätigung der Löschung oder die Taste zurück auf der Frontseite des Monarch, oder aber auf die Schaltfläche Abbrechen. 
· Lesezeichen importieren: Sobald in einem Ihrer Bücher ein Lesezeichen erstellt wurde, wird eine Datei erstellt, die Ihre Lesezeichenliste enthält. Diese Datei findet sich im Ordner: Android\data/com.humanware.victorreader2/files\BookmarkData\bookmarks.csv. Mit Keyfiles können Sie diese Datei überall hin kopieren und einfügen, zum Beispiel auf einen externen Speicher, um sie später abzurufen. Zum Import gehen Sie in der Victor Reader-App zu den Einstellungen und wählen die Option Lesezeichen importieren. Ein KeyFiles-Fenster erscheint. Drücken Sie den Tastenkürzel Leer-Taste mit D, um auf Ihre Laufwerksliste zuzugreifen, navigieren Sie dann durch Ihre Ordner, Unterordner oder Dateien, bis Sie Ihre Lesezeichen erreichen, und drücken Sie dann Enter, um sie zu importieren. Ein Dialogfeld erscheint, das den Erfolg oder Misserfolg dieser Operation sowie die Anzahl der importierten Lesezeichen anzeigt. Bitte beachten Sie, dass Lesezeichen, die in Büchern erstellt wurden, die nicht auf dem Gerät vorhanden sind, nicht importiert werden.
[bookmark: _Toc172626202][bookmark: _Toc233022015] Meine Abonnements
In diesem Untermenü werden Ihre Magazine, für die Sie abonniert sind, angezeigt. Drücken Sie Enter auf der gewünschten Ausgabe, um sie auszuwählen und auf die Liste der verfügbaren Ausgaben zuzugreifen. Wählen Sie dann eine Ausgabe in der Liste aus, um es herunterzuladen. Wenn die Ausgabe heruntergeladen ist, können Sie sie im Victor Reader lesen. Sie können jede heruntergeladene Ausgabe und jedes Abonnement löschen, indem Sie den Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6 nutzen, wenn Sie in der gewünschten Ausgabe oder im gewünschten Abo arbeiten.
[bookmark: _Toc172626203][bookmark: _Toc233022016] Verwaltung von Bibliotheken
[bookmark: _Toc172626204][bookmark: _Toc233022017]Buchanbieter
In der angezeigten Liste finden Sie die Buchanbieter, bei denen Sie sich derzeit abonnieren können. Diejenigen, die angehakt sind, sind bereits abonniert, und diejenigen, die nicht angehakt sind, sind nicht abonniert. Wenn Sie einen Eintrag anhaken, werden Sie mit einem Dialogfeld aufgefordert, in dem Sie Benutzernamen und Passwort für den ausgewählten Dienst eingeben müssen. Eine Meldung zeigt Ihnen an, ob die Verbindung erfolgreich war oder nicht.
Hinweis: Wenn ein neuer Buchanbieter oder Zeitschriftenanbieter zur Liste hinzugefügt wird, wird der Name des neu hinzugefügten Dienstes dem Victor Reader Hauptmenü -hinzugefügt.
[bookmark: _Toc172626205][bookmark: _Toc233022018]Magazinanbieter
In diesem Untermenü finden Sie eine Liste von Zeitschriftenanbietern, bei denen Sie sich abonnieren können. Diejenigen, die angehakt sind, sind bereits abonniert, und diejenigen, die nicht angehakt sind, sind nicht abonniert. Beim Anhaken eines Dienstes müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Zeitschriftenanbieter eingeben. Wenn Sie fertig sind, zeigt eine Mitteilung an, ob der Login erfolgreich war oder nicht.
[bookmark: _Import_book][bookmark: _Toc172626206]Hinweis: Wenn ein neuer Zeitschriftenanbieter zur Liste hinzugefügt wird, wird der Name des neu hinzugefügten Dienstes zum Victor Reader Hauptmenü hinzugefügt.

[bookmark: _Toc233022019] Ein Buch importieren
Nachdem Sie diesen Punkt ausgewählt haben, werden Sie zum Dateimanager geleitet und dort in den Dokumentordner im internen Speicher. Wenn Sie in anderen Laufwerken oder Ordnern suchen möchten, drücken Sie mit Leer-Taste + D, um zur Laufwerksliste geleitet zu werden, und wählen Sie dann das gewünschte Laufwerk aus. Wählen Sie als Nächstes das Buch aus, das Sie importieren möchten, und drücken Sie danach Enter. Sie können dieses Buch jetzt in Victor lesen und finden es im Untermenü Meine Bücher.
[bookmark: _Toc119322244]Hinweis: Wenn Sie ein DAISY-Buch importieren möchten, muss der Inhalt des Ordners mit dem DAISY-Buch im .zip Format vorliegen. Andere Dateitypen (wie epub) müssen nicht gezippt werden.
[bookmark: _Toc233022020] EBraille-Buchunterstützung
Es ist möglich, Braille-Dateien zu lesen, die Braille-Text und Bilder in derselben Datei kombinieren. Um diese Dateien zu lesen, müssen sie importiert werden, S. dazu Abschnitt 13.5 "Buch importieren". Bitte beachten Sie, dass eBraille-Bücher auch direkt im Dateimanager gelesen werden können. Wenn das Buch in Victor Reader importiert ist, ist es im Menü Meine Bücher verfügbar. Bitte beachten Sie, dass sich diese Funktion derzeit in der Beta-Phase befindet, sodass sie möglicherweise nicht perfekt funktioniert.
Man kann den Textinhalt wie in jedem anderen Buch lesen, Zugriff auf das Inhaltsverzeichnis und jeden gewünschten Abschnitt sowie jede beliebige Navigationsabkürzung verwenden. Außerdem wird an einer Stelle, an der eine taktile Grafik vorhanden ist, dies durch die TTS angezeigt, und Sie können diese taktile Grafik direkt öffnen. Sie werden in dieser Grafik genauso navigieren können wie in Tactile Viewer. Um zu Ihrem Text zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste.
[bookmark: _Toc233022021]Im Internet mit Ecosia surfen 
Ecosia ist ein auf Google Chrome basierender Webbrowser mit einem umweltistischen Einschlag. Ecosia ist der auf Monarch implementierte Webbrowser und funktioniert größtenteils wie Chrome. Wir haben dieses Programm an unsere Bedürfnisse angepasst, um ein barrierefreies Web-Surferlebnis für blinde und sehbehinderte Menschen zu gewährleisten. Um Ecosia zu starten, öffnen Sie das Hauptmenü, drücken Sie I oder navigieren Sie zum Internetbrowser: Ecosia und drücken Sie dann Enter. Dieses Benutzerhandbuch behandelt nur die grundlegenden Funktionen von Ecosia; für weitere Informationen zu Ecosia oder zur Fehlerbehebung können Sie jederzeit die Ecosia-Hilfeseite aufrufen, indem Sie über den Tastenkürzel Leer-Taste mit W zum Ecosia-Menü navigieren und dann die Hilfe-Option auswählen.
[bookmark: _Toc119322245][bookmark: _Toc233022022]Allgemeine Webseitennavigation
Wie überall auf Ihrem Monarch können Sie in Ihrem Webbrowser entweder mit der Point & Click Methode oder der Braille-Tastatur navigieren.
Ecosia bietet viele Funktionen und Optionen, die im Kontextmenü durch Drücken und Halten der Schaltfläche "Letzte aktive Apps" oder durch Drücken von LEERTASTE mit M aktiviert werden können. Die verfügbaren Befehle sind unten aufgeführt:
[bookmark: _Hlk174019434]Webseite öffnen: Leer-Taste + Enter + o
Vorwärts: Rück-Taste + Leer-Taste + f
Zurück: Leertaste mit E oder Zurück-Taste
Seite neu laden: Leer-Taste + Enter + R
Wechsel zwischen Webinhalten und Tabs: Rück-Taste + Leer-Taste mit T
Lesezeichen hinzufügen oder verwalten: Leer-Taste + Enter mit M
Lesezeichen: Leer-Taste + Enter + unkten 2-3-5 
History: Leer-Taste + Enter + Punkte 2 3 6
Neuer Tab: Leer-Taste + Rücktaste mit N
Vorheriger Tab: Rück-Taste + Leer-Taste mit K
Nächster Tab: Leer-Taste + Rück-Taste mit Punkten 4-6
Tab schließen: Leer-Taste + Enter mit C
Suchen: Leer-Taste + F
Weiter suchen: Leer-Taste mit N
Rückwärts suchen: Leer-Taste + P
Downloads: Rück-Taste + Leer-Taste mit D
Bild öffnen im Tactile Viewer: Rück-Taste + Leer-Taste mit O
Ecosia-Menü: Leer-Taste + W
[bookmark: tab]Alternativ können die meisten dieser Funktionen auf der Hauptseite durch Scrollen mit den Scrolltasten abgerufen werden. Das erste Element auf dem Bildschirm Ihres Webbrowsers sind die Tabs, die gerade geöffnet sind. Jeder Tab wird von einem Schließen Schalter gefolgt, der diesen speziellen Tab beim Aktivieren schließt. 
Auf die Tabs folgt ein "Neuer Tab"-Button, den Sie aktivieren können, um einen neuen Ecosia-Tab zu erstellen.
[bookmark: Addressbar][bookmark: address_bar]Als nächstes kommt der "Zurück"-Button, der Sie zur vorherigen Seite führt.
Darauf folgt die Schaltfläche "Vorwärts", die das Gegenteil von zurück ist; Das heißt, es bringt Sie auf die Seite, auf der Sie vor dem Drücken des Zurück-Buttons waren. Der Vorwärts-Button ist nur verfügbar, wenn Sie vorher zurück gedrückt haben.
"Seite neu laden"-Button: Das Drücken dieser Taste veranlasst das neu Laden der aktuellen Webseite, was nützlich ist, wenn Seiten nicht richtig geladen wurden.
"suchen und Bäume pflanzen" (Anmerkung des Übersetzers: Das heißt tatsächlich so.) ermöglicht eine Google-Suche mit bestimmten Stichwörtern. Wenn Sie eine URL-Adresse kennen, können Sie sie in dieses Feld eingeben und dann Enter drücken, um die Website dieser Adresse zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass bei jeder von Ecosia durchgeführten Suche ein neuer Baum gepflanzt wird.
"Speichern einer Seite"-Schaltfläche: Klicken Sie auf diesen Button, um die aktuelle Seite als Lesezeichen zu speichern.
"Diese Seite herunterladen"-Button: Klicken Sie darauf, um die aktuelle Seite herunterzuladen und sie für die Offline-Nutzung verfügbar zu machen.
"Ads Blocking"-Button: Blockiert Werbung von Webseiten.
"Google Chrome anpassen und steuern"-Button: Wenn Sie diesen Button auswählen, haben Sie Zugriff auf mehrere Optionen: neuer Tab, neuer Inkognito-Tab, Verlauf, Browserdaten löschen, Downloads, Lesezeichen, aktuelle Tabs, Hilfe und Einstellungen.
Hinweis: Ihr Browserverlauf wird nicht gespeichert, wenn Sie Ecosia im Inkognitomodus verwenden.
Der nächste Abschnitt ist das Hauptfenster auf der Webseite, das den Inhalt Ihrer aktuellen Website anzeigt.
[bookmark: _Toc119322246][bookmark: _Toc233022023]Navigation auf einer Website
Das Bewegen zu Elementen ist eine alternative Möglichkeit, auf Ihrer Webseite zu navigieren, sodass Sie die spezifischen HTML-Elemente auswählen können, die Sie suchen, anstatt die ganze Seite zu durchsuchen, um sie zu finden. Wenn der Fokus auf der Webseite liegt, können Sie nach folgenden HTML-Elementen suchen: Überschriften, Formularelemente, Listenelemente, Tabs und Links. Wenn der Fokus außerhalb der Webseite liegt, gelten die Standardnavigationsebenen.
Drücken Sie Leer-Taste mit Punkten 1-3, um zum vorherigen Navigationselement zu wechseln, und Leer-Taste mit Punkten 4-6, um zum nächsten Navigationselement zu wechseln.
Hier sind die Navigations-Shortcuts für die Webansicht:
Um rückwärts zu navigieren, geben Sie Rück-Taste + Leer-Taste + Enter + B
Steuerung: C 
Fuß-Zeile: D
Editierbares Feld: E
Fokussierbares Objekt: F 
Grafik: G 
Überschrift: H 
Überschrift Ebene 1: punkt 1
Überschrift 2: Punkt 2
Überschrift 3: Punkt 3
Überschrift Ebene 4: PUNKT 4
Überschrift 5: PUNKT 5
Überschrift 6: PUNKT 6
Liste: O 
Link: L 
Tabelle: T 
Checkbox: X 
Kombobox: Z 
Liste verfügbarer Webview-Befehle: Leer-Taste mit H  
[bookmark: _Toc119322247][bookmark: _Toc233022024] Zugriff auf eine neue Website
Um auf eine neue Website zuzugreifen, drücken Sie Leer-Taste + ENTER mit O oder drücken Sie Enter im Feld "Suchen und Bäume pflanzen". Sie könnten auch auf dieses Feld die point & click Methode anwenden, um es zu öffnen. 
Dieses Feld erfordert Computer-Braille Eingabe, um die Adresse einzugeben. Denken Sie daran, dass Computer-Braille alle 8 Punkte verwendet, daher müssen Sie bei der Verwendung von Computer-Braille, wenn Sie traditionelle Befehle mit ENTER- oder Rück-Tasten ausführen möchten, die Leer-Taste zu diesen Befehlen hinzufügen, um sie auszuführen. Befehle, die ENTER oder Rück-Taste enthalten und normalerweise ein Zeichen umfassen, müssen beim Computer-Braille-Schreiben die Leer-Taste beinhalten. Jedes Mal, wenn Sie Inhalte in Ecosia tippen, müssen Sie Computer-Braille verwenden.
Hinweis: Wenn Sie irgendwelche UEB-Englisch-Braille-Tabellen verwenden, ist Computer-Braille beim Tippen in Ecosia nicht möglich.
Sobald die Adressleiste fokussiert ist, geben Sie einfach die Adresse ein, die Sie besuchen möchten. Wenn Sie keine Adresse haben und ein bestimmtes Thema suchen möchten, schreiben Sie einfach ein Wort in die Adressleiste und drücken Sie Enter. Sie werden in der Google-Suchmaschine zu den Ergebnissen dieses Wortes weitergeleitet.
Drücken Sie Leer-Taste + E oder die Zurück-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
[bookmark: _Toc119322248][bookmark: bookmark][bookmark: _Toc527968561][bookmark: _Toc530557012][bookmark: _Toc233022025]Lesezeichenmenü
Sie können Seiten, die Sie häufig besuchen werden, ein Lesezeichen hinzufügen. Um schnell ein Lesezeichen für Ihre aktuelle Seite hinzuzufügen, tippen Sie ENTER mit M.
Wenn Sie diesen Tastenkürzel erneut tippen, wird das Lesezeichen gelöscht.
Um ins Lesezeichenmenü zu gelangen, tippen Sie ENTER mit PUNKTEN 2-3-5 ein.
Alternativ können Sie das Kontextmenü öffnen oder den Befehl vorwärts verwenden, bis Sie das Menü Lesezeichen erreichen, und dann Enter drücken. Das Lesezeichenmenü listet alle Ihre aktuellen Lesezeichen auf. Um ein Lesezeichen zu aktivieren, verwenden Sie den Befehl vorwärts, bis Sie die Website erreichen, die Sie besuchen möchten, und aktivieren Sie sie dann durch Eingabe von Enter.

[bookmark: _Toc119322249][bookmark: _Toc233022026][bookmark: browsing_history] Aufrufen oder Löschen des Browserverlaufs
Sie können Ihren Browserverlauf aufrufen, indem Sie Leer-Taste + ENTER mit den Punkten 2-3-6 eingeben, über das Kontextmenü oder indem Sie die Option "Google Chrome anpassen und steuern" sowie anschließend die Schaltfläche Verlauf in Ihrem Browser auswählen. Wählen Sie dann Browsing-Daten löschen. Sie sehen eine Seite, auf der Sie auswählen können, was Sie löschen möchten. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, scrollen Sie nach unten zum Button Daten löschen und drücken Sie Enter, um Ihren Verlauf zu löschen.
[bookmark: _Toc119322250][bookmark: _Toc233022027] Dateien herunterladen
[bookmark: _Toc172626207]Wenn Sie auf einem Link einer Webseite Enter drücken, der einen Download aktiviert, sehen Sie eine Benachrichtigung, dass der Download begonnen hat. Alle Downloads werden im internen Speicher des Monarch unter dem Ordner Downloads gespeichert. In Ecosia können Sie die Liste der Downloads abrufen, indem Sie die Downloads im Ecosia-Kontextmenü aufrufen. Leerzeichen mit W ist der Tastenkürzel für dieses Menü. Denken Sie daran, dass das Ecosia-Kontextmenü alle Funktionen und die zugehörigen Tastenkürzel in Ecosia enthält.
[bookmark: _Toc233022028]Monarch Schach
(Anmerkung des Übersetzers: Bei Redaktionsschluss für diese Übersetzung war Monarch Chess nur in Englisch verfügbar.) Monarch enthält eine Schachspiel-Anwendung. Um sie zu öffnen, gehen Sie zum Untermenü Alle Anwendungen im Hauptmenü von Keysoft und drücken Sie dann die Enter-Taste in der Monarch Chess-Anwendung. Ein Schachbrett wird in Braille angezeigt, mit folgender Meldung: "Drücken Sie Enter, um fortzufahren". Drücken Sie die Enter-Taste, und Sie werden zum Hauptmenü der App geleitet, das drei Elemente enthält: "Neues Spiel", "Tutorial" und "Einstellungen".
[bookmark: _Toc172626208][bookmark: _Toc233022029] Tutorial
Bevor Sie Ihr erstes Spiel spielen, empfehlen wir dringend, das bereitgestellte Tutorial abzuschließen. Es führt Sie durch die Grundlagen des Schach, einschließlich der Darstellung des Schachbretts in Braille, einer Beschreibung jeder Figur, wie man sie gemäß den Regeln bewegt und welche Abkürzungen Sie verwenden können. Sie lernen außerdem, wie man ein laufendes Spiel speichert. Selbst wenn Sie Erfahrung mit Schach und/oder anderen angepassten Versionen für blinde Spieler haben, ist es unerlässlich, dieses Tutorial durchzugehen, um sich mit den spezifischen Funktionen und der Umgebung dieses virtuellen Spiels vertraut zu machen.
[bookmark: _Toc172626209][bookmark: _Toc233022030] Ein neues Spiel spielen
Um ein neues Spiel zu beginnen, wählen Sie die Option "Neues Spiel" und drücken Sie Enter. Sie haben zwei Möglichkeiten: "Spielen gegen den Monarch (die CPU)", damit Sie gegen Ihr Gerät spielen können, und "Spielen gegen einen menschlichen Gegner". mit dieser Option können Sie gegen eine andere Person spielen.
Hinweis: Wenn Sie sich entscheiden, gegen die CPU zu spielen, müssen Sie eines der folgenden Schwierigkeitsgrade wählen: sehr einfach, einfach, mittel, schwer und sehr schwer.
Hinweis: Wenn Sie sich entscheiden, gegen einen menschlichen Gegner zu spielen, muss Ihr Gegner physisch bei Ihnen sein. Sie spielen mit demselben Gerät und demselben Schachbrett.
Wenn Sie die gewünschte Option gewählt haben, wird ein Schachbrett in Brailleschrift angezeigt, dass alle Figuren – Ihre und die Ihres Gegners – an ihrem Standardstandort enthält, und Sie sind bereit für Ihren ersten Zug. Wenn Sie ein Spiel beenden möchten, das noch nicht abgeschlossen ist, drücken Sie den Tastenkürzel Leertaste mit E zum Verlassen oder die Zurück-Taste. Eine Nachricht fragt Sie, ob Sie Ihr Spiel vor dem Beenden speichern oder einfach beenden möchten. Drücken Sie auf die gewünschte Schaltfläche und bestätigen Sie dann, dass Sie wirklich aufhören möchten.
Bitte beachten Sie: Um mehr über die beiden Arten von Spielen und das allgemeine Schachspiel sowie über diese App im Besonderen zu erfahren, lesen Sie bitte das Tutorial.
[bookmark: _Toc172626210][bookmark: _Toc233022031] Einstellungen
Der letzte Punkt im Menü der Schach-Anwendung heißt "Einstellungen". Wenn Sie hier auf Enter drücken, können Sie einige Spieleinstellungen ändern.
[bookmark: _Toc172626211]Um mehr über die Einstellungen und deren Auswirkungen zu erfahren, Sehen Sie siehe bitte im Tutorial nach.
[bookmark: _Toc119322305][bookmark: _Toc233022032]Der Monarch als Brailleterminnal
Im Brailleterminal-Modus kann der Monarch zur Steuerung, als Tastatur und als Braille-Display für Computer mit Bildschirmlesern wie JAWS verwendet werden. Der Monarch ist mit allen gängigen Bildschirmlesern und Geräten kompatibel. Bitte beachten Sie, dass wir aktiv mit führenden Herstellern von Bildschirmlesern zusammenarbeiten, um in Kürze eine vollständige Kompatibilität mit der Terminal-App auf dem Monarch sicherzustellen.
Kurz gesagt: Wenn das Braille-Terminal aktiv ist, zeigt der Monarch den Inhalt des Screenreaders auf seinem Display an und ermöglicht es Ihnen, das mobile Host-Gerät oder den Computer mit der Braille-Tastatur, DPad- und Scrolltasten zu steuern, indem alle Befehle und Tasteneingaben an den Bildschirmleser der angeschlossenen Geräte weitergeleitet werden. Der Monarch ist das erste Braille-Display, das mehrzeilige Unterstützung von Bildschirmreadern darstellen kann, sodass man überall auf den Inhalt des gesamten Braille-Displays klicken kann, um die zugehörige Aktion auszuführen. Bitte beachten Sie, dass die in den Braille- und Navigationseinstellungen gewählte Navigationsmethode point & click im Braille-Terminal verwendet wird.
Beachten Sie, dass bei der Nutzung Ihres Monarch in der Braille Terminal-App Standard-KeySoft-Befehle wie Hilfe, Hauptmenü und Kontextmenü über deren Tastenkombinationen NICHT aktiv sind. Wenn Sie vom Braille-Terminal ins Hauptmenü zurückkehren möchten, drücken Sie einfach den Home-Button. Während die Braille-Terminal-App im Hintergrund noch geöffnet ist, bleibt Ihre Verbindung zum Computer aktiv. So können Sie auf Ihrem Monarch zu einer anderen App wechseln und bei Bedarf wieder auf die Braille-Terminal-App zurückwechseln, ohne Ihr Gerät neu verbinden zu müssen. Wenn Sie das Braille-Terminal komplett aus der Liste der letzten Apps oder mit dem Zurück-Button schließen, wird Ihre Verbindung zum Computer beendet. 
[bookmark: _Toc119322306][bookmark: _Toc233022033] Starten von Braille-Terminal
Um das Braille-Terminal zu starten, öffnen Sie das Hauptmenü, Geben Sie A für alle Anwendungen und drücken Sie dann B und schließlich ENTER.
[bookmark: _Toc188630225][bookmark: _Toc233022034] Verbinden Ihres Monarch mit einem Host-Gerät
Sie können Ihren Monarch auf zwei verschiedene Arten mit einem Host-Gerät koppeln: drahtlos über Bluetooth oder über USB. Sobald Sie das Braille-Terminal starten, werden Sie gebeten, auszuwählen, wie Sie sich mit Ihrem Host verbinden möchten. Wählen Sie die Option Ihrer Wahl aus und drücken Sie ENTER.
[bookmark: _Toc188630226][bookmark: _Toc233022035]Verbindung über Bluetooth
Um sich per Bluetooth zu verbinden, wählen Sie Bluetooth aus und drücken Sie ENTER. Sie können Ihren Monarch jetzt mit dem Hostgerät koppeln, das Sie damit verwenden möchten. Schalten Sie Ihren Bildschirmleser ein und verbinden Sie sich mit dem Monarch. Sein Bluetooth-Name ist Monarch. Sobald das Pairing abgeschlossen ist, sind Sie bereit, Ihren Monarch mit Ihrem Host-Gerät zu verwenden.
Beachten Sie, dass externe Geräte oft eine Bestätigung für die Kpllung auf beiden Geräten verlangen. 
[bookmark: _Toc119322307][bookmark: _Toc233022036]Verbinden Ihres Monarch per USB mit einem Host-Gerät 
Sie können Ihren Monarch per USB mit einem Host-Gerät verbinden. Sobald Sie das Braille-Terminal starten, werden Sie gebeten, auszuwählen, wie Sie sich mit Ihrem Host verbinden möchten. Wählen Sie USB und drücken Sie ENTER.
Um die Verbindung per USB herzustellen, verbinden Sie Ihren Monarch mit dem Host-Gerät über das USB-Kabel. Auf Ihrem Host-Gerät schalten Sie den Screenreader Ihrer Wahl ein. Sie sind jetzt bereit, Ihren Monarch als Braille-Display zu verwenden.
Bitte besuchen Sie auf www.humanware.com den Support-Bereich für weitere Informationen und, um ein Tutorial zur Verbindung mit verschiedenen Screenreadern und Geräten, sowie zur Nutzung der Screenreader zu sehen.
[bookmark: _Toc119322310][bookmark: _Toc233022037] Verlassen und Schließen des Braille-Terminals
Um das Braille-Terminal jederzeit zu verlassen, drücken Sie den Home-Button. Dadurch bleibt die Verbindung offen, und Sie können zum Braille-Terminal zurückkehren, ohne sich neu verbinden zu müssen. Um zum Braille-Terminal zurückzukehren, wählen Sie die App über den Taster "letzte aktive Apps" aus, oder aber im Hauptmenü und drücken Sie ENTER. Um die Braille-Terminal-App zu schließen, öffnen Sie den Bildschirm "Letzte aktive Apps", navigieren Sie zum Braille-Terminal und schließen Sie die Anwendung mit dem Tastenkürzel Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6. 
[bookmark: _Toc233022038]Einstellungen
[bookmark: _Toc172626212][bookmark: _Toc233022039] Übersicht
Zwei Arten von Einstellungen können auf Ihrem Monarch geändert werden: KeySoft-Einstellungen und Android-Einstellungen.
Android-Einstellungen wie WLAN-Verbindung, Sound, Speicher, Akku und Softwareversion gelten allgemein für Ihr Tablet.
Sie können auf die Android-Einstellungen zugreifen, indem Sie Leer-Taste + Enter mit Q drücken oder im Untermenü Alle Anwendungen das Element Einstellungen auswählen und aktivierent. Anschließend werden Sie zum Android-Einstellungsmenü weitergeleitet, wo Sie die Einstellungen Ihres Monarch ändern können. KeySoft-Einstellungen, besser bekannt als das Optionsmenü, ermöglichen es Ihnen, das Verhalten von KeySoft-Anwendungen zu personalisieren. Sie können außerdem die Android-Systemeinstellungen unten im Optionsmenü aufrufen.
[bookmark: _Toc172626213][bookmark: _Toc233022040] KeySoft Optionsmenü
Sie können das KeySoft-Optionsmenü von überall aus aufrufen, indem Sie Leer-Taste + O geben.
Die folgenden Optionen können im KeySoft-Optionsmenü geändert werden:
· Sprachprofile konfigurieren (Untermenü): Passt Ihre Sprachprofile an oder fügt zusätzliche Profile hinzu. Wählen Sie aus, welches Profil Sie ändern möchten, oder fügen Sie ein zusätzliches Profil hinzu.
· Sprachausgabe: Wählen Sie Ihre bevorzugte TTS-Engine.
· Stimme: Wählen Sie eine existierende Stimme aus oder nutzen Sie die Option Stimmen verwalten, um zusätzliche Stimmen zu ersetzen oder hinzuzufügen. Sie können bis zu 4 verschiedene Acapela-Stimmen installieren.
· Sprechgeschwindigkeit: Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der die Sprachausgabe spricht.
· Gewünschter Braillegrad für die Eingabe: Wählen Sie entweder Literatur- oder Computer-Braille als bevorzugte Eingabemethode.
· Gewünschter Braillegrad für die Anzeige: Wählen Sie entweder literatur- oder Computer-Braille als bevorzugte Anzeigemethode.
· Computer-Braille-Zeichensatz: Wählen Sie die von Ihnen gewünschte  Computer-Braille-Tabelle.
· Literatur-Braille-Tabelle: Wählen Sie hier den gewünschten Braillezeichensatz aus.
· Gewünschter Braille-Typ für Mathematik: Wählen Sie den Braille-Mathematiktyp Ihrer Wahl.
· Sprachprofil löschen.
· Ein Sprachprofil auswählen (Untermenü): Wählen Sie eines von max. 10 Sprachprofilen auf Ihrem Monarch. Die Auswahl der Sprachprofile ist auch durch Geben von Leer-Taste + Enter + L erreichbar. 
· Braille- und Navigationseinstellungen (Untermenü): Ändern Sie hier die Braille-Navigationseinstellungen.
· Touch-Navigationsmodus: Ändert, wie man durch die Inhalte auf dem Braille-Display navigiert und sie auswählt. Sie können point & click oder "Berühren" wählen. Bitte beachten Sie, dass im einhand-Modus der Touch-Modus automatisch aktiviert wird.
· Abstand reduzieren: Wenn gewählt, wird der Abstand so weit wie möglich reduziert, um die angezeigte Informationsmenge zu erhöhen.
· Indikatoren in Texteditoren: Wenn aktiviert, wird in einem bearbeitbaren Feld ein Texteditorindikator angezeigt (ein Leer-Zeichen zwischen zwei Klammern). Wenn deaktiviert, wird der Texteditor-Indikator in Dokumenten nicht angezeigt, bleibt aber für andere editierbare Felder erhalten.
· Formatmarker: Wählen Sie die anzuzeigenden Formatmarker aus.
· Zeitdauer für Braillemeldungen: ändert die Zeitdauer, während der Nachrichten angezeigt werden, zwischen 1 und 30 Sekunden.
· Tastatureinstellungen (Untermenü):
· Tastatur-Echo: Wählen Sie, ob die TTS Ihre getippten Wörter, Zeichen, nichts oder beides wiederholen soll.
· Tastaturvibrationen: Wenn Sie angehakt werden, vibriert Ihr Monarch nach jedem Tastendruck.
· Tastaturklicks: Wenn aktiviert, macht Ihr Monarch nach jedem Tastendruck ein hörbares Klicken.
· Konfigurieren zusätzlicher TTS-Einstellungen (Untermenü)
· Bevorzugte Sprachausgabe, Humanware Acapela.
· Sprache: Wählen Sie, ob Sie die Systemsprache oder eine andere Sprache verwenden möchten, für die eine Stimme installiert wurde.
· Sprechgeschwindigkeit: Verändert die Sprechgeschwindigkeit
· Tonhöhe: Verändert die Tonhöhe
· Zurücksetzen: Um die TTS-Parameter auf ihren Standardwert zurückzusetzen, wählen Sie diese Option.
· Sonstige Einstellungen (Untermenü):
· Vibrationsfeedback: Wenn aktiviert, erzeugt Ihr Monarch eine kurze Vibration, wenn er zu einem neuen Objekt navigiert.
· Navigationsgeräusche verwenden: Wenn Sie aktiviert sind, erzeugt Ihr Monarch beim Navigieren verschiedene Geräusche.
· Lautstärke: Wählen Sie die Lautstärke der Sounds Ihres Monarch in Bezug auf die Medienlautstärke.
· Visueller Braille-output: Wenn aktiviert, erscheinen die Braille-Punkte auf dem externen Bildschirm, der am HDMI-Anschluss vorne links am Monarch angeschlossen ist.
· Benutzerhandbuch: Öffnet das Monarch-Benutzerhandbuch.
· Android-Systemeinstellungen: Zugriff auf die Android-Einstellungen.

[bookmark: _Toc172626214][bookmark: _Toc233022041] Anzeigen der Monarch-Softwareversion
Der schnellste Weg, die Versionsnummer Ihres Monarch zu sehen, ist, Leer-Taste mit I im Hauptmenü einzugeben. Dadurch öffnet sich das Tablet-Statusfenster, das Ihnen nützliche Informationen über Ihr Gerät liefert – Status, Modellnummer, Android-Version und so weiter.
Eine alternative Möglichkeit, Ihre Versionsnummer anzuzeigen, ist, Enter mit Q zu drücken, um die Android-Einstellungen zu öffnen, dann zu scrollen und "Über das Tablet zu aktivieren", das sich ganz unten in der Liste befindet.
[bookmark: _Toc172626215]Dieser Bildschirm zeigt die Versionsnummer Ihres Tablets sowie weitere Softwareinformationen an.
[bookmark: _Toc233022042]Aktualisieren Ihres Monarch
Humanware verbessert ständig seine Produkte und Software, um Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Aus diesem Grund verfügt Monarch über einen automatischen Updater, der Sie automatisch benachrichtigt, sobald neue System- oder Anwendungsupdates online verfügbar sind. Eine WLAN-Verbindung ist notwendig, um ein System- oder Anwendungsupdate durchzuführen. Hinweis: Um ein Systemupdate zu starten, sollte Ihr Monarch mindestens 20 % Batterieladung haben, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und 50 % Batterieladung, wenn er nicht angeschlossen ist.
[bookmark: _Toc172626216][bookmark: _Toc233022043] Systemaktualisierung
Wenn es Zeit für ein Systemupdate ist, wird auf Ihrem Gerät eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass ein Systemupdate verfügbar ist. Sie können dieses Update jetzt installieren oder später daran erinnert werden. Wenn Sie das Update jetzt installieren möchten, drücken Sie Enter auf der Ja-Schaltfläche, dann beginnt das Update. Wenn Sie später daran erinnert werden möchten, drücken Sie die Enter-Taste auf der Schaltfläche "Erinnere mich später". In diesem Fall kann das Update über den Zugriff auf den Benachrichtigungsbildschirm erfolgen, den Sie durch Geben von Leer-Taste + Enter + N erreichen und dann nach unten zur System-Update-Benachrichtigung scrollen. Aktivieren Sie das Objekt, dann beginnt die Installation. Die Update-Benachrichtigung wird erneut angezeigt, wenn Sie den Monarch neu starten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor einem Systemupdate all Ihre Arbeit speichern, da Sie Ihr Gerät am Ende des Update-Prozesses neu starten müssen.
Alternativ können Sie über die KeyUpdater-Anwendung auf Systemupdates zugreifen. Um diese App zu öffnen, gehen Sie ins Hauptmenü und wählen Sie dann das Untermenü Alle Anwendungen aus. In diesem Untermenü navigieren Sie zu KeyUpdater und drücken Sie dann Enter, um diese Anwendung zu öffnen. Wenn ein System- oder Anwendungsupdate aussteht, werden Sie darüber informiert und können auf der Ja-Schaltfläche Enter drücken, um das Update durchzuführen.
Das Update beginnt mit dem Herunterladen, und Sie werden über den Fortschritt informiert. Sobald der Download abgeschlossen ist, beginnt die Installation, und Sie werden während des Fortschritts benachrichtigt. Wenn es fertig ist, wird ein Prompt angezeigt, welches Sie fragt, ob Sie Ihr Gerät neu starten möchten. Drücken Sie Enter auf der Ja-Schaltfläche, um Ihr Gerät neu zu starten. Die Meldung "starting KeySoft" wird ein paar Sekunden später angezeigt, gefolgt vom Schmetterlingsbild, dann steht ihr Fokus im Hauptmenü oder dem Sperrbildschirm, falls vorhanden.
[bookmark: _Toc172626217][bookmark: _Toc233022044] Aktualisierung Ihrer Monarch-Anwendungen über ein Wi-Fi-Netzwerk
Wenn Anwendungsupdates verfügbar sind, wird eine Aufforderung angezeigt. Sie haben die Wahl, sie jetzt oder später zu installieren. Wenn Sie sich jetzt entscheiden, sie zu installieren, drücken Sie Enter auf der Schaltfläche "Ja". Wenn Sie sie später installieren möchten, drücken Sie Enter auf der Schaltfläche "Erinnere mich später". Sie können Ihre Anwendungen auch über die KeyUpdater-Anwendung aktualisieren. Beim Öffnen der Anwendung wird eine Aufforderung angezeigt, die besagt, dass Apps aktualisiert werden müssen und Sie fragt, ob Sie die App(s) aktualisieren möchten. Wenn Sie den "Ja"-Button drücken, beginnen die Updates. Anwendungsupdates werden auf Ihrem Monarch heruntergeladen und installiert. Der Monarch teilt Ihnen dann mit, wieviele Anwendungen installiert wurden und deren Namen. Beachten Sie, dass Acapela und/oder KeySoft während des Aktualisierungsprozesses vorübergehend ausgeschaltet werden können, falls Zugänglichkeitskomponenten aktualisiert werden müssen. Bitte beachten Sie weiter, dass Sie in KeyUpdater jederzeit auf die neuesten Release Notes zugreifen können, indem Sie Enter auf der Schaltfläche "Neueste Release Notes" drücken. Sie sehen die Liste der zuletzt aktualisierten Anwendungen und die Release Notes des letzten Systemupdates. Drücken Sie Enter beim gewünschten Anwendungsupdate, um die entsprechenden Release-Notes zu lesen.
Bitte beachten Sie zudem, dass bei der Installation eines Systemupdates die zugehörigen Apps gleichzeitig installiert werden.
Wenn Sie Ihre Apps manuell aktualisieren möchten, können Sie die Option "Apps automatisch aktualisieren" in den KeyUpdater-Einstellungen deaktivieren.
Beachten Sie ferner, dass Sie nach dem Aktualisieren Ihres Geräts mit KeyUpdater das Gerät möglicherweise neu starten müssen, um weitere Updates zu installieren.
[bookmark: _Toc172563824][bookmark: _Toc233022045]Aktualisieren Ihres Monarch per USB
Es ist möglich, Ihr Gerät über einen USB-Stick zu aktualisieren, der das neueste Software-Update enthält. Dazu müssen Sie von der Humanware Support-Seite zunächst eine Appcast-Datei, sowie eine .zip-Datei herunterladen. Dann kopieren Sie diese beiden Dateien (die Appcast-Datei und die ZIP-Datei), auf den USB-Stick. 
Stecken Sie den USB-Stick an Ihren Monarch an, und das Update wird automatisch erkannt. Eine Anfrage, ob Sie Ihr Gerät aktualisieren möchten, wird angezeigt. Sie haben die Wahl, das Update jetzt zu installieren oder später daran erinnert zu werden. Wenn Sie sich später daran erinnern lassen möchten, erhalten Sie die Aufforderung fünf Minuten später oder beim Neustart Ihres Monarch erneut. Sie können das Update auch über den Benachrichtigungsbildschirm aufrufen (Leer-Taste + Enter mit N drücken) oder über die KeyUpdater-App. Hinweis: Wenn Sie online aktualisieren, greifen Sie auf die KeyUpdater-App zu.
Um das Update über USB zu starten, drücken Sie Enter auf der Schaltfläche "Installieren". KeyUpdater kopiert das Update-Paket vom USB-Stick in den internen Speicher des Geräts, entpackt die Dateien und verarbeitet dann die Installation des Updates. Sie müssen Ihr Gerät neu starten, wenn die Installation abgeschlossen ist.
Bitte beachten Sie, dass das Update-Paket nicht vom USB-Stick gelöscht wird, wenn Sie Ihr Gerät neu starten, sodass Sie mehrere Geräte mit demselben Paket aktualisieren können. Bitte beachten Sie auch: Selbst wenn Ihr Monarch mit einem Wlan verbunden ist und ein neueres Update vorhanden ist als auf Ihrem USB-Stick, trotzdem dasjenige Update auf dem Stick installiert wird.
[bookmark: _Toc233022046] Apps per USB aktualisieren
[bookmark: _Toc416443729][bookmark: _Toc119322206][bookmark: _Toc172626218]Um Apps über einen USB-Stick zu aktualisieren, kopieren und fügen Sie die App-Dateien dieser Anwendungen auf Ihren USB-Stick ein. Dann stecken Sie den USB-Stick in das Gerät. Wenn die Version der auf dem USB-Stick gespeicherten Apps aktueller ist als die auf Ihrem Gerät installierte Version, erscheint ein Update-Prompt, das Ihnen die Möglichkeit bietet, diese Apps zu aktualisieren. Wie bei einem Online-Update können Sie sich entscheiden, die Updates jetzt zu installieren oder später daran erinnert zu werden. Um die Updates zu installieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Installieren, und die Installation wird fortgesetzt. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird dies angezeigt, gefolgt von den Namen der aktualisierten Apps.
[bookmark: _Toc233022047] Installieren anderer Anwendungen
APH plant, einige Anwendungen zu entwickeln, die mit dem Monarch kompatibel sein werden. Diese Apps werden im Menü "Andere Apps installieren" aufgeführt, das Sie im KeyUpdater-Fenster finden. Wenn Anwendungen aufgelistet sind, drücken Sie bei einer davon die ENTER-Taste, um mehr Informationen über die aktuelle App zu erhalten und die App herunterzuladen und zu installieren. Nach der Installation werden diese neuen Apps genauso aktualisiert wie unsere internen Apps.
[bookmark: _Toc233022048]Fehlerbehebung
[bookmark: _Toc119322207][bookmark: _Toc172626219][bookmark: _Toc233022049] Monarch lässt sich nicht einschalten
Drücken und halten Sie den Power-Knopf. Wenn Ihr Monarch immer noch nicht einschaltet, ist Ihr Akku evtl. so leer, dass gar nichts mehr geht, und er muss erst einmal nachgeladen werden.
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Netzteil an einer Steckdose oder einfach das USB-Kabel an einen laufenden Computer. Wenn der Akku vollständig entladen war, kann es einige Zeit dauern, bis das Gerät Anzeichen von Aktivität zeigt.
[bookmark: _Toc119322209][bookmark: _Toc172626220][bookmark: _Toc233022050] Es wird keine Sprache wiedergegeben
Wenn Sie alle Geräusche Ihres Monarch außer der TTS-Stimme hören können, könnte die Sprache ausgeschaltet worden sein. Sie können sie einfach wieder aktivieren, indem Sie Leer-Taste + Rück-Taste + Enter + s eingeben. Wenn Sie überhaupt nichts hören, stellen Sie sicher, dass Ihr Accessibility-LautstärkeEbene nicht auf 0 steht. Drehen Sie  die Lautstärke auf, indem Sie Leer-Taste + Enter mit Punkt 4 wiederholt drücken.
[bookmark: _Toc119322210][bookmark: _Toc172626221][bookmark: _Toc233022051] Das Gerät ist nicht mehr zugänglich
Wenn Sie aus irgendeinem Grund den Zugriff auf Ihrem Gerät verloren haben, ist es möglich, dass KeySoft deaktiviert wurde. Um KeySoft wieder zu aktivieren, drücken und halten Sie einfach die beiden Lautstärketasten gleichzeitig für einige Sekunden, und die Zugänglichkeit sollte zurückkehren.
[bookmark: _Toc119322211][bookmark: _Toc172626222][bookmark: _Toc233022052] Weitere Probleme
Wenn Sie ein Problem haben, das Sie nicht lösen können, versuchen Sie, Ihren Monarch normal neu zu starten.
Wenn Sie den Monarch nicht normal ausschalten können oder Ihr Monarch "eingefroren" bleibt, drücken und halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt, um einen Hard Reset durchzuführen. Sobald Ihr Monarch abgeschaltet ist, schalten Sie ihn wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Wenn das Problem nicht gelöst wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Humanware Händler, bei dem Sie den Monarch erworben haben.




[bookmark: _Appendix_A_–][bookmark: _Toc172626223][bookmark: _Toc233022053]Anhang A: Tastatur-Befehle
Hinweis: Wenn Sie Computer-Braille verwenden, müssen Sie jeden Tastenkürzel zusammen mit der Leer-Taste geben. 
[bookmark: _Toc172626224][bookmark: _Toc233022054]Allgemeine Befehle
Hauptmenü: Leer-Taste + mit Punkten 1-2-3-4-5-6 oder Home-Taste (kreisförmiger Knopf auf der Vorderseite des Geräts)
Ausgewähltes Objekt aktivieren: Enter (Punkt 8) oder point & click Methode verwenden
Escape oder Zurück: Leertaste mit E oder Zurück (dreieckige Taste vorne am Gerät)
Lautstärke der Zugänglichkeit erhöhen: Leer-Taste + Enter mit Punkt 4
Zugänglichkeitslautstärke verringern: leer-Taste + Enter mit Punkt 1
Musiklautstärke erhöhen: Leer-taste + Enter mit Punkt 5
Musiklautstärke verringern: Leer-Taste + Enter mit Punkt 2
Sprachgeschwindigkeit erhöhen: Leer-Taste + Enter mit Punkt 6
Sprachfrequenz verringern: Leer-Taste + Enter mit Punkt 3
Braille-Zeilenabstand: erhöhen: Zoom-in-Taste
Braillezeilenabstand verringern: Zoom-out-Taste
Brailledisplay refreshen: Lange Drücken der Action-Taste
Keysoft-Optionsmenü öffnen: Leer-Taste mit O
Zu irgendeinem Element in der Liste springen: Eingabe seines ersten Buchstabens
Benachrichtigungs-Bildschirm aktivieren: Leer-Taste + Enter mit N
Android-Einstellungen öffnen: Leer-Taste + Enter mit Q
Sprachausgabe stoppen: Rück-Taste + Leer-Tastenter
Wiederholen: Leer-Taste mit R 
Laufende Apps anzeigen: "Letzte aktive Apps" (Quadrat-Taste auf der Vorderseite des Geräts)
Kontextmenü: Leertaste mit M oder die Taste "Letzte aktive Apps" gedrückt halten (quadratische Taste auf der Vorderseite des Geräts)
Kontextuelle Hilfe: Leer-Taste mit H
Systeminformation: Leer-Taste mit I
Sprachprofil umschalten: Leer-Taste + Enter mit L
Keysoft ein- oder ausschalten: Halten Sie die beiden Lautstärketasten für 3 Sekunden gedrückt 
Sprache ein/ausschalten: Rück-Taste + Leer-Taste + Enter mit S
Braillegrad umschalten: Rück-Taste + Leer-Taste mit G
Wechsel von Computer-Braille zu literatur-Braille: Rücktaste mit Leerzeichen mit G
Batteriestatus: Leer-Taste + Enter mit P
Zeit: Leer-Taste + Enter mit T
Datum: Leer-Taste + Enter mit D
Manuelle Erstellung eines Fehlerberichts: Rück-Taste + Leer-Taste + Enter mit R
Cursor auf die oberste Zeile setzen: Leer-Taste + Enter mit F (In Listen wird das Objekt unter dem Cursor oben auf die Braille-Anzeige gesetzt. Bei Bearbeitungsfeldern wird die Zeile mit dem Cursor an den oberen Rand des Braille-Displays gebracht.
Visueller Braille-Output: Rück-Taste + Leer-Taste +  Enter mit V
Einhandmodus aktivieren/deaktivieren: Rück-Taste + Leer-Taste mit Zoom-out

[bookmark: _Toc172626225][bookmark: _Toc233022055]  Allgemeine Navigationsbefehle 
Vorheriges Element: Steuerkreuz (D-Pad) hoch, Rücktaste oder Leerzeichen mit Punkt 1
Nächstes Element: Steuerkreuz (D-Pad) runter, Leerzeichen oder Leerzeichen mit Punkt 4
Hoch und runter scrollen: Scroll-Taste hoch & runter
Dateianfang: Leer-Taste mit Punkten 1-2-3
Dateiende: Leer-Taste mit Punkten 4-5-6

[bookmark: _Toc172626226][bookmark: _Toc233022056]  Lesen
Vorheriges Zeichen: Steuerkreuz (D-Pad) links oder Leerzeichen mit Punkt 3
Aktuelles Zeichen: Leer-Taste mit Punkten 3-6
Nächstes Zeichen: Steuerkreuz (D-Pad) rechts oder Leertaste mit Punkt 6
Vorheriges Wort: Leer-Taste mit Punkt 2
Aktuelles Wort: Leer-Taste mit Punkten 2-5
Nächstes Wort: Leer-Taste mit Punkt 5
Vorherige Zeile: Leer-Taste mit Punkt 1
Aktuelle Zeile: Leer-Taste mit Punkten 1-4
Nächste Zeile: Leerzeichen mit Punkt 4
Cursor von der aktuellen Position zur vorherigen Zeile bewegen: Steuerkreuz (D-Pad) hoch
Cursor von der aktuellen Position zur nächsten Zeile bewegen: Steuerkreuz (D-Pad) nach unten
Vorheriger Absatz: Leer-Taste mit den Punkten 2-3
Aktueller Absatz: Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6
Nächster Absatz: Leer-Taste mit den Punkten 5-6
Zum Anfang einer Zeile oder eines Satzes Springen (Home): Leer-Taste + Enter + Punkte 1 3 
Zum Ende einer Zeile oder eines Satzes springen (Ende): Leer-Taste + Enter + Punkte 4 6
nach oben in einem Bereich springen: Leer-Taste mit Punkten 1-2-3
Nach unten in einem Bereich springen: Leer-Taste + Punkte 4 5 6
Alles lesen: Leer-Taste mit G
Lesen stoppen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Enter

[bookmark: _Toc172626227][bookmark: _Toc233022057]  Editierbefehle
Vorheriges Wort löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkt 2
Aktuelles Wort löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-5
Vorheriges Zeichen löschen: Rück-Taste (Punkt 7)
Schreibcursor zum Feldanfang bewegen: Leer-Taste + Punkte 1 2 3
Schreibcursor zum Feldende bewegen: Leer-Taste + Punkte 4 5 6
Vom Cursor bis zum Zeilenende löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit C
Vom Cursor bis zum Ende des Dokuments löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 4-5-6
Markierung Anfang / Ende: Leer-Taste +  Enter mit S
Alles markieren: Leer-Taste + Enter Mit den Punkten 1-2-3-4-5-6 
Kopieren: Rück-Taste + Leer-Taste mit Y
Ausschneiden: Leer-Taste + Rückschritt mit X
Einfügen: Rück-Taste + Leer-Taste mit V

[bookmark: _Toc172626228][bookmark: _Toc233022058]  KeyWord-Befehle
Speichern Leerraum mit S
Speichern unter: Rück-Taste + Leer-Taste mit S
Datei erstellen: Rück-Taste + Leer-Taste mit N
Datei öffnen: Leer-Taste + Rück-Taste mit O
Dokumente wechseln: Leer-Taste mit Punkten 1-2-5-6
Dateiinformation: Leer-Taste mit I 
Suchen : Leer-Taste mit F
Weiter suchenn: Leer-Taste mit N
Rückwärts suchen: Leer-Taste mit P
Ersetzen: Rück-Taste + Leer-Taste mit F
Lesemodus umschalten: Leer-Taste mit X
KeyMath Befehle
KeyMath starten: Rück-Taste + Leer-Taste mit M
Gleichungseditor: Leer-Taste + Enter ++ M
Druckvorschau: Leer-Taste + Enter + V
Rechtschreibprüfung: Leerzeichen mit Punkten 1-6
Tab: Rück-Taste + Leer-Taste mit T
Seitenumbruch einfügen: Rückschritt mit P
Links ausrichten: Leer-Taste + Rück-Taste mit L
Zentrieren: Leer-Taste + Enter mit C
Rechts ausrichten: Leer-Taste + Enter mit R
Blocksatz: Leer-Taste + Enter mit J
Fett: Leer-Taste + Enter mit B
Kursiv: Leer-Taste + Enter mit I
Unterstreichen: Leer-Taste + Enter mit U
Formatierungsdetails: Leer-Taste mit Punkten 3-5

[bookmark: _Toc172626229][bookmark: _Toc233022059]  Braille-Editor: KeyBrf-Befehle
Speichern: Leer-Taste mit S
Speichern unter: Rück-Taste + Leer-Taste mit S
Suchen : Leer-Taste mit F
Weiter suchen: Leer-Taste mit N
Rückwärts suchen: Leer-Taste mit P
Lesemodus umschalten: Leer-Taste mit X


[bookmark: _Toc172626230][bookmark: _Toc233022060]  Victor Reader
Inhaltsverzeichnis: Leer-Taste mit T
Gehe zur Seite: Leer-Taste + Enter mit G 
Nächste Seite: Leer-Taste + Enter mit O 
Vorherige Seite: Leer-Taste + Enter mit Punkten 2-4-6 
Wo bin ich: Leer-Taste mit Punkten 1-5-6
Buchinformationen: Leer-Taste mit I
Nächste Überschrift: H
Vorherige Überschrift: Rück-Taste + Leer-Taste mit Enter und H
Nächste Überschrift Ebene 1 bis 6: Punkte 1 bis 6
Vorherige Überschrift Ebene 1 bis 6: Rück-Taste + Leer-Taste mit Enter 
Anfang des Buches: Leer-Taste mit L
Ende des Buches: Leer-Taste mit Punkten 4-5-6
Nächster Satz: Leer-Taste mit Punkt 4
Vorheriger Satz: Leer-Taste mit Punkt 1
Nächstes Wort: Leer-Taste mit Punkt 5
Vorheriges Wort: Leer-Taste mit Punkt 2
Suchen: Leer-Taste mit F
Setze den Cursor auf die oberste Zeile: Leer-Taste + Enter mit F
Lesezeichen einfügen: Leer-Taste + Enter + M
Gehe zu Lesezeichen: Leer-Taste mit J
Lesezeichen löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6
Lesezeichenliste: Leer-Taste + Enter + B
Lesezeichen umbenennen: Rück-Taste + Leer-Taste mit R



[bookmark: _Toc172626231][bookmark: _Toc233022061]  Tactile Viewer Befehle
Nach links scrollen: Linke Scrolltaste oder Steuerkreuz (D-Pad) nach links 
Nach rechts scrollen: Rechte Scrolltaste oder  Steuerkreuz (D-Pad) rechts
Nach oben scrollen: Steuerkreuz (D-Pad) nach oben
Nach unten scrollen: Steuerkreuz (D-Pad) nach unten
Hineinzoomen: Zoom-in-Taste oder point & click
Herauszoomen: Zoom-out-Taste 
Gehe nach Oben links: Leer-Taste mit Punkt 1
Gehe nach Mitte links: Leer-Taste mit Punkt 2
Gehe nach Unten links: Leer-Taste mit Punkt 3 
Gehe nach Oben rechts: Leer-Taste mit Punkt 4
Gehe nach Mitte rechts: Leer-Taste mit Punkt 5
Gehe nach Unten rechts: Leer-Taste mit Punkt 6
Gehe nach Oben Mitte: Leer-Taste mit C 
Gehe ins Zentrum: Leer-Taste mit Punkten 2-5 
Gehe nach unten in der Mitte: Leer-Taste mit den Punkten 3-6 
Bild drehen: Leer-Taste mit R 
Wechsel in den Übersichtsmodus: zoom-out (-)
Wechsel in den Standardmodus: Zoom-in-Taste (+)
Dateiinformation: Leer-Taste mit I  
Braille invertieren: Leer-Taste mit Punkten 3-5 
Weniger Details anzeigen: Leer-Taste mit Punkt 1-3
Mehr Details anzeigen: Leer-Taste mit Punkten 4-6
Standard-Detailebene: Leer-Taste mit D
Letztes Filter rückgängig machen: Leer-Taste mit Z
Lesezeichen hinzufügen: Rück-Taste + Leer-Taste mit M
Zum Lesezeichen springen: Rück-Taste + Leer-Taste mit J
Gehe zu Seite: Leer-Taste + Enter mit G
Nächste Seite: Betreten mit O 
Vorherige Seite: Enter mit Punkten 2-4-6
Indexseite: Enter mit I

[bookmark: _Toc172626232][bookmark: _Toc233022062]  TGIL-Bibliothek
Suche: Leer-Taste mit F
Datei lokal speichern: Leer-Taste mit S 

[bookmark: _Toc172626233][bookmark: _Toc16495120][bookmark: _Toc66876925][bookmark: _Toc109639376][bookmark: _Toc233022063]  Dateimanager
Neuer Ordner: Leer-Taste mit N
Datei oder Ordner umbenennen: Rück-Taste + Leer-Taste mit R
[bookmark: _Hlk210835193]Aktualisieren: Leer-Taste + Enter mit R
Datei oder Ordner markieren/entmarkieren: Rück-Taste + Leer-Taste mit L
Alles markieren: Leer-Taste + Enter mit Punkten 1-2-3-4-5-6
Datei oder Ordner löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6
Kopieren nach: Rück-Taste + Leer-Taste mit Y
Datei ausschneiden/Verschieben nach: Rück-Taste + Leer-Taste mit X
Suche: Leer-Taste mit F
Laufwerksauswahl: Leer-Taste mit D
Aktuelle Aktion ausführen: Rück-Taste + Leer-Taste mit A
Dateiinformation: Leer-Taste mit I
 

[bookmark: _Toc172626234][bookmark: _Toc233022064]Mathematik: KeyMath
Neuer Ausdruck: Leer-Taste mit N
Symbole in einen Ausdruck einfügen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 3-5
Ausdruck ändern: Enter (auf dem Ausdruck)
Graph Viewer: Leer-Taste + Enter mit G
Diagrammeinstellungen: Leer-Taste mit Punkten 3-5
Inhalt exportieren: Rück-Taste + Leer-Taste mit E
Ausdruck deaktivieren: Rück-Taste + Leer-Taste mit L
Ausdruck löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit Punkten 2-3-5-6
Alle Ausdrücke löschen: Leer-Taste + Rücktaste mit Punkten 3-5-6
Informationen zu einem diskutierten Ausdruck: Leer-Taste mit I
auf einem Diagramm einzoomen: Zoom-in (Plus)-taste
Auf einem Diagramm Herauszoomen: Zoom-out (Minus)-Taste
In einem Diagramm scrollen: Steuerkreuz (D-Pad)

[bookmark: _Toc233022065]Internetbrowser: Ecosia
Webseite öffnen: Leer-Taste + Enter Mit O 
Vorwärts: Leer-Taste + Rück-Taste + mit F
Zurück: Leertaste mit E oder der Zurück-Taste
Seite neu laden: Leer-Taste + Enter + R 
Wechsel zwischen Webinhalten und Tabs: Rück-Taste + Leer-Taste mit T
Lesezeichen hinzufügen oder verwalten: Leer-Taste + Enter mit M
Lesezeichen: Leer-Taste + Enter Mit Punkten 2-3-5 eintreten
History: Leer-Taste + Enter mit den Punkten 2-3-6
Neuer Tab: Leer-Taste + Rücktaste mit N
Vorheriger Tab: Rück-Taste + Leer-Taste mit K
Nächster Tab: Leer-Taste + Rücktaste mit Punkten 4-6
Tab schließen: Leer-Taste + Enter mit C
Suchen: Leer-Taste mit F
Weiter suchen: Leer-Taste mit N
Rückwärts suchen: Leer-Taste mit P
Downloads: Rück-Taste + Leer-Taste mit D
Bild öffnen im Tactile Viewer: Rück-Taste + Leer-Taste mit O
[bookmark: _Toc119322325]Ecosia-Menü: Leer-Taste mit W

[bookmark: _Toc233022066]HTML-Inhaltsnavigation (Webviews)
Rückwärts navigieren: Leer-Taste + Rück-Taste + Enter mit B
  Steuerung:  C 
Bereichslesezeichen: D
Editierbares Feld: E
Fokussierbares Objekt: F 
Grafik: G 
Nächste Grafik: G
Überschrift: H 
Überschrift Ebene 1: PUNKT 1
Überschrift 2: PUNKT 2
Überschrift 3: PUNKT 3
Überschrift Ebene 4: PUNKT 4
Überschrift 5: PUNKT 5
Überschrift 6: PUNKT 6
Liste: O
Listeneintrag: I 
Link: L 
Tabelle: T 
Kontrollkästchen: X 
Kombobox: Z 
Liste verfügbarer Webview-Befehle: Leer-Taste mit H

[bookmark: _Toc233022067]E-Mail: KeyMail
Antworten: Rück-Taste + Leer-Taste mit R
Allen Antworten: Rück-Taste + Leer-Taste mit A
Weiterleiten: Rück-Taste + Leer-Taste mit F
Neue Nachricht: Leer-Taste mit N
Ansicht der Anhänge umschalten: Rück-Taste + Leer-Taste mit O
Rechtschreibprüfung: Leer-Taste + Punkten 1-6
eine Nachricht in der Nachrichtenliste markieren: Rück-Taste + Leer-Taste Mit L
Alle E-Mails markieren/entmarkieren: Leer-Taste + ENTER mit den Punkten 1-2-3-4-5-6
E-Mail senden: Rück-Taste + Leer-Taste mit S
Aktualisieren, um nach neuen Mails zu suchen: Leer-Taste + ENTER mit R 
E-Mail löschen: Rück-Taste + Leer-Taste mit PUNKTEN 2-3-5-6 
Nachricht als Entwurf speichern: Leer-Taste mit S
Suche: Leer-Taste mit F
E-Mail-Ordner ändern: ENTER mit B
Empfänger vorschlagen: Rück-Taste + Leer-Taste mit E
[bookmark: _Appendix_B_–][bookmark: _Toc172626235][bookmark: _Toc233022068]Anhang B – Zusammenfassung der Standardtastaturbefehle (Angeschlossene QWERTZ-Tastatur)
[bookmark: _Toc172626236][bookmark: _Toc233022069] Allgemeines
Hauptmenü: Home-Taste (kreisförmige Taste auf der Vorderseite des Geräts) oder Strg + Alt + H
Ausgewähltes Objekt aktivieren: Enter oder point & click Methode
Escape oder Zurück: Escape-Taste oder Zurück (dreieckige Taste an der Vorderseite des Geräts)
Zugänglichkeitslautstärke erhöhen: Alt + = 
Zugänglichkeitslautstärke vermindern: Alt + - 
Musiklautstärke erhöhen: Strg + =
Musiklautstärke verringern: Strg + -
Sprechgeschwindigkeit erhöhen: Strg + Alt + =
Sprechgeschwindigkeit verringern: Strg + Alt + - 
Braille-Zeilenabstand erhöhen: Zoom-in (+)-Taste
Braillezeilenabstand verringern: Zoom-out (-) Taste
Brailledisplay Refreshen: Lange Drücken der Action-Taste
KeySoft-Optionen öffnen: Strg + Alt + O
Zu einem beliebigen Element in einer Liste springen: Geben Sie den ersten Buchstaben des Elements oder der App ein
Benachrichtigungsbildschirm aktivieren: Strg + Alt + N
Android-Einstellungen öffnen: Strg + Alt + Q
Sprache stoppen: Strg
Wiederholen: Alt + Shift + R 
Laufende Apps: Schaltfläche "zuletzt aktive Apps" (Quadrat-Taste auf der Vorderseite des Geräts)
Kontextmenü: Strg + Alt + M oder drücken und halten Sie die Taste "zuletzt aktive Apps" gedrückt (Quadrat-Taste auf der Vorderseite des Geräts)
Kontexthilfe: F1 oder Alt + Shift + H 
Systeminformationen: Strg + I
Sprachprofil umschalten: Strg + Alt + L
KeySoft ein- oder ausschalten: Halten Sie die Tasten Volume up und Volume Down für 3 Sekunden gedrückt 
Sprache ein/ausschalten: Alt + Shift + S
Braille-Grad umschalten: Strg + Shift + G
Batteriestatus: Strg + Alt + P
Zeit: Strg + Alt + T
Datum: Strg + Alt + D
Manuelle Erstellung eines Fehlerberichts: Strg + Alt + R
Cursor auf die oberste Zeile setzen: Strg + Alt + F (In Listen wird das Objekt mit Fokus zu oberst auf der Braille-Anzeige gebracht. Bei Bearbeitungsfeldern wird die Zeile mit dem Cursor an den oberen Rand des Braille-Displays gebracht.
[bookmark: _Toc172626237][bookmark: _Toc233022070] Allgemeine Navigation
Vorheriges Element: Steuerkreuz (D-Pad) hoch, Rücktaste, Shift + Tab oder Alt + Cursor links
Nächstes Element: Steuerkreuz (D-Pad) nach unten, Leertaste, Tab oder Alt + Pfeil nach rechts 
Rauf und runter scrollen: Scrolltasten
Bildschirmanfang gehen: Strg + Home
Geh zum Bildschirmende: Strg + Ende

[bookmark: _Toc172626238][bookmark: _Toc233022071] Lesen
Vorheriges Zeichen: Steuerkreuz (D-Pad) links oder Cursor links 
Aktuelles Zeichen: Strg + Alt + 1 
Nächstes Zeichen: Steuerkreuz (D-Pad) rechts oder Cursor rechts  
Vorheriges Wort: Strg + Pfeil links 
Aktuelles Wort: Strg + Alt + 2
Nächstes Wort: Strg + Pfeil rechts 
Vorherige Zeile: Pfeil nach oben 
Aktuelle Zeile: Strg + Alt + 3
Nächste Zeile: Pfeil nach unten
Cursor an der aktuellen Position zur vorherigen Zeile bewegen: Steuerkreuz (D-Pad) hoch
Cursor an der aktuellen Position zur nächsten Zeile bewegen: Steuerkreuz (D-Pad) nach unten 
Vorheriger Absatz: Strg + Pfeil nach oben 
Aktueller Absatz: Strg + Alt + 4
Nächster Absatz: Strg + Pfeil nach unten 
zum Anfang einer Zeile oder eines Satzes springen: Home
ans Ende einer Zeile oder eines Satzes springen: Ende 
zum oberen Teil eines Bereichs springen: Strg + Startseite
zum unteren Rand eines Bereichs springen: Strg + Ende 
Alles lesen: Alt + G 
Lesen anhalten: Strg 


[bookmark: _Toc172626239][bookmark: _Toc233022072] Ausschneiden
Vorheriges Wort löschen: Strg + Rücktaste 
Aktuelles Wort Löschen: Strg + Entfernen 
Vorheriges Zeichen löschen: Rück-Taste 
Schreibcursor zum Anfang eines Eingabefeldes verschieben: Strg + Home
Schreibcursor zum Ende eines Eingabefeldes verschieben: Strg + Ende 
Vom Cursor bis zum Zeilenende löschen: Strg + Alt + C
Vom Cursor bis zum Ende des Dokuments löschen: Strg + Alt + Ende
Markieren / entmarkieren: Strg + 8
Alles auswählen: Strg + A 
Kopieren: Strg + Y
Ausschneiden: Strg + X
Einfügen: Strg + V

[bookmark: _Toc172626240][bookmark: _Toc233022073] KeyWord-Befehle
Speichern: Strg + S
Speichern unter: Strg + Shift + S
Neue Datei erstellen: Strg + N
Datei öffnen: Strg + O
Dokumente wechseln: Strg + Tab
Dateiinformation: Strg + I 
Suchen: Strg + F
Weiter suchen: Strg + 3
Rückwärts finden: Strg + Shift + 3
Ersetzen: Strg + H
Lesemodus umschalten: Strg + R
Druckvorschau eines Dokumentes anzeigen: Strg + Q
Rechtschreibprüfung: Strg + 7
Tab: Tab-Taste
Seitenumbruch einfügen: Strg + Enter 
Links ausrichten: Strg + Shift + L
Zentrieren: Strg + Shift + C
Rechts ausrichten: Strg + Shift + R
Blocksatz: Strg + Shift + J
Fett: Strg + Shift + B
Kursiv: Strg + Shift + I 
Unterstreichen: Strg + Shift + U
Formatierungsdetails: Strg + Shift + F
Vorheriges Zeichen auswählen: Shift + Pfeil links
Nächstes Zeichen auswählen: Shift + Cursor rechts
vorheriges Wort auswählen: Shift + Strg + Pfeil links
nächstes Wort auswählen: Shift + Strg + Pfeil nach rechts
Vorherige Zeile auswählen: Shift + Pfeil nach oben
nächste Zeile auswählen: Shift + Pfeil nach unten
vorherigen Absatz auswählen: Shift + Strg + Pfeil nach oben
nächsten Absatz auswählen: Shift + Strg + Pfeil nach unten
Vorherige Seite auswählen: Shift + Seite hoch
Nächste Seite auswählen: Shift + Seite nach unten
Vom Zeilenanfang her auswä#hlen: Shift + Home
Bis Zum Zeilenende auswählen: Shift + End
Vom Anfang des Inhaltes herauswählen: Shift + Strg + Home
Zum Ende des Inhalts auswählen: Shift + Strg + Ende

[bookmark: _Toc172626241][bookmark: _Toc233022074] Braille-Editor: KeyBrf-Befehle
Speichern: Strg + S
Speichern unter: Strg + Shift + S
Suchen: Strg + F 
Weiter suchen: Strg + 3 
Rückwärts suchen: Strg + Shift + 3
Lesemodus umschalten: Strg + R

[bookmark: _Toc172626242][bookmark: _Toc233022075] Victor Reader
Inhaltsverzeichnis: Strg + T
Gehe zu Seite: Strg + Alt + G
Nächste Seite: Strg + N
Vorherige Seite: Strg + P
Wo bin ich: Strg + W 
Buchinformationen: Strg + I
Nächste Überschrift: H
Vorherige Überschrift: Shift + H
Nächste Überschrift Ebene 1 bis 6: 1 bis 6 
Vorherige Überschrift Ebene 1 bis 6: Shift zur Ebeneauswahl hinzufügen

[bookmark: _Toc172626243][bookmark: _Toc233022076] Tactile Viewer-Befehle
Nach links scrollen: Scrolltaste links oder Steuerkreuz (D-Pad) nach links 
Nach rechts scrollen: Scrolltaste rechts oder Steuerkreuz (D-Pad) rechts
Nach oben scrollen: Linkes oder rechtes Steuerkreuz (D-Pad) nach oben
Nach unten scrollen: Steuerkreuz (D-Pad) nach unten
Hineinzoomen: Zoom-in-Taste Zoomen (+) oder point & click 
Herauszoomen: Zoom-out-Taste (-) 
Bild drehen: Strg + R 
Wechsel in den Übersichtsmodus: Zoom-out-Taste (-) 
Wechsel in den Standardmodus: Zoom-in-Taste (+)
Dateiinfo: Strg + Shift + I
Braille invertieren: Strg + I 
Weniger Details anzeigen: Strg + K 
Mehr Details anzeigen: Strg + J
Standard-Detailniveau: 
Letztes Filter rückgängig machen: Strg + Z
Lesezeichen hinzufügen: Strg + Shift + M
Zu einem Lesezeichen springen: Strg + Alt + J
Zur Seite gehen: Strg + Alt + G
Nächste Seite: Strg + Pfeil rechts 
Vorherige Seite: Strg + Pfeil links 
Indexseite: Strg + Alt + I

[bookmark: _Toc172626244][bookmark: _Toc233022077] TGIL-Bibliothek
Suche: Strg + F
Datei lokal speichern: Strg + S 

[bookmark: _Toc172626245][bookmark: _Toc233022078]Dateimanager
Neuer Ordner: Strg + N
Datei oder Ordner umbenennen: Strg + 2
Aktualisieren: Strg + 5 oder F5
Datei oder Ordner markieren/entmarkieren: Alt + Shift + Enter
alle Dateien oder Ordner markieren: Strg + A
Datei oder Ordner löschen: Löschen
Kopieren nach: Strg + Y
Datei auschneiden/Verschieben nach: Strg + X
Suche: Strg + F
Laufwerksauswahl: Strg + D
Aktuelle Aktion ausführen: Strg + Alt + A 
Dateiinformation: Strg + I 


[bookmark: _Toc172626246][bookmark: _Toc233022079]Mathematik: KeyMath
Hinweis: Im Moment ist es nicht möglich, mathematische Gleichungen mit einer externen QWERTZ-Tastatur zu schreiben.

[bookmark: _Toc233022080]Internetbrowser: Ecosia
Webseite öffnen: Strg + O
Vorwärts: Strg + Shift + F
Zurück: Escape oder die Zurück-Taste
Seite neu laden: Strg + R
Wechsel zwischen Webinhalten und Tabs: Alt + Shift + T
Lesezeichen hinzufügen oder verwalten: Strg + D
Lesezeichen: Strg + Shift + B 
History: Strg + H
Neuer Tab: Strg + T
Vorheriger Tab: Strg + Shift + Tab
Nächster Tab: Strg + Tab
Tab schließen: Strg + F4 
Suchen: Strg + F
Weiter suchen: Strg + 3
Rückwärts suchen: Strg + Shift + 3 
Downloads: Alt + D
Bild öffnen im tactile Viewer: Alt + Shift + O
Ecosia-Menü: Leer-Taste mit W


[bookmark: _Toc233022081]HTML-Inhaltsnavigation (Webviews)
Rückwärts navigieren: Shft + B 
Steuerung: C 
Bereichsmarke: D
Editierbares Feld: E
Fokussierbarer Objekt: F 
Grafik: G 
Nächste Grafik: G
Überschrift: H 
Überschrift Ebene 1: PUNKT 1
Überschrift 2: PUNKT 2
Überschrift 3: PUNKT 3
Überschrift Ebene 4: PUNKT 4
Überschrift 5: PUNKT 5
Überschrift 6: PUNKT 6
Liste: O
Listeneintrag: I 
Link: L 
Tabelle: T 
Kontrollkästchen: X 
Kombobox: Z 
Liste der verfügbaren Webview-Befehle: F1


[bookmark: _Toc188630266][bookmark: _Toc233022082]KeyMail
Antworten: Strg+R
Allen Antworten: Shift+Strg+R
Weiterleiten: Shift+Strg+F
Neue Nachricht: Strg+N
Anhangansicht  umschalten: Strg+O
Eine Nachricht markieren in der Nachrichtenliste: Alt+Shift+Enter
Alle E-Mails markieren/entmarkieren: Strg+A
E-Mail senden: Strg+Enter
Aktualisieren, um nach neuen Mails zu suchen: F5 oder Strg+5
E-Mail löschen: Entfernen-Taste
Nachricht als Entwurf speichern: Strg+S
Suche: Strg+F
E-Mail-Ordner ändern: Strg+B
Rechtschreibprüfung: F7 oder Strg+7
Vorschläge für Empfänger: Strg+E

[bookmark: _Toc172626247][bookmark: _Toc233022083]Anhang C – Startanleitung

Hinweis: Das folgende Tutorial erscheint dann, wenn Sie Ihren Monarch erstmalig in Betrieb nehmen oder Ihn zuvor auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.

Bildschirm 1, beim Öffnen der App:
Monarch Startup
Drücken Sie Enter, um fortzufahren
Bildschirm 2, willkommen:
Willkommen beim Monarch-Startup. Dieses Tutorial bringt Ihnen die Grundlagen der Nutzung Ihres Monarch bei. Drücken Sie Enter, um fortzufahren, oder Leer-Taste mit E zum Verlassen.
Bildschirm 3, Scrolltasten:
Finden und drücken Sie jede Scroll-Taste ober/unter dem linken/rechten Steuerkreuz (D-Pad). Die Scrolltasten bewegen die Seite auf und ab.
Bildschirm 4, Symbol:
Da einige Bildschirme mehr Inhalt haben, als auf dem Display passt, verwenden wir das Symbol unten rechts, um Ihnen anzuzeigen, dass mehr Brailleinhalt vorhanden ist. Schauen Sie sich das Symbol an und drücken Sie dann Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 5, Scrolltasten:
Wenn ein Bildschirm mehr Brailleinhalt zeigt, scrollt man mit der Taste "nach unten scrollen nach unten. Wenn Sie auf der rechten Seite des Displays auf "nach unten scrollen drücken, bewegt sich der Text weiter nach unten, bis Sie zu unterst angekommen sind. Wen Sie die Taste "nach oben scrollen" drücken, bewegt sich der Text rückwärts, bis Sie zu oberst angekommen sind. Probieren Sie es aus und drücken Sie dann Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 6, Steuerkreuz (D-Pad)-Tasten:
Finden und drücken Sie jede Steuerkreuz (D-Pad)-Taste auf der linken oder rechten Seite des Displays. Drücken Sie Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 7, Braille-Tasten:
Finden und drücken Sie jede Braille-Taste (auch die Leer-Taste) einzeln. Sobald jede Taste gedrückt wurde, verwenden Sie Enter, um fortzufahren.

Bildschirm 8, Bild einer Raupe
Schauen Sie sich diese Raupe an! Drücken Sie Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 9, taktile Grafik einer Raupe, mit dem Wort "Raupe" in Blindenschrift am unteren Rand.
Bildschirm 10, Erstbuchstabennavigation:
Nutzen Sie die Navigation mit dem ersten Buchstaben, um zu Butterfly zu gelangen. Drücken Sie B, um zu Butterfly zu wechseln, und drücken Sie dann Enter.
Puppe
Kokon
Monarchbuch
Raupe
Schmetterling
Bildschirm 11, Schmetterling:
Schauen Sie sich diesen Schmetterling an! Drücken Sie Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 12, eine taktile Grafik eines Schmetterlings, mit dem Wort "Schmetterling" in Braille am unteren Rand.
Bildschirm 13, Tasten zoom-in & zoom-out:
Finden und drücken Sie die Zoom-out- und Zoom-in-Tasten auf jeder Seite der Tastatur. Diese werden verwendet, um den Zeilenabstand zu erhöhen und in taktilen Grafiken zu zoomen.

Bildschirm 14, Monarch-Buch:
Mit dem Steuerkreuz (D-Pad) oder der ersten Buchstaben-Navigation öffnen Sie das Monarch-Buch.
Puppe
Kokon
Monarchbuch
Raupe
Schmetterling
Bildschirm 15, zeigt Brailleschrift auf dem Display:
Wenn Sie mit dem Lesen der Brailleschrift auf dem Display fertig sind, verwenden Sie die Taste "nach unten scrollen", um zur nächsten Seite zu gelangen. Versuchen Sie, mit Zoom-in und Zoom-out den Abstand zwischen den Zeilen zu ändern. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Enter-Taste, um fortzufahren.
Monarchlebenszyklus
Der Monarchfalter (Danaus plexippus) durchläuft einen faszinierenden Lebenszyklus, der aus vier unterschiedlichen Stadien besteht: Ei, Raupe (Raupe), Puppe (Puppe) und Ausgewachsenenzustand. Dieser komplexe Prozess beginnt damit, dass das Weibchen der Monarchfalter Eier auf Seidenpflanzen legt, die einzige Nahrungsquelle für Monarchraupen. Die Eier, die typischerweise auf der Unterseite der Blätter gelegt werden, schlüpfen innerhalb weniger Tage zu winzigen Larven.
Die zweite Phase umfasst die Larvenphase, in der die Raupe gierig von Seidenpflanzenblättern frisst und Energie für ihre Verwandlung speichert. Während sie wächst, durchläuft die Raupe eine Reihe von Häutungen, wobei sie ihr Exoskelett abwirft, um ihre zunehmende Größe anzunehmen. Diese Phase dauert etwa zwei Wochen und gipfelt in der Bildung einer Puppe. Die Puppe, oder Chrysalis, ist ein Schutzgehäuse, in dem die Raupe eine Metamorphose durchläuft. Im Inneren der Puppe verwandelt sich der Körper der Raupe bemerkenswert in einen Schmetterling.
Nach etwa 10 bis 14 Tagen kommt der ausgewachsene Monarchfalter aus der Puppe hervor. Dieser neu geformte Schmetterling breitet seine Flügel aus, sodass sie trocknen und sich stärken können. Der ausgewachsene Monarch widmet sich dann Aktivitäten wie dem Fressen von Nektar aus Blumen, der Paarung und für einige Generationen der unglaublichen Wanderungstätigkeit. Die Lebensspanne des Monarch als ausgewachsenes Tier reicht typischerweise von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten, abhängig von Faktoren wie Wetterbedingungen und dem Zeitpunkt ihres Entstehens. Die zyklische Natur des Lebenszyklus des Monarchfalters ist nicht nur ein Beweis für die Wunder der Natur, sondern unterstreicht auch die Bedeutung des Erhalts von Lebensräumen und Nahrungsquellen, die für sein Überleben entscheidend sind.
Dieser Inhalt wurde von KI generiert und dient als Beispieltext.
Bildschirm 16, Point & Click:
Benutzen Sie nur einen Finger, um auf den Schmetterling zu zeigen, und tippen Sie dann mit der anderen Hand doppelt auf die Action-Taste zwischen Punkt 1 und 4.

Bildschirm 17, Point & Click:
Nachdem Sie Point & Click verwendet haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre Finger ganz vom Display abheben, sonst werden einige Stifte auf dem Display nicht aktualisiert. Zeigen Sie auf den Schmetterling auf dem nächsten Bildschirm und schauen Sie sich dann das fehlerhafte Beispiel an. Drücken Sie Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 18, eine taktile Grafik eines normalen Schmetterlings, mit den Worten "normaler Schmetterling" in Brailleschrift am unteren Rand.
Bildschirm 19, eine taktile Grafik eines zerbrochenen Schmetterlings, mit den Worten "zerbrochener Schmetterling" in Braille am unteren Rand.
Bildschirm 20, Point & Click, Schmetterlinge:
Super. Wie zuvor finden Sie die Schmetterlinge, benutzen Sie point & Clickm um auf sie zu zeigen. Drücken Sie Enter, um fortzufahren.
Bildschirm 21-26, fünf grafische Darstellungen von Schmetterlingen, die an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm platziert sind.
Bildschirm 27, vordere Tasten:
Zeigen & klicken Sie auf jede der Formen, um zu erfahren, was jede Fronttaste bewirkt. Hinweis: Wenn Sie die eigentliche Taste drücken, verlassen sie die App. Drücken Sie Enter, um fortzufahren. 
(Die drei Formen befinden sich über dem Brailleschrifttext.)
Beim Klicken auf die dreieckige Form:
Rück-Taste. Drücken Sie sie, um zum vorherigen Bildschirm zu wechseln oder, um eine App zu verlassen.
Beim Klicken auf die kreisförmige Form:
Home-Taste. Drücken Sie sie, um von überall ins Hauptmenü zurückzukehren.
Beim Klicken auf die quadratische Form:
Drücken Sie sie, um eine Liste der kürzlich genutzten Apps zu sehen, und wechseln Sie zu einer davon.
Bildschirm 28, Tutorial abgeschlossen:
Sie haben das grundlegende Tutorial abgeschlossen! Drücken Sie Enter, um fortzufahren.

Bildschirm 29, Optionsmenü:
Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Neustart Tutorial
Einstellungen anpassen
Exit

[bookmark: _Toc233022084]Anhang D – Braille-Tabellen
[bookmark: _Toc233022085]Vereinigte Staaten 8-Punkt-Computer-Brailleschrift
Ausrufezeichen: "!" 2,3,4,6
Anführungszeichen: """ 5
Pfund: "#" 3,4,5,6
Dollarzeichen: "$" 1,2,4,6
Prozent: "%" 1,4,6
Firmen-Und: "& 1,2,3,4,6
Apostroph: """ 3
Linke Klammer: "(" 1,2,3,5,6
rechte Klammer: ")" 2,3,4,5,6
Sternchen: "*" 1,6
Pluszeichen: "+" 3,4,6
Komma: "," 6
Strich: " " 3,6
Punkt: "." 4,6
Schrägstrich: "/" 3,4
Doppelpunkt: ":" 1,5,6
Semikolon: ";" 5,6
Kleiner als: "<" 1,2,6
Gleichheitszeichen: "=" 1,2,3,4,5,6
Größer als: ">" 3,4,5
Fragezeichen: "?" 1,4,5,6
At-Zeichen: "@" 4,7
Linke eckige Klammer: "[" 2,4,6,7
Rückstrich (Bacslash): "\" 1,2,5,6,7
rechte ecke Klammer: "]" 1,2,4,5,6,7
Karatzeichen: "^" 4,5,7
Unterstrich: "_" 4,5,6
Akzent Gravis: """4
Linke geschweifte Klammer: "{" 2,4,6
Senkrechter Strich: "|" 1,2,5,6
rechte geschweifte Klammer: "}" 1,2,4,5,6
tilde: "~" 4,5
"0": 3,5,6
"1": 2
"2": 2,3
"3": 2,5
"4": 2,5,6
"5": 2,6
"6": 2,3,5
"7": 2,3,5,6
"8": 2,3,6
"9": 3,5
Großbuchstaben:
"A": 1,7
"B": 1,2,7
"C": 1,4,7
"D": 1,4,5,7
"E": 1,5,7
"F": 1,2,4,7
"G": 1,2,4,5,7
"H": 1,2,5,7
"I": 2,4,7
"J": 2,4,5,7
"K": 1,3,7
"L": 1,2,3,7
"M": 1,3,4,7
"N": 1,3,4,5,7
"O": 1,3,5,7
"P": 1,2,3,4,7
"Q": 1,2,3,4,5,7
"R": 1,2,3,5,7
"S": 2,3,4,7
"T": 2,3,4,5,7
"U": 1,3,6,7
"V": 1,2,3,6,7
"W": 2,4,5,6,7
"X": 1,3,4,6,7
"Y": 1,3,4,5,6,7
"Z": 1,3,5,6,7
Kleinbuchstaben:
"a": 1
"b": 1,2
"c": 1,4
"d": 1,4,5
"e": 1,5
"f": 1,2,4
"g": 1,2,4,5
"h": 1,2,5
"i": 2,4
"j": 2,4,5
"k": 1,3
"l": 1,2,3
"m": 1,3,4
"n": 1,3,4,5
"o": 1,3,5
"p": 1,2,3,4
"q": 1,2,3,4,5
"r": 1,2,3,5
"s": 2,3,4
"t": 2,3,4,5
"u": 1,3,6
"v": 1,2,3,6
"w": 2,4,5,6
"x": 1,3,4,6
"y": 1,3,4,5,6
"z": 1,3,5,6

[bookmark: _Toc233022086] Vereinigtes Königreich 8 Punkt Computer-Brailleschrift
Ausrufezeichen: "!": 2,3,4,6
Anführungszeichen: """ 4
Pfund: "#" 5,6
Dollarzeichen: "$" 4,5,6
Prozent: "%" 4,6
Firmen-Und: "& 1,2,3,4,6
Apostroph: """ 3
Linke Klammer: "(" 4,5
rechte Klammer: ")" 3,4,5
Sternchen: "*" 3,5
Pluszeichen: "+" 2,3,5
Komma: "," 2
Strich: " " 3,6
Punkt: "." 2,5,6
Schrägstrich: "/" 3,4
Colon: ":" 2,5
Semikolon: ";" 2,3
Kleiner als: "<" 2,3,6
Gleichheitszeichen: "=" 2,3,5,6
größer als: ">" 3,5,6
Fragezeichen: "?" 2,6
At-Zeichen: "@" 2,3,4,6,7
linke eckige Klammer: "[" 1,2,3,5,6,7
Rückstrich (Backslash): "\" 5,7
rechte eckige Klammer: "]" 2,3,4,5,6,7
Karatzeichen: "^" 6,7
Unterstrich: "_" 3,4,6
Akzent Gravis: """ 2,3,4,6
Linke geschweifte klammer: "{" 1,2,3,5,6
Senkrechter Strich: "|" 5
rechte geschweifte: "}" 2,3,4,5,6
Tilde: "~" 6
Pfund Sterling: £ 2,3,6,7,8
Gradzeichen: "°" 1,3,4,6,8
"0": 1,2,3,4,5,6
"1": 1,6
"2": 1,2,6
"3": 1,4,6
"4": 1,4,5,6
"5": 1,5,6
"6": 1,2,4,6
"7": 1,2,4,5,6
"8": 1,2,5,6
"9": 2,4,6
Großbuchstaben:
"A": 1,7
"B": 1,2,7
"C": 1,4,7
"D": 1,4,5,7
"E": 1,5,7
"F": 1,2,4,7
"G": 1,2,4,5,7
"H": 1,2,5,7
"I": 2,4,7
"J": 2,4,5,7
"K": 1,3,7
"L": 1,2,3,7
"M": 1,3,4,7
"N": 1,3,4,5,7
"O": 1,3,5,7
"P": 1,2,3,4,7
"Q": 1,2,3,4,5,7
"R": 1,2,3,5,7
"S": 2,3,4,7
"T": 2,3,4,5,7
"U": 1,3,6,7
"V": 1,2,3,6,7
"W": 2,4,5,6,7
"X": 1,3,4,6,7
"Y": 1,3,4,5,6,7
"Z": 1,3,5,6,7
Kleinbuchstaben:
"a": 1
"b": 1,2
"c": 1,4
"d": 1,4,5
"e": 1,5
"f": 1,2,4
"g": 1,2,4,5
"h": 1,2,5
"i": 2,4
"j": 2,4,5
"k": 1,3
"l": 1,2,3
"m": 1,3,4
"n": 1,3,4,5
"o": 1,3,5
"p": 1,2,3,4
"q": 1,2,3,4,5
"r": 1,2,3,5
"s": 2,3,4
"t": 2,3,4,5
"u": 1,3,6
"v": 1,2,3,6
"w": 2,4,5,6
"x": 1,3,4,6
"y": 1,3,4,5,6
"z": 1,3,5,6

[bookmark: _Toc233022087] Braille-Tabelle für Passworteingabe
Ausrufezeichen: "!" 2,3,4,6
Anführungszeichen: """ 5
Pfund: "#" 3,4,5,6
Dollarzeichen: "$" 1,2,4,6
Prozent: "%" 1,4,6
Firmen-Und: "& 1,2,3,4,6
Apostroph: """ 3
Linke Klammer: "(" 1,2,3,5,6
rechte Klammer: ")" 2,3,4,5,6
Sternchen: "*" 1,6
Pluszeichen: "+" 3,4,6
Komma: "," 6
Strich: "-" 3,6
Punkt: "." 4,6
Schrägstrich: "/" 3,4
Doppelpunkt: ":" 1,5,6
Semikolon: ";" 5,6
kleiner als: "<" 1,2,6
Gleichheitszeichen: "=" 1,2,3,4,5,6
Größer als: ">" 3,4,5
Fragezeichen: "?" 1,4,5,6
At-Zeichen: "@" 4,7
Linke eckige Klammer: "[" 2,4,6,7
Rückstrich /Backslash): "\" 1,2,5,6,7
rechte eckige Klammer: "]" 1,2,4,5,6,7
Karatzeichen: "^" 4,5,7
Unterstrich: "_" 4,5,6
Akzent Gravis: """4
Linke geschweifte Klammer: "{" 2,4,6
Senkrechter Strich: "|" 1,2,5,6
rechte Geschweifte Klammer: "}" 1,2,4,5,6
tilde: "~" 4,5
Zahlen:
"0": 3,5,6
"1" : 2
"2" : 2,3
"3" : 2,5
"4": 2,5,6
"5" : 2,6
"6" : 2,3,5
"7" : 2,3,5,6
"8": 2,3,6
"9" : 3,5
Großbuchstaben:
"A": 1,7
"B": 1,2,7
"C": 1,4,7
"D": 1,4,5,7
"E" : 1,5,7
"F" : 1,2,4,7
"G": 1,2,4,5,7
"H": 1,2,5,7
"I" : 2,4,7
"J" : 2,4,5,7
"K": 1,3,7
"L": 1,2,3,7
"M": 1,3,4,7
"N": 1,3,4,5,7
"O": 1,3,5,7
"P": 1,2,3,4,7
"Q": 1,2,3,4,5,7
"R" : 1,2,3,5,7
"S" : 2,3,4,7
"T": 2,3,4,5,7
"U": 1,3,6,7
"V": 1,2,3,6,7
"W": 2,4,5,6,7
"X": 1,3,4,6,7
"Y": 1,3,4,5,6,7
"Z": 1,3,5,6,7
Kleinbuchstaben:
"a" : 1
"b": 1,2
"c": 1,4
"d": 1,4,5
"e" : 1,5
"f" : 1,2,4
"g" :1,2,4,5
"h" : 1,2,5
"i" : 2,4
"j" : 2,4,5
"k": 1,3
"l": 1,2,3
"m": 1,3,4
"n": 1,3,4,5
"o" : 1,3,5
"p": 1,2,3,4
"q":1,2,3,4,5
"r" : 1,2,3,5
"s" : 2,3,4
"t": 2,3,4,5
"u": 1,3,6
"v": 1,2,3,6
"w": 2,4,5,6
"x" : 1,3,4,6
"y": 1,3,4,5,6
"z" : 1,3,5,6
[bookmark: _Toc233022088]
Anhang e – Sicherheit und Wartung
[bookmark: _Toc233022089] Allgemeine Gerätepflege
Halte Sie Getränke von Ihrem Monarch fern. Wischen Sie das Gerät regelmäßig mit einem warmen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
[bookmark: _Toc233022090] Braille-Displaypflege
[bookmark: _Toc119322417]Jede Zelle des Braille-Displays hat acht Stifte. Für jeden Stift gibt es einen Magneten, der den Stift anhebt, um einen Punkt zu bilden, und ihn senkt, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Die Stifte können sich frei bewegen. Um zu verhindern, dass Schmutz und andere Fremdkörper die Stifte blockieren, wird eine Schutzfolie "Membran" angebracht. Im Falle einer Schädigung der Membran wird empfohlen, sie zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation "Membran ersetzen".  

Wichtig: Versuchen Sie nicht, die Schutzmembran selbst zu entfernen, um das Braille-Display zu reinigen. Stattdessen wird empfohlen, das Monarch-Gerät alle 12 Monate an Ihren Humanware Händler zur professionellen Reinigung zu schicken.
Um Ihr Braille-Display in Schuss zu halten, achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände vor der Benutzung sauber sind. Zusätzlich wischen Sie einmal pro Woche vorsichtig die Oberfläche der Membran mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass das Tuch gründlich ausgewrungen ist, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, und verwenden Sie nur warmes Wasser.
Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie dazu beitragen, die optimale Leistung und Langlebigkeit Ihres Braille-Displays sicherzustellen.
[bookmark: _Toc233022091] FCC / Industry Canada zweiteilige Stellungnahme:
Dieses Gerät entspricht den FCC Part 15 und den lizenzfreien RSS-Standard(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) sein Benutzer muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen könnten.
Industry Canada Französische Warnung / Avertissement d"Industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d"Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L"exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l"appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l"utilisateur de l"appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d"en compromettre le fonctionnement.
[bookmark: _Toc233022092] Gemäß den RSS-Regeln von Industry Canada:
Dieses Gerät entspricht dem Safety Code von Health Canada . Der Installateur dieses Geräts sollte sicherstellen, dass keine HF-Strahlung über die Anforderungen von Health Canada hinausgeht. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Nutzers zum Betrieb der Ausrüstung ungültig machen.	Comment by Andrew Flatres: Entspricht es?
[bookmark: _Toc233022093] FCC-Warnung:
Dieses Geràt wurde getestet, und es wurde festgestellt, dass es den Grenzwerten für ein Klasse-B-Digitalgerät gemäß Teil 15 der Federal Communications Commission (FCC) Rules entspricht. Diese Grenzen sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage zu bieten. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, werden Sie ermutigt, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
· Drehen oder verschiebe Sie die Empfangsantenne.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
· Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
· Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker für Hilfe.
[bookmark: _Toc233022094] Batteriesicherheitsmaßnahmen
VORSICHT: 
· Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
· Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den untenstehenden Anweisungen.
· Zerlegen  oder modifizieren Sie den Akku nicht.
· Verwenden Sie nur das mitgelieferte HumanWare-Ladegerät.
· Es besteht ein Risiko von Überhitzung, Brand oder Explosion, wenn die Batterie in ein Feuer gerät, sich erhitzt, einem Aufprall ausgesetzt ist, mit Wasser in Kontakt kommt oder die Anschlüsse kurzgeschlossen werden.
[bookmark: _Toc233022095]Versuchen Sie nicht, den Akku außerhalb des Geräts zu laden oder zu benutzen.
[bookmark: _Toc233022096] Entsorgungsanweisungen
Wenn das Monarch-Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, müssen seine internen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Der Monarch enthält keine gefährlichen Materialien. Zur Entsorgung können Sie das Gerät an Humanware zurückgeben oder die Entsorgungsrichtlinien der örtlichen Behörde befolgen.

[bookmark: _Toc233022097]Anhang F – Technische Spezifikationen
[bookmark: _Toc233022098] Mechanisches
Breite: 403,5 mm (15,89 Zoll)
Tiefe: 266,5 mm (10,49 Zoll)
Höhe: 35,5 mm (1,40 Zoll)
Gewicht: 2,1 kg (4,65 lbs)
[bookmark: _Toc233022099] System
Android-Betriebssystem
Interner Speicher: 128 GB
Quad-Core 64-Bit-Cortex A55 @ 2,0GHz Prozessor – 4GB LPDDR4
[bookmark: _Toc233022100] Benutzeroberfläche
480 Braille-Zellen
· Punktabstand 2,6 mm gleiche Abstände
· 32 Zeichen pro Zeile
· Bis zu 10 Braillezeilen
· Konfigurierbarer Braille-Zeilenabstand zur Darstellung des doppelten Zeilenabstands
· Vom Benutzer austauschbare geschützte Membran schützt vor Staub und versehentlichem Flüssigkeitskontakten
· Bildwiederholzeit: 2,64 Sekunden
· Einzelzell-Aktualisierungszeit 13 ms
IR-Sensor zur Berührungserkennung (point & click)
8-Punkte Braille-Tastatur
Haptische LMA (Linear Motor Actuator) Rückmeldung
[bookmark: _Toc233022101] Konnektivität
WLAN 802.11ac – 2,4 GHz und 5 GHz
Bluetooth 5.1
USB Type C 3.0 zum Laden mit OTG-Unterstützung
USB Type A 3.0 Host
HDMI 2.0
3,5-mm-Headset-Buchse (CTIA)
Internes Mikrofon
Stereo 1W-Lautsprecher
[bookmark: _Toc233022102] Batterie und Leistung
Batteriebetriebsdauer: 20 Stunden bei typischer kontinuierlicher Nutzung.	Comment by Andrew Flatres: Sicherlich können wir sagen 20 Stunden?	Comment by François Jean: Die APH-Website sagt länger als 24 Stunden, also ja, 8 Stunden erscheinen mir zu wenig
71,25Wh Lithium-Polymer-Batterie
[bookmark: _Toc233022103]Ladegerät
USB Type-C Ladeprofile unterstützen:
· 2.1 v. Chr.
· USB PD: Bis zu 15V, 3A 	Comment by Andrew Flatres: Ich bin mir nicht sicher, ob das korrekt ist?
Batterietemperatur zum Laden: 0–40°C
Die Batterie wird außerhalb dieser Temperaturen nicht mehr aufgeladen
[bookmark: _Toc233022104] Umweltbedingungen
Langzeitlagertemperatur: 15-25°C
Betriebstemperaturbereich: 0–40°C
Luftfeuchtigkeit: 10–95 %, nicht kondensierend

[bookmark: _Toc233022105]Anhang G – Cybersicherheit
[bookmark: _Toc233022106] Code-Verschleierung
Alle von Humanware entwickelten und auf dem Gerät vorinstallierten Anwendungen sind durch Code-Verschleierungstechniken geschützt. Code-Verschleierung macht den Anwendungscode widerstandsfähiger gegen Dekompilierung, was allfällige Versuche von Angreifern, die Anwendung rückzuentwickeln oder zu manipulieren, erschwert. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie, die darauf ausgelegt ist, sensible Daten in unseren Anwendungen zu sichern.
[bookmark: _Toc233022107] Update-Schutz
[bookmark: _Toc233022108]Signaturverifizierung
Offizielle Updates, die vom Humanware-Server heruntergeladen werden, enthalten eine einzigartige, kryptografische Signatur, die vor der Installation von KeyUpdater validiert werden muss. Diese Signatur dient dazu, die Echtheit und Integrität der Aktualisierungsquelle zu überprüfen. Sollte die Signaturverifizierung fehlschlagen, werden alle zugehörigen Update-Dateien automatisch vom Gerät gelöscht.
Zusätzlich werden System- und Anwendungsupdates durch Codesigning gesichert. Build-Dateien müssen mit dem kryptografischen Schlüssel von Humanware signiert werden; Alle nicht signierten Dateien werden gelöscht.
[bookmark: _Toc233022109]Serverzugang
Alle Update-Dateien werden auf einem sicheren, privaten Server gespeichert, auf den der Zugriff nur für eine begrenzte Anzahl autorisierter Humanware-Mitarbeiter beschränkt ist. Der Zugang zum Server wird durch Multi-Faktor-Authentifizierung gesichert.
[bookmark: _Toc233022110] Android 13 Sicherheitsfunktionen
Dieser Abschnitt basiert auf Arbeiten, die von den hier beschriebenen Bestimmungen erstellt und durch sie verwendet wurden. Für die Original Webseite der Quellen sehen Sie bitte Android Security Features.
[bookmark: _Toc233022111]App Sandbox
Die Android-Plattform nutzt den benutzerbasierten Schutz von Linux, um App-Ressourcen zu identifizieren und zu isolieren. Dazu weist Android jeder Android-App eine eindeutige Benutzer-ID (UID) zu und führt sie in einem eigenen Prozess aus. Android nutzt diese UID, um eine Kernel-Ebene-App Sandbox einzurichten.
[bookmark: _Toc233022112]App-Signierung
App Signierung ermöglicht es Entwicklern, den Autor der App zu identifizieren und ihre App zu aktualisieren, ohne komplizierte Oberflächen und Berechtigungen erstellen zu müssen. Jede App, die auf der Android-Plattform läuft, muss vom Entwickler dieser App signiert sein.
[bookmark: _Toc233022113]Authentifizierung
Android verwendet das Konzept der kryptografischen Schlüssel, die mit Benutzerauthentifizierung verbunden sind und die Speicherung von kryptografischen Schlüsseln und Dienstleistern, sowie Benutzerauthentifizierungen erfordern.
Das Gatekeeper-Subsystem führt die Authentifizierung von Gerätemustern und Passwörtern in einer Trusted Execution Environment (TEE) durch.
[bookmark: _Toc233022114]Verschlüsselung
Sobald ein Gerät verschlüsselt ist, werden alle vom Benutzer erstellten Daten automatisch verschlüsselt, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden, und alle Lesevorgänge von der Festplatte entschlüsseln die Daten automatisch, bevor sie an den aufrufenden Prozess zurückgegeben werden. Verschlüsselung stellt sicher, dass, selbst wenn eine unbefugte Seite versucht, auf die Daten zuzugreifen, sie sie nicht lesen kann.
[bookmark: _Toc233022115]Keystore
Android bietet einen hardwaregestützten Keystore, der die Schlüsselgenerierung, den Import und den Export asymmetrischer Schlüssel, den Import von rohen symmetrischen Schlüsseln, asymmetrische Verschlüsselung, Entschlüsselung mit geeigneten Ausfüllmodi und mehr ermöglicht.
[bookmark: _Toc233022116]Sicherheitsoptimiertes Linux
Als Teil des Android-Sicherheitsmodells verwendet Android Security-Enhanced Linux (SELinux), um eine verpflichtende Zugriffskontrolle (MAC) über alle Prozesse, auch über Prozesse, die mit Root-/Superuser-Rechten (Linux-Fähigkeiten) laufen, durchzusetzen.
[bookmark: _Toc233022117]Trusty Trusted Execution Environment (TEE)
Trusty ist ein sicheres Betriebssystem (OS), das eine Trusted Execution Environment (TEE) für Android bereitstellt. Das Trusty-Betriebssystem läuft auf demselben Prozessor wie das Android-Betriebssystem, aber Trusty ist sowohl durch Hardware als auch durch Software vom Rest des Systems isoliert.
[bookmark: _Toc233022118]Verifizierter Boot
Verified Boot bemüht sich, sicherzustellen, dass der gesamte ausgeführte Code von einer vertrauenswürdigen Quelle (meist Geräteherstellern) stammt und nicht von einem Angreifer oder einer schadhaften Quelle. Es stellt eine vollständige Vertrauenskette her, beginnend mit einem hardwaregeschützten Root-of Trust über den Bootloader, die Bootpartition und andere verifizierte Partitionen.

[bookmark: _Toc233022119]Anhang H – Datenschutz
[bookmark: _Toc233022120]Externe Sensorfähigkeiten
Das Gerät verfügt über ein eingebautes Mikrofon. Dieses Mikrofon nimmt keinen passiven Ton auf und nimmt nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers auf, wenn der Nutzer aktiv eine Funktion oder App nutzt, die dies erfordert.
Das Gerät ist nicht mit einer Kamera ausgestattet.

[bookmark: _Toc233022121]Anhang I – Endbenutzerlizenzvereinbarung
Mit der Nutzung dieses Produkts (Monarch) stimmen Sie den folgenden Mindestbedingungen zu:
0. Lizenzerteilung. HumanWare gewährt dem Endnutzer ein nicht-exklusives, nicht übertragbares Recht und eine Lizenz, die Software auf diesem Produkt zu verwenden.
0. Eigentum an Software. Der Endnutzer erkennt an, dass HumanWare alle Rechte, Titel und Interessen am Original sowie an allen Kopien der in dieses Produkt integrierten Software behält. Der Endnutzer verpflichtet sich, die Software dieses Produkts nicht zu verändern, zu portieren, zu übersetzen, zu dekompilieren, zu demontieren, umzugestalten oder in irgendeiner Weise öffentlich zu machen.



[bookmark: _Toc233022122]Anhang J – Kundensupport
[bookmark: humanware]Für den Kundensupport wenden Sie sich bitte an den Humanwarehändler, bei welchem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Website unter: https://www.humanware.com/support
Bitte beachten Sie, dass Sie für jegliche Unterstützung den Händler kontaktieren müssen, bei dem Sie Ihren Monarch gekauft haben.
Global: support@humanware.com
Nordamerika: 1 800 722-3393
us.support@humanware.com
Europa: (0044) 1933 415.800
eu.support@humanware.com	Comment by Andrew Flatres: Können wir empfehlen, falls Sie den Kundensupport kontaktieren möchten, bitte die Materialien zu kontaktieren, bei denen Sie es gekauft haben? 
Australien / Asien: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com

Für US-Nutzer: Wenn Sie Ihr Monarch-Gerät beim American Printing House for the Blind (APH) gekauft haben, empfehlen wir, sich direkt an die Support-Kanäle von APH zu wenden, um Unterstützung oder Anfragen zu erhalten. Ihr engagiertes Support-Team ist bestens ausgestattet, um bei der Fehlerbehebung, technischen Problemen und allen Fragen rund um Ihren Kauf zu helfen. Die Kontaktaufnahme mit dem APH-Support stellt sicher, dass Sie die genauesten und zeitnahen Informationen erhalten, die speziell auf Ihre Geräte- und Servicebedürfnisse zugeschnitten sind.
Gebührenfrei: 1-800-223-1839
E-Mail: monarchsupport@aph.org


[bookmark: _Toc233022123]Anhang K – Garantie
Herstellergarantie
Dieses Gerät ist ein hochwertiges Produkt, das mit Sorgfalt gebaut und verpackt wurde. Für alle Einheiten und Komponenten gilt in allen Ländern eine Garantie von zwei Jahren, welche betriebliche Mängel abdeckt.
Die Garantie deckt alle Teile (außer Batterie) und Arbeit ab. Falls ein Defekt auftreten sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder die technische Support-Hotline des Herstellers.
Hinweis: Die Garantiebedingungen können sich periodisch ändern, bitte besuchen Sie unsere Website für die neuesten Informationen.
Bedingungen und Einschränkungen:
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufvertrag bzw. Ihre Rechnung an einem sicheren Ort auf, da er für eine Garantiereparatur oder einen Austausch erforderlich sein kann. Wenn das Gerät zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte die Originalverpackung. Diese Garantie gilt für alle Fälle, in denen der Schaden nicht auf unsachgemäße Nutzung, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder höhere Gewalt zurückzuführen ist.
Nordamerika: Zusätzlich zur Garantie können Sie auch einen Servicevertrag abschließen, der den Versicherungsschutz um bis zu zwei Jahre verlängert und von dem Reinigungsservice profitiert. Bitte besuchen Sie unsere Website: http://www.humanware.com/  
Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter us.info@humanware.com oder rufen Sie 1(800) 722-3393 an
Wichtiger Hinweis:
Durch die Verwendung des Monarch ohne angebrachte Membran erlischt die Garantie. Außerdem muss die Membran bei Anzeichen von Rissen sofort ersetzt werden, um mögliche Schäden an den Zellen zu vermeiden und eine Garantieerlöschung zu vermeiden.
Für detaillierte Anleitungen zum Austausch der Membran sehen Sie bitte im Handbuch nach. Sie können auf dieses zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen oder die Support-Seite auf der Website von HumanWare oder APH besuchen.
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